2020년도

화학물질 배출량 조사결과

2022. 6.

환경부 화학물질안전원

2020년도

화학물질 배출․이동량 조사결과

(종업원수 30인 이상 사업장)

본 조사결과는 화학물질관리법 제11조 및 환경부 고시 제2018-48호 제13조의 규정에 의하여 유역(지방)환경청에서 제출한 「2020년도 화학물질 배출․이동량 조사표」를 취합하고, 검토․분석한 최종 결과입니다.

2022. 6.

화학물질안전원

	목 차
Ⅰ. 2020년도 배출․이동량 조사결과 요약			1
Ⅱ. 2020년도 화학물질 배출량조사 개요			7
Ⅲ. 2020년도 화학물질 배출․이동량 조사결과			10
1. 배출·이동량 보고업체			10
2. 화학물질 취급공정 및 취급량			11
3. 화학물질 배출량			16
4. 화학물질 이동량 및 자가매립량			50
Ⅳ. 2020년도 배출량 조사결과 분석 및 평가			53

<붙임> : 1. 지역별, 물질별, 업종별 배출 통계

- 지역(광역시․도)별 배출·이동량

- 상위 10개 물질별 배출·이동량

- 상위 10개 업종별 배출·이동량

2. 연도별 배출량 추이

- 연도별 화학물질 배출·이동량

- 연도별 발암물질 배출량

3. 조사사업장 현황

4. 특정물질 배출량

5. 유해화학물질 배출량

6. 한국, 미국, 일본의 배출통계 비교

7. 주요 검증항목

표  목  차

<표 1> 연도별 조사대상 현황	1

<표 2> 조사표 제출업체 증감 내역	2

<표 3> 화학물질 배출‧이동량 현황	3

<표 4> 유역(지방)환경청별 보완조치 현황	8

<표 5> 배출량조사 주요 오류 및 보완 사항	9

<표 6> 업종별 보고사업장 현황	10

<표 7> 지역별 보고사업장 분포	10

<표 8> 주요 화학물질 배출공정	11

<표 9> 업종별 취급량 증감 현황	12

<표 10> 화학물질별 취급량 증감 현황	13

<표 11> 산단별 화학물질 취급량 비교	14

<표 12> 지역별 화학물질 취급량	15

<표 13> 배출량 상위 5개 물질	19

<표 14> 배출량 상위 10개 물질의 배출량 증감 현황	19

<표 15> 배출량 상위 10개 물질의 배출률 증감 현황	20

<표 16> 배출량 상위 10개 물질의 업체당 배출량 증감 현황	20

<표 17> 전년도 대비 배출량 증가 상위 10개 물질	21

<표 18> 전년도 대비 배출량 감소 상위 10개 물질	22

<표 19> 2020년 주요 업종별 배출 현황	24

<표 20> 배출량 상위 10개 업종의 배출량 변화	25

<표 21> 배출량 증가 업종	26

<표 22> 배출량 감소 업종	28

<표 23> 지역별 배출량 증감 현황	30

<표 24> 주요 지역별, 업종별 배출량 변화	31

<표 25> 주요 산단 배출량 증감 현황	34

<표 26> 유역(지방)환경청 주요 배출 업종 및 물질	36

<표 27> 매체별 배출량	37

<표 28> 주요 공정별 배출량	38

<표 29> 유해화학물질의 배출현황	39

<표 30> 발암물질 취급․배출량	41

<표 31> 주요 발암물질의 배출량 증감 현황	41

<표 32> 발암물질 배출량 상위 5개 업종	42

<표 33> 1급 발암물질별 배출량 증감 현황	43

<표 34> 지역별 발암물질 배출량 변화	44

<표 35> 사고대비물질 취급․배출량	45

<표 36> 지역별 사고대비물질 배출량	46

<표 37> 지역별 사고대비물질 취급 현황	47

<표 38> 지역별 휘발성유기화합물질의 배출특성	48

<표 39> 연도별 온실가스 배출현황	49

<표 40> 이동량 현황	50

그  림  목  차

<그림 1> ‘19, ‘20년 배출현황 비교	5

<그림 2> 연도별 배출량 추이	16

<그림 3> 연도별 배출률 및 업체당 배출량 추이	17

<그림 4> 배출량 상위 10개 화학물질	18

<그림 5> 업종별 배출현황	24

<그림 6> 배출량 증가 업종	27

<그림 7> 배출량 감소 상위 업종	28

<그림 8> 지역별 배출량	29

<그림 9> 산업단지별 배출량	33

<그림 10> 유역(지방)환경청별 배출량	35

<그림 11> 폐기물처리업체로 이동된 화학물질의 처리방법	51

<그림 12> 폐수처리업체로 이동된 화학물질의 처리방법	51

<그림 13> 자가매립량(톤)	52

<그림 14> 업종별 배출량 추이	53

Ⅰ. 2020년도 화학물질 배출‧이동량 조사결과 요약

■ 총 3,803개 사업장에서 화학물질 193,661천톤 취급, 60,206톤 배출

- (조사사업장) '19년도 대비 ‘20년도 조사사업장 55개소(1.4%) 감소

- (취급량) '19년도 대비 ‘20년도 취급량 10,463천톤(5.1%) 감소

- (배출량) '19년도 대비 ‘20년도 배출량 3,944톤(7.0%) 증가

- (이동량) '19년도 대비 ‘20년도 이동량 33,080톤(3.0%) 증가

1. 조사표 제출업체 현황

❍ 신규 보고업체(258업체)를 포함하여 총 3,803개 사업장에서 화학물질 배출․이동량 조사표를 제출하였으며, ‘19년도 대비 55개소 감소

<표 > 연도별 조사대상 현황

조사년도	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
보고업종	화학 등 34업종	화학 등 34업종	화학 등 34업종	화학 등 34업종	화학 등 34업종	화학 등 34업종	화학 등 34업종	화학 등 33업종	화학 등 33업종	화학 등 33업종
보고물질수 (조사기준)	242종 (415종)	233종 (415종)	228종 (415종)	226종 (415종)	226종 (415종)	228종 (415종)	226종 (415종)	228종 (415종)	229종 (415종)	228종* (415종)
공개대상 업체수	3,159	3,268	3,435	3,524	3,634	3,732	3,798	3,768	3,858	3,803

* ‘20년 보고물질수 감소 내역(229종→228종, 1종↓)
(취급중단 4종) 1,4-벤조퀴논, 산화 데카브로모디페닐, 펜토에이트, 칼탑
(신규취급 3종) 말로노니트릴, 브롬화 메틸, 피리다벤

※ 화학물질 배출량 조사대상의 기준(환경부 고시 제2018-48호)

-「대기환경보전법」과 「물환경보전법」에 의하여 배출시설의 설치허가 및 신고를 한 업소로,

-「조사지침 별표1」의 조사대상 업종(40종)에 해당되고,

-「조사지침 별표2」의 조사대상 화학물질(415종)을 연간 제조·사용량 1~10톤 이상인 업체(I그룹 물질(20종)의 경우 1톤 이상, II그룹 물질(395종)의 경우 10톤 이상)

<표 > 조사표 제출업체 증감 내역

조사년도 (업체수)		감소 업체	증감 내역
			신규 ‘20년도에 처음으로 ‘화학물질 배출량 조사표’를 제출한 업체	감소(313업체)
‘19년	‘20년			30인 미만 종업원수를 30인 미만으로 표시하여 ‘화학물질 배출량 조사표’를 제출한 업체	취급량 미만	폐업	기타 배출시설 폐쇄, 취급물질 없음, 취급량 면제(고유형상 유지 취급)로 보고한 업체
3,858	3,803	55	258	93	152	21	47

2. 배출‧이동량 조사결과

❍ 3,803업체에서 배출·이동량을 보고

- (취급량) 벤젠 등 228종의 화학물질 193,661천톤을 취급(제조․사용)

- (배출량) 화학물질을 취급하면서 사업장내 배출된 양은 60.21천톤(취급량의 0.0311%), 자가매립량은 7.8천톤

- (이동량) 외부 사업장으로 이동(폐기물 또는 폐수처리업체로 위탁처리)된 양은 1,136천톤(취급량의 0.587%)

❍ ‘19년도 대비 ’20년도 취급량은 5.1%(10,463천톤) 감소한 반면, 배출량은 7.0%(3,944톤) 증가

- (취급량) 전년도 대비 조사대상업체 55개소 감소, 화학물질 및 화학제품 제조업과, 석유정제품 제조업의 취급량 감소 등으로 총 취급량 5.1%(10,463천톤) 감소

- (배출량) 전년도 대비 휘발성 물질의 취급 증가에 따른 총 배출량 7.0%(3,944톤)증가

- (종합) 전년도 대비 화학물질 취급량은 감소하였으나 배출량이 증가하여, 배출률은 증가(0.0276%(‘19)→0.0311%(’20))

배출률(%) = (배출량÷취급량) × 100

<표 > 화학물질 배출‧이동량 현황

구분	’19년	’20년	증감(%)
조사업체(개소)	3,858	3,803	⇩1.4
조사물질(종)	229	228	⇩0.4
취급량(톤)	204,124,045	193,661,496	⇩5.1
배출량(㎏)	56,262,558	60,206,324	□7.0
이동량(㎏)	1,103,250,835	1,136,331,148	□3.0
자가매립량(kg)	5,712,878	7,768,777	□36.0
배출률(%)	0.0276	0.0311	□12.6

❍ 배출 특성

- 사업장내 배출된 양은 대기 88.2%, 수계 0.4%, 토양 및 자가매립 11.4%

- (화학물질) 자일렌(18.6%), 톨루엔(17.3%), 아세트산 에틸(14.0%)순이고, 상위 10개 화학물질이 전체 배출량의 84.0%를 차지

- (업종) 기타 운송장비 제조업(19.9%), 고무제품 및 플라스틱제품 제조업(15.6%), 화학물질 및 화학제품 제조업(9.0%), 인쇄 및 기록매체 복제업(8.5%), 자동차 및 트레일러 제조업(7.8%) 순으로, 상위 5개 업종에서 전체 배출량의 60.8%를 차지

- (지역) 경기(28.6%), 울산(13.6%), 충남(13.6%), 충북(10.2%), 경남(9.8%) 등 5개 지역에서 전체 배출량의 75.8%를 차지

- (산업단지) 전체 배출량의 68.5%가 산업단지에서 배출되었고, 울산미포(11.5%), 죽도(3.3%)와 반월(2.9%), 영암삼호(3.1%), 여수(2.5%) 등의 순으로 배출

- (발암물질) 환경 중으로 배출된 발암물질은 66종, 9,869톤 배출로 전체 배출량의 16.4% 차지

❍ 주요 배출 물질

- (주요 증가물질) 배출량 증가 상위 물질인 톨루엔, 아세트산 에틸, 메틸 에틸 케톤의 배출량은 전년도 대비 각각 28.5%(2,192톤), 22.6%(1,732톤), 14.7%(1,125톤) 증가

· (톨루엔, 아세트산 에틸) 배출량 조사 관련 전문성이 부족하고, 산정관리기법이 취약한 소규모 사업장에 대한 현장 맞춤형 기술지원* 확대와 산정오류** 정정을 통해 배출량이 각각 26.7%톤(2,192톤), 25.9%(1,732톤) 증가

* 사업장에서 잘못 적용하였던 공정설계자료와 성능지표를 기술지원을 통해 변경 적용(예: A 사업장에서 밀폐공정으로 비산배출량을 “0”으로 보고하였으나, 기술지원을 통해 일부 공정에서 비산배출 확인)

** 회수사용량, 대기오염방지시설의 제거율, 후드의 포집 효율, 수율, 반응효율 등

· (메틸 에틸 케톤) 인쇄 및 기록매체 복제업과 고무 및 플라스틱제품 제조업의 사용량(휘발성 용제로 사용)이 각각 9.1%(544톤), 2.6%톤(461톤) 증가하여, 전년도 대비 배출량 14.7%(1,125톤) 증가

- (주요 감소물질) 디클로로메탄, 자일렌, 에틸벤젠은 전년도 대비 각각 15.2%(479톤), 13.5%(1,759톤), 12.3%(535톤) 감소

· (디클로로메탄) 의료용 물질 및 의약품 제조업, 화학물질 및 화학제품 제조업에서 대체물질을 사용하면서 추출용제 및 세척용제로 사용하는 양이 감소하고 배출저감기술 도입 등으로 전년도 대비 15.2%(479톤) 감소

· (자일렌, 에틸벤젠) 배출률이 높은 기타 운송장비 제조업에서 코팅제 및 도장제의 사용량 감소로* 자일렌 및 에틸벤젠 배출량이 각각 13.5%(1,759톤), 12.3%(535톤) 감소

* 선박 건조량의 감소(951만CGT(‘19) → 880만CGT(’20))로 인해 사용량 감소

· (2-푸란메탄올) 1차 금속 제조업의 주물(열처리) 공정에서 결합제나 도형제로 사용하는 양이 줄어들어 배출량 56.8%(198톤) 감소

<그림 > ‘19, ‘20년 배출현황 비교

❍ 이동량(위탁처리량) 특성

- 취급과정에서 발생된 폐기물, 폐수 위탁처리량은 1,136천톤(취급량의 0.59%)

- 폐기물처리업체로 위탁 처리된 양은 1,047,301톤 이며, 이중 70.1%는 재활용

- 폐수처리업체로 위탁 처리된 양은 89,030톤 이며, 이중 67.9%는 산업단지 폐수종말처리장 또는 폐수공동처리장에서 처리

❍ 배출률(취급량 대비 배출량) 변화 추이

- 대부분의 업종에서 취급량이 감소하였으나, 휘발성 유기용제를 다량 취급하는 업종 중, 소규모 사업장과 신규사업장 비율이 높은 업종(고무 및 플라스틱제품 제조업, 인쇄 및 기록매체 복제업, 섬유제품 제조업 등)에서 배출량이 늘어나 배출률은 전년도 대비 증가

- 배출률(%) : 0.0286(‘17) → 0.0282(‘18) → 0.0276(‘19) → 0.0311(‘20)

❍ 조사대상업체당 배출량 변화 추이

- (조사대상업체당 배출량(배출량/업체수)) 업체수는 감소하였으나(1.4%) 배출량은 전년대비 증가(7.0%)하여 조사대상 업체당 배출량은 전년도 대비 증가

- 조사대상업체당 배출량(kg/개소) :
14,786(‘15) → 15,340(‘16) → 14,806(‘17) → 14,653(‘18) → 14,583(‘19) → 15,831(‘20)

Ⅱ. 2020년도 화학물질 배출·이동량 조사 개요

1. 근거 규정

❍ 화학물질 배출량 조사결과 분석․검증 및 공개

- 화학물질관리법 제11조 및 시행규칙 제5조

- 환경부고시 제2018-48호

2. 추진 경과

❍ 유역(지방)환경청 및 사업장 배출량조사 담당자 교육 : '21. 3~4

❍ 조사표 취합, 검토 및 보완 : '21. 4~7

❍ 위탁처리업체(폐기물․폐수처리업체) 온라인 교육 : '21. 8

❍ 조사내용(조사표 작성내용, 산정방법) 검증 : '21. 9~11

- 물질누락 및 배출․이동량 산정 오류, 미제출 업체 보완조치

- 부실작성 및 유해물질 다량배출 업체 현지조사(환경청 합동)

❍ 조사결과에 대한 통계분석 및 결과보고서 작성 : ~ '21. 12

3. 조사결과 검증

❍ 검증 절차

- ① 사업장 배출량 산정 및 조사표 제출 → ② 유역(지방)환경청 검증(미보고, 물질누락 등 38개 항목) → ③ 안전원 검증(125개 항목) 및 보완(합동 현지조사 실시)

※ 업체에서 ‘웹기반 배출량 보고․검증시스템’을 통해 보고한 조사표를 시스템으로 검증, 관리

❍ 검증 결과

- 업체별, 물질별, 지역별, 업종별 종합검증을 실시하여, 총 792개 사업장(2,647개 오류)에 대한 보완조치 실시

<표 > 유역(지방)환경청별 보완조치 현황

관할기관	보완 사업장 (업체수 기준)	검증내역(건수 기준)
		계	취급량 오류	배출량 오류	이동량 오류, 물질 누락 등 기타
총합계	792	2,647	544	1,563	540
금강청	86	240	27	180	33
낙동강청	309	1,384	343	771	270
대구청	40	91	13	59	19
전북청	52	183	44	128	11
영산강청	34	90	10	53	27
원주청	42	94	23	40	31
한강청	224	565	84	332	149

<표 > 배출량조사 주요 오류 및 보완 사항

검증 항목	오류 내용
공통	취급량, 배출량, 이동량 자가매립량 산정 시 단위 환산 오류
	유해화학물질 실적보고 대비 화학물질 배출량 보고 시 물질 누락
	화학물질통계조사 대비 화학물질 배출량 보고 누락
취급량	조사대상 화학물질의 농도를 고려하지 않고, 사용량 및 생산량으로 입력
	회수사용량을 구매사용량과 합산하여 사용량에 입력
	사용량과 생산량의 중복 입력
배출량	휘발성 물질의 대기 배출량 산정 누락
	후드의 포집율 및 대기오염방지시설의 제거율 적용 오류(포집율 및 제거율 과다 적용)
	대기오염방지시설 직접측정 산정 오류(유량, 농도 등 단위 환산 오류)
	비휘발성 수용액 물질의 대기배출량 산정 및 중금속 화합물의 대기배출량 과다 산정
	자가매립량을 토양배출량으로 산정
	폐수 및 폐기물 이동량을 수계배출량으로 산정
폐기물 이동량	산, 알카리성 물질을 중화처리하였으나, 수계배출량 및 폐기물 이동량으로 산정
	폐활성탄의 위탁 처리량 누락
기타	전년도와 취급량, 배출량, 이동량 동일
	조사표 입력값과 첨부자료(산정근거) 값이 다름
	배출원 누락(저장시설, 이송배관, 세정공정 등)

Ⅲ. 2020년도 화학물질 배출‧이동량 조사결과

1. 배출․이동량 보고업체

❍ 화학물질 및 화학제품 제조업(20류), 1차 금속 제조업(24류) 등 33개 업종의 3,803업체에서 화학물질 배출․이동량 조사표 13,549개를 제출(업체당 3.6개 제출)

<표 > 업종별 보고사업장 현황

업 종	사업장 (개소)	보고 물질(종)	업 종	사업장 (개소)	보고 물질(종)
총계(33업종)	3,803	228	인쇄 및 기록매체 복제업	69	20
화학물질 및 화학제품 제조업	657	214	음료 제조업	60	9
1차 금속 제조업	368	65	기타 운송장비 제조업	49	28
금속 가공제품 제조업	314	51	하수, 폐수 및 분뇨 처리업	36	8
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	289	64	가죽, 가방 및 신발 제조업	19	10
고무 및 플라스틱제품 제조업	285	73	기타 제품 제조업	17	20
자동차 및 트레일러 제조업	280	48	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	17	50
섬유제품 제조업	189	26	목재 및 나무제품 제조업	14	13
식료품 제조업	205	29	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	14	14
펄프, 종이 및 종이제품 제조업	139	28	창고 및 운송관련 서비스업	14	33
전기장비 제조업	136	47	가구 제조업	7	4
비금속 광물제품 제조업	122	51	의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업	5	2
폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	112	64	출판업	5	2
기타 기계 및 장비 제조업	107	34	석탄, 원유 및 천연가스 광업	4	7
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	99	15	기타 개인 서비스업	3	4
의료용 물질 및 의약품 제조업	87	51	금속 광업	1	3
수도업	78	12	담배 제조업	2	2

<표 > 지역별 보고사업장 분포

구 분	합계	경기	충남	경남	충북	경북	인천	울산	전북	대구	부산	전남	광주	대전	강원	세종	서울	제주
사업장 (개소)	3,803	971	388	358	346	342	215	206	203	182	172	161	77	57	56	38	21	10
보고물질(종)	228	131	134	94	96	101	68	139	123	49	67	116	47	47	42	34	12	6

2. 화학물질 취급공정 및 취급량

❍ 저장·운반시설, 제품제조공정, 환경오염방지시설 등 16개 공정에서 배출량 조사대상 물질을 취급

- 실제 취급(제조․사용)된 물질은 조사대상물질(415종) 중 벤젠 등 228종이며, 총 취급량은 193,661천톤임

- 전년도 대비 보고업체 55개소 감소(3,858개소→3,803개소),

- 20류(화학물질 및 화학제품 제조업)와, 19류(코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업)의 취급량 감소 등으로 총 취급량 10,463천톤 감소(전년대비 5.1% 감소)

<표 > 주요 화학물질 배출공정

Ⅰ. 저장 및 운반시설			Ⅱ. 제품제조공정			Ⅲ. 환경오염방지시설
∙저장시설 - 저장탱크 - 창고, 사일로 등 ∙이송, 운반, 분배, 계량시설 - 배관 - 트럭 등		→ ←	∙혼합공정 ∙화학반응공정 ∙코팅공정 ∙열처리공정 ∙탈지․세정․표백공정 ∙분리정제공정 ∙기계적 가공공정 ∙조립․포장․검사공정 ∙용제회수공정		→	∙대기오염방지시설 - 집진장치 - 흡수장치 등 ∙폐수처리시설 - 침전장치 - 막투과장치 등 ∙폐기물처리시설 - 소각장치 등
			Ⅳ. 빗물을 통한 배출
			Ⅴ. 비정상조업

❍ 업종별 취급량은 화학물질 및 화학제품 제조업의 취급량이 58.4%로 가장 많고, 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(18.4%), 1차 금속 제조업(8.1%) 순으로 3개 업종에서 전체 취급량의 84.9% 차지

- 화학물질 및 화학제품 제조업에서는 사용량 감소로 취급량이 5,336천톤(4.5%) 감소하였으며, 특히 나프타의 감소량이 1,617천톤(18.3%)으로 가장 큼

- 1차 금속 제조업에서 알루미늄 및 그 화합물의 사용량이 178천톤(4.2%) 증가하였으나, 다른 물질의 취급량 감소로 전체 취급량은 156천톤(1.0%) 증가

<표 > 업종별 취급량 증감 현황

(단위 ; 천톤, %)
구분		'19년	'20년	증감
합계		204,124	193,661	⇩
1	화학물질 및 화학제품 제조업	118,499(58.1)	113,163 (58.4)	⇩
2	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	38,411(18.8)	35,686 (18.4)	⇩
3	1차 금속 제조업	15,476(7.6)	15,632 (8.1)	□
4	창고 및 운송관련 서비스업	13,961(6.8)	13,740 (7.1)	⇩
5	전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	6,414(3.1)	5,841 (3.0)	⇩
6	고무제품 및 플라스틱제품 제조업	3,029(1.5)	2,324 (1.2)	⇩
7	전기장비 제조업	1,884(0.9)	1,806 (0.9)	⇩
-	기타	6,451(3.2)	5,470 (2.8)	⇩

○ 물질별 취급량은 자일렌, 나프타, 벤젠 순으로 많으며, 상위 20개 물질이 전체 취급량의 77.1% 차지

- “화학물질 및 화학제품 제조업”과 “코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업” 등에서 전통적으로 많이 사용하는 자일렌, 나프타, 벤젠의 취급량이 각각 1,235천톤, 3,951천톤, 588천톤 감소하여 전년대비 총 취급량 감소

- 화학물질 및 화학제품 제조업은 에틸렌(11.0%), 자일렌(9.4%), 벤젠(9.4%) 등을 제품 합성원료 및 중간체, 고분자 원료로 주로 취급

- 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업은 자일렌(23.0%), 나프타(19.5%), 벤젠(9.1%) 등을 제품 합성원료 및 중간체, 고분자 원료로 주로 취급

- 1차 금속 제조업은 알루미늄 및 그 화합물(28.2%), 황산(23.5%), 아연 및 그 화합물(10.6%)등을 부원료, 주물용 원자재, 전자공업재료(반도체) 등의 용도로 주로 취급

<표 > 화학물질별 취급량 증감 현황

(단위 ; 천톤, %)
구 분		'19년	'20년	증감
합계		204,124	193,197	⇩
1	자일렌	22,163 (10.9)	20,928 (10.8)	⇩
2	나프타	19,708 (9.7)	15,756 (8.1)	⇩
3	벤젠	15,450 (7.6)	14,862 (7.7)	⇩
4	에틸렌	13,371 (6.6)	12,902 (6.7)	⇩
5	프로필렌	13,355 (6.5)	12,879 (6.7)	⇩
6	황산	7,116 (3.5)	6,999 (3.6)	⇩
7	톨루엔	7,327 (3.6)	6,922 (3.6)	⇩
8	알루미늄 및 그 화합물	7,647 (3.7)	6,733 (3.5)	⇩
9	부탄	5,741 (2.8)	6,447 (3.3)	□
10	스티렌	6,208 (3.0)	6,225 (3.2)	□
11	일산화 탄소	5,692 (2.8)	5,009 (2.6)	⇩
12	n-헥산	4,658 (2.3)	4,515 (2.3)	⇩
13	메틸 알코올	4,069 (2.0)	4,260 (2.2)	□
14	에틸벤젠	4,427 (2.2)	4,202 (2.2)	⇩
15	수산화 나트륨	4,513 (2.2)	4,151 (2.1)	⇩
16	황	3,805 (1.9)	4,105 (2.1)	□
17	1,3-부타디엔	3,786 (1.9)	3,559 (1.8)	⇩
18	1,2-디클로로에탄	2,789 (1.4)	3,350 (1.7)	□
19	염소	3,039 (1.5)	2,943 (1.5)	⇩
20	염화 비닐	2,702 (1.3)	2,810 (1.5)	□
-	기타	46,558 (22.8)	44,104 (22.8)	⇩

※ 나프타는 혼합물 내 포함된 함량을 고려한 순수 물질의 취급량 산정

○ 산단별 취급량은 여수국가산단, 울산미포국가산단, 온산국가산단 순으로 많으며, 상위 10개 산단이 전체 취급량의 89.4% 차지

- 여수국가산단은 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업에서 1,295천톤(9.6%) 감소

- 울산미포국가산단은 화학물질 및 화학제품 제조업에서 2,743천톤(8.1%) 감소

- 온산국가산단은 화학물질 및 화학제품 제조업에서 896천톤(27.4%) 증가

<표 > 산단별 화학물질 취급량 비교

(단위 ; 천톤, %)
구 분			'19년	'20년	증감
합계			204,124	193,661	⇩
산단		(지역)	181,426 (88.9)	173,116 (89.4)	⇩
1	여수국가산단	(전남)	72,776 (35.7)	70,524 (36.4)	⇩
2	울산미포국가산단	(울산)	43,684 (21.4)	40,034 (20.7)	⇩
3	온산국가산단	(울산)	20,334 (10.0)	21,555 (11.1)	□
4	서산대산일반산단	(충남)	18,760 (9.2)	18,297 (9.4)	⇩
5	당진1철강일반산단	(충남)	4,680 (2.3)	3,961 (2.0)	⇩
6	포항국가산단	(경북)	1,732 (0.8)	2,021 (1.0)	□
7	광양국가산단	(경남)	1,768 (0.9)	1,765 (0.9)	⇩
8	군산일반산단	(전북)	1,017 (0.5)	976 (0.5)	⇩
9	인천일반산단	(인천)	771 (0.4)	658 (0.3)	⇩
10	반월특수지역국가산단	(경기)	735 (0.4)	654 (0.3)	⇩
-	기타 산단		15,170 (7.4)	12,671 (6.5)	⇩
산단 외			22,699 (11.1)	20,545 (10.6)	⇩

<표 > 지역별 화학물질 취급량

순위	지역	2019년 취급량 (천톤)		2020년
				취급량 (천톤, %)		전년대비증감 (천톤)	산단별 분류(천톤, %)
							산단		산단지역 이외
합계		204,124	(100)	193,661	(100)	⇩10,463	173,116	(100)	20,545	(100)
1	전남	77,027	(37.7)	74,116	(38.3)	⇩2,861	73,750	(42.6)	416	(2.0)
2	울산	64,315	(31.5)	62,075	(32.1)	⇩2,241	61,911	(35.8)	164	(0.8)
3	충남	39,296	(19.3)	36,453	(18.9)	⇩2,843	24,219	(14.0)	12,233	(59.5)
4	경북	6,346	(3.1)	5,645	(2.9)	⇩701	3,709	(2.1)	1,937	(9.4)
5	인천	5,429	(2.7)	4,804	(2.5)	⇩625	1,036	(0.6)	3,768	(18.3)
6	경기	4,068	(2.0)	3,070	(1.6)	⇩998	2,224	(1.3)	845	(4.1)
7	전북	2,896	(1.4)	2,843	(1.5)	⇩53	2,792	(1.6)	51	(0.2)
8	경남	1,603	(0.8)	1,661	(0.9)	⬆58	1,582	(0.9)	79	(0.4)
9	충북	1,162	(0.6)	1,163	(0.6)	⬆1	704	(0.4)	459	(2.2)
10	부산	704	(0.3)	531	(0.3)	⇩173	425	(0.2)	107	(0.5)
-	기타	1,278	(0.6)	1,251	(0.6)	⇩27	764	(0.4)	487	(2.4)

3. 화학물질 배출량

3.1 총 괄

○ 저장·운반시설, 제품제조공정 및 환경오염방지시설 등 16개 화학물질 취급(사용, 제조)과정에서 화학물질 배출

- 228종의 취급물질 중 213종* 물질, 60,206톤(취급량의 0.0311%에 해당)이 환경으로 배출

* 우레탄, 포스겐 등 15종 물질은 환경으로의 배출량 “0”(밀폐공간에서 취급, 원료물질 전량 제품화 등)

- 전년도 배출량(56,263톤) 대비 7.0%(3,944톤) 증가

<그림 > 연도별 배출량 추이

○ 취급량 대비 배출량(배출률,%)과 업체수 대비 배출량은(kg/개소)은 각각 0.0311%, 15,831kg으로 전년도(0.0276%, 14,653kg)에 비해 증가

- 배출률(배출량/취급량, %) 변화

․0.0312(‘15)→0.0298('16)→0.0286('17)→0.0282('18)→0.0276('19)→0.0311('20)

- 업체당 배출량(배출량/업체수, kg/개소) 변화

․14,786(‘15)→15,340(‘16)→14,806(‘17)→14,653(‘18)→14,583(‘19)→15,831(‘20)

<그림 > 연도별 배출률 및 업체당 배출량 추이

- ‘20년도는 신규 오류검증 항목 추가(6개)와 기존 오류검증 항목 세분화(4개→8개)를 통한 배출량 검증 강화 및 소규모 사업장 또는 신규사업장에 대한 현장 맞춤형 기술지원 확대로 인해, 전체 업체당 배출량과 배출률 증가

- ‘16년도는 배출률이 높은 물질(톨루엔, 아세트산 에틸, 메틸 알코올, MEK 등)의 취급량 증가로 배출량이 증가하여 업체당 배출량 증가

3.2 물질별 배출량

3.2.1 주요 배출 물질

○ 자일렌(18.6%), 톨루엔(17.3%), 아세트산 에틸(14.0%)이 가장 많이 배출되었고, 상위 10개 화학물질이 전체 배출량의 84.0%를 차지

○ 자일렌*, 아세트산 에틸** 디클로로메탄***은 휘발성이 높고 용제로 많이 사용되므로 업체당 배출량이 각각 25.1톤, 23.8톤, 23.8톤으로 전체 업체당 배출량 대비(15.8톤) 높은 수준

* 자일렌은 주로 기타 운송장비 제조업에서 도료의 용제로 사용

** 아세트산 에틸은 주로 인쇄 및 기록매체 복제업과 고무 및 플라스틱제품 제조업에서 잉크의 희석제, 코팅용제로 사용

*** 디클로로메탄은 주로 고무 및 플라스틱제품 제조업과 의료용 물질 및 의약품 제조업에서 추출용제로 사용되며, 전기장비 제조업과 금속 가공제품 제조업에서는 세척용제로 사용

<그림 > 배출량 상위 10개 화학물질

<표 > 배출량 상위 5개 물질

No.	배출물질	배출량(톤)	주요 업종(%)	주요 용도(%)
1	자일렌	11,228	기타 운송장비(75.9) 자동차(12.3) 금속 가공제품(4.2)	기타 (56.8) 착색제 (21.3) 용제 (12.6)
2	톨루엔	10,413	고무‧플라스틱(27.7) 펄프‧종이(18.8) 자동차(17.1)	용제 (52.7) 기타 (19.7) 세정 및 세척제 (7.9)
3	아세트산 에틸	8,422	인쇄(31.6) 고무‧플라스틱(29.7) 펄프‧종이(16.5)	용제 (62.6) 기타 (17.8) 접착제‧결합제 (7.7)
4	메틸 에틸 케톤	5,563	고무‧플라스틱(32.3) 인쇄(25.4) 섬유(8.4)	용제 (65.8) 기타 (20.4) 접착제, 결합제 (4.3)
5	디클로로메탄	3,800	고무‧플라스틱(25.3) 의료용 물질(16.3) 전기장비(16.0)	용제 (33.3) 세정 및 세척제 (28.2) 기타 (28.1)

<표 > 배출량 상위 10개 물질의 배출량 증감 현황

(단위 ; 톤, %)
구 분		'19년	'20년	증감
합 계		47,065 (100)	50,603 (100)	□
1	자일렌	12,987 (23.1)	11,228 (18.6)	⇩
2	톨루엔	8,221 (14.6)	10,413 (17.3)	□
3	아세트산 에틸	6,690 (11.9)	8,422 (14.0)	□
4	메틸 에틸 케톤	4,438 (7.9)	5,563 (9.2)	□
5	디클로로메탄	4,336 (7.7)	3,800 (6.3)	⇩
6	메틸 알코올	3,375 (6.0)	3,210 (5.3)	⇩
7	2-프로판올	1,936 (3.4)	2,710 (4.5)	⇩
8	에틸벤젠	3,144 (5.6)	2,666 (4.4)	□
9	N,N-디메틸포름아미드	926 (1.6)	1,540 (2.6)	□
10	암모니아	1,012 (1.8)	1,051 (1.7)	□
-	기타	9,198 (16.3)	9,604 (16.0)	□

<표 > 배출량 상위 10개 물질의 배출률 증감 현황

(단위 ; %)
구 분		'19년	'20년	증감
합 계		11.29	14.42	□
1	자일렌	0.059	0.054	⇩
2	톨루엔	0.112	0.152	□
3	아세트산 에틸	0.858	3.003	□
4	메틸 에틸 케톤	2.990	3.621	□
5	디클로로메탄	5.887	5.226	⇩
6	메틸 알코올	0.083	0.075	⇩
7	2-프로판올	0.367	0.455	□
8	에틸벤젠	0.071	0.065	⇩
9	N,N-디메틸포름아미드	0.828	1.730	□
10	암모니아	0.034	0.041	□

<표 > 배출량 상위 10개 물질의 업체당 배출량 증감 현황

(단위 ; kg/개소)
구 분		'19년	'20년	증감
합 계		140,040	154,020	□
1	자일렌	27,632	25,118	⇩
2	톨루엔	13,111	17,183	□
3	아세트산 에틸	18,739	23,790	□
4	메틸 에틸 케톤	13,447	16,314	□
5	디클로로메탄	25,505	23,752	⇩
6	메틸 알코올	6,750	6,772	□
7	2-프로판올	5,109	7,722	□
8	에틸벤젠	18,942	16,871	⇩
9	N,N-디메틸포름아미드	7,410	13,161	□
10	암모니아	3,396	3,337	⇩

3.2.2. 배출량 변화 물질

3.2.2.1. 배출량 증가 물질

○ 톨루엔, 아세트산 에틸, 메틸 에틸 케톤의 배출량은 전년도 대비 각각 28.5%(2,192톤), 22.6%(1,732톤), 14.7%(1,125톤) 증가

- 톨루엔은 섬유제품 제조업과 고무 및 플라스틱제품 제조업에서 배출량이 각각 277.2%(585톤), 47.4%톤(926톤) 증가

- 아세트산 에틸은 인쇄 및 기록매체 복제업과 1차 금속 제조업에서 배출량이 각각 21.6%(472톤), 2,130.1%톤(553톤) 증가

- 메틸 에틸 케톤은 고무 및 플라스틱제품 제조업과 1차 금속 제조업에서 배출량이 각각 22.8%(333톤), 470.4%톤(228톤) 증가

※ 소기업 및 신규사업장에게 현장 맞춤형 기술지원을 하여 조사표에 변경된 공정설계자료 및 성능지표를 반영시킨 결과 증가추세를 보임

<표 > 전년도 대비 배출량 증가 상위 10개 물질

(단위 ; 톤, %)
순위	물질명	2019년	2020년	배출량 변화	비율(%)
합계		23,639	31,319	□7,680	100
1	톨루엔	8,221	10,413	□2,192	28.5
2	아세트산 에틸	6,690	8,422	□1,732	22.6
3	메틸 에틸 케톤	4,438	5,563	□1,125	14.7
4	2-프로판올	1,936	2,710	□774	10.1
5	N,N-디메틸포름아미드	926	1,540	□614	8.0
6	일산화 탄소	246	722	□476	6.2
7	2-부텐	12	291	□278	3.6
8	프로필렌	354	537	□183	2.4
9	부탄	782	963	□181	2.4
10	1-부텐	33	158	□125	1.6

3.2.2.2. 배출량 감소 물질

○ 디클로로메탄, 자일렌, 에틸벤젠은 전년도 대비 각각 15.2%(479톤), 13.5%(1,759톤), 12.3%(535톤) 감소

- 디클로로메탄의 경우, 사업장의 배출저감기술(시설개선* 및 대체물질 사용**) 도입 등으로 배출량 15.2%(479톤) 감소

* 열교환기 및 대기오염방지시설(RTO, 흡착탑 등) 추가 설치 및 처리효율 개선

** 다이메틸카르보네이트(616-38-6), 디클로로프로판(78-87-5)(<24%) 등 대체물질 사용

- 자일렌과 에틸벤젠의 경우 배출률이 높은 일부 제조업*에서의 취급량 감소로 배출량이 각각 13.5%(1,759톤), 12.3%(535톤) 감소

* 기타 운송장비 제조업에서 자일렌과 에틸벤젠의 취급량이 각각 7.2%(980톤), 13.7%(576톤) 감소

<표 > 전년도 대비 배출량 감소 상위 10개 물질

(단위 ; 톤, %)
순위	물질명	2019년	2020년	배출량 변화	비율(%)
합계		25,959	22,289	⇩3,670	100
1	자일렌	12,987	11,228	⇩1,759	47.9
2	디클로로메탄	4,336	3,800	⇩535	14.6
3	에틸벤젠	3,144	2,666	⇩479	13.0
4	질산	507	293	⇩214	5.8
5	2-푸란메탄올	367	187	⇩180	4.9
6	메틸 알코올	3,375	3,210	⇩165	4.5
7	4,4'-(1-메틸에틸리덴)비스페놀과 (클로로메틸)옥시란의 중합체	207	77	⇩130	3.5
8	트리클로로에틸렌	503	421	⇩82	2.2
9	스티렌	431	361	⇩70	1.9
10	헥사플루오르화 황	101	47	⇩55	1.5

3.3. 업종별 배출량

3.3.1. 주요 배출 업종

○ 휘발성 유기화합물을 다량 취급하는 5개 업종*에서 전체 배출량의 60.8%인 36,602톤을 배출

* 기타 운송장비 제조업(19.9%), 고무제품 및 플라스틱제품 제조업(15.6%), 화학물질 및 화학제품 제조업(9.0%), 인쇄 및 기록매체 복제업(8.5%), 자동차 및 트레일러 제조업(7.8%)

- 기타 운송장비 제조업의 주요 배출물질은 자일렌(8,523톤), 에틸벤젠(2,406톤), 2-프로판올(390톤)

※ 주요 취급형태가 옥외도장, 분사로 배출률이 매우 높기 때문에 업체수(전체의 1.3%)와 취급량(전체의 0.05%)에 비해 전체 배출량에서 차지하는 비율(34.3%)이 높음

- 고무 및 플라스틱제품 제조업의 주요 배출물질은 톨루엔(2,882톤), 아세트산 에틸(2,501톤), 메틸 에틸 케톤(1,797톤)

- 화학물질 및 화학제품 제조업의 주요 배출물질은 디클로로메탄(544톤), 톨루엔(539톤), 프로필렌(374톤)

○ 업체당 배출량이 높은 업종은 기타 운송장비 제조업(244톤)이며, 배출률이 높은 업종은 인쇄 및 기록매체 복제업종(20.5%)

- 기타 운송장비 제조업은 주요 취급공정이 코팅 및 열처리 공정으로 휘발성 물질(자일렌, 에틸벤젠, 2-프로판올 등)을 다량 취급, 분사와 자연․열처리건조(방지시설 미설치) 형태로 주로 취급하며, 인쇄 및 기록매체 복제업은 주로 코팅제나 희석제로 사용하는 휘발성 물질(톨루엔, 아세트산 에틸, 메틸에틸케톤 등)을 다량 취급하는 것이 주요 이유

○ 배출률이 낮은 업종은 코크스․석유정제업(0.002%), 창고 및 운송관련 서비스업(0.002%), 화학물질 및 화학제품 제조업(0.005%)

- 주요 취급시설이 대규모 장치설비 형태이며, 저장시설·이송운반시설· 환경오염방지시설 등에서의 취급관리가 양호하고, 배출저감설비의 가동* 등으로 인해 배출률이 매우 낮음

* 유증기 소각설비(RTO), 유증기 회수설비(VRU) 등의 배출저감설비 가동

<그림 > 업종별 배출량 추이

<표 > 2020년 주요 업종별 배출 현황

No.	업종	배출량(톤)	주요 물질(%)	주요 용도(%)
1	기타 운송장비 제조업	11,971(19.9)	자일렌(71.2), 에틸벤젠(20.1), 2-프로판올(3.3)	기타(65.4)*, 착색제(20.3), 용제(10.4)
2	고무 및 플라스틱제품 제조업	9,366(15.6)	톨루엔(30.8), 아세트산 에틸(26.7), 메틸 에틸 케톤(19.2)	용제(57.2), 기타(25.0)**, 접착제‧결합제(6.7)
3	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	5,421(9.0)	디클로로메탄(10.0), 톨루엔(9.9), 프로필렌(6.9)	기타(43.3), 용제(25.9), 중간체(10.0)
4	인쇄 및 기록매체 복제업	5,145(8.5)	아세트산 에틸(51.7), 메틸 에틸 케톤(27.4), 톨루엔(12.8)	용제(74.6), 기타(21.4), 흡수‧흡착제(2.0)
5	자동차 및 트레일러 제조업	4,699(7.8)	톨루엔(37.9), 자일렌(29.3), 디클로로메탄(8.1)	기타(36.6), 세정‧세척제(36.3), 착색제(11.1)

* 도료, 코팅제, 희석재 등

** 왁스 추출용제, 농도 조절제, 촉매제 등

<표 > 배출량 상위 10개 업종의 배출량 변화

(단위 ; 톤, %)
구 분		'19년	'20년	증감
합 계		48,648	51,759	□
1	기타 운송장비 제조업	13,953 (24.8)	11,971 (19.9)	⇩
2	고무 및 플라스틱제품 제조업	7,734 (13.7)	9,366 (15.6)	□
3	화학물질 및 화학제품 제조업	4,854 (8.6)	5,421 (9.0)	□
4	인쇄 및 기록매체 복제업	4,550 (8.1)	5,145 (8.5)	□
5	자동차 및 트레일러 제조업	4,924 (8.8)	4,699 (7.8)	⇩
6	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	3,892 (6.9)	4,380 (7.3)	□
7	전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	2,937 (5.2)	3,084 (5.1)	□
8	1차 금속 제조업	2,269 (4.0)	2,822 (4.7)	□
9	금속 가공제품 제조업	2,607 (4.6)	2,553 (4.2)	⇩
10	섬유제품 제조업; 의복 제외	928 (1.6)	2,319 (3.9)	□

3.3.2. 배출량 변화 업종

3.3.2.1 배출량 증가 업종

○ 배출량이 증가한 업종은 고무 및 플라스틱 제조업, 섬유제품 제조업, 인쇄 및 기록매체 복제업, 화학물질 및 화학제품 제조업, 1차 금속 제조업 등 22개 업종이며, 총 6,613톤 증가

- 가장 높은 증가량을 보인 업종은 고무 및 플라스틱 제조업이며, 배출량 조사 관련 기술이 취약한 소기업 및 신규사업장의 현장 기술지원을 통해 조사표를 보완하여 톨루엔 및 아세트산 에틸의 배출량이 각각 47.4%(926톤), 22.3%(456톤) 증가하는 등 총 배출량이 26.4%(1,633톤) 증가

- 섬유제품 제조업은 직물의 코팅용제로 주로 사용하는 N,N-디메틸포름아미드, 톨루엔 등의 용제를 회수하여 재사용하는 사업장의 증가(회수사용량 증가*)로 배출량이 149.8%(1,391톤) 증가

* ①사용한 용제를 증발·증류·추출 등의 과정을 거친 후 냉각기, 응축기 등을 통해 회수하여 재사용 ②회수사용률이 높을 경우, 화학물질 구매사용량과 폐기물이동량은 감소하는 반면, 배출량은 증가

- 인쇄 및 기록매체 복제업은 주로 코팅제나 희석제로 사용하는 휘발성 물질(톨루엔, 아세트산 에틸, 메틸에틸케톤 등)을 다량 취급하는 신규사업장의 증가에 따라 배출량 13.1%(549톤) 증가

- 화학물질 및 화학제품 제조업은 용매제나 합성출발물질 및 중간체, 제품의 주원료 등으로 사용하는 휘발성물질(부탄, 1-부텐, 염화 비닐 등)의 취급량 증가로 배출량이 11.7%(567톤) 증가

<표 > 배출량 증가 업종

(단위 ; 톤, %)
순위	배출량 증가 업종	2019년	2020년	배출량 변화*	비율(%)
합계		28,831	35,018	⬆6,187	100
1	고무 및 플라스틱제품 제조업	7,734	9,366	⬆1,633	26.4
2	섬유제품 제조업	928	2,319	⬆1,391	22.5
3	인쇄 및 기록매체 복제업	4,550	5,145	⬆594	9.6
4	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	4,854	5,421	⬆567	9.2
5	1차 금속 제조업	2,269	2,822	⬆553	8.9
6	전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	602	1,146	⬆544	8.8
7	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	3,892	4,380	⬆488	7.9
8	기타 제품 제조업	611	792	⬆181	2.9
9	전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	2,937	3,084	⬆147	2.4
10	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	455	543	⬆89	1.4

<그림 > 배출량 증가 업종

3.3.2.1 배출량 감소 업종

○ 배출량이 감소한 업종은 기타 운송장비 제조업, 기타 기계 및 장비 제조업, 자동차 및 트레일러 제조업 등 9개 업종이며, 총 2,669톤 감소

- 가장 높은 감소를 보인 업종은 기타 운송장비 제조업이며, 선박 건조량의 감소(951만CGT(‘19) → 880만CGT(’20))*에 따른 도료 사용량의 감소로 도료에 함유된 용제 및 희석제(자일렌, 에틸벤젠, 2-프로판올 등) 등의 배출량이 14.2%(약 1,983톤) 감소
* 출처: 국정모니터링시스템「e-나라지표」조선산업동향

- 기타 기계 및 장비 제조업은, 주로 페인트나 코팅제로 사용하는 자일렌 및 톨루엔과 도형제 및 열처리용 첨가제 등으로 사용하는 메틸 알코올의  사용량 감소로, 배출량 33.3%(270톤) 감소

- 자동차 및 트레일러 제조업은 자동차 생산량 감소로(3,951천대(’19) → 3,507천대(’20))* 인해 용제 및 희석제로 사용되는 휘발성 물질의 취급량이 감소하여 배출량이 4.6%(224톤) 감소
* 출처: 국정모니터링시스템「e-나라지표」자동차산업동향

<표 > 배출량 감소 업종

(단위 ; 톤, %)
순위	배출량 감소 업종	2019년	2020년	배출량 변화*	비율(%)
	합계	23,089	20,420	⇩2,669	100
1	기타 운송장비 제조업	13,953	11,971	⇩1,983	74.3
2	기타 기계 및 장비 제조업	811	541	⇩270	10.1
3	자동차 및 트레일러 제조업	4,924	4,699	⇩224	8.4
4	가죽, 가방 및 신발 제조업	184	102	⇩82	3.1
5	금속 가공제품 제조업	2,607	2,553	⇩55	2.0
6	창고 및 운송관련 서비스업	344	317	⇩27	1.0
7	수도업	88	74	⇩13	0.5
8	가구 제조업	22	11	⇩11	0.4
9	식료품 제조업	156	152	⇩4	0.1

<그림 > 배출량 감소 상위 업종

3.3. 지역별 배출량

3.3.1. 총괄

○ 지역별 배출량은 경기(28.6%), 울산(13.6%), 충남(13.6%), 충북(10.2%), 경남(9.8%) 등 5개 지역에서 전체 배출량의 75.8%를 차지

- 경기는 17개 광역지방자치단체 중 배출 업체수(971개)와 배출량(17,205톤)이 가장 많고, 울산은 대규모(대기업 중심) 산업단지가 위치, 충남은 고무 및 플라스틱제품 제조업과 인쇄 및 기록매체 복제업에서 다량 배출

<그림 > 지역별 배출량

○ 경기·충남·충북 등 8개 지역은 배출량 증가, 울산·경남·경북 등 9개 지역은 배출량 감소

- 대규모 조선소가 위치한 울산과 강선건조업의 배출량 비중이 높은 경남은 자일렌과 에틸벤젠 등이 포함된 도료 사용량 감소(선박 건조율 감소)로 전년대비 배출량이 각각 13.6%(833톤), 9.8%(856톤) 감소

- 경기는 톨루엔, 아세트산 에틸, 메틸 에틸 케톤의 배출량이 각각 28.6%(1,153톤), 51.0%(1,531톤), 77.1%(971톤) 증가하여 전년대비 배출량이 28.6%(3,507톤) 증가

- 충남은 인쇄 및 기록매체 복제업에서 주로 점도조정제 및 희석제로 사용하는 아세트산 에틸의 배출량이 79.7%(약 1,060톤) 증가하여 전년대비 배출량이 13.6%(약 2,406톤) 증가

- 충북은 화학 물질 및 화학제품 제조업에서 사용하는 톨루엔과 의료용 물질 및 의약품 제조업에서 사용하는 메틸 알코올 등의 용제 배출량 증가로 전년대비 배출량이 10.2%(456톤) 증가

<표 > 지역별 배출량 증감 현황

(단위 ; 톤, %)
시/도	'19년	'20년	증감
합계	56,263	60,206	□
경기	13,697 (24.3)	17,205 (28.6)	□
울산	9,036 (16.1)	8,203 (13.6)	⇩
충남	5,773 (10.3)	8,179 (13.6)	□
충북	5,709 (10.1)	6,166 (10.2)	□
경남	6,763 (12.0)	5,907 (9.8)	⇩
전남	3,846 (6.8)	4,219 (7.0)	□
경북	2,529 (4.5)	2,426 (4.0)	⇩
대구	1,499 (2.7)	2,273 (3.8)	□
부산	1,399 (2.5)	1,324 (2.2)	⇩
인천	1,273 (2.3)	1,277 (2.1)	□
전북	2,049 (3.6)	1,253 (2.1)	⇩
광주	1,580 (2.8)	810 (1.3)	⇩
강원	694 (1.2)	683 (1.1)	⇩
대전	167 (0.3)	152 (0.3)	⇩
세종	236 (0.4)	112 (0.2)	⇩
서울	12 (0.0)	14 (0.0)	□
제주	1 (0.0)	3 (0.0)	□

3.3.2. 주요 지역별·업종별 배출 특성

○ (경기) 고무 및 플라스틱제품 제조업에서는 주로 코팅용제 및 접착제로 사용하는 톨루엔과 아세트산 에틸의 배출량 증가(각각 916톤, 761톤 증가)로 전년도 대비 28.6%(3,507톤) 증가

○ (울산, 경남) 기타 운송장비 제조업의 배출량은 전년도 대비 각각 16.9%(1,078톤), 14.0%(643톤) 감소. 이는 도료용 용제로 사용하는 자일렌의 배출량이 감소(각각 1,109톤, 265톤 증가)하였기 때문

○ (충남) 인쇄 및 기록매체 복제업과 고무 및 플라스틱제품 제조업에서 주로 점도조정제 및 희석제 등으로 사용하는 아세트산 에틸과 메틸 에틸 케톤의 배출량이 79.7%(1,060톤), 32.8%(약 384톤) 증가하여 전년대비 배출량이 13.6%(약 2,406톤) 증가

○ (충북) 의료용 물질 및 의약품 제조업에서는 주로 세척제 및 추출용제로 사용하는 메틸 알코올의 배출량 증가(202톤)로 전년도 대비 35.1%(310톤) 증가

<표 > 주요 지역별, 업종별 배출량 변화

(단위 ; 톤, %)
구 분			'19년	'20년	증감
지역	전년대비 배출량 증감	업종	56,263	60,206	□3,944
경기	증가업종	고무 및 플라스틱제품 제조업	1,251	3,702	□2,451
		펄프, 종이 및 종이제품 제조업	3,340	3,841	□501
		인쇄 및 기록매체 복제업	2,169	2,579	□410
		그 외	1,994	2,949	□955
	감소업종	1차 금속 제조업	416	216	⇩200
		자동차 및 트레일러 제조업	2,536	2,338	⇩198
		금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	744	574	⇩170
		그 외	1,248	1,006	⇩242
	소계		13,697	17,205	□3,507
울산	증가업종	인쇄 및 기록매체 복제업	0.2	161	□161
		의료용 물질 및 의약품 제조업	2	116	□114
		전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	21	35	□14
		그 외	1,705	1,753	□48
	감소업종	기타 운송장비 제조업	6,368	5,290	⇩1,078
		자동차 및 트레일러 제조업	550	509	⇩41
		1차 금속 제조업	103	76	⇩26
		그 외	286	263	⇩23
	소계		9,036	8,203	⇩833
충남	증가업종	1차 금속 제조업	264	1,126	□862
		인쇄 및 기록매체 복제업	520	1,356	□836
		전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	157	746	□589
		그 외	1,057	1,347	□290
	감소업종	금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	701	638	⇩62
		펄프, 종이 및 종이제품 제조업	46	5	⇩41
		고무 및 플라스틱제품 제조업	1,606	1,579	⇩27
		그 외	1,423	1,383	⇩40
	소계		5,773	8,179	□2,406
충북	증가업종	의료용 물질 및 의약품 제조업	885	1,195	□310
		고무 및 플라스틱제품 제조업	2,572	2,754	□182
		화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	291	404	□113
		그 외	233	361	□128
	감소업종	전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	894	753	⇩141
		기타 제품 제조업	167	82	⇩85
		전기장비 제조업	445	418	⇩27
		그 외	221	198	⇩23
	소계		5,709	6,166	□456
경남	증가업종	비금속 광물제품 제조업	48	103	□55
		전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	25	61	□36
		자동차 및 트레일러 제조업	314	347	□34
		그 외	52	57	□5
	감소업종	기타 운송장비 제조업	4,593	3,950	⇩643
		고무 및 플라스틱제품 제조업	234	131	⇩103
		기타 제품 제조업	238	182	⇩56
		그 외	1,260	1,077	⇩183
	소계		6,763	5,907	⇩856

3.3.3. 산업단지별 배출 특성

- 울산미포(11.5%), 죽도(3.3%)와 반월(2.9%), 영암삼호(3.1%), 여수(2.5%) 등의 순으로 산업단지에서 41,221톤이 배출되어 전체 배출량의 68.5%를 차지

<그림 > 산업단지별 배출량

- 죽도국가산단, 반월국가산단, 여수국가산단, 아산국가산단(우정지구), 성서제1~4차일반산단 등은 배출량 증가

․죽도국가산단은 기타 운송장비 제조업에서 도장 용제로 주로 사용하는 자일렌과 톨루엔의 취급량 증가로 배출량이 각각 10.6%(146톤), 400.0%(19톤) 증가하여, 총 배출량 4.9%(94톤) 증가

․반월특수지역국가산단은 희석제나 페인트 용매제로 사용하는 톨루엔, 메틸 에틸 케톤, 아세트산에틸의 배출량이 각각 8.7%(54톤), 121.8%(183톤), 8.1%(23톤) 증가하는 등 총 배출량 17.0%(257톤) 증가

․여수국가산단은 화학 물질 및 화학제품 제조업에서 제품 합성원료 및 중간체, 고분자 원료로 사용하는 부탄의 취급량이 6.8%(155천톤) 증가하여 총 배출량이 44.1%(466톤) 증가

․아산국가산단(우정지구)는 자동차 및 트레일러 제조업에서 도장 용제로 주로 사용하는 톨루엔의 취급량 13.3%(225톤) 증가로 배출량 1.2%(17톤) 증가

- 반면, 울산미포국가산단, 영암삼호일반산단, 옥포국가산단, 온산국가산단 등은 배출량 감소

․울산미포산단, 영암삼호일반산단, 옥포국가산단은 기타 운송장비 제조업에서 도장 용제로 주로 사용하는 자일렌, 2-프로판올, 에틸벤젠 등의 휘발성 물질 취급량 감소로 배출량이 각각 9.5%(723톤), 9.9%(172톤), 33.9%(609톤) 감소

․온산국가산단은 배출률이 낮은 나프타의 취급량이 15.9%(237천톤) 증가하여 전체 취급량은 증가하였으나, 배출률이 높은 VOCs 물질의 취급량 감소와 배출저감 대상 사업장의 공정개선으로, 전체 배출량은 8.1%(95톤) 감소

․오창외국인투자지역은 추출용제 및 세척용제로 사용하는 디클로로메탄의 취급량이 14.9%(147톤) 감소가 총 배출량 14.3%(143톤) 감소에 크게 기여

<표 > 주요 산단 배출량 증감 현황

(단위 ; 톤)
구 분	‘19년	'20년	증감
합 계 (%)	41,055 (73.0)	41,221 (68.5)	□
울산미포국가산단	7,646 (13.6)	6,923 (11.5)	⇩
죽도국가산단	1,895 (3.4)	1,989 (3.3)	□
반월특수지역국가산단(반월지구)	1,517 (2.7)	1,774 (2.9)	□
영암삼호일반산단	1,741 (3.1)	1,569 (2.6)	⇩
여수국가산단	1,057 (1.9)	1,522 (2.5)	□
아산국가산단(우정지구)	1,468 (2.6)	1,486 (2.5)	□
옥포국가산단	1,796 (3.2)	1,187 (2.0)	⇩
온산국가산단	1,167 (2.1)	1,073 (1.8)	⇩
성서제1~4차일반산단	456 (0.8)	966 (1.6)	□
진천일반산단	733 (1.3)	892 (1.5)	□
기타 산단	21,580 (38.4)	21,840 (36.3)	□

3.4. 유역(지방)환경청 관할구역 배출 특성

○ 한강청(30.7%), 낙동강청(25.6%), 금강청(20.3%) 순으로 상위 3개 환경청 관할지역이 전체 배출량의 76.6%를 차지

<그림 > 유역(지방)환경청별 배출량

○ 환경청별 다량 배출 업종 및 물질

- 금강청은 전년도 대비 배출량이 25.0%(2,452톤) 증가하였으며, 그 중 고무 및 플라스틱제품 제조업, 인쇄 및 기록매체 복제업에서 점도조정제, 희석제 등 주로 용제로 사용하는 아세트산 에틸의 배출량이 63.1%(1,014톤) 증가

- 낙동강청은 전년도 대비 배출량이 10.3%(1,758톤)감소하였으며, 그 중 기타 운송장비 업종과 자동차 및 트레일러 제조업에서 주로 페인트나 코팅제로 사용하는 자일렌과 에틸벤젠의 사용량 감소로 인하여, 배출량이 각각 16.9%(1,515톤), 19.0%(458톤) 감소

- 한강청은 배출량이 18,495톤으로 전국 배출량의 30.7%를 차지하며, 그 중 고무 및 플라스틱제품 제조업과 펄프, 종이 및 종이제품 제조업에서 주로 흡수 및 흡착제로 사용하는 톨루엔과 아세트산 에틸의 배출량이 각각 29.7%(5,491톤) 25.4%(4,696톤) 차지

<표 > 유역(지방)환경청 주요 배출 업종 및 물질

관할기관	배출량 (톤/년) (배출비율, %)	주요 배출업종 (배출 비율, %)	주요 배출물질 (배출 비율, %)
전체	60,206 (100.0)	기타 운송장비(24.8), 고무·플라스틱(13.7), 자동차(8.8)	자일렌(23.1), 톨루엔(14.6), 아세트산 에틸(11.9)
한강청	18,495 (30.7)	펄프·종이(23.0), 고무·플라스틱(21.1), 인쇄(14.3)	톨루엔(29.7), 아세트산 에틸(25.4), 메틸 에틸 케톤(12.3)
낙동강청	15,384 (25.6)	기타 운송장비(60.3) 화학(10.9), 자동차(6.5)	자일렌(48.4), 에틸벤젠(12.7), 메틸 알코올(6.3)
금강청	12,243 (20.3)	고무·플라스틱(25.1), 인쇄(11.1), 전자부품(9.6)	아세트산 에틸(21.4), 메틸 에틸 케톤(14.4), 디클로로메탄(10.9)
영산강청	5,082 (8.4)	기타 운송장비(46.5), 화학(25.3), 자동차(8.1)	자일렌(36.6), 에틸벤젠(9.9), 톨루엔(7.9)
대구청	4,699 (7.8)	섬유(34.3), 금속가공(13.3), 자동차(8.2)	톨루엔(25.9), N,N-디메틸포름아미드(15.2), 디클로로메탄(10.4)
원주청	3,049 (5.1)	고무·플라스틱(44.7), 인쇄(19.7), 화학(9.1)	톨루엔(31.7), 아세트산 에틸(20.7), 메틸 에틸 케톤(19.3)
전북청	1,253 (2.1)	화학(27.1), 의약품(23.6), 1차 금속(11.6)	디클로로메탄(33.7), 톨루엔(11.8), 2-프로판올(7.2)

3.5. 매체별․공정별 배출량

○ 전체 배출량의 99.6%인 59,936톤이 대기로 배출되었고, 270톤(0.4%)이 수계로 배출되었으며, 차단형 또는 관리형 매립시설에 매립된 양은 7,769톤

<표 > 매체별 배출량

구분		합계	대기	수계	토양/자가매립
배출량 (톤)	'20년	60,206	59,936 (99.6%)	270 (0.4%)	- / 7,769
	'19년	56,263	56,027 (99.6%)	236 (0.4%)	- / 5,713
배출물질 (종)	'20년	214	213	47	10
	'19년	221	220	43	10
최다 배출물질	'20년	-	자일렌	알루미늄 및 그 화합물	알루미늄 및 그 화합물
	'19년	-	자일렌	알루미늄 및 그 화합물	알루미늄 및 그 화합물
주요 배출업종	'20년	-	기타 운송장비 제조업	1차 금속 제조업	폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업
	'19년	-	기타 운송장비 제조업	1차 금속 제조업	폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업

○ 대기배출은 대기오염방지시설(40.6%), 코팅공정(29.8%), 혼합공정(6.7%), 이송, 운반, 분배, 계량시설(4.9%), 화학반응공정(3.2%)에서 주로 배출되었고, 5개 공정 배출량이 전체 대기배출량의 85.3%를 차지

- 대기배출량의 45.4%인 27,218톤이 점배출원(대기오염방지시설, 공정배기부 등)에서, 54.6%인 32,719톤이 비산배출원(코팅시설, 밸브, 플랜지 등)에서 배출

- 점대기배출량의 88.8%(24,173톤)는 대기오염방지시설에서 배출

- 비산대기배출량의 54.5%(17,819톤)는 도장, 인쇄공정과 같이 물질표면에 페인트 등을 바르는 코팅공정에서 배출

○ 수계배출의 85.2%가 폐수처리시설에서 배출되고, 토양으로의 직접 배출량은 없음

<표 > 주요 공정별 배출량

(단위 ; ㎏, %)
배출시설(원)	합계	대기		수계	토양/매립 (차단․관리형)
		점오염원	비산오염원
	67,975,102	27,217,696	32,718,500	270,128	-/7,768,777
대기오염방지시설	24,455,233	24,173,152 (88.8)	269,940 (0.8)	2,142	-
코팅공정	17,979,902	131,302 (0.5)	17,818,600 (54.5)	0.1	-
혼합공정	4,042,885	189,954 (0.7)	3,852,414 (11.8)	517	-
이송,운반,분배,계량시설	2,977,841	60 (0.0)	2,952,707 (9.0)	25,073	-
화학반응공정	1,930,501	1,280,673 (4.7)	649,819 (2.0)	9	-
탈지,세정,표백공정	1,585,461	334,285 (1.2)	1,251,117 (3.8)	58	-
용제회수	1,522,615	2,580 (0.0)	1,520,035 (4.6)	-	-
저장시설	1,149,581	56,909 (0.2)	1,083,228 (3.3)	9,444	-
열처리공정	709,142	99,153 (0.4)	609,988 (1.9)	-	-
폐수처리시설	636,649	83,018 (0.3)	323,574 (1.0)	230,058	-
조립,포장,검사공정	622,051	20,998 (0.1)	601,053 (1.8)	-	-
분리,정제공정	506,764	6,330 (0.0)	497,619 (1.5)	2,816	-
기계적가공공정	154,287	108,514 (0.4)	45,773 (0.1)	-	-
폐기물처리시설	57,651	56,737 (0.2)	903 (0.0)	12	-
비정상조업	13,151	170 (0.0)	12,981 (0.0)	-	-
빗물	27	-	27 (0.0)	-	-
기타	1,902,584	673,862 (2.5)	1,228,722 (3.8)	-	-
차단·관리형 매립	7,768,777	-	-	-	7,768,777

3.6. 유해화학물질 배출 추이

○ (발암물질*) 보고 물질수는 66종이며, 총 배출량은 9,869톤으로 전년대비 7.4%(792톤) 감소하였으며, 전체 배출량의 16.4%에 해당

* 국제암연구기관(IARC)의 분류기준(1,2A,2B Group)

○ (사고대비물질) 보고 물질수는 41종이며, 총 배출량은 31,363톤으로 전년대비 19.8%(5,179톤) 증가하였으며, 전체 배출량의 52.1%에 해당

○ (휘발성 유기화합물) 보고 물질수는 33종이며, 총 배출량은 43,833톤으로 전년대비 3.9%(1,649톤) 증가하였으며, 전체 배출량의 72.8%에 해당

○ (온실가스) 보고 물질수는 3종이며, 총 배출량은 719톤으로 전년대비 8.5%(56톤) 증가하였으며, 전체 배출량의 1.2%에 해당

<표 > 유해화학물질의 배출현황

물질분류		업체수 (개소)	보고 물질수 (종)	배출량 (톤)	전년도 대비 증감
배출저감 대상물질	1단계	198	9	6,120	⇩82
	2단계	770	39	45,638	□3,186
	3단계	1,236	105	59,285	□3,981
발암물질	1	677	13	764	⇩113
	2A	405	16	5,814	⇩35
	2B	912	37	3,291	⇩644
	소계	1,382	66	9,869	⇩792
사고대비물질		2,251	40	31,363	□5,179
휘발성 유기화합물		1,588	33	43,833	□1,649
온실가스		36	3	719	□56

3.6.1 발암물질 배출량

○ 발암물질(IARC 분류기준, 1급~2B)은 총 66종 9,869톤 배출

- (취급량) 총 47,474천톤으로 전체 취급량의 24.5%에 해당되며, 전년도 대비 2.1%(1,025천톤) 감소

※ 보고된 총 66종 발암물질 중, 우레탄, 4,4'-비스(디메틸아미노)벤조페논, 4-비닐시클로헥센 3종은 취급량은 있으나, 밀폐공정 취급 등으로 배출량이 없는 물질

- (배출량) 총 9,869톤으로 전체 배출량의 16.4%에 해당되며, 전년도 대비  7.4%(792톤) 감소

○ 주요 취급량 감소물질은 벤젠(1급), 산화에틸렌(1급), 에틸벤젠(2B) 등이며, 각각 3.8%(588톤), 21.5%(323천톤), 5.1%(226천톤) 감소

- 배출저감대상물질(1단계) 중, 주로 용제(추출용제, 세척용제, 코팅용제 등)로 사용하는 N,N-디메틸포름아미드는 회수사용량 증가, 디클로로메탄, 트리클로로에틸렌 등은 대체물질 사용 및 해당물질 사용 공정 전환 등을 통해 취급량이 각각 20.5%(23천톤), 1.3%(0.9천톤), 19.8%(0.2천톤) 감소

○ 주요 배출량 감소물질은 디클로로메탄(2A), 에틸벤젠(2B), 2-푸란메탄올(2B) 등이며, 각각 12.3%(535톤), 15.2%(479천톤), 49.1%(180천톤) 감소

- 특히, 의료용 물질 및 의약품 제조업, 화학물질 및 화학제품 제조업에서 주로 추출용제 및 세척용제로 사용하는 디클로로메탄(2A)은 대체물질 사용으로 인한 사용량 감소와 배출저감기술 도입 등으로 배출량 감소

○ 발암물질의 배출률과 업체당 배출량은 각각 0.021%, 7.1톤으로 전년(0.022%, 7.4톤) 대비 각각 5.3%(0.001%), 3.7%(0.3톤) 감소

<표 > 발암물질 취급․배출량

구 분		합계	발암물질 (Group 1)	발암우려물질 (Group 2A)	발암가능물질 (Group 2B)
배출량 (톤)	'20년	9,869	764	5,814	3,291
	'19년	10,661	877	5,849	3,935
취급량 (천톤)	'20년	47,474	23,411	7,247	16,817
	'19년	48,499	24,524	7,198	16,777
물질 (종)	'20년	66종	트리클로로에틸렌 등 (13종)	디클로로메탄 등(16종)	에틸벤젠 등 (37종)
	'19년	66종	트리클로로에틸렌 등 (13종)	디클로로메탄 등(16종)	에틸벤젠 등 (37종)
주요 배출매체			대기 (99.9%)	대기 (100%)	대기 (99.7%)

<표 > 주요 발암물질의 배출량 증감 현황

(단위 ; 톤, %)
구 분			'19년	'20년	증감
합 계			10,661 (100)	9,869 (100)	⇩
1	디클로로메탄	2A	4,336 (40.7)	3,800 (38.5)	⇩
2	에틸벤젠	2B	3,144 (29.5)	2,666 (27.0)	⇩
3	N,N-디메틸포름아미드	2A	926 (8.7)	1,540 (15.6)	□
4	트리클로로에틸렌	1	503 (4.7)	421 (4.3)	⇩
5	스티렌	2A	431 (4.0)	361 (3.7)	⇩
6	2-푸란메탄올	2B	367 (3.4)	187 (1.9)	⇩
7	아세트산 비닐	2B	125 (1.2)	146 (1.5)	□
8	벤젠	1	151 (1.4)	136 (1.4)	⇩
9	염화 비닐	1	70 (0.7)	69 (0.7)	⇩
10	테트라클로로에틸렌	2A	108 (1.0)	68 (0.7)	⇩
-	기타		500 (4.7)	477 (4.5)	⇩

○ 주요 배출업종은 기타 운송장비 제조업이 24.5%(2,416톤), 고무 및 플라스틱제품 제조업이 13.4%(1,325톤), 화학물질 및 화학제품 제조업이 12.7%(1,250톤)를 차지하고 있으며, 배출량 상위 5개 업종이 발암물질 전체 배출량의 66.5%를 차지

- 기타 운송장비 제조업은 선박 건조량 감소(951만CGT*(‘19) → 880만CGT(’20))로 도료 사용량이 줄어, 도료용 용제인 에틸벤젠(2B) 배출량이 17.2%(499톤) 감소

* 표준화물선환산톤수(Compensated Gross Tonnage, CGT)

- 의료용 물질 및 의약품 제조업과 금속 가공제품 제조업은 용제(추출 및 분리, 세척 등)로 많이 사용하는 디클로로메탄의 사용량과 배출량 감소(대체물질, 배출저감기술 도입 등)로 배출량이 각각 27.3%(251톤), 17.0%(110톤) 감소

- 1차 금속 제조업은 주물(열처리) 공정에서 결합제나 도형제로 사용하는 2-푸란 메탄올 사용량이 감소(5,662천톤(‘19) → 3,532천톤(’20))하여 배출량이 56.8%(198톤) 감소

- 반면, 섬유제품 제조업에서는 주로 염색 및 코팅용제로 사용하는 N,N-디메틸포름아미드의 회수사용량 증가로 배출량이 219.9%(581톤) 증가

<표 > 발암물질 배출량 상위 5개 업종

구분		'19년 총 배출량(톤)	'20년 총 배출량(톤)	증감
		10,661	9,869	⇩
1	기타 운송장비 제조업	2,925 (27.4)	2,416 (24.5)	⇩
2	고무 및 플라스틱제품 제조업	1,444 (13.5)	1,325 (13.4)	⇩
3	화학물질 및 화학제품 제조업	1,238 (11.6)	1,250 (12.7)	□
4	섬유제품 제조업	264 (2.5)	846 (8.6)	□
5	전기장비 제조업	643 (6.0)	726 (7.4)	□
-	기타	4,147 (38.9)	3,307 (33.5)	⇩

○ 1급 발암물질은 취급량 4.5%(1,113천톤) 감소로 배출량 12.9%(113톤) 감소

- 벤젠 등 1급 발암물질 13종의 배출량은 764톤(전체 배출량의 1.3%)이며, 트리클로로에틸렌, 염화 비닐, 벤젠이 배출량의 81.8%를 차지

- 트리클로로에틸렌의 배출량은 전년도 대비 16.3%(82톤) 감소하였으며, 사용량의 대부분을 세척용제로 사용하는 자동차 및 트레일러 제조업과 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업에서의 취급량이 각각 49.8%(95톤), 72.9%(97톤) 감소 영향

- 벤젠과 1,3-부타디엔의 배출량은 전년도 대비 각각 10.3%(16톤), 13.8%(8톤) 감소하였으며, 이는 화학 물질 및 화학제품 제조업에서 전년도 대비 사용량이 각각 5.0%(563천톤), 6.2%(218천톤) 감소하였기 때문

<표 > 1급 발암물질별 배출량 증감 현황

발암물질	배출량(㎏)		증감
	'19년	'20년
합계	877,285	763,894	⇩
트리클로로에틸렌	502,520 (57.3)	420,565 (55.1)	⇩
벤젠	151,167 (17.2)	135,635 (17.8)	⇩
염화 비닐	69,645 (7.9)	68,633 (9.0)	⇩
1,3-부타디엔	61,454 (7.0)	52,983 (6.9)	⇩
포름알데히드	49,931 (5.7)	43,855 (5.7)	⇩
크롬 및 그 화합물	21,844 (2.5)	22,160 (2.9)	□
산화 에틸렌	17,473 (2.0)	17,668 (2.3)	□
카드뮴 및 그 화합물	1,589 (0.2)	1,093 (0.1)	⇩
비소 및 그 화합물	49 (0.0)	683 (0.1)	□
클로로메틸 메틸 에테르	849 (0.1)	278 (0.0)	⇩
3,3'-디클로로-4,4'-디아미노디페닐 메탄	665 (0.1)	231 (0.0)	⇩
베릴륨 및 그 화합물	100 (0.0)	110 (0.0)	□
o-톨루이딘	0 (0.0)	1 (0.0)	□

○ 지역별 발암물질 배출 특성

- 충청북도, 울산, 경기, 경남, 전남 지역이 전체 발암물질 배출량의 69.5%(6,859톤)를 차지하며, 충청북도는 고무 및 플라스틱제품 제조업, 경기도는 화학물질 및 화학제품 제조업, 울산광역시와 경상남도, 전라남도는 기타 운송장비 제조업, 대구는 섬유제품 제조업 등에서 주로 배출

<표 > 지역별 발암물질 배출량 변화

구 분		합계	충북	울산	경기	경남	전남	기타
배출량 (톤)	'20년	9,869	1,756	1,488	1,445	1,343	826	3,010
	'19년	10,661	1,798	1,692	1,887	1,582	855	2,848
취급량 (천톤)	'20년	47,474	205	14,864	271	545	19,739	11,851
	'19년	48,499	167	14,987	547	539	19,370	12,890

- 업체당 발암물질 배출량은 대구가 18.7톤으로 전국 평균(7.1톤) 대비 가장 높은 수준이며, 배출 업체수가 가장 많은(306개) 경기는 4.7톤으로 전국 평균 대비 낮은 수준

- 충청북도와 경기도는 디클로로메탄(2A)의 배출량이 전년도 대비 각각 2.5%(40톤), 12.3%(112톤) 감소*하는 등, 총 발암물질 배출량이 각각 2.3%(42톤), 23.4%(442톤) 감소

* 고무 및 플라스틱 제조업(충북)과 금속 가공제품 제조업(경기)에서 추출용제 및 세척용제로 취급되는 양이 각각 20.0%(386톤), 24.5%(133톤) 감소

- 울산, 경상남도에서는 에틸벤젠(2B)의 배출량이 전년도 대비 각각 15.5%(202톤), 22.7%(247톤), 감소*하는 등, 총 발암물질 배출량이 각각  12.1%(204톤), 15.1%(238톤) 감소

* 전체 기타 운송장비 제조업에서 도료용 용제로의 취급량이 13.7%(576톤) 감소

- 전라남도는 고무 및 플라스틱제품 제조업, 화학물질 및 화학제품 제조업 등에서 주로 원료로 사용하는 염화 비닐(1급)의 배출량이 2.3톤으로 전년도(25.4톤) 대비 90.7%(23톤) 감소*

* 고무 및 플라스틱제품을 생산하는 사업장에서 염화 비닐을 사용하여 제품을 생산하는 일부 취급시설 폐쇄

3.6.2. 사고대비물질 배출량

○ 환경으로 배출된 사고대비물질은 41종, 31,363톤 배출

- 취급량은 63,151천톤으로 ‘20년 전체 취급량(193,197천톤)의 32.6%에 해당되며, ’19년 사고대비물질 취급량(66,677천톤) 대비 5.3% 감소

* 업체당 연간 취급량은 28,055톤임

** 벤젠, 톨루엔, 황산, 일산화탄소, 메틸 알코올이 전체 취급량의 60.3%(38,052천톤)

- 배출량 31,363톤은 ‘20년 전체 배출량(56,263톤)의 52.1%에 해당되며, ’19년 사고대비물질 배출량(26,184톤) 보다 19.8% 증가

* 톨루엔, 아세트산 에틸, 메틸 에틸 케톤, 메틸 알코올, 암모니아가 사고대비물질 전체 배출량의 91.4%(28,659톤)를 차지

- 사고대비물질의 배출률(취급량 대비 배출량)은 0.0497%로 전체 보고물질의 배출률(0.0312%) 대비 59.5% 높은 반면, 업체당 배출량은 13.9톤으로 전체(15.8톤) 대비 12.0% 낮음

<표 > 사고대비물질 취급․배출량

구 분		합계	톨루엔	아세트산 에틸	메틸 에틸 케톤	메틸 알코올	암모니아	기타
배출량 (톤)	'20년	31,363	10,413	8,422	5,563	3,210	1,051	2,704
	'19년	26,184	8,221	6,690	4,438	3,375	1,012	2,449
취급량 (천톤)	'20년	63,151	6,922	280	154	4,260	2,552	48,983
	'19년	66,677	7,327	780	148	4,069	2,977	51,376

- 사고대비물질 취급량은 전남, 울산, 충남 지역이 전체 취급량의 92.0% (58,128천톤)을 차지하고 있으며, 취급 사업장 수는 전체 2,251개 사업장의 21.6%(487개)를 차지

* 화학(64.1%), 석유정제(12.0%), 창고 및 운송관련 서비스업(7.1%)이 전체 취급량의 83.2%(52,494천톤)를 차지. 울산, 전남, 충남은 화학, 석유정제 업종의 취급 비율이 높음

** 벤젠(23.5%), 황산(11.1%), 톨루엔 (11.0%) 3종은 사고대비물질 물질별 취급량의 45.6%를 차지하며, 전남(40.6%), 울산(33.4%), 충남(18.1%)의 취급 비율이 높음

- 사고대비물질의 배출량은 경기, 충남, 충북 3개 지역이 전체 배출량의 72.8% 차지하며, 업체당 배출량은 경기, 충남 지역이 각각 21.0톤, 27.0, 21.6톤으로 전국 평균(13.9톤) 대비 높은 수준

<표 > 지역별 사고대비물질 배출량

구 분	합계	경기	충남	충북	울산	대구	기타
배출량 (톤/년)	31,363	12,916	6,193	3,732	1,588	1,355	5,579
비율 (%)	100	41.2	19.7	11.9	5.1	4.3	17.8
업체 수	2,251	614	229	173	153	101	981
업체당 배출량 (톤/년)	13.9	21.0	27.0	21.6	10.4	13.4	5.7

<표 > 지역별 사고대비물질 취급 현황

No.	시/도	사업장 수	취급량 (천톤) (비율, %)	업체 당 취급량 (천톤)	주요 취급 업종 (비율, %)	주요 취급 물질 (비율, %)
	합계	2,251	63,151 (100.0)	28.1	화학(64.1) 코크스(12.0) 창고·운송 (7.1)	벤젠(23.5) 황산(11.1) 톨루엔(11.0)
1	전남	105	25,649 (40.6)	244.3	화학(74.8) 창고·운송(10.4) 코크스(10.2)	벤젠(22.9) 톨루엔(11.8) 염소(8.0)
2	울산	153	21,090 (33.4)	137.8	화학(62.3) 코크스(16.8) 1차 금속(13.8)	벤젠(21.2) 황산(18.2) 톨루엔(11.1)
3	충남	229	11,389 (18.1)	49.7	화학(55.8) 전기·가스(35.1) 코크스(7.4)	일산화 탄소(34.8) 벤젠(33.7) 톨루엔(12.2)
4	경북	190	1,284 (2.0)	6.8	1차 금속(63.9) 화학(27.1) 전기장비(4.7)	황산(64.8) 메틸 알코올(11.3) 포름알데히드(7.7)
5	경기	614	1,262 (2.0)	2.1	전자 부품(37.7) 창고·운송(25.8) 화학(19.6)	메틸 알코올(29.9) 황산(29.7) 과산화 수소(8.5)
6	전북	118	1,234 (2.0)	10.5	화학(85.1) 식료품(8.3) 목재·나무제품(3.2)	염소(18.8) 염화 수소(14.9) 과산화 수소(13.1)
7	인천	148	747 (1.2)	5.0	코크스(79.2) 목재· 나무제품(10.7) 화학(2.6)	벤젠(77.5) 메틸 알코올(6.5) 포름알데히드(4.2)
8	충북	173	201 (0.3)	1.2	전자 부품(47.1) 화학(33.9) 고무·플라스틱(6.9)	황산(27.0) 톨루엔(13.7) 염화 수소(10.8)
9	경남	176	83 (0.1)	0.5	1차 금속(17.0) 창고·운송(15.2) 전기 가스 공급(13.8)	황산(26.9) 벤젠(15.2) 암모니아(수산화암모늄 포함)(14.3)
10	부산	105	53 (0.1)	0.5	화학(23.8) 가죽·가방(23.4) 전자 부품(18.8)	메틸 에틸 케톤(27.6) 황산(18.1) 염화 수소(17.2)
-	기타	240	159 (0.3)	0.7	-	-

3.6.3. 휘발성유기화합물(VOCs) 배출량

○ 환경으로 배출된 휘발성유기화합물질*은 33종으로 총 43,833톤 배출

* 「대기환경보전법」제2조제10호 관련 “휘발성유기화합물 지정 고시” 참조

- 취급량은 127,623천톤으로, 전체 취급량의 65.9%에 해당하며, 전년도 대비 4.8%(6,457천톤) 증가

- 배출량은 43,833톤으로 전체 배출량의 72.8%에 해당하며, 전년도 대비 3.9%(1,649톤) 증가

- 업체당 배출량은 대기업 중심의 대규모 산업단지가 위치한 울산이 62.8톤으로 전국 평균 대비(27.6톤) 대비 가장 높으며, 배출 업체수가 가장 많은(426개) 경기는 25.8톤으로 전국 평균 대비 낮은 수준

- 지역별 배출량은 경기도, 울산, 경남, 충북에서 각각 25.0%(10,978톤), 16.9%(7,408톤), 12.1%(5,310톤), 11.4%(4,978톤)으로, 휘발성유기화합물질 전체 배출량의 65.4%를 차지*

* 해당 지역에서 용제나 희석제로 주로 사용하는 톨루엔, 자일렌 및 에틸벤젠, 세척용제로 사용하는 디클로로메탄 등 배출률이 높은 물질을 다량 취급하기 때문

<표 > 지역별 휘발성유기화합물질의 배출특성

No.	시/도	사업장 수	배출량 (톤) (비율, %)	주요 배출 물질 (비율, %)
	합계	1,588	43,833 (100.0)	자일렌(25.6), 톨루엔(23.8), 메틸 에틸 케톤(12.7)
1	경기	426	10,978 (25.0)	톨루엔(47.3), 메틸 에틸 케톤(20.3), 2-프로판올(9.3)
2	울산	118	7,408 (16.9)	자일렌(56.2), 에틸벤젠(14.9), 톨루엔(6.1)
3	경남	150	5,310 (12.1)	자일렌(59.9), 에틸벤젠(15.8), 톨루엔(6.7)
4	충북	152	4,978 (11.4)	디클로로메탄(31.7), 톨루엔(23.0), 메틸 알코올(21.0)
5	충남	144	4,196 (9.6)	메틸 에틸 케톤(37.1), 톨루엔(22.3), 부탄(13.8)
-	기타	598	10,962 (25.0)	-

3.6.4. 온실가스 배출량

○ 조사물질 중 온실가스는 3종*, 배출량은 총 719톤으로, 전체 배출량의 1.2%에 해당하며, 전년도 대비 배출량 8.5%(56톤) 증가

* 과불화탄소(PFCs), 수소화불화탄소(HFCs), 헥사플루오르화 황(SF6)

- 온실가스 물질의 배출비율은 과불화탄소, 수소화불화탄소, 헥사플루오르화 황이 각각 72.7%, 20.8%, 6.5%이며, 주로 반도체 공정에서 세정 및 식각용으로 사용

- 주요 배출업종은 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업이며,  총 649톤을 배출하여 온실가스 총 배출량(719톤)의 90.2%를 차지

- 주요 배출지역은 경기, 충북, 충남 3개 지역이 전체 배출량의 90.1% 차지하고 있으며, 그 중, 대규모(대기업) 반도체 사업장이 위치해 있는 경기지역에서 73.6%를 차지

<표 > 연도별 온실가스 배출현황

조사년도	업체수 (개소)	배출량 (톤)	배출물질(%)			주요배출지역
			PFCs	HFCs	SF6
2014	31	637	54.4	10.3	35.4	경기(43.8%), 충북(21.0%), 충남(13.3%), 그 외(21.9%)
2015	32	422	50.7	14.6	34.7	경기(40.2%), 충북(15.9%), 울산(13.3%), 그 외(30.6%)
2016	32	486	44.9	16.1	39.0	경기(52.6%), 울산(15.9%), 충북(14.3%), 그 외(17.1%)
2017	33	489	52.8	18.6	28.6	경기(65.7%), 충북(15.8%), 충남(6.0%), 그 외(12.6%)
2018	34	676	65.3	16.6	18.1	경기(70.4%), 충북(10.5%), 충남(9.4%), 그 외(9.7%)
2019	37	663	64.3	20.5	15.3	경기(70.5%), 충북(10.1%), 충남(7.8%), 그 외(11.5%)
2020	36	719	72.7	20.8	6.5	경기(73.6%), 충북(11.3%), 충남(5.2%), 그 외(9.9%)

4. 화학물질 이동량 및 자가매립량

4.1. 이동량

○ 전체 폐기물·폐수처리업체 중 폐기물 처리업체 168개소가 배출량조사 대상이 되어 처리과정에서 발생한 배출·이동량을 보고

○ 폐수‧폐기물에 포함되어 위탁처리업체로 이동된 물질은 189종, 1,136천톤(취급량의 0.59%)이며, 전년도 대비 3.0% 증가

- 폐기물처리업체로 92.2%(1,047천톤), 폐수처리업체로 7.8%(89천톤) 이동

<표 > 이동량 현황

구분			폐기물처리업체	폐수처리업체
이동량 (톤)	'20년	1,136,331	1,047,301 (92.2%)	89,030 (7.8%)
	'19년	1,103,251	997,481 (90.4%)	105,770 (9.6%)
이동율* (%)	'20년	0.588	0.542	0.046
	'19년	0.540	0.489	0.052
이동 물질수 (종)	'20년	189	180	129
	'19년	197	186	131
처리업체수	'20년	1,982	1,585	397
	'19년	1,832	1,419	413
최대 이동물질(톤)	'20년	-	알루미늄 및 그 화합물 (337,772)	수산화 나트륨 (23,390)
	'19년	-	알루미늄 및 그 화합물 (316,828)	수산화 나트륨 (28,884)

* 취급량 대비 이동량(이동량/취급량, %)

○ 폐기물처리업체로 이동된 화학물질의 70.1%는 재활용처리되며, 폐수처리업체로 이동된 화학물질의 67.9%는 산업단지 폐수종말처리장 또는 폐수공동처리장에서 처리된 것으로 조사

<그림 > 폐기물처리업체로 이동된 화학물질의 처리방법

<그림 > 폐수처리업체로 이동된 화학물질의 처리방법

4.2. 자가매립량

○ 폐기물에 함유되어 사업장내 매립지에 매립된 양은 7,769톤

- 사업장내 매립된 물질은 분진, 슬래그 등에 함유된 것으로 알루미늄, 망간, 아연 등 10종 임

※ “자가매립”은 폐기물관리법 제2조 및 시행령 제5조에 의거 폐산, 폐알칼리 등의 사업장폐기물 및 지정폐기물을 포함한 모든 물질을 차단형 또는 관리형 매립시설에 최종 처리하는 것

<그림 > 자가매립량(톤)

○ 폐기물 수집운반, 처리 및 원료 재생업(61.6%), 1차 금속 제조업(38.1%) 등 2개 업종에서 전체 자가매립량의 99.7%인 7,745톤을 매립

- 폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업은 알루미늄 및 그 화합물(2.871톤), 망간 및 그 화합물(911톤), 아연 및 그 화합물(502톤), 구리 및 그 화합물(197톤), 바륨 및 그 화합물(183톤) 등을 주로 매립

- 1차 금속 제조업은 알루미늄 및 그 화합물(1,220톤), 아연 및 그 화합물(998톤), 망간 및 그 화합물(701톤) 등을 주로 매립

Ⅳ. 2020년도 배출량 조사결과 분석 및 평가

□ 화학물질 배출량조사 결과, 취급량은 감소하였으나 휘발성 유기용제를 다량 취급하는 업종에서 배출량이 증가하여 배출률은 전년도 대비 증가

○ 보고대상 업체

- 보고업체 수 : 3,768업소(‘18) → 3,858업소(‘19) → 3,803업소(‘20)

- 보고물질 수 : 226종('17) → 228종('18) → 229종('19) → 228종('20)

※ ‘19년 대비 3개 물질 신규보고 및 4개 물질 미보고로 1개 물질 증가

- 조사표 제출 수 : 13,725개(’18) → 13,803개(’19) → 13,550개(’20)

※ 사업장에서는 물질별로 조사표를 제출하며, ‘20년의 경우 사업장별 평균 3.6개 물질에 대한 조사표 제출

○ 배출․이동량 추이

- 배출․이동량 : 취급량의 0.62%인 1,197천톤(‘19년은 0.57)

- 배출량 : 60천톤이 배출, 취급량의 0.0311%에 해당(‘19년은 0.0276%)

○ 연도별 취급량, 배출량, 배출률(배출량/취급량, %) 추이

- 전년도 대비 취급량(▽5.1%), 배출량(▲7.0%)

- 배출률 : 0.0286(‘17) → 0.0282(‘18) → 0.0276(‘19) → 0.0311(‘20)

<그림 > 업종별 배출량 추이

【붙임 1】

지역별, 물질별, 업종별 배출 통계

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 지역(광역시·도)별 배출·위탁처리량                                                               (단위 ; ㎏)

순위	시/도	총계	사업장내배출량				자가매립량	위탁처리량
			소계	대기	수계	토양		소계	폐수 처리업체	폐기물 처리업체
합계		1,204,306,249	60,206,324	59,936,196	270,128	-	7,768,777	1,136,331,148	89,029,912	1,047,301,236
1	경기	304,514,647	17,204,568	17,129,655	74,913	-	-	287,310,079	43,434,048	243,876,031
2	울산	55,672,276	8,203,015	8,197,895	5,120	-	921,771	46,547,490	689,215	45,858,275
3	충남	96,711,515	8,179,484	8,158,091	21,393	-	4,748	88,527,283	4,529,459	83,997,824
4	충북	86,958,485	6,165,600	6,102,421	63,179	-	1,616	80,791,269	6,700,650	74,090,619
5	경남	24,812,309	5,907,482	5,907,364	118	-	-	18,904,827	823,675	18,081,152
6	전남	193,285,063	4,219,257	4,161,443	57,813	-	3,333,617	185,732,189	6,212,591	179,519,598
7	경북	297,751,098	2,426,183	2,392,713	33,470	-	1,929,820	293,395,095	2,123,630	291,271,465
8	대구	26,336,114	2,273,280	2,273,277	3	-	-	24,062,834	16,860,873	7,201,961
9	부산	10,427,156	1,323,650	1,322,757	893	-	-	9,103,506	3,904,661	5,198,846
10	인천	12,499,384	1,276,718	1,276,495	223	-	1,561,632	9,661,034	1,650,976	8,010,058
11	전북	20,577,099	1,253,162	1,252,042	1,120	-	34	19,323,903	738,643	18,585,260
12	광주	9,780,612	810,114	810,114	-	-	-	8,970,498	458,963	8,511,535
13	강원	47,234,244	683,103	681,548	1,556	-	15,539	46,535,602	289,944	46,245,658
14	대전	6,024,997	151,756	142,354	9,402	-	-	5,873,241	87,733	5,785,508
15	세종	7,627,644	112,205	111,294	911	-	-	7,515,439	475,258	7,040,181
16	서울	4,002,766	14,071	14,056	15	-	-	3,988,695	1,904	3,986,791
17	제주	90,842	2,678	2,678	-	-	-	88,164	47,690	40,474

□ 상위 10개 물질별 배출·위탁처리량

(단위 ; ㎏)
순위	사업장내배출량				자가매립량		위탁처리량
	전체 상위 10개 물질명	대기	수계	토양			폐수처리업체		폐기물처리업체
		59,936,196	270,128	-	7,768,777		89,029,912		1,047,301,236
		50,580,714	22,026	-	물질명	7,768,777	물질명	79,570,039	물질명	894,997,472
1	자일렌	11,227,780	17	-	알루미늄 및 그 화합물	4,113,856	수산화 나트륨	23,390,496	알루미늄 및 그 화합물	337,771,911
2	톨루엔	10,413,050	13	-	망간 및 그 화합물	1,612,176	과산화 수소	13,584,355	망간 및 그 화합물	194,610,919
3	아세트산 에틸	8,421,815	-	-	아연 및 그 화합물	1,500,311	황산	10,806,606	황산	182,936,533
4	메틸 에틸 케톤	5,562,992	15	-	구리 및 그 화합물	198,004	2-프로판올	9,045,238	아연 및 그 화합물	42,021,869
5	디클로로메탄	3,800,363	3	-	바륨 및 그 화합물	182,880	황	6,048,036	크롬 및 그 화합물	27,102,692
6	메틸 알코올	3,208,143	1,670	-	니켈 및 그 화합물	78,804	N,N-디메틸포름아미드	3,765,988	메틸 알코올	26,237,400
7	2-프로판올	2,693,790	16,522	-	크롬 및 그 화합물	58,568	플루오르화 수소	3,756,124	아세트산 비닐	24,879,279
8	에틸벤젠	2,665,585	3	-	붕소 및 그 화합물	23,451	질산	3,458,163	2-프로판올	22,193,007
9	N,N-디메틸포름아미드	1,539,782	-	-	나트륨	694	암모니아	3,010,520	N,N-디메틸포름아미드	19,536,497
10	암모니아	1,047,415	3,783	-	디메틸디티오카르밤산 나트륨	34	염화 수소	2,704,512	톨루엔	17,707,366

□ 상위 10개 업종별 배출·위탁처리량

(단위 ; ㎏)
순위	업종	총계	사업장내배출량				자가매립량	위탁처리량
			소계	대기	수계	토양		소계	폐수 처리업체	폐기물 처리업체
합계(전체)		1,204,306,249	60,206,324	59,936,196	270,128	-	7,768,777	1,136,331,148	89,029,912	1,047,301,236
소계(10업종)		1,055,576,199	51,758,775	51,607,797	150,978	-	2,967,986	1,000,849,438	81,068,694	919,780,745
1	기타 운송장비 제조업	17,607,248	11,970,602	11,970,595	7	-	-	5,636,646	35,136	5,601,510
2	고무 및 플라스틱제품 제조업	34,536,860	9,366,488	9,366,253	235	-	-	25,170,372	2,131,807	23,038,565
3	화학물질 및 화학제품 제조업	92,169,677	5,420,858	5,386,570	34,287	-	6,941	86,741,878	2,867,604	83,874,274
4	인쇄 및 기록매체 복제업	5,965,479	5,144,586	5,144,559	27	-	-	820,893	5,011	815,882
5	자동차 및 트레일러 제조업	15,998,129	4,699,483	4,693,523	5,960	-	-	11,298,646	1,136,743	10,161,903
6	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	7,145,520	4,379,521	4,373,514	6,007	-	-	2,765,999	40,542	2,725,457
7	전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	281,024,301	3,083,610	3,064,888	18,722	-	-	277,940,691	40,977,063	236,963,628
8	1차 금속 제조업	556,698,662	2,822,377	2,752,700	69,677	-	2,961,045	550,915,240	7,624,284	543,290,955
9	금속 가공제품 제조업	14,526,620	2,552,603	2,552,352	251	-	-	11,974,017	3,251,190	8,722,827
10	섬유제품 제조업	29,903,706	2,318,648	2,302,843	15,805	-	-	27,585,058	22,999,315	4,585,743

【붙임 2】

연도별 배출량 추이

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 연도별 화학물질 배출‧위탁처리량

구 분				2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	증감
조사기준	대상업종(개)			39	39	40	40	40	40	-
	사업장 규모 (종업원수)			1인 이상	1인 이상	1인 이상	1인 이상	1인 이상	1인 이상	-
	대상화학물질(종)			415	415	415	415	415	415	-
조사결과	조사사업장(개소)			3,634	3,732	3,798	3,768	3,858	3,803	⇩
	조사화학물질(종)			226	228	226	228	229	228	⇩
	취급량(톤)			172,119,501	192,184,692	196,288,344	195,487,078	204,124,045	193,661,496	⇩
	배출량 (㎏)	합계		53,732,487	57,247,558	56,232,178	55,213,262	56,262,558	60,206,324	□
		대기		53,486,177	56,825,187	55,960,670	54,958,983	56,026,761	59,936,196	□
		수계		246,310	422,372	271,507	251,138	235,797	270,128	□
		토양		0	0	0	3,141	0	0	-
	배출률 (배출량/취급량, %)			0.0312	0.0298	0.0286	0.0282	0.0276	0.0311	□
	자가매립량(kg)			8,199,044	15,448,067	10,328,134	2,947,372	5,712,878	7,768,777	□
	위탁처리(이동량) (㎏)		합계	864,384,048	833,411,952	911,902,721	1,064,832,804	1,103,250,835	1,136,331,148	□
			폐수	105,040,277	85,406,730	97,854,510	109,795,914	105,770,187	89,029,912	⇩
			폐기물	759,343,771	748,005,222	814,048,211	955,036,891	997,480,648	1,047,301,236	□
	위탁처리율 (위탁처리량/취급량, %)			0.502	0.434	0.465	0.545	0.540	0.587	□

※ 조사결과는 종업원수 30인 이상 사업장에 대한 배출 통계임

□ 연도별 발암물질 배출량

구 분			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	증감
발암 물질	합계	취급량(톤)	41,016,656	47,465,132	47,036,577	48,867,536	48,498,985	47,474,483	⇩
		배출량(㎏) (취급량 대비 배출량 %)	8,978,155 (0.022)	9,372,378 (0.020)	9,410,198 (0.020)	8,569,397 (0.018)	10,661,404 (0.022)	9,869,497 (0.021)	⇩
	1	취급량(톤)	20,068,394	24,650,957	23,889,215	24,793,377	24,523,933	23,410,658	⇩
		배출량(㎏)	1,135,392	935,636	1,100,248	906,371	877,285	763,894	⇩
	2A	취급량(톤)	7,011,141	7,465,958	7,527,376	7,663,323	7,198,487	7,246,940	□
		배출량(㎏)	4,242,488	4,571,429	4,972,055	4,364,884	5,848,944	5,814,114	⇩
	2B	취급량(톤)	13,937,121	15,348,217	15,619,986	16,410,836	16,776,565	16,816,885	□
		배출량(㎏)	3,600,275	3,865,313	3,337,895	3,298,142	3,935,175	3,291,489	⇩

【붙임 3】

조사사업장 현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 업종별 조사사업장 현황

업 종	사업장(개소)		화학물질(종)
	19년	20년	19년	20년
총계(33업종)	3,858	3,803	229	228
화학물질 및 화학제품 제조업	645	657	217	214
1차 금속 제조업	383	368	66	65
금속 가공제품 제조업	325	314	55	51
전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	290	289	66	64
고무 및 플라스틱제품 제조업	296	285	71	73
자동차 및 트레일러 제조업	280	280	51	48
섬유제품 제조업; 의복 제외	202	189	20	26
식료품 제조업	211	205	31	29
펄프, 종이 및 종이제품 제조업	147	139	28	28
전기장비 제조업	134	136	54	47
비금속 광물제품 제조업	122	122	53	51
폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	115	112	64	64
기타 기계 및 장비 제조업	102	107	36	34
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	93	99	15	15
의료용 물질 및 의약품 제조업	88	87	47	51
수도업	78	78	12	12
인쇄 및 기록매체 복제업	67	69	21	20
음료 제조업	60	60	9	9
기타 운송장비 제조업	52	49	30	28
하수, 폐수 및 분뇨 처리업	37	36	7	8
가죽, 가방 및 신발 제조업	21	19	10	10
기타 제품 제조업	18	17	22	20
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	17	17	53	50
목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외	15	14	13	13
의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업	15	14	15	14
창고 및 운송관련 서비스업	14	14	32	33
가구 제조업	10	7	6	4
의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	7	5	3	2
출판업	5	5	2	2
석탄, 원유 및 천연가스 광업	3	4	7	7
기타 개인 서비스업	4	3	4	4
금속 광업	1	1	3	3
담배 제조업	1	2	1	2

□ 지역별 조사사업장 분포

지역	사업장(개소)		화학물질(종)
	19년	20년	19년	20년
합계	3,858	3,803	229	228
경기도	997	971	132	131
충청남도	393	388	138	134
경상남도	358	358	97	94
충청북도	345	346	93	96
경상북도	352	342	97	101
인천광역시	221	215	69	68
울산광역시	209	206	139	139
전라북도	203	203	122	123
대구광역시	191	182	51	49
부산광역시	171	172	68	67
전라남도	159	161	119	116
광주광역시	77	77	47	47
대전광역시	55	57	52	47
강원도	59	56	42	42
세종특별자치시	36	38	30	34
서울특별시	23	21	12	12
제주특별자치도	9	10	6	6

【붙임 4】

특정물질 배출량

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 플루오르화수소(HF) 배출량

○ HF 배출량 : 96개 업체에서 196.8톤 배출

- 업체당 연간 1,703톤을 취급하면서 2.0톤을 배출(‘19년도는 업체당 2.0톤)

<표 > 플루오르화수소 배출량

구 분	‘18년	‘19년	‘20년	증감량
보고업체수	90	95	96	(▲) 5
HF 배출량	208.9톤	191.5톤	196.8톤	(▲) 5.3톤
HF 취급량	157,008톤	150,134톤	163,495톤	(▲) 13,361톤

○ 배출 특성

- 대부분 대기로 배출되며, 주요 배출업종은 전자부품(46.2%), 화학(39.6%), 1차 금속(6.9%) 업종순으로, 상위 3개 업종에서 전체 배출량의 92.7%를 차지

- 지역별로는 충남(32.6%), 충북(19.4%), 울산(16.9%), 경기(15.7%), 경북(5.1%) 등 5개 지역에서 전체 배출량의 89.7%를 차지

- 전체 배출량의 50.5%가 산업단지에서 배출되었고, 울산미포(33.4%), 아산탕정테크노컴플렉스일반산단(8.8%), 구미국가산단(8.5%) 순으로 배출

【붙임 5】

유해화학물질 배출량

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 발암물질(66종) 배출량

(단위 ; kg)

구 분		‘19년	'20년	증감
합 계 (%)		10,661,404 (100.0)	9,869,497 (100.0)	⇩
디클로로메탄	2A	4,335,837 (40.7)	3,800,366 (38.5)	⇩
에틸벤젠	2B	3,144,347 (29.5)	2,665,588 (27.0)	⇩
N,N-디메틸포름아미드	2A	926,239 (8.7)	1,539,782 (15.6)	□
트리클로로에틸렌	1	502,520 (4.7)	420,565 (4.3)	⇩
스티렌	2A	431,442 (4.0)	361,109 (3.7)	⇩
2-푸란메탄올	2B	367,182 (3.4)	187,017 (1.9)	⇩
아세트산 비닐	2B	125,185 (1.2)	145,797 (1.5)	□
벤젠	1	151,167 (1.4)	135,635 (1.4)	⇩
염화 비닐	1	69,645 (0.7)	68,633 (0.7)	⇩
테트라클로로에틸렌	2A	108,009 (1.0)	67,832 (0.7)	⇩
아크릴로니트릴	2B	88,619 (0.8)	66,275 (0.7)	⇩
1,3-부타디엔	1	61,454 (0.6)	52,983 (0.5)	⇩
니켈 및 그 화합물	2B	39,087 (0.4)	47,004 (0.5)	□
포름알데히드	1	49,931 (0.5)	43,855 (0.4)	⇩
이소프렌	2B	38,945 (0.4)	36,862 (0.4)	⇩
에피클로로히드린	2A	37,763 (0.4)	32,024 (0.3)	⇩
1,2-디클로로에탄	2B	11,921 (0.1)	26,622 (0.3)	□
클로로포름	2B	19,099 (0.2)	23,219 (0.2)	□
크롬 및 그 화합물	1	21,844 (0.2)	22,160 (0.2)	□
산화 프로필렌	2B	12,047 (0.1)	20,392 (0.2)	□
납 및 그 화합물	2B	18,382 (0.2)	18,002 (0.2)	⇩
산화 에틸렌	1	17,473 (0.2)	17,668 (0.2)	□
나프탈렌	2B	4,380 (0.0)	11,450 (0.1)	□
디이소시안산 톨루엔	2B	10,378 (0.1)	11,412 (0.1)	□
아크릴산 에틸	2B	26,113 (0.2)	10,802 (0.1)	⇩
1,4-디옥산	2B	716 (0.0)	8,376 (0.1)	□
코발트 및 그 화합물	2B	18,189 (0.2)	7,655 (0.1)	⇩
황산 디메틸	2A	5,152 (0.1)	5,541 (0.1)	□
염화 벤조일	2A	296 (0.0)	3,003 (0.0)	□
아크릴아미드	2A	2,204 (0.0)	2,490 (0.0)	□
사염화 탄소	2B	203 (0.0)	1,452 (0.0)	□
디(2-에틸헥실) 프탈레이트	2B	5,385 (0.1)	1,227 (0.0)	⇩
카드뮴 및 그 화합물	1	1,589 (0.0)	1,093 (0.0)	⇩
비소 및 그 화합물	1	49 (0.0)	683 (0.0)	□
퀴놀린	2B	407 (0.0)	658 (0.0)	□
1,3-프로판 술톤	2A	618 (0.0)	625 (0.0)	□
크레오소트	2A	675 (0.0)	523 (0.0)	⇩
염화 벤질	2A	394 (0.0)	507 (0.0)	□
1,2-에폭시부탄	2B	56 (0.0)	506 (0.0)	□
클로로프렌	2B	52 (0.0)	368 (0.0)	□
1,4-디클로로벤젠	2B	357 (0.0)	285 (0.0)	⇩
클로로메틸 메틸 에테르	1	849 (0.0)	278 (0.0)	⇩
3,3'-디클로로-4,4'-디아미노디페닐 메탄	1	665 (0.0)	231 (0.0)	⇩
니트로벤젠	2B	3,185 (0.0)	181 (0.0)	⇩
황산 디에틸	2A	202 (0.0)	165 (0.0)	⇩
(트리클로로메틸)벤젠	2A	107 (0.0)	139 (0.0)	□
아세트알데히드	2B	159 (0.0)	131 (0.0)	⇩
베릴륨 및 그 화합물	1	100 (0.0)	110 (0.0)	□
카테콜	2B	10 (0.0)	43 (0.0)	□
디클로르보스	2B	22 (0.0)	42 (0.0)	□
4,4'-메틸렌디아닐린	2B	36 (0.0)	40 (0.0)	□
헥사클로로에탄	2B	31 (0.0)	26 (0.0)	⇩
클로로타로닐	2B	24 (0.0)	23 (0.0)	⇩
2,4-디	2B	46 (0.0)	13 (0.0)	⇩
2,4-디니트로톨루엔	2B	12 (0.0)	12 (0.0)	□
1,2-디브로모에탄	2A	8 (0.0)	9 (0.0)	□
2,6-디니트로톨루엔	2B	4 (0.0)	4 (0.0)	-
4,4'-디아미노디페닐 에테르	2B	590 (0.0)	2 (0.0)	⇩
2,4-디아미노톨루엔	2B	2 (0.0)	2 (0.0)	□
1,3-디클로로-2-프로판올	2B	1 (0.0)	1 (0.0)	⇩
o-톨루이딘	1	-	1 (0.0)	□
페닐 글리시딜 에테르	2B	3 (0.0)	1 (0.0)	⇩
디이아지논	2A	1 (0.0)	0.2 (0.0)	⇩
4,4'-비스(디메틸아미노)벤조페논	2B	-	-	-
4-비닐시클로헥센	2B	-	-	-
우레탄	2A	-	-	-

□ 배출저감 대상물질(1단계, 9종) 배출량

(단위 ; kg)
구 분	‘19년	'20년	증감
합 계 (%)	6,201,680 (100.0)	6,119,928 (100.0)	⇩
디클로로메탄	4,317,849 (69.6)	3,782,669 (61.8)	⇩
N,N-디메틸포름아미드	910,158 (14.7)	1,526,499 (24.9)	□
트리클로로에틸렌	500,069 (8.1)	417,673 (6.8)	⇩
벤젠	141,847 (2.3)	125,149 (2.0)	⇩
염화 비닐	68,972 (1.1)	68,056 (1.1)	⇩
테트라클로로에틸렌	105,916 (1.7)	66,821 (1.1)	⇩
아크릴로니트릴	82,995 (1.3)	63,049 (1.0)	⇩
1,3-부타디엔	58,669 (0.9)	50,360 (0.8)	⇩
클로로포름	15,207 (0.2)	19,652 (0.3)	□

□ 사고대비물질(41종) 배출량

(단위 ; kg)

구 분	‘19년	'20년	증감
합 계 (%)	26,184,451 (100.0)	31,363,032 (100.0)	□
톨루엔	8,220,606 (31.4)	10,413,063 (33.2)	□
아세트산 에틸	6,689,746 (25.5)	8,421,815 (26.9)	□
메틸 에틸 케톤	4,437,620 (16.9)	5,563,007 (17.7)	□
메틸 알코올	3,375,186 (12.9)	3,209,813 (10.2)	⇩
암모니아	1,011,964 (3.9)	1,051,198 (3.4)	□
일산화 탄소	246,431 (0.9)	722,233 (2.3)	□
염화 수소	549,695 (2.1)	546,359 (1.7)	⇩
질산	507,109 (1.9)	292,752 (0.9)	⇩
과산화 수소	203,101 (0.8)	262,131 (0.8)	□
플루오르화 수소	191,492 (0.7)	196,753 (0.6)	□
벤젠	151,167 (0.6)	135,635 (0.4)	⇩
염소	77,031 (0.3)	68,845 (0.2)	⇩
염화 비닐	69,645 (0.3)	68,633 (0.2)	⇩
아크릴로니트릴	88,619 (0.3)	66,275 (0.2)	⇩
페놀	52,750 (0.2)	51,417 (0.2)	⇩
포름알데히드	49,931 (0.2)	43,855 (0.1)	⇩
크레졸	37,992 (0.1)	40,437 (0.1)	□
이소프렌	38,945 (0.1)	36,862 (0.1)	⇩
황화 수소	27,148 (0.1)	28,980 (0.1)	□
황산	56,979 (0.2)	26,424 (0.1)	⇩
산화 프로필렌	12,047 (0.0)	20,392 (0.1)	□
산화 에틸렌	17,473 (0.1)	17,668 (0.1)	□
염화 티오닐	7,259 (0.0)	15,382 (0.0)	□
디이소시안산 톨루엔	10,378 (0.0)	11,412 (0.0)	□
염소산 나트륨	6,741 (0.0)	9,662 (0.0)	□
시안화 수소	6,636 (0.0)	7,708 (0.0)	□
염화 메틸	6,764 (0.0)	6,488 (0.0)	⇩
염화 알릴	5,912 (0.0)	5,630 (0.0)	⇩
클로로술폰산	6,220 (0.0)	4,703 (0.0)	⇩
포스핀	5,028 (0.0)	4,535 (0.0)	⇩
브롬	2,388 (0.0)	3,709 (0.0)	□
삼염화 인	4,201 (0.0)	3,423 (0.0)	⇩
디이소시안산 이소포론	4,442 (0.0)	3,058 (0.0)	⇩
트리플루오로보란	1,498 (0.0)	1,510 (0.0)	□
염화 벤질	394 (0.0)	507 (0.0)	□
옥시염화 인	451 (0.0)	355 (0.0)	⇩
아크롤레인	261 (0.0)	213 (0.0)	⇩
니트로벤젠	3,185 (0.0)	181 (0.0)	⇩
알릴 알코올	11 (0.0)	11 (0.0)	-
나트륨	6 (0.0)	1 (0.0)	⇩
포스겐	-	-	-

□ 휘발성유기화합물(33종) 배출량

(단위 ; kg)

구 분	‘19년	'20년	증감
합 계 (%)	42,184,717 (100.0)	43,833,391 (100.0)	□
자일렌	12,986,882 (30.8)	11,227,797 (25.6)	⇩
톨루엔	8,220,606 (19.5)	10,413,063 (23.8)	□
메틸 에틸 케톤	4,437,621 (10.5)	5,563,007 (12.7)	□
디클로로메탄	4,335,837 (10.3)	3,800,366 (8.7)	⇩
메틸 알코올	3,375,186 (8.0)	3,209,813 (7.3)	⇩
2-프로판올	1,936,170 (4.6)	2,710,313 (6.2)	□
에틸벤젠	3,144,347 (7.5)	2,665,588 (6.1)	⇩
부탄	782,379 (1.9)	963,488 (2.2)	□
프로필렌	353,778 (0.8)	536,637 (1.2)	□
트리클로로에틸렌	502,520 (1.2)	420,565 (1.0)	⇩
에틸렌	390,624 (0.9)	378,351 (0.9)	⇩
스티렌	431,442 (1.0)	361,109 (0.8)	⇩
2-부텐	12,124 (0.0)	290,567 (0.7)	□
n-헥산	282,606 (0.7)	260,358 (0.6)	⇩
시클로헥산	200,087 (0.5)	184,148 (0.4)	⇩
아세트산	167,634 (0.4)	178,287 (0.4)	□
1-부텐	33,480 (0.1)	158,109 (0.4)	□
벤젠	151,167 (0.4)	135,635 (0.3)	⇩
테트라클로로에틸렌	108,009 (0.3)	67,832 (0.2)	⇩
아크릴로니트릴	88,619 (0.2)	66,275 (0.2)	⇩
나프타	66,878 (0.2)	58,436 (0.1)	⇩
1,3-부타디엔	61,454 (0.1)	52,983 (0.1)	⇩
포름알데히드	49,931 (0.1)	43,855 (0.1)	⇩
1,2-디클로로에탄	11,921 (0.0)	26,622 (0.1)	□
클로로포름	19,099 (0.0)	23,219 (0.1)	□
산화 프로필렌	12,047 (0.0)	20,392 (0.0)	□
디메틸아민	14,866 (0.0)	8,620 (0.0)	⇩
디에틸아민	2,412 (0.0)	3,443 (0.0)	□
아세틸렌	1,185 (0.0)	2,540 (0.0)	□
사염화탄소	203 (0.0)	1,452 (0.0)	□
아크롤레인	261 (0.0)	213 (0.0)	⇩
니트로벤젠	3,185 (0.0)	181 (0.0)	⇩
아세트알데히드	159 (0.0)	131 (0.0)	⇩

□ 온실가스(3종) 배출량

(단위 ; kg)
구 분	‘19년	'20년	증감
합 계 (%)	662,578 (100.0)	719,069 (100.0)	□
과불화탄소	425,832 (64.3)	522,916 (72.7)	□
수소화불화탄소	135,539 (20.5)	149,451 (20.8)	□
헥사플루오르화 황	101,207 (15.3)	46,701 (6.5)	⇩

【붙임 6】

한국, 미국, 일본의 배출통계 비교

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 조사대상 및 기준

구분	한국	일본	미국
관련법령	화학물질관리법	화학물질관리법	Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (EPCRA)
대상 업종	제조업, 석유화학산업 등 한국표준산업분류에 의한 40개 업종	제조업, 폐기물처리업, 금속광업 등 24개 업종	석탄·금속광업, 식품·담배제조 등 28개 업종
사업장 규모	1인 이상	21인 이상	10인 이상 (연간 20,000 인시(man hour) 이상)
대상 물질	415종	462종	767종
보고기준 수량	1톤 또는 10톤	1톤 이상 (특정 물질은 0.5톤 이상)	0.1g ~ 25,000lb(약11.3톤)

□ 매체별 배출량 및 특성

○ 업체당 배출량 : 한국 15.8톤, 미국 52.2톤, 일본 4.2톤

- 한국, 미국은 화학, 석유정제 등 제조·사용업의 대기업 중심으로 배출량 보고

- 일본은 학교, 연구소 등 많은 소규모 배출업체가 포함하여 배출량 보고

○ 한국과 일본은 주로 대기로 배출, 미국은 토양으로 배출

- 미국은 주로 자연방치 또는 매립처리로 인해 토양으로의 다량 배출 발생

국가	업체수	배출량(톤)
		총량	대기	수계	토양(자가매립)
한국(‘20년)	3,803	60,206	59,936 (99.6)	270 (0.4)	7,769 (12.9)
미국(‘19년)	21,393	1,117,398	272,171 (24.4)	91,284 (8.2)	753,943 (67.5)
일본(‘19년)	33,318	140,127	127,647 (91.1)	6,991 (5.0)	5,489 (3.9)

※ 배출량 조사대상물질 415종에 해당되는 물질기준으로 분석(미국의 질산염, 비의도적으로 생성물질 등은 제외)

□ 매체별 배출물질

○ 대기

- 한국은 선박업종의 도장용 페인트 용제인 ‘자일렌’, 미국은 비료산업의 재료로 사용하는 ‘암모니아‘를 최대 배출

한국		미국		일본
배출물질	대기배출량 (톤, %)	배출물질	대기배출량 (톤, %)	배출물질	대기배출량 (톤, %)
총합계	59,936 (100.0)	총합계	272,171 (100.0)	총합계	127,647 (100.0)
자일렌	11,228 (18.7)	암모니아	63,358 (23.3)	톨루엔	47,034 (36.8)
톨루엔	10,413 (17.4)	메탄올	44,493 (16.3)	자일렌	24,660 (19.3)
아세트산 에틸	8,422 (14.1)	황산	25,641 (9.4)	에틸벤젠	15,096 (11.8)
메틸 에틸 케톤	5,563 (9.3)	n-헥산	16,920 (6.2)	n-헥산	9,971 (7.8)
디클로로메탄	3,800 (6.3)	염산	13,367 (4.9)	디클로로메탄	9,234 (7.2)
메틸 알코올	3,208 (5.4)	스티렌	13,268 (4.9)	이황화탄소	3,583 (2.8)
2-프로판올	2,694 (4.5)	황화 수소	8,331 (3.1)	1,2,4-트리메틸 벤젠	2,878 (2.3)
에틸벤젠	2,666 (4.4)	톨루엔	6,940 (2.5)	TCE	2,453 (1.9)
N,N-디메틸 포름아미드	1,540 (2.6)	에틸렌	6,936 (2.5)	스티렌	1,827 (1.4)
암모니아	1,047 (1.7)	글리콜 에테르	5,906 (2.2)	N,N-디메틸 포름아미드	1,661 (1.3)
기타	9,355 (15.6)	기타	67,011 (24.6)	기타	9,249 (7.2)

○ 수계

- 한국, 일본은 중금속 물질, 미국은 산세척에 사용하는 질산 화합물이 최대 배출

한국		미국		일본
배출물질	수계배출량(톤, %)	배출물질	수계배출량 (톤, %)	배출물질	수계배출량 (톤, %)
총합계	270 (100.0)	총합계	91,284 (100.0)	총합계	6,991 (100.0)
알루미늄 및 그 화합물	138 (51.1)	질산 화합물	81,611 (89.4)	붕소 화합물	2,466 (35.3)
아연 및 그 화합물	30 (11.0)	암모니아	2,465 (2.7)	불화수소	1,922 (27.5)
붕소 및 그 화합물	27 (10.0)	망간 화합물	1,956 (2.1)	아연 화합물	598 (8.6)
2-프로판올	17 (6.1)	메탄올	1,822 (2.0)	망간 화합물	596 (8.5)
망간 및 그 화합물	14 (5.2)	아질산나트륨	811 (0.9)	티오우레아	241 (3.5)
히드라진 수화물	11 (4.2)	질산	423 (0.5)	구리염	126 (1.8)
과산화 수소	10 (3.6)	아연 화합물	413 (0.5)	카프로락탐	102 (1.5)
니켈 및 그 화합물	7 (2.5)	바륨 화합물	323 (0.4)	폴리 (옥시 에틸렌) = 알킬(탄소수 12~15)	100 (1.4)
암모니아(수산화 암모늄(CAS No. 1336-21-6) 포함)	4 (1.4)	에틸렌 글리콜	167 (0.2)	니켈 화합물	53 (0.8)
아세트산	3 (1.1)	바나듐 화합물	163 (0.2)	이황화탄소	44 (0.6)
기타	10 (3.8)	기타	1,130 (1.2)	기타	741 (10.6)

○ 토양배출량(자가매립량 포함)

- 한국, 미국, 일본의 토양배출 및 자가매립 물질은 주로 알루미늄, 납, 아연 등의 중금속 물질

한국		미국		일본
배출물질	토양배출량 (톤, %)	배출물질	토양배출량 (톤, %)	배출물질	토양배출량 (톤, %)
총합계	7,769 (100.0)	총합계	753,943 (100.0)	총합계	5,489 (100.0)
알루미늄 및 그 화합물	4,114 (53.0)	납 화합물	267,749 (35.5)	납 화합물	3,353 (61.1)
망간 및 그 화합물	1,612 (20.8)	아연 화합물	223,707 (29.7)	비소 화합물	857 (15.6)
아연 및 그 화합물	1,500 (19.3)	비소 화합물	84,390 (11.2)	망간 화합물	574 (10.5)
구리 및 그 화합물	198 (2.5)	구리 화합물	61,683 (8.2)	안티몬 화합물	249 (4.5)
바륨 및 그 화합물	183 (2.4)	망간 화합물	37,203 (4.9)	벤젠	200 (3.6)
니켈 및 그 화합물	79 (1.0)	바륨 화합물	27,328 (3.6)	크롬 화합물	130 (2.4)
크롬 및 그 화합물	59 (0.8)	질산 화합물	8,813 (1.2)	니켈 화합물	70 (1.3)
붕소 및 그 화합물	23 (0.3)	크롬 화합물	7,219 (1.0)	카드뮴 화합물	36 (0.7)
나트륨	1 (0.0)	안티몬 화합물	5,799 (0.8)	셀레늄 화합물	8 (0.2)
디메틸디티오카르밤산 나트륨	(0.0)	바나듐 화합물	5,699 (0.8)	붕소 화합물	8 (0.1)
기타	(0.0)	기타	24,352 (3.2)	기타	6 (0.1)

【붙임 7】

주요 검증항목

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 유역환경관리청 및 사업장 검증항목 및 내용

검증분야	검증 항목수 (38개)	주요 오류검증 항목 및 내용
1. 조사표 미제출 및 물질 누락	2 (1)	배출량 조사표 미제출
		보고대상 물질 누락
2. 배출량 조사표 입력사항 누락 및 오류	9 (9)	전년도와 [업종분류], [산업단지]가 다름
		신규보고업체의 배출량 산정근거 제출 여부
		전년도의 조사결과(폐수,폐기물 이동량) 누락
		산/알칼리성 물질의 수계배출량 산정보고
		폐수이동량을 수계배출량으로 입력오류
		폐기물이동량을 토양배출량으로 입력오류
3. 배출량 산정 오류	23 (21)	전년도와 비교하여 신규 배출원(공정) 발생
		배출량과 이동량의 합이 “0”(없음)으로 보고
		배출량과 이동량의 합이 “취급량”보다 많음으로 보고
		저장시설에서 점(대기)배출량이 비산(대기)배출량보다 많이 배출
		대기오염방지시설에서 비산(대기)배출량이 점(대기)배출량보다 많이 배출
		이송,운반,분배,계량시설에서 점(대기)배출량이 비산(대기)배출량보다 많이 배출
		휘발성물질의 대기배출량이 “0”(없음)으로 보고
		배출량의 과다 산정(배출량이 취급량의 50%이상 또는 +5,000kg이상 배출)
		과거(직전년도) 배출량자료 대비, 취급량은 증가하였으나 배출량은 감소함
		과거(직전년도) 배출량자료 대비, 취급량은 감소하였으나 배출량은 증가함
		과거(직전년도) 배출량자료 대비, 취급량이 동일함
		과거(직전년도) 배출량자료 대비, 배출량이 동일함
		과거(전년도) 대비 배출량 5,000kg/년 이상 증감
4. 기타	4 (4)	신규 배출량보고 물질
		과거(전년도) (제조량, 사용량) 누락
		과거(전년도) 대비 취급량 1,000톤/년 이상 증감

※ ( )는 사업장 자가검증 항목 수

□ 화학물질안전원 검증항목 및 내용

검증분야	검증 항목수 (125개)	주요 오류검증 항목 및 내용
1. 조사표 미제출 및 물질누락	3	배출량 조사표 미제출
		보고대상 물질 누락(과거 배출량 DB 및 유독물 실적보고와 연계)
		근거 없는 배출량 조사 또는 관련자료 제출 거부
2. 배출량 조사표 입력사항 누락 및 오류	27	전년도와 [업종분류],[산업단지],[농공단지],[유입수계]가 다름
		신규보고업체의 배출량 산정근거 제출 여부
		전년도의 조사결과(폐수,폐기물 이동량) 누락
		전년도와 비교하여 공정 및 매체 입력 오류
		산/알칼리성 물질의 수계배출량 산정보고
		신규보고물질의 자가매립량 보고
		폐수이동량을 수계배출량으로 입력오류
		폐기물이동량을 토양배출량으로 입력오류
3. 배출량 산정 오류	76	전년도와 비교하여 신규 배출원(공정) 발생
		배출량과 이동량의 합이 “0”(없음)으로 보고
		배출량과 이동량의 합이 “취급량”보다 많음으로 보고
		대기오염방지시설에서 비산(대기)배출량이 점(대기)배출량보다 많이 배출
		이송,운반,분배,계량시설에서 점(대기)배출량이 비산(대기)배출량보다 많이 배출
		저장, 혼합, 코팅, 열처리공정에서 점(대기)배출량이 비산(대기)배출량보다 많이 배출
		휘발성물질의 대기배출량이 “0”(없음)으로 보고
		수계배출량과 폐수물질이동량을 같은 값으로 보고
		토양배출량 또는 자가매립량을 폐기물물질이동량과 같은 값으로 보고
		배출량의 과다 산정(배출량이 취급량의 50%이상 또는 +5,000kg이상 배출)
		과거(전년도) 대비 배출·이동량 5,000kg/년 이상 증감
		취급량의 50% 이상을 배출 또는 이동량으로 보고
		신규보고물질의 배출, 이동량을 5,000kg/년 이상으로 보고
		폐기물물질이동량을 폐기물처리업체로의 이동량보다 크게 보고
4. 기타	19	신규 배출량보고 물질
		과거(전년도) (제조량, 사용량) 누락
		과거(전년도) 대비 취급량 ±1,000톤/년 이상 증감