2021년도

화학물질 배출량 조사결과

2022. 12.

환경부 화학물질안전원

2021년도

화학물질 배출․이동량 조사결과

(종업원수 30인 이상 사업장)

본 조사결과는 화학물질관리법 제11조 및 환경부 고시 제2018-48호 제13조의 규정에 의하여 유역(지방)환경청에서 제출한 「2021년도 화학물질 배출․이동량 조사표」를 취합하고, 검토․분석한 최종 결과입니다.

2022. 12.

화학물질안전원

	목 차
Ⅰ. 2021년도 배출․이동량 조사결과 요약			1
Ⅱ. 2021년도 화학물질 배출량조사 개요			7
Ⅲ. 2021년도 화학물질 배출․이동량 조사결과			10
1. 배출·이동량 보고업체			10
2. 화학물질 취급공정 및 취급량			11
3. 화학물질 배출량			16
4. 화학물질 이동량 및 자가매립량			48
Ⅳ. 2021년도 배출량 조사결과 분석 및 평가			51

<붙임> : 1. 지역별, 물질별, 업종별 배출 통계

- 지역(광역시․도)별 배출·이동량

- 상위 10개 물질별 배출·이동량

- 상위 10개 업종별 배출·이동량

2. 연도별 배출량 추이

- 연도별 화학물질 배출·이동량

- 연도별 발암물질 배출량

3. 조사사업장 현황

4. 특정물질 배출량

5. 유해화학물질 배출량

6. 한국, 미국, 일본의 배출통계 비교

7. 주요 검증항목

표  목  차

<표 1> 연도별 조사대상 현황	1

<표 2> 조사표 제출업체 증감 내역	2

<표 3> 화학물질 배출‧이동량 현황	3

<표 4> 유역(지방)환경청별 보완조치 현황	8

<표 5> 배출량조사 주요 오류 및 보완 사항	9

<표 6> 업종별 보고사업장 현황	10

<표 7> 지역별 보고사업장 분포	10

<표 8> 주요 화학물질 배출공정	11

<표 9> 업종별 취급량 증감 현황	12

<표 10> 화학물질별 취급량 증감 현황	13

<표 11> 산단별 화학물질 취급량 비교	14

<표 12> 지역별 화학물질 취급량	15

<표 13> 배출량 상위 5개 물질	19

<표 14> 배출량 상위 10개 물질의 배출량 증감 현황	19

<표 15> 배출량 상위 10개 물질의 배출률 증감 현황	20

<표 16> 배출량 상위 10개 물질의 업체당 배출량 증감 현황	20

<표 17> 전년도 대비 배출량 증가 상위 10개 물질	21

<표 18> 전년도 대비 배출량 감소 상위 10개 물질	22

<표 19> 배출량 상위 10개 업종의 배출량 변화	24

<표 20> 배출량 증가 상위 10개 업종	25

<표 21> 배출량 감소 상위 10개 업종	27

<표 22> 지역별 배출량 증감 현황	29

<표 23> 주요 지역별, 업종별 배출량 변화	30

<표 24> 주요 산단 배출량 증감 현황	33

<표 25> 유역(지방)환경청 주요 배출 업종 및 물질	35

<표 26> 매체별 배출량	36

<표 27> 주요 공정별 배출량	37

<표 28> 유해화학물질의 배출현황	38

<표 29> 발암물질 취급․배출량	40

<표 30> 주요 발암물질의 배출량 증감 현황	40

<표 31> 발암물질 배출량 상위 5개 업종	41

<표 32> 1급 발암물질별 배출량 증감 현황	42

<표 33> 지역별 발암물질 배출량 변화	43

<표 34> 사고대비물질 취급․배출량	44

<표 35> 지역별 사고대비물질 배출량	45

<표 36> 지역별 휘발성유기화합물질의 배출특성	46

<표 37> 연도별 온실가스 배출현황	47

<표 38> 이동량 현황	48

<표 39> 플루오르화수소 배출량	59

그  림  목  차

<그림 1> ‘20, ‘21년 배출현황 비교	5

<그림 2> 연도별 배출량 추이	16

<그림 3> 연도별 배출률 및 업체당 배출량 추이	17

<그림 4> 배출량 상위 10개 화학물질	18

<그림 5> 업종별 배출량 추이	24

<그림 6> 배출량 증가 업종	26

<그림 7> 배출량 감소 상위 업종	27

<그림 8> 지역별 배출량	28

<그림 9> 산업단지별 배출량	32

<그림 10> 유역(지방)환경청별 배출량	34

<그림 11> 폐기물처리업체로 이동된 화학물질의 처리방법	49

<그림 12> 폐수처리업체로 이동된 화학물질의 처리방법	49

<그림 13> 자가매립량(톤)	50

<그림 14> 업종별 배출량 추이	51

Ⅰ. 2021년도 화학물질 배출‧이동량 조사결과 요약

■ 총 3,813개 사업장에서 화학물질 215,721천톤 취급, 65,213톤 배출

- (조사사업장) '20년도 대비 ‘21년도 조사사업장 10개소(0.3%) 증가

- (취급량) '20년도 대비 ‘21년도 취급량 22,059천톤(11.4%) 증가

- (배출량) '20년도 대비 ‘21년도 배출량 5,006톤(8.3%) 증가

- (이동량) '20년도 대비 ‘21년도 이동량 49,525톤(4.4%) 증가

1. 조사표 제출업체 현황

❍ 신규 보고업체(269업체)를 포함하여 총 3,813개 사업장에서 화학물질 배출․이동량 조사표를 제출하였으며, ‘20년도 대비 10개소 증가

<표 > 연도별 조사대상 현황

조사년도	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
보고업종	화학 등 34업종	화학 등 34업종	화학 등 34업종	화학 등 34업종	화학 등 34업종	화학 등 34업종	화학 등 33업종	화학 등 33업종	화학 등 33업종	화학 등 33업종
보고물질수 (조사기준)	233종 (415종)	228종 (415종)	226종 (415종)	226종 (415종)	228종 (415종)	226종 (415종)	228종 (415종)	229종 (415종)	228종 (415종)	227종* (415종)
공개대상 업체수	3,268	3,435	3,524	3,634	3,732	3,798	3,768	3,858	3,803	3,813

* ‘21년 보고물질수 감소 내역(228종→227종, 1종↓)
(취급중단 7종) 클로로메틸 메틸 에테르, 말로노니트릴, 포스핀, 리누론, 카바릴, 벤푸라캅, 아미트롤
(신규취급 6종) 3-에톡시프로필아민, 펜토에이트, 니트릴로트리아세트산 및 그 염류, 산화 데카브로모디페닐, 칼탑, 피프로닐

※ 화학물질 배출량 조사대상의 기준(환경부 고시 제2018-48호)

-「대기환경보전법」과 「물환경보전법」에 의하여 배출시설의 설치허가 및 신고를 한 업소로,

-「조사지침 별표1」의 조사대상 업종(40종)에 해당되고,

-「조사지침 별표2」의 조사대상 화학물질(415종)을 연간 제조·사용량 1~10톤 이상인 업체(I그룹 물질(20종)의 경우 1톤 이상, II그룹 물질(395종)의 경우 10톤 이상)

<표 > 조사표 제출업체 증감 내역

조사년도 (업체수)		증가 업체	증감 내역
			신규 ‘21년도에 처음으로 ‘화학물질 배출량 조사표’를 제출한 업체	감소(259업체)
‘20년	‘21년			30인 미만 종업원수를 30인 미만으로 표시하여 ‘화학물질 배출량 조사표’를 제출한 업체	취급량 미만	폐업	기타 배출시설 폐쇄, 취급물질 없음, 취급량 면제(고유형상 유지 취급)로 보고한 업체
3,803	3,813	10	269	86	123	16	34

2. 배출‧이동량 조사결과

❍ ‘21년도 조사표 기준, 3,813업체에서 배출·이동량을 보고

- (취급량) 벤젠 등 227종의 화학물질  215,721천톤을 취급(제조․사용)

- (배출량) 화학물질을 취급하면서 사업장내 배출된 양은 65.21천톤(취급량의 0.0302%), 자가매립량은 5.0천톤

- (이동량) 외부 사업장으로 이동(폐기물 또는 폐수처리업체로 위탁처리)된 양은 1,186천톤(취급량의 0.550%)

❍ ‘20년도 대비 ’21년도 취급량과 배출량을 각각 11.4%(22,059천톤), 8.3%(5,006톤) 증가

- (취급량) 전년도 대비 조사대상업체 10개소 증가, 화학물질 및 화학제품 제조업과, 석유정제품 제조업의 취급량 증가 등으로 총 취급량 11.4%(22,059천톤) 증가

- (배출량) 전년도 대비 휘발성 물질의 취급 증가에 따른 총 배출량 8.3%(5,006톤)증가

- (종합) 전년도 대비 화학물질 취급량과 배출량은 증가하였으나, 배출률은 감소(0.0311%(’20)→0.0302%(’21))

배출률(%) = (배출량÷취급량) × 100

<표 > 화학물질 배출‧이동량 현황

구분	’20년	’21년	증감(%)
조사업체(개소)	3,803	3,813	□0.3
조사물질(종)	228	227	⇩0.4
취급량(톤)	193,661,496	215,720,561	□11.4
배출량(㎏)	60,206,324	65,212,621	□8.3
이동량(㎏)	1,136,331,148	1,185,855,877	□4.4
자가매립량(kg)	7,768,777	4,951,712	⇩36.3
배출률(%)	0.0311	0.0302	⇩2.8

❍ 배출 특성

- 사업장내 배출된 양은 대기 92.6%, 수계 0.4%, 토양 및 자가매립 7.1%

- (화학물질) 톨루엔(17.5%), 아세트산 에틸(16.3%), 자일렌(15.3%)순이고, 상위 10개 화학물질이 전체 배출량의 83.7%를 차지

- (업종) 고무제품 및 플라스틱제품 제조업(19.4%), 기타 운송장비 제조업(14.7%), 화학물질 및 화학제품 제조업(9.5%), 인쇄 및 기록매체 복제업(9.1%), 자동차 및 트레일러 제조업(7.9%) 순으로, 상위 5개 업종에서 전체 배출량의 60.6%를 차지

- (지역) 경기(31.6%), 충남(15.6%), 울산(11.4%), 충북(10.6%), 경남(8.0%) 등 5개 지역에서 전체 배출량의 77.3%를 차지

- (산업단지) 전체 배출량의 63.5%가 산업단지에서 배출되었고, 울산미포(9.6%), 반월(3.9%), 죽도(2.6), 아산(우정)(2.4%), 영암(2.3%) 등의 순으로 배출

- (발암물질) 환경 중으로 배출된 발암물질은 69종, 10,049톤 배출로 전체 배출량의 15.4% 차지

❍ 주요 배출 물질

- (주요 증가물질) 아세트산 에틸, 메틸 에틸 케톤, 톨루엔의 배출량은 전년도 대비 각각 26.3%(2,219톤), 27.3%(1,518톤), 9.7%(1,011톤) 증가

· (아세트산 에틸) 고무 및 플라스틱 제조업과 1차 금속 제조업 등에서 사용량이(코팅용제, 희석제 등으로 사용) 각각 9.4%(1,871톤), 12.2%(160톤) 증가하여, 전년도 대비 배출량이 26.3%(2,219톤) 증가

· (메틸 에틸 케톤) 배출량 조사 관련 전문성이 부족하고, 산정관리기법이 취약한 소규모 사업장에 대한 현장 맞춤형 기술지원* 확대와 산정오류** 정정을 통해 배출량이 27.3%(1,518톤) 증가

* 사업장에서 잘못 적용하였던 공정설계자료와 성능지표를 기술지원을 통해 변경 적용(예: 후드의 포집효율 및 대기오염방지시설의 제거율을 과다하게 적용하여 배출량을 축소보고 하는 사업장을 방문하여 기술지원을 통해 배출량 정정)

** 물질의 설계증착률, 밀폐공정 적용, 회수사용량, 대기오염방지시설의 제거율, 후드의 포집 효율, 수율, 반응효율 적용 오류 등

- (주요 감소물질) 트리클로로에틸렌, 에틸벤젠, 자일렌은 전년도 대비 각각 52.0%(219톤), 18.0%(479톤), 11.1%(1,243톤) 감소

· (트리클로로에틸렌) 1차 금속 제조업, 금속 가공제품 제조업 및 전기장비 제조업 등에서 대체물질을 사용하면서 세척제 및 탈지제로 사용하는 양이 감소하고 배출저감기술 도입 등으로 전년도 대비 52.0%(219톤) 감소

· (자일렌, 에틸벤젠) 배출률이 높은 기타 운송장비 제조업, 자동차 및 트레일러 제조업 등에서 코팅제와 도장제의 사용량 감소로 자일렌 및 에틸벤젠 배출량이 각각 11.1%(1,243톤), 18.0%(479톤) 감소

<그림 > ‘20, ‘21년 배출현황 비교

❍ 이동량(위탁처리량) 특성

- 취급과정에서 발생된 폐기물, 폐수 위탁처리량은 1,186천톤(취급량의 0.55%)

- 폐기물처리업체로 위탁 처리된 양은 1,090,107톤 이며, 이중 69.4%는 재활용

- 폐수처리업체로 위탁 처리된 양은 95,749톤 이며, 이중 70.3%는 산업단지 폐수종말처리장 또는 폐수공동처리장에서 처리

❍ 배출률(취급량 대비 배출량) 변화 추이

- 배출률이 낮은 화학물질 및 화학제품 제조업(0.005%)과 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(0.001%)에서의 취급량이 증가한 반면, 배출률이 높은 기타 운송장비 제조업(12.203%)에서 톨루엔 자일렌 등 휘발성 유기용제의 사용량 감소에 따라 배출량이 감소하여 총 배출률은 전년도 대비 감소

- 배출률(%) : 0.0282(‘18) → 0.0276(‘19) → 0.0311(‘20) → 0.0302(‘21)

❍ 조사대상업체당 배출량 변화 추이

- (조사대상업체당 배출량(배출량/업체수)) 전년대비 업체수는 0.3% 증가하였으나, 배출량은 8.3% 증가하여 조사대상업체당 배출량은 전년도 대비 증가*

* 배출률이 낮은 화학물질 및 화학제품 제조업에서 업체수가 5.0%(33개소) 증가한 반면, 배출률이 높은 고무 및 플라스틱 제조업에서는 배출량이 35.4%(3,315톤) 급증

- 조사대상업체당 배출량(kg/개소) :
15,340(‘16) → 14,806(‘17) → 14,653(‘18) → 14,583(‘19) → 15,831(‘20) →17,103(‘21)

Ⅱ. 2021년도 화학물질 배출·이동량 조사 개요

1. 근거 규정

❍ 화학물질 배출량 조사결과 분석․검증 및 공개

- 화학물질관리법 제11조 및 시행규칙 제5조

- 환경부고시 제2018-48호 (제2022-172호, 22.9.13. 개정)

2. 추진 경과

❍ 유역(지방)환경청 및 사업장 배출량조사 담당자 교육 : '22. 3~4

❍ 조사표 취합, 검토 및 보완 : '22. 4~7

❍ 위탁처리업체(폐기물․폐수처리업체) 온라인 교육 : '22. 8

❍ 조사내용(조사표 작성내용, 산정방법) 검증 : '22. 9~11

- 물질누락 및 배출․이동량 산정 오류, 미제출 업체 보완조치

- 부실작성 및 유해물질 다량배출 업체 현지조사(환경청 합동)

❍ 조사결과에 대한 통계분석 및 결과보고서 작성 : ~ '22. 12

3. 조사결과 검증

❍ 검증 절차

- ① 사업장 배출량 산정 및 조사표 제출 → ② 유역(지방)환경청 검증(미보고, 물질누락 등 38개 항목) → ③ 안전원 검증(125개 항목) 및 보완(합동 현지조사 실시)

※ 업체에서 ‘웹기반 배출량 보고․검증시스템’을 통해 보고한 조사표를 시스템으로 검증, 관리

❍ 검증 결과

- 업체별, 물질별, 지역별, 업종별 종합검증을 실시하여, 총 556개 사업장(1,026개 오류)에 대한 보완조치 실시

<표 > 유역(지방)환경청별 보완조치 현황

관할기관	보완 사업장 (업체수 기준)	검증내역(건수 기준)
		계	취급량 오류	배출량 오류	이동량 오류, 물질 누락 등 기타
총합계	556	1,026	203	456	367
금강청	71	124	21	55	48
낙동강청	194	386	100	184	102
대구청	55	85	5	32	48
영산강청	28	50	24	15	11
원주청	29	59	18	21	20
전북청	26	58	6	25	27
한강청	153	264	29	124	111

<표 > 배출량조사 주요 오류 및 보완 사항

검증 항목	오류 내용
공통	취급량, 배출량, 이동량 자가매립량 산정 시 단위 환산 오류
	유해화학물질 실적보고 대비 화학물질 배출량 보고 시 물질 누락
	화학물질통계조사 대비 화학물질 배출량 보고 누락
취급량	조사대상 화학물질의 농도를 고려하지 않고, 사용량 및 생산량으로 입력
	회수사용량을 구매사용량과 합산하여 사용량에 입력
	사용량과 생산량의 중복 입력
배출량	휘발성 물질의 대기 배출량 산정 누락
	후드의 포집율 및 대기오염방지시설의 제거율 적용 오류(포집율 및 제거율 과다 적용)
	대기오염방지시설 직접측정 산정 오류(유량, 농도 등 단위 환산 오류)
	비휘발성 수용액 물질의 대기배출량 산정 및 중금속 화합물의 대기배출량 과다 산정
	자가매립량을 토양배출량으로 산정
	폐수 및 폐기물 이동량을 수계배출량으로 산정
폐기물 이동량	산, 알카리성 물질을 중화처리하였으나, 수계배출량 및 폐기물 이동량으로 산정
	폐활성탄의 위탁 처리량 누락
기타	전년도와 취급량, 배출량, 이동량 동일
	조사표 입력값과 첨부자료(산정근거) 값이 다름
	배출원 누락(저장시설, 이송배관, 세정공정 등)

Ⅲ. 2021년도 화학물질 배출‧이동량 조사결과

1. 배출․이동량 보고업체

❍ 화학물질 및 화학제품 제조업(20류), 1차 금속 제조업(24류) 등 33개 업종의 3,813업체에서 화학물질 배출․이동량 조사표 13,662개를 제출(업체당 3.6개 제출)

<표 > 업종별 보고사업장 현황

업 종	사업장 (개소)	보고 물질(종)	업 종	사업장 (개소)	보고 물질(종)
총계(33업종)	3,813	227	인쇄 및 기록매체 복제업	67	20
화학물질 및 화학제품 제조업	690	210	음료 제조업	57	9
1차 금속 제조업	353	68	기타 운송장비 제조업	49	27
금속 가공제품 제조업	311	50	하수, 폐수 및 분뇨 처리업	44	11
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	292	70	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	19	56
자동차 및 트레일러 제조업	281	51	기타 제품 제조업	19	23
고무 및 플라스틱제품 제조업	275	70	가죽, 가방 및 신발 제조업	18	9
식료품 제조업	210	24	목재 및 나무제품 제조업	17	17
섬유제품 제조업	176	25	창고 및 운송관련 서비스업	14	34
전기장비 제조업	136	50	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	13	15
펄프, 종이 및 종이제품 제조업	133	28	의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업	5	2
비금속 광물제품 제조업	121	54	출판업	5	2
폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	115	64	가구 제조업	5	2
기타 기계 및 장비 제조업	112	35	기타 개인 서비스업	4	4
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	103	16	석탄, 원유 및 천연가스 광업	3	7
의료용 물질 및 의약품 제조업	85	52	금속 광업	3	11
수도업	76	12	담배 제조업	2	2

<표 > 지역별 보고사업장 분포

구 분	합계	경기	충남	경남	충북	경북	인천	울산	전북	대구	부산	전남	광주	강원	대전	세종	서울	제주
사업장 (개소)	3,813	977	400	353	352	340	212	206	203	183	171	163	77	56	54	35	22	9
보고물질(종)	227	134	133	90	96	95	66	137	118	49	64	116	48	40	52	34	13	5

2. 화학물질 취급공정 및 취급량

❍ 저장·운반시설, 제품제조공정, 환경오염방지시설 등 16개 공정에서 배출량 조사대상 물질을 취급

- 실제 취급(제조․사용)된 물질은 조사대상물질(415종) 중 벤젠 등 227종이며, 총 취급량은 215,721천톤임

- 전년도 대비 보고업체 10개소 증가(3,803개소→3,813개소),

- 20류(화학물질 및 화학제품 제조업)와, 19류(코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업)의 취급량 증가 등으로 총 취급량  22,059천톤 증가(전년대비 11.4% 증가)

<표 > 주요 화학물질 배출공정

Ⅰ. 저장 및 운반시설			Ⅱ. 제품제조공정			Ⅲ. 환경오염방지시설
∙저장시설 - 저장탱크 - 창고, 사일로 등 ∙이송, 운반, 분배, 계량시설 - 배관 - 트럭 등		→ ←	∙혼합공정 ∙화학반응공정 ∙코팅공정 ∙열처리공정 ∙탈지․세정․표백공정 ∙분리정제공정 ∙기계적 가공공정 ∙조립․포장․검사공정 ∙용제회수공정		→	∙대기오염방지시설 - 집진장치 - 흡수장치 등 ∙폐수처리시설 - 침전장치 - 막투과장치 등 ∙폐기물처리시설 - 소각장치 등
			Ⅳ. 빗물을 통한 배출
			Ⅴ. 비정상조업

❍ 업종별 취급량은 화학물질 및 화학제품 제조업(58.6%), 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(21.7%), 1차 금속 제조업(7.9%) 순이며, 3개 업종에서 전체 취급량의 88.2% 차지

- 화학물질 및 화학제품 제조업에서는 전년대비 보고업체 33개소 증가(657개소→690개소) 및 사용량과 생산량 증가로 취급량이 13,193천톤(11.7%) 증가

- 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업에서는 나프타의 생산량 증가로 취급량이 11,179천톤(31.3%) 증가

<표 > 업종별 취급량 증감 현황

(단위 ; 천톤, %)
구분		'20년	'21년	증감
합계		193,661	215,721	□
1	화학물질 및 화학제품 제조업	113,163 (58.4)	126,356 (58.6)	□
2	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	35,686 (18.4)	46,865 (21.7)	□
3	1차 금속 제조업	15,632 (8.1)	16,990 (7.9)	□
4	창고 및 운송관련 서비스업	13,740 (7.1)	9,943 (4.6)	⇩
5	전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	5,841 (3.0)	5,602 (2.6)	⇩
6	고무제품 및 플라스틱제품 제조업	2,324 (1.2)	2,455 (1.1)	□
7	전기장비 제조업	1,806 (0.9)	2,180 (1.0)	□
-	기타	5,470 (2.8)	5,328 (2.5)	⇩

○ 물질별 취급량은 나프타, 자일렌, 벤젠 순으로 많으며, 상위 20개 물질이 전체 취급량의 77.2% 차지

- “화학물질 및 화학제품 제조업”과 “코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업” 등에서 전통적으로 많이 사용하는 나프타, 자일렌, 벤젠의 취급량이 각각 10,335천톤, 227천톤, 1,073천톤 증가하여 전년대비 총 취급량 증가

- 화학물질 및 화학제품 제조업은 에틸렌(10.9%), 벤젠(9.5%), 프로필렌(9.0%) 등을, 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업은 나프타(32.4%), 자일렌(17.9%), 벤젠(7.5%) 등을 제품 합성원료 및 중간체, 고분자 원료로 주로 취급

- 1차 금속 제조업은 알루미늄 및 그 화합물(26.0%), 황산(21.1%), 아연 및 그 화합물(15.1%)등을 부원료, 주물용 원자재, 전자공업재료(반도체) 등의 용도로 주로 취급

<표 > 화학물질별 취급량 증감 현황

(단위 ; 천톤, %)
구 분		'20년	'21년	증감
합계		193,661	215,721	□
1	나프타	15,756 (8.1)	26,091 (12.1)	□
2	자일렌	20,928 (10.8)	21,155 (9.8)	□
3	벤젠	14,862 (7.7)	15,935 (7.4)	□
4	에틸렌	12,902 (6.7)	14,703 (6.8)	□
5	프로필렌	12,879 (6.7)	14,277 (6.6)	□
6	황산	6,999 (3.6)	7,919 (3.7)	□
7	톨루엔	6,922 (3.6)	7,059 (3.3)	□
8	부탄	6,447 (3.3)	7,002 (3.2)	□
9	알루미늄 및 그 화합물	6,733 (3.5)	6,819 (3.2)	□
10	스티렌	6,225 (3.2)	6,581 (3.1)	□
11	수산화 나트륨	4,151 (2.1)	5,082 (2.4)	□
12	일산화 탄소	5,009 (2.6)	4,887 (2.3)	⇩
13	n-헥산	4,515 (2.3)	4,063 (1.9)	⇩
14	1,3-부타디엔	3,559 (1.8)	4,024 (1.9)	□
15	에틸벤젠	4,202 (2.2)	3,985 (1.8)	⇩
16	황	4,105 (2.1)	3,812 (1.8)	⇩
17	메틸 알코올	4,260 (2.2)	3,693 (1.7)	⇩
18	1,2-디클로로에탄	3,350 (1.7)	3,566 (1.7)	□
19	염소	2,943 (1.5)	3,074 (1.4)	□
20	염화 비닐	2,810 (1.5)	2,845 (1.3)	□
-	기타	44,104 (22.8)	49,149 (22.8)	□

※ 나프타는 혼합물 내 포함된 함량을 고려한 순수 물질의 취급량 산정

○ 산단별 취급량은 여수국가산단, 울산미포국가산단, 온산국가산단 순으로 많으며, 상위 10개 산단이 전체 취급량의 77.2% 차지

- 여수국가산단은 화학물질 및 화학제품 제조업에서 6,627천톤(14.0%) 증가

- 울산미포국가산단은 화학물질 및 화학제품 제조업에서 2,905천톤(9.3%) 증가

- 온산국가산단은 1차 금속 제조업에서 948천톤(16.0%) 증가

<표 > 산단별 화학물질 취급량 비교

(단위 ; 천톤, %)
구 분			'20년	'21년	증감
합계			193,661	215,721	□
산단		(지역)	173,116 (89.4)	181,321 (84.1)	□
1	여수국가산단	(전남)	70,524 (36.4)	73,584 (34.1)	□
2	울산미포국가산단	(울산)	40,034 (20.7)	42,427 (19.7)	□
3	온산국가산단	(울산)	21,555 (11.1)	24,336 (11.3)	□
4	서산대산일반산단	(충남)	18,297 (9.4)	14,316 (6.6)	⇩
5	당진1철강일반산단	(충남)	3,961 (2.0)	3,748 (1.7)	⇩
6	서산현대대죽일반산단	(충남)	-	3,127 (1.4)	□
7	포항국가산단	(경북)	2,021 (1.0)	1,927 (0.9)	⇩
8	광양국가산단	(전남)	1,765 (0.9)	1,910 (0.9)	□
9	군산일반산단	(전북)	976 (0.5)	1,039 (0.5)	□
10	삼일자원비축단지	(전남)	691 (0.4)	722 (0.3)	□
-	기타 산단		13,291 (6.9)	14,182 (6.6)	□
산단 외			20,545 (10.6)	34,399(15.9)	□

<표 > 지역별 화학물질 취급량

순위	지역	2020년 취급량 (천톤)	2021년
			취급량 (천톤, %)	전년대비증감 (천톤)	산단별 분류(천톤, %)
					산단	산단지역 이외
합계		193,661 (100)	215,721 (100)	⬆22,059	181,321 (100)	34,399 (100.0)
1	전남	74,166 (38.3)	77,579 (36.0)	⬆3,413	77,137 (42.5)	442 (1.3)
2	울산	62,075 (32.1)	68,022 (31.5)	⬆5,947	67,177 (37.0)	845 (2.5)
3	충남	36,453 (18.8)	48,435 (22.5)	⬆11,982	23,279 (12.8)	25,155 (73.1)
4	경북	5,645 (2.9)	5,933 (2.8)	⬆287	3,762 (2.1)	2,171 (6.3)
5	인천	4,804 (2.5)	4,620 (2.1)	⇩184	1,016 (0.6)	3,603 (10.5)
6	경기	3,070 (1.6)	3,419 (1.6)	⬆349	2,488 (1.4)	931 (2.7)
7	전북	2,843 (1.5)	2,899 (1.3)	⬆56	2,863 (1.6)	36 (0.1)
8	충북	1,163 (0.6)	1,412 (0.7)	⬆249	1,248 (0.7)	84 (0.2)
9	경남	1,661 (0.9)	1,331 (0.6)	⇩330	977 (0.5)	434 (1.3)
10	강원	458 (0.2)	558 (0.3)	⬆100	36 (0.0)	521 (1.5)
-	기타	1,325 (0.7)	1,514 (0.7)	⬆189	1,337 (0.7)	177 (0.5)

3. 화학물질 배출량

3.1 총 괄

○ 저장·운반시설, 제품제조공정 및 환경오염방지시설 등 16개 화학물질 취급(사용, 제조)과정에서 화학물질 배출

- 227종의 취급물질 중 212종* 물질, 65,213톤(취급량의 0.0302%에 해당)이 환경으로 배출

* 포스겐, 칼륨 등 15종 물질은 환경으로의 배출량 “0”(밀폐공간에서 취급, 원료물질 전량 제품화 등)

- 전년도 배출량(60,206톤) 대비 8.3%(5,006톤) 증가

<그림 > 연도별 배출량 추이

○ 취급량 대비 배출량(배출률,%)은 0.0302%로 전년도(0.0311%)에 비해 감소하였으나, 업체수 대비 배출량은(kg/개소)은 17,103kg으로 전년도(15,831kg)에 비해 증가

- 배출률(배출량/취급량, %) 변화

․0.0298('16)→0.0286('17)→0.0282('18)→0.0276('19)→0.0311('20)→0.0302('21)

- 업체당 배출량(배출량/업체수, kg/개소) 변화

․15,340(‘16)→14,806(‘17)→14,653(‘18)→14,583(‘19)→15,831(‘20)→17,103(‘21)

<그림 > 연도별 배출률 및 업체당 배출량 추이

- ‘21년도는 업체수 증가율(0.3%) 보다 배출량 증가율(8.3%)이 높으며, 배출량 검증 강화 및 현장 맞춤형 기술지원 확대로 인해, 전체 업체당 배출량 증가

- 배출률이 낮은 화학물질 제조업, 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업에서의 취급량이 증가한 반면, 배출률이 높은 기타 운송장비 제조업 등에서 톨루엔, 자일렌 등 휘발성 유기용제의 사용량 감소에 따라 배출률은 전년도 대비 감소

3.2 물질별 배출량

3.2.1 주요 배출 물질

○ 톨루엔(17.5%), 아세트산 에틸(16.3%), 자일렌(15.3%)이 가장 많이 배출되었고, 상위 10개 화학물질이 전체 배출량의 83.7%를 차지

○ 아세트산 에틸*, 디클로로메탄**, 자일렌***은 휘발성이 높고 용제로 많이 사용되므로 업체당 배출량이 각각 28.7톤, 26.5톤, 22.1톤으로 전체 업체당 배출량 대비(17.0톤) 높은 수준

* 아세트산 에틸은 주로 인쇄 및 기록매체 복제업과 고무 및 플라스틱제품 제조업에서 잉크의 희석제, 코팅용제로 사용

** 디클로로메탄은 주로 고무 및 플라스틱제품 제조업과 의료용 물질 및 의약품 제조업에서 추출용제로 사용되며, 전기장비 제조업과 금속 가공제품 제조업에서는 세척용제로 사용

*** 자일렌은 주로 기타 운송장비 제조업에서 도료의 용제로 사용

<표 > 배출량 상위 5개 물질

No.	배출물질	배출량(톤)	주요 업종(%)	주요 용도(%)
1	톨루엔	11,424	고무, 플라스틱(27.8) 자동차(18.2) 펄프, 종이(17.4)	용제 (51.6) 기타 (20.4) 접착제, 결합제 (10.6)
2	아세트산 에틸	10,640	고무, 플라스틱(34.9) 인쇄(28.4) 펄프, 종이(14.2)	용제 (60.1) 접착제, 결합제 (20.0) 기타 (15.2)
3	자일렌	9,985	기타 운송장비(69.2) 자동차(16.9) 금속 가공제품(4.4)	기타 (61.6) 착색제 (23.0) 용제 (6.0)
4	메틸 에틸 케톤	7,081	고무, 플라스틱(33.6) 인쇄(24.8) 섬유(9.2)	용제 (66.3) 기타 (19.4) 접착제, 결합제 (6.0)
5	디클로로메탄	4,220	고무, 플라스틱(36.2) 의료용 물질(14.9) 전기장비(13.6)	용제 (29.5) 기타 (26.8) 발포제, 기포제 (19.2)

<그림 > 배출량 상위 10개 화학물질

<표 > 배출량 상위 10개 물질의 배출량 증감 현황

(단위 ; 톤, %)
구 분		'20년	'21년	증감
합 계		60,206 (100)	65,213 (100)	□
1	톨루엔	10,413 (17.3)	11,424 (17.5)	□
2	아세트산 에틸	8,422 (14.0)	10,640 (16.3)	□
3	자일렌	11,228 (18.6)	9,985 (15.3)	⇩
4	메틸 에틸 케톤	5,563 (9.2)	7,081 (10.9)	□
5	디클로로메탄	3,800 (6.3)	4,220 (6.5)	□
6	메틸 알코올	3,210 (5.3)	3,376 (5.2)	□
7	2-프로판올	2,710 (4.5)	2,441 (3.7)	⇩
8	에틸벤젠	2,666 (4.4)	2,186 (3.4)	⇩
9	N,N-디메틸포름아미드	1,540 (2.6)	1,980 (3.0)	□
10	암모니아	1,051 (1.7)	1,246 (1.9)	□
-	기타	9,604 (16.0)	10,623 (16.3)	□

<표 > 배출량 상위 10개 물질의 배출률 증감 현황

(단위 ; %)
구 분		'20년	'21년	증감
평 균 (전체)		0.0311	0.0302	⇩
1	톨루엔	0.150	0.162	□
2	아세트산 에틸	3.003	3.748	□
3	자일렌	0.054	0.047	⇩
4	메틸 에틸 케톤	3.621	4.358	□
5	디클로로메탄	5.226	5.751	□
6	메틸 알코올	0.075	0.091	□
7	2-프로판올	0.455	0.416	⇩
8	에틸벤젠	0.063	0.055	⇩
9	N,N-디메틸포름아미드	1.730	1.961	□
10	암모니아	0.041	0.044	□

<표 > 배출량 상위 10개 물질의 업체당 배출량 증감 현황

(단위 ; kg/개소)
구 분		'20년	'21년	증감
합 계		154,020	164,366	□
1	톨루엔	17,183	18,104	□
2	아세트산 에틸	23,790	28,680	□
3	자일렌	25,118	22,139	⇩
4	메틸 에틸 케톤	16,314	21,201	□
5	디클로로메탄	23,752	26,541	□
6	메틸 알코올	6,772	7,033	□
7	2-프로판올	7,722	7,097	⇩
8	에틸벤젠	16,871	13,012	⇩
9	N,N-디메틸포름아미드	13,161	16,782	□
10	암모니아	3,337	3,776	□

3.2.2. 배출량 변화 물질

3.2.2.1. 배출량 증가 물질

○ 아세트산 에틸, 메틸 에틸 케톤, 톨루엔의 배출량은 전년도 대비 각각 26.3%(2,219톤), 27.3%(1,518톤), 9.7%(1,011톤) 증가

- 아세트산 에틸은 고무 및 플라스틱제품 제조업과 인쇄 및 기록매체 복제업에서 배출량이 각각 44.0%(1,101톤), 13.4%(357톤) 증가

- 메틸 에틸 케톤은 고무 및 플라스틱제품 제조업과 인쇄 및 기록매체 복제업에서 배출량이 각각 32.5%(584톤), 24.4%톤(345톤) 증가

- 톨루엔은 자동차 및 트레일러 제조업과 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업에서 배출량이 각각 16.6%톤(296톤), 113.4%(294톤) 증가

※ 소기업 및 신규사업장에게 현장 맞춤형 기술지원을 하여 조사표에 변경된 공정설계자료 및 성능지표를 반영시킨 결과 증가추세를 보임

<표 > 전년도 대비 배출량 증가 상위 10개 물질

(단위 ; 톤, %)
순위	물질명	2020년	2021년	배출량 변화	비율(%)
합계		35,446	42,028	□6,582	100
1	아세트산 에틸	8,422	10,640	□2,219	33.7
2	메틸 에틸 케톤	5,563	7,081	□1,518	23.1
3	톨루엔	10,413	11,424	□1,011	15.4
4	N,N-디메틸포름아미드	1,540	1,980	□440	6.7
5	디클로로메탄	3,800	4,220	□420	6.4
6	아세트산	178	459	□280	4.3
7	일산화 탄소	722	943	□221	3.4
8	암모니아	1,051	1,246	□195	3.0
9	메틸 알코올	3,210	3,376	□166	2.5
10	염화 수소	546	659	□113	1.7

3.2.2.2. 배출량 감소 물질

○ 트리클로로에틸렌, 에틸벤젠, 자일렌은 전년도 대비 각각 52.0%(219톤), 18.0%(479톤), 11.1%(1,243톤) 감소

- 트리클로로에틸렌의 경우, 사업장의 배출저감기술(시설개선* 및 대체물질 사용**) 도입 등으로 배출량 52.0%(219톤) 감소

* 세척시설 밀폐, 열교환기 설치, 흡착탑 용량 증대 및 활성탄 교체주기 단축 등

** 브롬화 메틸렌(74-95-3)(<60%), 수소처리된 중질 나프타(64742-48-9)/(68%) 등 대체물질 사용

- 에틸벤젠과 자일렌의 경우 배출률이 높은 일부 제조업*에서의 취급량 감소로 배출량이 각각 18.0%(479톤), 11.1%(1,243톤) 감소

* 기타 운송장비 제조업, 자동차 및 트레일러 제조업 등

<표 > 전년도 대비 배출량 감소 상위 10개 물질

(단위 ; 톤, %)
순위	물질명	2020년	2021년	배출량 변화	비율(%)
합계		18,263	15,730	⇩2,534	100
1	자일렌	11,228	9,985	⇩1,243	49.1
2	에틸벤젠	2,666	2,186	⇩479	18.9
3	2-프로판올	2,710	2,441	⇩269	10.6
4	트리클로로에틸렌	421	202	⇩219	8.6
5	질산	293	183	⇩110	4.3
6	스티렌	361	292	⇩69	2.7
7	2-부텐	291	224	⇩67	2.6
8	1-부텐	158	126	⇩32	1.3
9	테트라클로로에틸렌	68	42	⇩26	1
10	염화 비닐	69	48	⇩20	0.8

3.3. 업종별 배출량

3.3.1. 주요 배출 업종

○ 휘발성 유기화합물을 다량 취급하는 5개 업종*에서 전체 배출량의 60.6%인 39,531톤을 배출

* 고무제품 및 플라스틱제품 제조업(19.4%), 기타 운송장비 제조업(14.7%), 화학물질 및 화학제품 제조업(9.5%), 인쇄 및 기록매체 복제업(9.1%), 자동차 및 트레일러 제조업(7.9%)

- 고무 및 플라스틱제품 제조업의 주요 배출물질은 아세트산 에틸(3,712톤), 톨루엔(3,181톤), 메틸 에틸 케톤(2,381톤)

- 기타 운송장비 제조업의 주요 배출물질은 자일렌(6,914톤), 에틸벤젠(1,904톤), 2-프로판올(298톤)

- 화학물질 및 화학제품 제조업의 주요 배출물질은 톨루엔(588톤), 디클로로메탄(573톤), 메틸 알코올(530톤)

○ 업체당 배출량이 높은 업종은 기타 운송장비 제조업(195톤)이며, 배출률이 높은 업종은  의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업종(38.4%)

- 기타 운송장비 제조업은 주요 취급공정이 코팅 및 열처리 공정으로 휘발성 물질(자일렌, 에틸벤젠, 2-프로판올 등)을 분사와 자연․열처리건조(방지시설 미설치) 형태로 주로 취급하며, 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업은 주로 코팅제나 희석제로 사용하는 휘발성 물질(메틸에틸케톤, 톨루엔, 아세트산 에틸 등)을 다량 취급하는 것이 주된 이유

○ 배출률이 낮은 업종은 코크스․석유정제업(0.001%), 창고 및 운송관련 서비스업(0.003%), 화학물질 및 화학제품 제조업(0.005%)

- 주요 취급시설이 대규모 장치설비 형태이며, 저장시설·이송운반시설· 환경오염방지시설 등에서의 취급관리가 양호하고, 배출저감설비의 가동* 등으로 인해 배출률이 매우 낮음

* 유증기 소각설비(RTO), 유증기 회수설비(VRU) 등의 배출저감설비 가동

<그림 > 업종별 배출량 추이

<표 > 배출량 상위 10개 업종의 배출량 변화

(단위 ; 톤, %)
구 분		'20년	'21년	증감
합 계		51,759 (86.0)	56,163 (86.1)	□
1	고무 및 플라스틱제품 제조업	9,366 (15.6)	12,681 (19.4)	□
2	기타 운송장비 제조업	11,971 (19.9)	9,577 (14.7)	⇩
3	화학물질 및 화학제품 제조업	5,421 (9.0)	6,208 (9.5)	□
4	인쇄 및 기록매체 복제업	5,145 (8.5)	5,916 (9.1)	□
5	자동차 및 트레일러 제조업	4,699 (7.8)	5,149 (7.9)	□
6	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	4,380 (7.3)	4,675 (7.2)	□
7	전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	3,084 (5.1)	3,944 (6.0)	□
8	1차 금속 제조업	2,822 (4.7)	3,168 (4.9)	□
9	금속 가공제품 제조업	2,553 (4.2)	2,467 (3.8)	⇩
10	섬유제품 제조업; 의복 제외	2,319 (3.9)	2,377 (3.6)	□

3.3.2. 배출량 변화 업종

3.3.2.1 배출량 증가 업종

○ 배출량이 증가한 업종은 고무 및 플라스틱 제조업, 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업, 화학물질 및 화학제품 제조업, 섬유제품 제조업, 인쇄 및 기록매체 복제업 등 18개 업종이며, 총 7,874톤 증가

- 가장 높은 증가량을 보인 업종은 고무 및 플라스틱 제조업이며, 코팅 및 추출용제로 사용하는 아세트산 에틸, 메틸 에틸 케톤,  N,N-디메틸포름아미드, 디클로로메탄의 취급량 증가로 배출량이 35.4%(3,315톤) 증가

- 화학물질 및 화학제품 제조업은 용매제나 합성출발물질 및 중간체, 제품의 주원료 등으로 사용하는 휘발성물질(메틸 알코올, 메틸 에틸 케톤 등)의 취급량 증가로 배출량이 14.5%(787톤) 증가

- 인쇄 및 기록매체 복제업은 배출량 조사 관련 기술이 취약한 소기업 및 신규사업장의 현장 기술지원을 통해 조사표를 보완하여 아세트산 에틸 및 메틸 에틸 케톤의 배출량이 각각 13.7%(365톤), 24.7%(348톤) 증가하는 등 총 배출량이 15.0%(771톤) 증가

<표 > 배출량 증가 상위 10개 업종

(단위 ; 톤, %)
순위	배출량 증가 업종	2020년	2021년	배출량 변화*	비율(%)
합계		36,667	44,342	⬆7,676	100
1	고무 및 플라스틱제품 제조업	9,366	12,681	⬆3,315	43.2
2	전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	3,084	3,944	⬆861	11.2
3	화학 물질 및 화학제품 제조업	5,421	6,208	⬆787	10.3
4	인쇄 및 기록매체 복제업	5,145	5,916	⬆771	10
5	자동차 및 트레일러 제조업	4,699	5,149	⬆450	5.9
6	1차 금속 제조업	2,822	3,168	⬆345	4.5
7	목재 및 나무제품 제조업	62	399	⬆336	4.4
8	전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	1,146	1,445	⬆298	3.9
9	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	4,380	4,675	⬆295	3.8
10	기타 기계 및 장비 제조업	541	757	⬆216	2.8

<그림 > 배출량 증가 업종

3.3.2.1 배출량 감소 업종

○ 배출량이 감소한 업종은 기타 운송장비 제조업, 금속 가공제품 제조업, 전기장비 제조업 등 14개 업종이며, 총 2,868톤 감소

- 가장 높은 감소를 보인 업종은 기타 운송장비 제조업이며, 선박의 도장을 위해 사용하는 도료 등 유기용제류의 사용량 감소로 도료에 함유된 용제 및 희석제(자일렌, 톨루엔, 에틸벤젠 등)의 배출량이 감소하여, 총 배출량 20.0%(2,394톤) 감소

- 금속 가공제품 제조업은, 주로 세척용제 등으로 사용하며 금속 가공제품 제조업 배출량의 약 13%(324톤)를 차지하는 디클로로메탄의 사용량 27.3%(183톤) 감소로 배출량이 감소하여, 총 배출량 3.3%(85톤) 감소

- 전기장비 제조업은 전년도 대비 전체 취급량은 20.7%(374천톤) 증가하였으나, 배출률이 높은 물질(2-프로판올, 톨루엔, 크레졸, 트리클로로에틸렌 등)의 사용량이 감소하여, 총 배출량이 8.0%(95톤) 감소

<표 > 배출량 감소 상위 10개 업종

(단위 ; 톤, %)
순위	배출량 감소 업종	2020년	2021년	배출량 변화*	비율(%)
	합계	19,240	16,373	⇩2,866	100
1	기타 운송장비 제조업	11,971	9,577	⇩2,394	83.5
2	전기장비 제조업	1,180	1,085	⇩95	3.3
3	금속 가공제품 제조업	2,553	2,467	⇩85	3.0
4	폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	226	147	⇩79	2.7
5	기타 제품 제조업	792	718	⇩74	2.6
6	창고 및 운송관련 서비스업	317	250	⇩67	2.4
7	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	162	130	⇩32	1.1
8	의료용 물질 및 의약품 제조업	66	46	⇩19	0.7
9	가구 제조업	1,963	1,946	⇩17	0.6

<그림 > 배출량 감소 상위 업종

3.3. 지역별 배출량

3.3.1. 총괄

○ 지역별 배출량은 경기(31.6%), 충남(15.6%), 울산(11.4%), 충북(10.6%), 경남(8.0%) 등 5개 지역에서 전체 배출량의 77.3%를 차지

- 경기는 17개 광역지방자치단체 중 배출 업체수(977개)와 배출량(20,633톤)이 가장 많고, 울산은 대규모(대기업 중심) 산업단지가 위치, 충남은 고무 및 플라스틱제품 제조업과 인쇄 및 기록매체 복제업에서 다량 배출

<그림 > 지역별 배출량

3.3.2. 주요 지역별·업종별 배출 특성

○ 경기·충남·충북 등 8개 지역은 배출량 증가, 울산·경남·경북 등 9개 지역은 배출량 감소

- (경기) 고무 및 플라스틱제품 제조업에서 주로 인쇄용 잉크 및 코팅제, 희석제 등으로 사용하는 N,N-디메틸포름아미드, 톨루엔, 메틸 에틸 케톤의 배출량이 각각 174.7%(644톤), 18.6%(964톤), 32.6%(728톤) 증가하여 전년대비 배출량이 19.9%(3,428톤) 증가

- (충남) 인쇄 및 기록매체 복제업과 고무 및 플라스틱제품 제조업 등에서 주로 점도조정제, 희석제, 코팅제로 사용하는 아세트산 에틸과 톨루엔의 배출량이 각각 44.6%(1,067톤), 16.6%(155톤)증가하여 전년대비 배출량이 24.4%(1,993톤) 증가

- (울산, 경남) 대규모 조선소가 위치한 울산과 강선건조업의 배출량 비중이 높은 경남은 기타 운송장비 제조업에서 자일렌과 에틸벤젠 등이 포함된 도료 사용량 감소로 전년대비 배출량이 각각 9.4%(774톤), 11.3%(669톤) 감소

- (충북) 고무 및 플라스틱제품 제조업에서 사용하는 디클로로메탄과 의료용 물질 및 의약품 제조업에서 사용하는 메틸 알코올 등의 용제 배출량 증가로 전년대비 배출량이 12.2%(754톤) 증가

<표 > 지역별 배출량 증감 현황

(단위 ; 톤, %)
시/도	'20년	'21년	증감
합계	60,206	65,213	□
경기	17,205 (28.6)	20,633 (31.6)	□
충남	8,179 (13.6)	10,173 (15.6)	□
울산	8,203 (13.6)	7,429 (11.4)	⇩
충북	6,166 (10.2)	6,920 (10.6)	□
경남	5,907 (9.8)	5,238 (8.0)	⇩
전남	4,219 (7.0)	3,770 (5.8)	⇩
대구	2,273 (3.8)	2,194 (3.4)	⇩
경북	2,426 (4.0)	2,182 (3.3)	⇩
인천	1,277 (2.1)	1,996 (3.1)	□
부산	1,324 (2.2)	1,503 (2.3)	□
전북	1,253 (2.1)	1,469 (2.3)	□
광주	810 (1.3)	871 (1.3)	□
강원	683 (1.1)	563 (0.9)	⇩
세종	112 (0.2)	138 (0.2)	□
대전	152 (0.3)	119 (0.2)	⇩
서울	14 (0.0)	13 (0.0)	⇩
제주	3 (0.0)	2 (0.0)	⇩

<표 > 주요 지역별, 업종별 배출량 변화

(단위 ; 톤, %)
구 분			'20년	'21년	증감
지역	전년대비 배출량 증감	업종	60,206	65,213	□5,007
경기	증가업종	고무 및 플라스틱제품 제조업	3,702	5,132	□1,430
		전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	1,419	2,430	□1,011
		섬유제품 제조업; 의복 제외	485	843	□358
		그외	10,634	11,514	□880
	감소업종	금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	574	482	⇩92
		폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	141	50	⇩91
		전기장비 제조업	105	71	⇩33
		그외	145	111	⇩45
	소계		17,205	20,633	□3,428
충남	증가업종	고무 및 플라스틱제품 제조업	1,579	2,439	□860
		인쇄 및 기록매체 복제업	1,356	1,766	□410
		화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	736	1,055	□320
		그외	3,679	4,167	□488
	감소업종	금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	638	605	⇩33
		기타 기계 및 장비 제조업	62	37	⇩25
		전기장비 제조업	85	70	⇩15
		그외	46	33	⇩12
	소계		8,179	10,173	□1,993
울산	증가업종	화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	1,331	1,559	□229
		고무 및 플라스틱제품 제조업	93	251	□158
		1차 금속 제조업	14	129	□115
		그외	390	474	□84
	감소업종	기타 운송장비 제조업	5,290	4,253	⇩1,037
		자동차 및 트레일러 제조업	509	346	⇩163
		의료용 물질 및 의약품 제조업	116	2	⇩113
		그외	461	414	⇩47
	소계		8,203	7,429	⇩774
충북	증가업종	고무 및 플라스틱제품 제조업	2,754	3,107	□353
		의료용 물질 및 의약품 제조업	1,195	1,367	□172
		전기장비 제조업	418	518	□100
		그외	960	1,337	□377
	감소업종	전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	753	533	⇩220
		하수, 폐수 및 분뇨 처리업	24	13	⇩10
		의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업	16	8	⇩9
		그외	46	36	⇩9
	소계		6,166	6,920	□754
경남	증가업종	고무 및 플라스틱제품 제조업	131	308	□177
		1차 금속 제조업	443	533	□90
		자동차 및 트레일러 제조업	347	396	□48
		그외	637	700	□63
	감소업종	기타 운송장비 제조업	3,950	3,155	⇩795
		기타 제품 제조업	182	5	⇩177
		전기장비 제조업	141	97	⇩44
		그외	76	46	⇩30
	소계		5,907	5,238	⇩669

3.3.3. 산업단지별 배출 특성

○ 울산미포(9.6%), 반월(3.9%), 죽도(2.6), 아산(우정)(2.4%), 영암(2.3%) 등의 순으로 산업단지에서 41,420톤이 배출되어 전체 배출량의 63.5%를 차지

<그림 > 산업단지별 배출량

- 반월국가산단, 아산국가산단(우정지구), 성서제1~4차일반산단, 진천일반산단 등은 배출량 증가

․반월특수지역국가산단(반월지구)은 희석제나 페인트 용매제로 사용하는 메틸 에틸 케톤, N,N-디메틸포름아미드, 아세트산 에틸의 배출량이 각각 90.4%(301톤), 8,180.1%(617톤), 44.6%(136톤) 증가하는 등 총 배출량이 43.6%(774톤) 증가

․아산국가산단(우정지구)는 자동차 및 트레일러 제조업에서 도장 용제로 주로 사용하는 톨루엔의 취급량 6.0%(115톤) 증가로 총 배출량 6.2%(92톤) 증가

․진천일반산단은 의료용 물질 및 의약품 제조업 등에서 주로 추출용제 및 세척용제로 사용하는 메틸 알코올의 취급량이 17.0%(486톤) 증가하여 총 배출량이 21.2%(189톤) 증가

․안성제3일반산단은 고무 및 플라스틱제품 제조업 등에서 희석제 및 코팅용제로 사용하는 톨루엔과 아세트산에틸의 취급량이 각각 8.6%(138톤), 54.8%(504톤) 증가하는 등 총 취급량이 21.6%(612톤) 증가하여, 배출량이 20.4%(134톤) 증가

- 반면, 울산미포국가산단, 죽도국가산단, 영암삼호일반산단, 여수국가산단, 온산국가산단 등은 배출량 감소

․울산미포산단, 영암삼호일반산단, 옥포국가산단은 기타 운송장비 제조업에서 도장 용제로 주로 사용하는 자일렌, 2-프로판올, 에틸벤젠 등의 휘발성 물질 취급량 감소로 배출량이 각각 9.9%(683톤), 5.5%(87톤), 43.4%(515톤) 감소

․온산국가산단은 배출률이 낮은 황산의 취급량이 15.5%(479천톤) 증가하여 전체 취급량은 증가하였으나, 배출률이 높은 기타 운송장비 제조업과 인쇄 및 기록매체 복제업 등에서 용제로 사용하는 자일렌, 메틸 에틸 케톤의 취급량 감소로, 전체 배출량은 15.1%(162톤) 감소

․오창외국인투자지역은 추출용제 및 세척용제로 사용하는 디클로로메탄의 사용량이 14.1%(132톤) 감소하여, 배출량 13.9%(117톤) 감소하는 등, 총 배출량은 13.6%(116톤) 감소

<표 > 주요 산단 배출량 증감 현황

(단위 ; 톤)
구 분	'20년	'21년	증감
합 계 (%)	41,221 (68.5)	41,220 (63.5)	□
울산미포국가산단	6,923 (11.5)	6,239 (9.6)	⇩
반월특수지역국가산단(반월지구)	1,774 (2.9)	2,549 (3.9)	□
죽도국가산단	1,989 (3.3)	1,694 (2.6)	⇩
아산국가산단(우정지구)	1,486 (2.5)	1,578 (2.4)	□
영암삼호일반산단	1,569 (2.6)	1,483 (2.3)	⇩
여수국가산단	1,522 (2.5)	1,420 (2.2)	⇩
진천일반산단	892 (1.5)	1,081 (1.7)	□
성서제1~4차일반산단	966 (1.6)	1,045 (1.6)	□
온산국가산단	1,073 (1.8)	911 (1.4)	⇩
안성제3일반산단	659 (1.1)	793 (1.2)	□
기타 산단	22,368 (37.2)	22,627 (34.7)	⇩

3.4. 유역(지방)환경청 관할구역 배출 특성

○ 한강청(34.7%), 금강청(22.0%), 낙동강청(21.7%) 순으로 상위 3개 환경청 관할지역이 전체 배출량의 78.4%를 차지

<그림 > 유역(지방)환경청별 배출량

○ 환경청별 다량 배출 업종 및 물질

- 한강청은 배출량이 22,642톤으로 전국 배출량의 34.7%를 차지하며, 전년도 대비 배출량이 22.4%(4,147톤) 증가하여 가장 높은 증가량을 나타냄. 이는,  고무 및 플라스틱제품 제조업과 펄프, 종이 및 종이제품 제조업에서 주로 희석제 및 코팅제로 사용하는 톨루엔, 메틸 에틸 케톤, 아세트산 에틸의 배출량이 각각 18.7%(1,028톤), 39.9%(907톤), 18.6%(874톤) 증가하였기 때문

- 금강청은 전년도 대비 배출량이 17.4%(2,133톤) 증가하였으며, 그 중 고무 및 플라스틱제품 제조업, 인쇄 및 기록매체 복제업에서 점도조정제, 희석제 등 주로 용제로 사용하는 아세트산 에틸의 배출량이 45.7%(1,199톤) 증가

- 낙동강청은 전년도 대비 배출량이 8.2%(1,265톤)감소하였으며, 그 중 기타 운송장비 업종과 자동차 및 트레일러 제조업 등에서 주로 페인트나 코팅제로 사용하는 자일렌, 에틸벤젠, 톨루엔의 사용량 감소로 인하여, 배출량이 각각 15.5%(1,153톤), 19.7%(384톤), 20.1%(195톤) 감소

<표 > 유역(지방)환경청 주요 배출 업종 및 물질

관할기관	배출량 (톤/년) (배출비율, %)	주요 배출업종 (배출 비율, %)	주요 배출물질 (배출 비율, %)
전체	65,213 (100.0)	고무‧플라스틱 (19.4), 기타 운송장비 (14.7), 화학 (9.5)	톨루엔 (17.5), 아세트산 에틸 (16.3), 자일렌(15.3)
한강청	22,642 (34.7)	고무‧플라스틱 (23.6), 펄프‧종이 (20.2), 인쇄 (14.1)	톨루엔 (28.8), 아세트산 에틸 (24.6), 메틸 에틸 케톤 (14.0)
금강청	14,376 (22.0)	고무‧플라스틱 (26.9), 인쇄 (12.3), 화학 (9.1)	아세트산 에틸 (26.6), 메틸 에틸 케톤 (13.3), 메틸 알코올 (11.2)
낙동강청	14,119 (21.7)	기타 운송장비 (52.8), 화학 (13.4), 고무‧플라스틱 (6.8)	자일렌 (44.6), 에틸벤젠 (11.1), 톨루엔 (5.3)
영산강청	4,695 (7.2)	기타 운송장비 (43.0), 화학 (25.8), 자동차 (11.6)	자일렌 (35.0), 에틸벤젠 (8.6), 톨루엔 (8.5)
대구청	4,375 (6.7)	섬유 (33.9), 금속가공 (13.2), 자동차 (10.4)	톨루엔 (27.1), N,N-디메틸포름아미드 (12.8), 자일렌 (10.2)
원주청	3,535 (5.4)	고무‧플라스틱 (49.0), 인쇄 (14.9), 전기장비 (10.6)	톨루엔 (27.5), 디클로로메탄 (19.8), 메틸 에틸 케톤 (19.5)
전북청	1,469 (2.3)	화학 (29.5) 의료‧의약품 (16.0) 1차 금속 (12.0)	디클로로메탄 (27.7), 톨루엔 (14.7), 메틸 에틸 케톤 (9.8)

3.5. 매체별․공정별 배출량

○ 전체 배출량의 99.6%인 64,955톤이 대기로 배출되었고, 258톤(0.4%)이 수계로 배출되었으며, 차단형 또는 관리형 매립시설에 매립된 양은 4,952톤

<표 > 매체별 배출량

구분		합계	대기	수계	토양/자가매립
배출량 (톤)	'21년	65,213	64,955 (99.6%)	258 (0.4%)	- / 4,952
	'20년	60,206	59,936 (99.6%)	270 (0.4%)	- / 7,769
배출물질 (종)	'21년	213	212	44	12
	'20년	214	213	47	10
최다 배출물질	'21년	-	톨루엔	알루미늄 및 그 화합물	망간 및 그 화합물
	'20년	-	자일렌	알루미늄 및 그 화합물	알루미늄 및 그 화합물
주요 배출업종	'21년	-	고무 및 플라스틱제품 제조업	1차 금속 제조업	폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업
	'20년	-	기타 운송장비 제조업	1차 금속 제조업	폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업

○ 대기배출은 대기오염방지시설(43.1%), 코팅공정(25.5%), 혼합공정(8.9%), 이송, 운반, 분배, 계량시설(4.9%), 화학반응공정(3.8%)에서 주로 배출되었고, 5개 공정 배출량이 전체 대기배출량의 86.3%를 차지

- 대기배출량의 48.4%인 31,595톤이 점배출원(대기오염방지시설, 공정배기부 등)에서, 51.2%인 33,360톤이 비산배출원(코팅시설, 밸브, 플랜지 등)에서 배출

- 점대기배출량의 88.2%(27,861톤)는 대기오염방지시설에서 배출

- 비산대기배출량의 48.8%(16,266톤)는 도장, 인쇄공정과 같이 물질표면에 페인트 등을 바르는 코팅공정에서 배출

○ 수계배출의 84.7%가 폐수처리시설에서 배출되고, 토양으로의 직접 배출량은 없음

<표 > 주요 공정별 배출량

(단위 ; ㎏, %)
배출시설(원)	합계	대기		수계	토양/매립 (차단․관리형)
		점오염원	비산오염원
	65,212,621	31,595,463	33,359,585	257,573	-/4,951,712
대기오염방지시설	28,129,172	27,861,427	255,118	12,627	-
코팅공정	16,648,384	382,808	16,265,576	-	-
혼합공정	5,822,036	515,078	5,306,488	471	-
이송,운반,분배,계량시설	3,186,592	2,055	3,158,310	26,227	-
화학반응공정	2,461,379	1,392,675	1,068,553	151	-
용제회수	1,609,341	28,543	1,580,797	-	-
저장시설	1,263,585	2,019	1,261,548	19	-
탈지,세정,표백공정	1,151,171	215,683	935,486	3	-
조립,포장,검사공정	618,361	14,157	604,204	-	-
폐수처리시설	608,128	47,784	342,284	218,060	-
열처리공정	540,461	125,251	415,211	-	-
분리,정제공정	467,672	35,001	432,671	-	-
기계적가공공정	253,858	22,169	231,688	-	-
폐기물처리시설	52,431	39,930	12,501	0	-
비정상조업	9,742	1	9,724	18	-
기타	2,390,309	910,881	1,479,427	-	-
차단·관리형 매립	-	-	-	-	4,951,712

3.6. 유해화학물질 배출 추이

○ (발암물질*) 보고 물질수는 69종이며, 총 배출량은 10,049톤으로 전년대비 1.8%(175톤) 증가하였으며, 전체 배출량의 15.4%에 해당

* 국제암연구기관(IARC)의 분류기준(1,2A,2B Group)

○ (사고대비물질) 보고 물질수는 40종이며, 총 배출량은 36,723톤으로 전년대비 17.1%(5,360톤) 증가하였으며, 전체 배출량의 56.3%에 해당

9

○ (휘발성 유기화합물) 보고 물질수는 33종이며, 총 배출량은 45,151톤으로 전년대비 3.0%(1,318톤) 증가하였으며, 전체 배출량의 69.2%에 해당

○ (온실가스) 보고 물질수는 3종이며, 총 배출량은 871톤으로 전년대비 21.4%(152톤) 증가하였으며, 전체 배출량의 1.3%에 해당

<표 > 유해화학물질의 배출현황

물질분류		업체수 (개소)	보고 물질수 (종)	배출량 (톤)	전년도 대비 증감
발암물질	1	669	12	549	⇩215
	2A	415	18	6,583	□766
	2B	930	39	2,917	⇩376
	소계	1,404	69	10,049	□175
사고대비물질		2,281	40	36,723	□5,360
휘발성 유기화합물		1,602	33	45,151	□1,318
온실가스		33	3	871	□152

3.6.1 발암물질 배출량

○ 발암물질(IARC 분류기준, 1급~2B)은 총 69종 10,049톤 배출

- (취급량) 총 51,776천톤으로 전체 취급량의 24.0%에 해당되며, 전년도 대비 7.9%(3,798천톤) 증가

※ 보고된 총 69종 발암물질 중, 1,3-디클로로-2-프로판올, 우레탄, 4,4'-비스(디메틸아미노)벤조페논, 4-비닐시클로헥센, 니트릴로트리아세트산 및 그 염류 5종은 취급량은 있으나, 밀폐공정 취급 등으로 배출량이 없는 물질

- (배출량) 총 10,049톤으로 전체 배출량의 15.4에 해당되며, 전년도 대비  1.8%(175톤) 증가

○ 주요 취급량 증가물질은 벤젠(1급), 1,3-부타디엔(1급) 등이며, 각각 7.2%(1,073천톤), 13.1%(465천톤) 증가

- 화학물질 및 화학제품 제조업에서 주로 제품 제조 원료로 사용하는 벤젠(1급), 1,3-부타디엔(1급)은 전년 대비 석유화학제품의 수급 증가로 취급량이 증가

○ 주요 취급량 감소물질은 에틸벤젠(2B), 이소프렌(2B), 아크릴아미드(2A) 등이며, 각각 5.2%(217톤), 42.4%(208천톤), 38.8%(54천톤) 감소

- 배출저감대상물질(1단계) 중, 주로 세척용제로 사용하는 트리클로로에틸렌(1급)은 사업장의 응축기 설치 및 대체물질 사용 등으로 취급량이 36.1%(0.2천톤) 감소

○ 주요 배출량 감소물질은 에틸벤젠(2B), 트리클로로에틸렌(1급), 스티렌(2A) 등이며, 각각 18.0%(479톤), 52.0%(219톤), 19.1%(69톤) 감소

- 특히, 기타 운송장비 제조업에서 주로 코팅제 및 도장제로 사용하는 에틸벤젠(2B)의 사용량 감소(4,202천톤→3,985천톤)로 인한 배출량 감소

○ 발암물질의 배출률은 0.0194%로 전년(0.0206%) 대비 0.0012% 감소(2.7%)하였으나, 업체당 배출량은 7.2톤으로 전년(7.1톤) 대비 0.5%(0.1톤) 증가

<표 > 발암물질 취급․배출량

구 분		합계	발암물질 (Group 1)	발암우려물질 (Group 2A)	발암가능물질 (Group 2B)
배출량 (톤)	'21년	10,049	549	6,583	2,917
	'20년	9,873	764	5,817	3,292
취급량 (천톤)	'21년	51,776	25,411	8,168	18,197
	'20년	47,978	23,411	7,726	16,842
물질 (종)	'21년	69종	트리클로로에틸렌 등 (12종)	디클로로메탄 등(18종)	에틸벤젠 등 (39종)
	'20년	69종	트리클로로에틸렌 등 (13종)	디클로로메탄 등(18종)	에틸벤젠 등 (38종)
주요 배출매체			대기 (99.9%)	대기 (100%)	대기 (99.7%)

<표 > 주요 발암물질의 배출량 증감 현황

(단위 ; 톤, %)
구 분			'20년	'21년	증감
합 계			9,873 (100)	10,049 (100.0)	□
1	디클로로메탄	2A	3,800 (38.5)	4,220 (42.0)	□
2	에틸벤젠	2B	2,666 (27.0)	2,186 (21.8)	⇩
3	N,N-디메틸포름아미드	2A	1,540 (15.6)	1,980 (19.7)	□
4	스티렌	2A	361 (3.7)	292 (2.9)	⇩
5	2-푸란메탄올	2B	187 (1.9)	220 (2.2)	□
6	트리클로로에틸렌	1	421 (4.3)	202 (2.0)	⇩
7	아세트산 비닐	2B	146 (1.5)	151 (1.5)	□
8	벤젠	1	136 (1.4)	136 (1.4)	□
9	클로로포름	2B	23 (0.2)	105 (1.0)	□
10	아크릴로니트릴	2B	66 (0.7)	66 (0.7)	□
-	기타		528 (5.3)	490 (4.9)	⇩

○ 주요 배출업종은 고무 및 플라스틱제품 제조업이 25.9%(2,601톤), 기타 운송장비 제조업이 19.0%(1,910톤), 화학물질 및 화학제품 제조업이 13.0%(1,310톤)를 차지하고 있으며, 배출량 상위 5개 업종이 발암물질 전체 배출량의 70.1%를 차지

- 고무 및 플라스틱 제조업은 주로 추출용제로 사용하는 디클로로메탄과 희석제 및 코팅용제로 사용하는 N,N-디메틸포름아미드의 사용량 증가로 각각 배출량이 58.8%(566톤), 276.5%(698톤) 증가하여, 총 배출량은 96.3%(1,276톤) 증가

- 기타 운송장비 제조업은 코팅제 및 도장제의 사용량 감소로, 도료용 용제인 에틸벤젠(2B) 배출량이 20.9%(502톤) 감소하여, 총 배출량이 20.9%(505톤) 감소

- 섬유제품 제조업은 전년 대비 배출량이 37.2%(314톤) 감소. 이는 주로 염색 및 코팅용제로 사용하는 N,N-디메틸포름아미드의  배출량이 37.5%(317톤) 감소(대체물질, 배출저감기술 도입 등) 하였기 때문

<표 > 발암물질 배출량 상위 5개 업종

구분		'20년 총 배출량(톤)	'21년 총 배출량(톤)	증감
		9,873	10,049	□
1	고무 및 플라스틱제품 제조업	1,325 (13.4)	2,601 (25.9)	□
2	기타 운송장비 제조업	2,416 (24.5)	1,910 (19.0)	⇩
3	화학물질 및 화학제품 제조업	1,253 (12.7)	1,310 (13.0)	□
4	전기장비 제조업	726 (7.3)	688 (6.8)	⇩
5	섬유제품 제조업	846 (8.6)	532 (5.3)	⇩
-	기타	3,308 (33.5)	3,007 (29.9)	⇩

○ 1급 발암물질은 취급량이 8.5%(2,000천톤) 증가한 반면, 배출량은 28.1%(215톤) 감소

- 화학물질 및 화학제품 제조업에서 주로 제품 원료로 사용하여 배출률이 낮은 벤젠, 포름알데히드, 1,3-부타디엔은 취급량이 각각 7.2%(1,073천톤), 44.8%(155천톤), 13.1%(465천톤) 증가한 반면, 1차 금속 제조업 등에서 주로 세척제로 사용하며 배출률이 높은 트리클로로에틸렌의 취급량은 36.1%(234톤) 감소하였기 때문

- 벤젠 등 1급 발암물질 13종의 배출량은 549톤(전체 배출량의 0.8%)이며, 트리클로로에틸렌, 벤젠, 포름알데히드가 배출량의 72.0%를 차지

- 트리클로로에틸렌은 전년도 대비 취급량이 36.1%(234톤) 감소하여 배출량이 52.0%(219톤) 감소하였으며, 이는 사용량의 대부분을 세척용제로 사용하는 1차 금속 제조업과 전기장비 제조업에서의 취급량이 각각 65.3%(166톤), 70.6%(57톤) 감소하였기 때문

<표 > 1급 발암물질별 배출량 증감 현황

발암물질	배출량(㎏)		증감
	'20년	'21년
합계	763,894 (100.0)	549,140 (100.0)	⇩
트리클로로에틸렌	420,565 (55.1)	201,971 (36.8)	⇩
벤젠	135,635 (17.8)	135,761 (24.7)	□
포름알데히드	43,855 (5.7)	57,636 (10.5)	□
1,3-부타디엔	52,983 (6.9)	56,874 (10.4)	□
염화 비닐	68,633 (9.0)	48,476 (8.8)	⇩
크롬 및 그 화합물	22,160 (2.9)	26,434 (4.8)	□
산화 에틸렌	17,668 (2.3)	21,174 (3.9)	□
카드뮴 및 그 화합물	1,093 (0.1)	391 (0.1)	⇩
3,3'-디클로로-4,4'-디아미노디페닐 메탄	231 (0.0)	251 (0.0)	□
비소 및 그 화합물	683 (0.1)	171 (0.0)	⇩
베릴륨 및 그 화합물	110 (0.0)	2 (0.0)	⇩
o-톨루이딘	1 (0.0)	1 (0.0)	-
클로로메틸 메틸 에테르	278 (0.0)	-	⇩

○ 지역별 발암물질 배출 특성

- 충청북도, 경기도, 울산광역시, 경상남도, 전라남도 등 배출량 상위 5개 지역이 전체 발암물질 배출량의 73.4%(7,380톤)를 차지하며, 충청북도와 경기도는 고무 및 플라스틱제품 제조업, 울산광역시와 경상남도, 전라남도는 기타 운송장비 제조업, 대구광역시는 섬유제품 제조업 등에서 주로 배출

<표 > 지역별 발암물질 배출량 변화

구 분		합계	충북	경기	울산	경남	전남	기타
배출량 (톤)	'21년	10,049	2,013	1,947	1,475	1,257	688	2,668
	'20년	9,873	1,756	1,445	1,488	1,343	830	3,011
취급량 (천톤)	'21년	51,776	277	292	16,654	531	20,683	13,339
	'20년	47,978	205	271	14,866	548	20,224	11,865

- 업체당 발암물질 배출량은 충북이 20.5톤으로 전국 평균(7.2톤) 대비 가장 높은 수준이며, 배출 업체수가 가장 많은(308개) 경기는 6.3톤으로 전국 평균 대비 낮은 수준

- 충북은 디클로로메탄(2A)의 배출량이 전년도 대비 15.1%(238톤), 증가*하는 등, 총 발암물질 배출량이 14.6%(257톤) 증가

* 전기장비 제조업에서 추출용제 및 세척용제로 취급되는 양이 29.2%(108톤) 증가

- 경남과 전남에서는 에틸벤젠(2B)의 배출량이 전년도 대비 각각 25.1(210톤), 19.6%(98톤), 감소*하는 등, 총 발암물질 배출량이 각각 6.4%(87톤), 17.0%(141톤) 감소

* 기타 운송장비 제조업에서 도료용 용제로 사용되는 에틸벤젠의 취급량 감소

- 경기는 디클로로메탄(2A)의 배출량이 전년도 대비 16.8%(134톤) 감소*한 반면, N,N-디메틸포름아미드의 배출량이 174.7%(644톤) 증가**하여, 총 발암물질 배출량이 34.7%(502톤) 증가

* 화학 물질 및 화학제품 제조업과 금속 가공제품 제조업에서 추출 및 세척용제로 사용되는 디클로로메탄의 취급량 감소

** N,N-디메틸포름아미드를 취급하는 사업장에 대한 현장 맞춤형 기술지원 확대와 산정오류 정정을 통해 배출량 증가

3.6.2. 사고대비물질 배출량

○ 환경으로 배출된 사고대비물질은 41종, 36,723톤 배출

- 취급량은 66,520천톤으로 ‘21년 전체 취급량(215,721천톤)의 30.8%에 해당되며, ’20년 사고대비물질 취급량(63,151천톤) 대비 5.3% 증가

* 업체당 연간 취급량은 29,163톤임

** 벤젠, 톨루엔, 황산, 일산화탄소, 메틸 알코올이 전체 취급량의 59.4%(39,493천톤)

- 배출량 36,723톤은 ‘21년 전체 배출량(65,213톤)의 56.3%에 해당되며, ’20년 사고대비물질 배출량(31,363톤) 보다 17.1% 증가

* 톨루엔, 아세트산 에틸, 메틸 에틸 케톤, 메틸 알코올, 암모니아가 사고대비물질 전체 배출량의 91.9%(33,483톤)를 차지

- 사고대비물질의 배출률(취급량 대비 배출량)은 0.0552%로 전체 보고물질의 배출률(0.0302%) 대비 82.8% 높은 반면, 업체당 배출량은 16.1톤으로 전체(17.1톤) 대비 5.85% 낮음

<표 > 사고대비물질 취급․배출량

구 분		합계	톨루엔	아세트산 에틸	메틸 에틸 케톤	메틸 알코올	암모니아	기타
배출량 (톤)	'21년	36,723	11,424	10,640	7,081	3,376	1,246	2,956
	'20년	31,363	10,413	8,422	5,563	3,210	1,051	2,704
취급량 (천톤)	'21년	66,520	7,059	284	162	3,693	2,831	52,492
	'20년	63,151	6,922	280	154	4,260	2,552	48,983

- 사고대비물질 취급량은 전남, 울산, 충남 지역이 전체 취급량의 92.1% (61,234천톤)을 차지하고 있으며, 취급 사업장 수는 전체 2,281개 사업장의 22.1%(504개)를 차지

* 화학(67.4%), 석유정제(12.7%), 1차 금속 제조업(6.0%)이 전체 취급량의 86.2%(57,317천톤)를 차지. 울산, 전남, 충남은 화학, 석유정제 업종의 취급 비율이 높음

** 벤젠(24.0%), 황산(11.9%), 톨루엔 (10.6%) 3종은 사고대비물질 물질별 취급량의 46.5%를 차지하며, 전남(39.0%), 울산(34.6%), 충남(18.4%)의 취급 비율이 높음

- 사고대비물질의 배출량은 경기, 충남, 충북 3개 지역이 전체 배출량의 74.7% 차지하며, 업체당 배출량은 경기, 충남, 충북 지역이 각각 24.8톤, 33.2톤, 23.5톤으로 전국 평균(16.1톤) 대비 높은 수준

<표 > 지역별 사고대비물질 배출량

구 분	합계	경기	충남	충북	인천	울산	기타
배출량 (톤/년)	36,723	15,272	8,004	4,163	1,480	1,422	6,382
비율 (%)	100	41.6	21.8	11.3	4.0	3.9	17.4
업체 수	2,281	617	241	177	144	156	946
업체당 배출량 (톤/년)	16.1	24.8	33.2	23.5	10.3	9.1	6.7

3.6.3. 휘발성유기화합물(VOCs) 배출량

○ 환경으로 배출된 휘발성유기화합물질*은 33종으로 총 45,151톤 배출

* 「대기환경보전법」제2조제10호 관련 “휘발성유기화합물 지정 고시” 참조

- 취급량은 143,939천톤으로, 전체 취급량의 66.7%에 해당하며, 전년도 대비 12.8%(16,317천톤) 증가

- 배출량은 44,718톤으로 전체 배출량의 69.2%에 해당하며, 전년도 대비 3.0%(1,318톤) 증가

- 업체당 배출량은 대기업 중심의 대규모 산업단지가 위치한 울산이 54.9톤으로 전국 평균 대비(28.2톤) 대비 가장 높으며, 배출 업체수가 가장 많은 경기도는(420개) 30.4톤으로 전국 평균 대비 높은 수준

- 지역별 배출량은 경기도, 울산, 충북, 충남에서 각각 28.3%(12,783톤), 14.5%(6,537톤), 12.5%(5,636톤), 10.7%(4,818톤)으로, 휘발성유기화합물질 전체 배출량의 66.0%를 차지*

* 해당 지역에서 용제나 희석제로 주로 사용하는 톨루엔, 자일렌 및 에틸벤젠, 세척용제로 사용하는 디클로로메탄 등 배출률이 높은 물질을 다량 취급하기 때문

<표 > 지역별 휘발성유기화합물질의 배출특성

No.	시/도	사업장 수	배출량 (톤) (비율, %)	주요 배출 물질 (비율, %)
	합계	1,602	45,151 (100.0)	톨루엔(25.3), 자일렌(22.1), 메틸 에틸 케톤(15.7)
1	경기	420	12,783 (28.3)	톨루엔 (48.1), 메틸 에틸 케톤 (23.1), 2-프로판올 (7.8)
2	울산	119	6,537 (14.5)	자일렌 (54.0), 에틸벤젠 (14.3), 프로필렌 (5.2)
3	충북	156	5,636 (12.5)	디클로로메탄 (32.2), 메틸 알코올 (22.4), 톨루엔 (20.8)
4	충남	155	4,818 (10.7)	디메틸 에틸 케톤 (35.5), 톨루엔 (22.6), 부탄 (13.0)
5	경남	143	4,453 (9.9)	자일렌 (57.7), 에틸벤젠 (14.1), 톨루엔 (8.8)
-	기타	609	10,925 (24.2)	-

3.6.4. 온실가스 배출량

○ 조사물질 중 온실가스는 3종*, 배출량은 총 871톤으로, 전체 배출량의 1.35%에 해당하며, 전년도 대비 배출량 21.4%(152톤) 증가

* 과불화탄소(PFCs), 수소화불화탄소(HFCs), 헥사플루오르화 황(SF6)

- 온실가스 물질의 배출비율은 과불화탄소, 수소화불화탄소, 헥사플루오르화 황이 각각 69.9%, 22.2%, 7.9%이며, 주로 반도체 공정에서 세정 및 식각용으로 사용

- 주요 배출업종은 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업이며,  총 796톤을 배출하여 온실가스 총 배출량(871톤)의 91.4%를 차지

- 주요 배출지역은 경기, 충북, 충남 3개 지역이 전체 배출량의 91.2% 차지하고 있으며, 그 중, 대규모(대기업) 반도체 사업장이 위치해 있는 경기지역에서 75.2%를 차지

<표 > 연도별 온실가스 배출현황

조사년도	업체수 (개소)	배출량 (톤)	배출물질(%)			주요배출지역
			PFCs	HFCs	SF6
2015	32	422	50.7	14.6	34.7	경기(40.2%), 충북(15.9%), 울산(13.3%), 그 외(30.6%)
2016	32	486	44.9	16.1	39.0	경기(52.6%), 울산(15.9%), 충북(14.3%), 그 외(17.1%)
2017	33	489	52.8	18.6	28.6	경기(65.7%), 충북(15.8%), 충남(6.0%), 그 외(12.6%)
2018	34	676	65.3	16.6	18.1	경기(70.4%), 충북(10.5%), 충남(9.4%), 그 외(9.7%)
2019	37	663	64.3	20.5	15.3	경기(70.5%), 충북(10.1%), 충남(7.8%), 그 외(11.5%)
2020	36	719	72.7	20.8	6.5	경기(73.6%), 충북(11.3%), 충남(5.2%), 그 외(9.9%)
2021	33	871	69.9	22.2	7.9	경기(75.3%), 충북(10.4%), 충남(5.5%), 그 외(8.8%)

4. 화학물질 이동량 및 자가매립량

4.1. 이동량

○ 전체 폐기물·폐수처리업체 중 폐기물 처리업체 186개소가 배출량조사 대상이 되어 처리과정에서 발생한 배출·이동량을 보고

○ 폐수‧폐기물에 포함되어 위탁처리업체로 이동된 물질은 189종, 1,186천톤(취급량의 0.55%)이며, 전년도 대비 4.4% 증가

- 폐기물처리업체로 91.9%(1,090천톤), 폐수처리업체로 8.1%(96천톤) 이동

<표 > 이동량 현황

구분			폐기물처리업체	폐수처리업체
이동량 (톤)	'21년	1,185,856	1,090,107 (91.9%)	95,749 (8.1%)
	'20년	1,136,331	1,047,301 (92.2%)	89,030 (7.8%)
이동률* (%)	'21년	0.547	0.503	0.044
	'20년	0.588	0.542	0.046
이동 물질수 (종)	'21년	189	182	127
	'20년	189	180	129
처리업체수	'21년	2,096	1,684	412
	'20년	1,982	1,585	397
최대 이동물질(톤)	'21년	-	알루미늄 및 그 화합물 (315,832)	수산화 나트륨 (24,760)
	'20년	-	알루미늄 및 그 화합물 (337,772)	수산화 나트륨 (23,390)

* 취급량 대비 이동량(이동량/취급량, %)

○ 폐기물처리업체로 이동된 화학물질의 69.4%는 재활용처리되며, 폐수처리업체로 이동된 화학물질의 70.3%는 산업단지 폐수종말처리장 또는 폐수공동처리장에서 처리된 것으로 조사

<그림 > 폐기물처리업체로 이동된 화학물질의 처리방법

<그림 > 폐수처리업체로 이동된 화학물질의 처리방법

4.2. 자가매립량

○ 폐기물에 함유되어 사업장내 매립지에 매립된 양은 4,952톤

- 사업장내 매립된 물질은 분진, 슬래그 등에 함유된 것으로 망간, 알루미늄, 아연 등 12종 임

※ “자가매립”은 폐기물관리법 제2조 및 시행령 제5조에 의거 폐산, 폐알칼리 등의 사업장폐기물 및 지정폐기물을 포함한 모든 물질을 차단형 또는 관리형 매립시설에 최종 처리하는 것

<그림 > 자가매립량(톤)

○ 폐기물 수집운반, 처리 및 원료 재생업(81.7%), 1차 금속 제조업(17.1%) 등 2개 업종에서 전체 자가매립량의 98.8%인 4,894톤을 매립

- 폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업은 망간 및 그 화합물(1,677톤), 알루미늄 및 그 화합물(1,354톤), 아연 및 그 화합물(503톤), 바륨 및 그 화합물(196톤), 구리 및 그 화합물(156톤) 등을 주로 매립

- 1차 금속 제조업은 아연 및 그 화합물(555톤), 알루미늄 및 그 화합물(279톤) 등을 주로 매립

Ⅳ. 2021년도 배출량 조사결과 분석 및 평가

□ 화학물질 배출량조사 결과, 조사대상 사업장의 배출률 감소세 전환

○ 보고대상 업체

- 보고업체 수 : 3,858업소(‘19) → 3,803업소(‘20) → 3,813업소(‘21)

- 보고물질 수 : 228종('18) → 229종('19) → 228종('20) → 227종('21)

※ ‘20년 대비 6개 물질 신규보고 및 7개 물질 미보고로 1개 물질 감소

- 조사표 제출 수 : 13,803개(’19) → 13,550개(’20) → 13,662개(’21)

※ 사업장에서는 물질별로 조사표를 제출하며, ‘21년의 경우 사업장별 평균 3.6개 물질에 대한 조사표 제출

○ 배출․이동량 추이

- 배출․이동량 : 취급량의 0.58%인 1,251천톤(‘20년은 0.62%)

- 배출량 : 65천톤이 배출, 취급량의 0.0302%에 해당(‘20년은 0.0311%)

○ 연도별 취급량, 배출량, 배출률(배출량/취급량, %) 추이

- 전년도 대비 취급량(▲11.4%), 배출량(▲8.3%)

- 배출률 : 0.0282(‘18) → 0.0276(‘19) → 0.0311(‘20) → 0.0302(‘21)

<그림 > 업종별 배출량 추이

【붙임 1】

지역별, 물질별, 업종별 배출 통계

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 지역(광역시·도)별 배출·위탁처리량                                                               (단위 ; ㎏)

순위	시/도	총계	사업장내배출량				자가매립량	위탁처리량
			소계	대기	수계	토양		소계	폐수 처리업체	폐기물 처리업체
합계		1,256,020,211	65,212,621	64,955,048	257,573	-	4,951,712	1,185,855,877	95,748,658	1,090,107,219
1	경기	352,396,603	20,632,800	20,566,634	66,166	-	25,000	331,738,803	50,459,941	281,278,862
2	충남	96,003,059	10,172,759	10,150,531	22,228	-	779,510	85,050,791	3,860,084	81,190,706
3	울산	57,774,382	7,429,120	7,424,626	4,494	-	819,580	49,525,682	576,475	48,949,207
4	충북	99,309,768	6,920,059	6,864,262	55,798	-	2,195	92,387,514	6,922,734	85,464,780
5	경남	27,037,182	5,238,351	5,238,321	31	-	-	21,798,831	838,605	20,960,226
6	전남	208,260,308	3,770,411	3,702,381	68,031	-	3,183,505	201,306,392	5,617,630	195,688,762
7	대구	27,878,887	2,193,786	2,193,783	3	-	-	25,685,101	17,173,719	8,511,382
8	경북	293,650,238	2,181,681	2,145,935	35746.5	-	-	291,468,557	2,077,562	289,390,995
9	인천	10,829,333	1,996,216	1,996,007	209	-	-	8,833,117	1,790,112	7,043,005
10	부산	11,578,887	1,503,046	1,502,926	121	-	-	10,075,841	3,697,383	6,378,458
11	전북	23,345,126	1,468,997	1,467,749	1,248	-	30,810	21,845,320	951,185	20,894,134
12	광주	8,482,994	870,985	870,985	-	-	-	7,612,009	360,089	7,251,920
13	강원	21,947,749	562,604	561,273	1,331	-	111,113	21,274,032	474,723	20,799,309
14	세종	5,984,328	137,932	136,783	1,149	-	-	5,846,396	790,199	5,056,198
15	대전	6,524,043	118,501	117,536	964	-	-	6,405,542	107,701	6,297,841
16	서울	4,919,649	13,186	13,130	55	-	-	4,906,464	1,826	4,904,638
17	제주	97,675	2,188	2,188	-	-	-	95,487	48,690	46,797

□ 상위 10개 물질별 배출·위탁처리량

(단위;㎏)
순위	사업장내배출량				자가매립량		위탁처리량
	전체 상위 10개 물질명	대기	수계	토양			폐수처리업체		폐기물처리업체
		64,955,048	257,573	-	4,951,712		95,748,658		1,090,107,219
		54,560,117	19,301	-	물질명	4,947,876	물질명	85,937,854	물질명	930,930,346
1	톨루엔	11,423,509	163	-	망간및그화합물	1,685,224	수산화나트륨	24,759,868	알루미늄 및 그 화합물	315,832,443
2	아세트산에틸	10,640,381	7	-	알루미늄 및 그 화합물	1,663,902	황산	18,111,466	황산	217,829,805
3	자일렌	9,984,656	29	-	아연및그화합물	1,058,336	과산화수소	14,601,112	망간및그화합물	186,985,498
4	메틸에틸케톤	7,081,293	1	-	바륨및그화합물	196,060	2-프로판올	7,074,482	아연및그화합물	61,247,520
5	디클로로메탄	4,220,026	19	-	구리및그화합물	156,240	황	5,464,934	메틸알코올	29,437,113
6	메틸알코올	3,375,561	102	-	니켈및그화합물	74,740	질산	3,711,338	크롬및그화합물	29,167,306
7	2-프로판올	2,422,401	18,902	-	붕소및그화합물	38,825	암모니아	3,250,389	2-프로판올	26,558,580
8	에틸벤젠	2,186,085	4	-	디메틸디티오카르밤산나트륨	30,810	플루오르화수소	3,238,643	N,N-디메틸포름아미드	23,848,998
9	N,N-디메틸포름아미드	1,980,271	-	-	질산	25,000	N,N-디메틸포름아미드	2,873,853	아세트산비닐	20,937,394
10	암모니아	1,245,935	74	-	크롬및그화합물	18,739	염화수소	2,851,770	톨루엔	19,085,690

□ 상위 10개 업종별 배출·위탁처리량

(단위 ; ㎏)
순위	업종	총계	사업장내배출량				자가매립량	위탁처리량
			소계	대기	수계	토양		소계	폐수 처리업체	폐기물 처리업체
합계(전체)		1,256,020,211	65,212,621	64,955,048	257,573	-	4,951,712	1,185,855,877	95,748,658	1,090,107,219
소계(10업종)		1,095,513,613	56,163,311	56,006,232	157,078	-	847,365	1,038,502,940	87,358,237	951,144,703
1	고무 및 플라스틱제품 제조업	41,936,198	12,681,472	12,681,459	13	-	-	29,254,726	1,869,093	27,385,633
2	기타 운송장비 제조업	14,410,763	9,576,778	9,576,775	3	-	-	4,833,985	21,423	4,812,562
3	화학 물질 및 학제품 제조업; 의약품 제외	95,220,303	6,208,169	6,174,219	33,950	-	-	89,012,134	3,008,629	86,003,505
4	인쇄 및 기록매체 복제업	6,742,110	5,915,744	5,915,715	29	-	-	826,367	3,134	823,233
5	자동차 및 트레일러 제조업	15,479,358	5,149,278	5,145,674	3,604	-	-	10,330,080	1,226,929	9,103,150
6	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	7,334,883	4,674,833	4,667,363	7,470	-	-	2,660,050	34,902	2,625,148
7	전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	329,275,213	3,944,459	3,930,184	14,274	-	-	325,330,755	46,957,134	278,373,620
8	1차 금속 제조업	539,500,872	3,167,832	3,083,270	84,562	-	847,365	535,485,676	7,561,931	527,923,745
9	금속 가공제품 제조업	14,304,018	2,467,381	2,467,159	221	-	-	11,836,637	3,280,266	8,556,371
10	섬유제품 제조업	31,309,895	2,377,365	2,364,414	12,951	-	-	28,932,531	23,394,795	5,537,735

【붙임 2】

연도별 배출량 추이

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 연도별 화학물질 배출‧위탁처리량

구 분				2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	증감
조사기준	대상업종(개)			39	40	40	40	40	40	-
	사업장 규모 (종업원수)			1인 이상	1인 이상	1인 이상	1인 이상	1인 이상	1인 이상	-
	대상화학물질(종)			415	415	415	415	415	415	-
조사결과	조사사업장(개소)			3,732	3,798	3,768	3,858	3,803	3,813	□
	조사화학물질(종)			228	226	228	229	228	227	⇩
	취급량(톤)			192,184,692	196,288,344	195,487,078	204,124,045	193,661,496	215,720,561	□
	배출량 (㎏)	합계		57,247,558	56,232,178	55,213,262	56,262,558	60,206,324	65,212,621	□
		대기		56,825,187	55,960,670	54,958,983	56,026,761	59,936,196	64,955,048	□
		수계		422,372	271,507	251,138	235,797	270,128	257,573	⇩
		토양		0	0	3,141	0	0	0	-
	배출률 (배출량/취급량, %)			0.0298	0.0286	0.0282	0.0276	0.0311	0.0302	⇩
	자가매립량(kg)			15,448,067	10,328,134	2,947,372	5,712,878	7,768,777	4,951,712	⇩
	위탁처리(이동량) (㎏)		합계	833,411,952	911,902,721	1,064,832,804	1,103,250,835	1,136,331,148	1,185,855,877	□
			폐수	85,406,730	97,854,510	109,795,914	105,770,187	89,029,912	95,748,658	□
			폐기물	748,005,222	814,048,211	955,036,891	997,480,648	1,047,301,236	1,090,107,219	□
	위탁처리율 (위탁처리량/취급량, %)			0.434	0.465	0.545	0.540	0.587	0.550	⇩

※ 조사결과는 종업원수 30인 이상 사업장에 대한 배출 통계임

□ 연도별 발암물질 배출량

구 분			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	증감
발암 물질	합계	취급량(톤)	48,020,057	47,492,872	49,341,535	48,972,042	47,978,429	51,776,157	□
		배출량(㎏) (취급량 대비 배출량 %)	9,375,819 (0.020)	9,413,492 (0.020)	8,572,678 (0.017)	10,665,873 (0.022)	9,873,234 (0.021)	10,048,659 (0.019)	□
	1	취급량(톤)	24,650,957	23,889,215	24,793,377	24,523,933	23,410,658	25,411,103	□
		배출량(㎏)	935,636	1,100,248	906,371	877,285	763,894	549,140	⇩
	2A	취급량(톤)	8,010,546	7,972,255	8,117,350	7,651,050	7,725,923	8,168,023	□
		배출량(㎏)	4,573,540	4,974,942	4,367,847	5,851,860	5,817,100	6,583,004	□
	2B	취급량(톤)	15,358,555	15,631,401	16,430,809	16,797,058	16,841,847	18,197,031	□
		배출량(㎏)	3,866,643	3,338,302	3,298,461	3,936,729	3,292,240	2,916,515	⇩

【붙임 3】

조사사업장 현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 업종별 조사사업장 현황

업 종	사업장(개소)		화학물질(종)
	'20년	'21년	'20년	'21년
총계(33업종)	3,803	3,813	228	227
화학물질 및 화학제품 제조업	657	690	214	210
1차 금속 제조업	368	353	65	68
금속 가공제품 제조업	314	311	51	50
전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	289	292	64	70
고무 및 플라스틱제품 제조업	285	275	73	70
자동차 및 트레일러 제조업	280	281	48	51
섬유제품 제조업; 의복 제외	189	176	26	25
식료품 제조업	205	210	29	24
펄프, 종이 및 종이제품 제조업	139	133	28	28
전기장비 제조업	136	136	47	50
비금속 광물제품 제조업	122	121	51	54
폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	112	115	64	64
기타 기계 및 장비 제조업	107	112	34	35
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	99	103	15	16
의료용 물질 및 의약품 제조업	87	85	51	52
수도업	78	76	12	12
인쇄 및 기록매체 복제업	69	67	20	20
음료 제조업	60	57	9	9
기타 운송장비 제조업	49	49	28	27
하수, 폐수 및 분뇨 처리업	36	44	8	11
가죽, 가방 및 신발 제조업	19	18	10	9
기타 제품 제조업	17	19	20	23
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	17	19	50	56
목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외	14	17	13	17
의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업	14	13	14	15
창고 및 운송관련 서비스업	14	14	33	34
가구 제조업	7	5	4	2
의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	5	5	2	2
출판업	5	5	2	2
석탄, 원유 및 천연가스 광업	4	3	7	7
기타 개인 서비스업	3	4	4	4
금속 광업	1	3	3	11
담배 제조업	2	2	2	2

□ 지역별 조사사업장 분포

지역	사업장(개소)		화학물질(종)
	'20년	'21년	'20년	'21년
합계	3,803	3,813	228	227
경기도	971	977	131	134
충청남도	388	400	134	133
경상남도	358	353	94	90
충청북도	346	352	96	96
경상북도	342	340	101	95
인천광역시	215	212	68	66
울산광역시	206	206	139	137
전라북도	203	203	123	118
대구광역시	182	183	49	49
부산광역시	172	171	67	64
전라남도	161	163	116	116
광주광역시	77	77	47	48
대전광역시	57	54	47	52
강원도	56	56	42	40
세종특별자치시	38	35	34	34
서울특별시	21	22	12	13
제주특별자치도	10	9	6	5

【붙임 4】

특정물질 배출량

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 플루오르화수소(HF) 배출량

○ HF 배출량 : 96개 업체에서 192.2톤 배출

- 업체당 연간 1,761톤을 취급하면서 2.0톤을 배출(‘20년도는 업체당 2.0톤)

<표 > 플루오르화수소 배출량

구 분	‘19년	‘20년	‘21년	증감량
보고업체수	95	96	96	-
HF 배출량	191.5톤	196.8톤	192.2톤	(▼)4.6톤
HF 취급량	150,134톤	163,495톤	169,057톤	(▲) 5,562톤

○ 배출 특성

- 대부분 대기로 배출되며, 주요 배출업종은 전자부품(42.9%), 화학(38.8%), 1차 금속(7.6%) 업종순으로, 상위 3개 업종에서 전체 배출량의 89.36%를 차지

- 지역별로는 충남(35.4%), 경기(24.2%), 울산(18.2%), 충북(6.6%), 경북(4.8%) 등 5개 지역에서 전체 배출량의 89.3%를 차지

- 전체 배출량의 66.6%가 산업단지에서 배출되었고, 울산미포(27.6%), 파주LCD일반산단(14.8%), 아산탕정테크노컴플렉스일반산단(8.3%) 순으로 배출

【붙임 5】

유해화학물질 배출량

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 발암물질(69종) 배출량

(단위 ; kg)

구 분		'20년	'21년	증감
합 계 (%)		9,873,234 (100.0)	10,048,659 (100.0)	□
디클로로메탄	2A	3,800,366 (38.5)	4,220,045 (42.0)	□
에틸벤젠	2B	2,665,588 (27.0)	2,186,089 (21.8)	⇩
N,N-디메틸포름아미드	2A	1,539,782 (15.6)	1,980,271 (19.7)	□
스티렌	2A	361,109 (3.7)	292,243 (2.9)	⇩
2-푸란메탄올	2B	187,017 (1.9)	220,476 (2.2)	□
트리클로로에틸렌	1	420,565 (4.3)	201,971 (2.0)	⇩
아세트산 비닐	2B	145,797 (1.5)	150,741 (1.5)	□
벤젠	1	135,635 (1.4)	135,761 (1.4)	□
클로로포름	2B	23,219 (0.2)	104,629 (1.0)	□
아크릴로니트릴	2B	66,275 (0.7)	66,364 (0.7)	□
니켈 및 그 화합물	2B	47,004 (0.5)	63,238 (0.6)	□
포름알데히드	1	43,855 (0.4)	57,636 (0.6)	□
1,3-부타디엔	1	52,983 (0.5)	56,874 (0.6)	□
염화 비닐	1	68,633 (0.7)	48,476 (0.5)	⇩
테트라클로로에틸렌	2A	67,832 (0.7)	42,190 (0.4)	⇩
에피클로로히드린	2A	32,024 (0.3)	33,441 (0.3)	□
이소프렌	2B	36,862 (0.4)	26,531 (0.3)	⇩
크롬 및 그 화합물	1	22,160 (0.2)	26,434 (0.3)	□
산화 에틸렌	1	17,668 (0.2)	21,174 (0.2)	□
코발트 및 그 화합물	2B	7,655 (0.1)	19,849 (0.2)	□
1,2-디클로로에탄	2B	26,622 (0.3)	13,752 (0.1)	⇩
산화 프로필렌	2B	20,392 (0.2)	13,194 (0.1)	⇩
디이소시안산 톨루엔	2B	11,412 (0.1)	12,584 (0.1)	□
납 및 그 화합물	2B	18,002 (0.2)	12,575 (0.1)	⇩
1,4-디옥산	2B	8,376 (0.1)	9,245 (0.1)	□
아크릴산 에틸	2B	10,802 (0.1)	6,224 (0.1)	⇩
나프탈렌	2B	11,450 (0.1)	5,481 (0.1)	⇩
황산 디메틸	2A	5,541 (0.1)	4,848 (0.0)	⇩
아크릴아미드	2A	2,490 (0.0)	3,045 (0.0)	□
아닐린	2A	2,773 (0.0)	2,859 (0.0)	□
디(2-에틸헥실) 프탈레이트	2B	1,227 (0.0)	1,769 (0.0)	□
크레오소트	2A	523 (0.0)	1,701 (0.0)	□
바나듐 및 그 화합물	2B	752 (0.0)	1,082 (0.0)	□
염화 벤조일	2A	3,003 (0.0)	897 (0.0)	⇩
퀴놀린	2B	658 (0.0)	772 (0.0)	□
클로로프렌	2B	368 (0.0)	724 (0.0)	□
황산 디에틸	2A	165 (0.0)	571 (0.0)	□
염화 벤질	2A	507 (0.0)	483 (0.0)	⇩
1,2-에폭시부탄	2B	506 (0.0)	479 (0.0)	⇩
카드뮴 및 그 화합물	1	1,093 (0.0)	391 (0.0)	⇩
니트로벤젠	2B	181 (0.0)	263 (0.0)	□
3,3'-디클로로-4,4'-디아미노디페닐 메탄	1	231 (0.0)	251 (0.0)	□
아크롤레인	2A	213 (0.0)	214 (0.0)	□
1,4-디클로로벤젠	2B	285 (0.0)	203 (0.0)	⇩
비소 및 그 화합물	1	683 (0.0)	171 (0.0)	⇩
(트리클로로메틸)벤젠	2A	139 (0.0)	113 (0.0)	⇩
1,3-프로판 술톤	2A	625 (0.0)	74 (0.0)	⇩
디클로르보스	2B	42 (0.0)	46 (0.0)	□
카테콜	2B	43 (0.0)	45 (0.0)	□
헥사클로로에탄	2B	26 (0.0)	42 (0.0)	□
4,4'-메틸렌디아닐린	2B	40 (0.0)	40 (0.0)	-
클로로타로닐	2B	23 (0.0)	23 (0.0)	-
2,4-디	2B	13 (0.0)	22 (0.0)	□
2,4-디니트로톨루엔	2B	12 (0.0)	12 (0.0)	-
1,2-디브로모에탄	2A	9 (0.0)	8 (0.0)	⇩
사염화 탄소	2B	1,452 (0.0)	6 (0.0)	⇩
아세트알데히드	2B	131 (0.0)	5 (0.0)	-
2,6-디니트로톨루엔	2B	4 (0.0)	4 (0.0)	-
페닐 글리시딜 에테르	2B	1 (0.0)	3 (0.0)	□
4,4'-디아미노디페닐 에테르	2B	2 (0.0)	3 (0.0)	□
2,4-디아미노톨루엔	2B	2 (0.0)	2 (0.0)	-
베릴륨 및 그 화합물	1	110 (0.0)	2 (0.0)	⇩
o-톨루이딘	1	1 (0.0)	1 (0.0)	-
디이아지논	2A	(0.0)	(0.0)	-
1,3-디클로로-2-프로판올	2B	1 (0.0)	(0.0)	-
니트릴로트리아세트산 및 그 염류	2B	(0.0)	(0.0)	-
우레탄	2A	(0.0)	(0.0)	-
4,4'-비스(디메틸아미노)벤조페논	2B	(0.0)	(0.0)	-
4-비닐시클로헥센	2B	(0.0)	(0.0)	-

□ 배출저감 대상물질(1단계, 9종) 배출량 (1톤 이상)

(단위 ; kg)
구 분	‘20년	'21년	증감
합 계 (%)	6,119,928 (100.0)	6,798,111 (100.0)	□
디클로로메탄	3,782,669 (61.8)	4,202,100 (61.8)	□
N,N-디메틸포름아미드	1,526,499 (24.9)	1,965,434 (24.9)	□
트리클로로에틸렌	417,673 (6.8)	199,738 (6.8)	⇩
벤젠	125,149 (2.0)	124,482 (2.0)	⇩
클로로포름	19,652 (0.3)	102,548 (1.1)	□
아크릴로니트릴	63,049 (1.0)	61,273 (1.1)	⇩
1,3-부타디엔	50,360 (0.8)	54,454 (1.0)	□
염화 비닐	68,056 (1.1)	46,857 (0.8)	⇩
테트라클로로에틸렌	66,821 (1.1)	41,223 (0.3)	⇩

□ 사고대비물질(41종) 배출량

(단위 ; kg)

구 분	'20년	'21년	증감
합 계 (%)	31,363,032 (100.0)	36,722,822 (100.0)	□
톨루엔	10,413,063 (33.2)	11,423,672 (31.1)	□
아세트산 에틸	8,421,815 (26.9)	10,640,388 (29.0)	□
메틸 에틸 케톤	5,563,007 (17.7)	7,081,293 (19.3)	□
메틸 알코올	3,209,813 (10.2)	3,375,663 (9.2)	□
암모니아	1,051,198 (3.4)	1,246,009 (3.4)	□
일산화 탄소	722,233 (2.3)	943,131 (2.6)	□
염화 수소	546,359 (1.7)	659,199 (1.8)	□
과산화 수소	262,131 (0.8)	322,298 (0.9)	□
플루오르화 수소	196,753 (0.6)	192,232 (0.5)	⇩
질산	292,752 (0.9)	182,708 (0.5)	⇩
벤젠	135,635 (0.4)	135,761 (0.4)	□
염소	68,845 (0.2)	74,968 (0.2)	□
아크릴로니트릴	66,275 (0.2)	66,364 (0.2)	□
페놀	51,417 (0.2)	58,244 (0.2)	□
포름알데히드	43,855 (0.1)	57,636 (0.2)	□
염화 비닐	68,633 (0.2)	48,476 (0.1)	⇩
크레졸	40,437 (0.1)	37,723 (0.1)	⇩
황산	26,424 (0.1)	29,984 (0.1)	□
이소프렌	36,862 (0.1)	26,531 (0.1)	⇩
황화 수소	28,980 (0.1)	23,139 (0.1)	⇩
산화 에틸렌	17,668 (0.1)	21,174 (0.1)	□
산화 프로필렌	20,392 (0.1)	13,194 (0.0)	⇩
디이소시안산 톨루엔	11,412 (0.0)	12,584 (0.0)	□
시안화 수소	7,708 (0.0)	8,560 (0.0)	□
염화 메틸	6,488 (0.0)	6,889 (0.0)	□
염소산 나트륨	9,662 (0.0)	6,226 (0.0)	⇩
염화 티오닐	15,382 (0.0)	5,918 (0.0)	⇩
염화 알릴	5,630 (0.0)	5,853 (0.0)	□
클로로술폰산	4,703 (0.0)	4,640 (0.0)	⇩
삼염화 인	3,423 (0.0)	3,854 (0.0)	□
디이소시안산 이소포론	3,058 (0.0)	2,928 (0.0)	⇩
브롬	3,709 (0.0)	2,525 (0.0)	⇩
트리플루오로보란	1,510 (0.0)	1,643 (0.0)	□
염화 벤질	507 (0.0)	483 (0.0)	⇩
옥시염화 인	355 (0.0)	443 (0.0)	□
니트로벤젠	181 (0.0)	263 (0.0)	□
아크롤레인	213 (0.0)	214 (0.0)	□
알릴 알코올	11 (0.0)	12 (0.0)	□
나트륨	1 (0.0)	1 (0.0)	⇩
포스핀	4,535 (0.0)	(0.0)	⇩
포스겐	(0.0)	(0.0)	-

□ 휘발성유기화합물(33종) 배출량

(단위 ; kg)

구 분	'20년	'21년	증감
합 계 (%)	43,833,391 (100.0)	45,151,349 (100.0)	□
톨루엔	10,413,063 (23.8)	11,423,672 (25.3)	□
자일렌	11,227,797 (25.6)	9,984,685 (22.1)	⇩
메틸 에틸 케톤	5,563,007 (12.7)	7,081,293 (15.7)	□
디클로로메탄	3,800,366 (8.7)	4,220,045 (9.3)	□
메틸 알코올	3,209,813 (7.3)	3,375,663 (7.5)	□
2-프로판올	2,710,313 (6.2)	2,441,303 (5.4)	⇩
에틸벤젠	2,665,588 (6.1)	2,186,089 (4.8)	⇩
부탄	963,488 (2.2)	992,993 (2.2)	□
프로필렌	536,637 (1.2)	635,216 (1.4)	□
아세트산	178,287 (0.4)	458,663 (1.0)	□
에틸렌	378,351 (0.9)	403,186 (0.9)	□
n-헥산	260,358 (0.6)	345,742 (0.8)	□
스티렌	361,109 (0.8)	292,243 (0.6)	⇩
2-부텐	290,567 (0.7)	223,917 (0.5)	⇩
트리클로로에틸렌	420,565 (1.0)	201,971 (0.4)	⇩
시클로헥산	184,148 (0.4)	165,191 (0.4)	⇩
벤젠	135,635 (0.3)	135,761 (0.3)	□
1-부텐	158,109 (0.4)	126,141 (0.3)	⇩
클로로포름	23,219 (0.1)	104,629 (0.2)	□
아크릴로니트릴	66,275 (0.2)	66,364 (0.1)	□
나프타	58,436 (0.1)	60,212 (0.1)	□
포름알데히드	43,855 (0.1)	57,636 (0.1)	□
1,3-부타디엔	52,983 (0.1)	56,874 (0.1)	□
테트라클로로에틸렌	67,832 (0.2)	42,190 (0.1)	⇩
디메틸아민	8,620 (0.0)	22,608 (0.1)	□
1,2-디클로로에탄	26,622 (0.1)	13,752 (0.0)	⇩
산화 프로필렌	20,392 (0.0)	13,194 (0.0)	⇩
디에틸아민	3,443 (0.0)	10,857 (0.0)	□
아세틸렌	2,540 (0.0)	8,772 (0.0)	□
니트로벤젠	181 (0.0)	263 (0.0)	□
아크롤레인	213 (0.0)	214 (0.0)	□
사염화 탄소	1,452 (0.0)	6 (0.0)	⇩
아세트알데히드	131 (0.0)	5 (0.0)	⇩

【붙임 6】

한국, 미국, 일본의 배출통계 비교

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 조사대상 및 기준

구분	한국	일본	미국
관련법령	화학물질관리법	화학물질관리법	Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (EPCRA)
대상 업종	제조업, 석유화학산업 등 국표준산업분류에 의한 40개 업종	제조업, 폐기물처리업, 금속광업 등 24개 업종	석탄·금속광업, 식품·담배제조 등 29개 업종
사업장 규모	1인 이상	21인 이상	10인 이상 (연간 20,000 man hour 이상)
대상 물질	415종	462종	775종
보고기준 수량	1톤 또는 10톤	1톤 이상 (특정 물질은 0.5톤 이상)	0.1g ~ 25,000lb(약11.3톤)
정보제공 방식	화학물질 종합정보시스템을 통해 연도별, 물질별, 업종별, 지역별 정보 제공	PRTR 데이터베이스를 통해 연도별, 물질별, 업종별, 지역별 등 정보 제공	US TRI 프로그램을 통해 연도별, 기업별, 업종별, 지역별 등 정보 제공

□ 매체별 배출량 및 특성

○ 업체당 배출량 : 한국 17.1톤, 미국 58.4톤, 일본 3.8톤

- 한국, 미국은 화학, 석유정제 등 제조·사용업의 대기업 중심으로 배출량 보고

- 일본은 학교, 연구소 등 많은 소규모 배출업체가 포함하여 배출량 보고

○ 한국과 일본은 주로 대기로 배출, 미국은 토양으로 배출

- 미국은 주로 자연방치 또는 매립처리로 인해 토양으로의 다량 배출 발생

국가	업체수	배출량(톤)
		총량	대기	수계	토양(자가매립)
한국(‘21년)	3,813	70,164	64,955 (92.6)	258 (0.4)	4,952 (7.1)
미국(‘20년)	21,022	1,227,506	250,587 (20.4)	88,056 (7.2)	888,863 (72.4)
일본(‘20년)	32,890	124,113	112,482 (90.6)	6,527 (5.3)	5,105 (4.1)

※ 배출량 조사대상물질 415종에 해당되는 물질기준으로 분석(미국의 질산염, 비의도적으로 생성물질 등은 제외)

□ 매체별 배출물질

○ 대기

- 한국은 선박업종의 도장용 페인트 용제인 ‘자일렌’, 미국은 비료산업의 재료로 사용하는 ‘암모니아‘를 최대 배출

한국		미국		일본
배출물질	대기배출량 (톤, %)	배출물질	대기배출량 (톤, %)	배출물질	대기배출량 (톤, %)
총합계	64,955 (100)	총합계	250,587 (100.0)	총합계	112,482 (100.0)
톨루엔	11,424 (17.6)	암모니아	59,045 (23.6)	톨루엔	41,759 (37.13)
아세트산에틸	10,640 (16.4)	메탄올	43,072 (17.2)	자일렌	20,970 (18.64)
자일렌	9,985 (15.4)	황산	21,696 (8.7)	에틸벤젠	13,539 (12.04)
메틸에틸케톤	7,081 (10.9)	n-헥산	15,936 (6.4)	n-헥산	8,762 (7.79)
디클로로메탄	4,220 (6.5)	스티렌	12,432 (5.0)	디클로로메탄	8,260 (7.34)
메틸알코올	3,376 (5.2)	염산	11,383 (4.5)	이황화탄소	3,183 (2.83)
2-프로판올	2,422 (3.7)	황화 수소	7,777 (3.1)	1,2,4-트리메틸 벤젠	2,572 (2.29)
에틸벤젠	2,186 (3.4)	에틸렌	7,684 (3.1)	TCE	2,092 (1.86)
N,N-디메틸포름아미드	1,980 (3.0)	톨루엔	6,096 (2.4)	스티렌	1,705 (1.52)
암모니아	1,246 (1.9)	글리콜 에테르	5,711 (2.3)	N,N-디메틸포름아미드	1,370 (1.22)
기타	10,395 (16.1)	기타	59,755 (23.8)	기타	8,270 (7.35)

○ 수계

- 한국, 일본은 중금속 물질, 미국은 산세척에 사용하는 질산 화합물이 최대 배출

한국		미국		일본
배출물질	수계배출량 (톤, %)	배출물질	수계배출량 (톤, %)	배출물질	수계배출량 (톤, %)
총합계	258 (100.0)	총합계	88,056 (100.0)	총합계	6,527 (100.0)
알루미늄 및 그 화합물	125 (48.5)	질산 화합물	80,108 (90.97)	붕소 화합물	2,297 (35.19)
아연 및 그 화합물	43 (16.7)	망간 화합물	1,827 (2.07)	불화수소	1,885 (28.88)
붕소 및 그 화합물	24 (9.3)	메탄올	1,825 (2.07)	아연 화합물	593 (9.09)
2-프로판올	19 (7.3)	암모니아	1,710 (1.94)	망간 화합물	548 (8,40)
망간 및 그 화합물	14 (5.4)	아질산나트륨	719 (0.82)	티오우레아	141 (2.16)
히드라진 수화물	12 (4.6)	아연 화합물	274 (0.31)	구리염	119 (1.82)
니켈 및 그 화합물	5 (2.1)	바륨 화학물	226 (0.26)	폴리 (옥시 에틸렌) = 알킬(탄소수 12~15)	93 (1.42)
아세트산	5 (1.8)	바나듐 화합물	167 (0.19)	카프로락탐	77 (1.18)
구리 및 그 화합물	3 (1.1)	포름산	162 (0.18)	니켈 화합물	46 (0.70)
코발트 및 그 화합물	2 (0.6)	에틸렌 글리콜	145 (0.16)	몰리브데넘 화합물	39 (0.60)
기타	6 (2.4)	기타	892 (1.01)	기타	689 (10.56)

○ 토양배출량(자가매립량 포함)

- 한국, 미국, 일본의 토양배출 및 자가매립 물질은 주로 알루미늄, 납, 아연 등의 중금속 물질

한국		미국		일본
배출물질	토양배출량 (톤, %)	배출물질	토양배출량 (톤, %)	배출물질	토양배출량 (톤, %)
총합계	4,952 (100)	총합계	888,863 (100.0)	총합계	5,105 (100.0)
망간 및 그 화합물	1,685 (34.0)	아연 화합물	211,320 (23.8)	납 화합물	3,102 (60.76)
알루미늄 및 그 화합물	1,664 (33.6)	납 화합물	198,554 (22.3)	비소 화합물	920 (18.02)
아연 및 그 화합물	1,058 (21.4)	비소 화합물	141,660 (15.9)	망간 화합물	549 (10.75)
바륨 및 그 화합물	196 (4.0)	망간 화합물	64,644 (7.3)	안티몬 화합물	245 (4.8)
구리 및 그 화합물	156 (3.2)	바륨 화합물	58,243 (6.6)	크롬 화합물	140 (2.74)
니켈 및 그 화합물	75 (1.5)	구리 화합물	54,502 (6.1)	니켈	54 (1.06)
붕소 및 그 화합물	39 (0.8)	질산 화합물	29,984 (3.4)	카드뮴	34 (0.67)
디메틸디티오카르밤산 나트륨	31 (0.6)	크롬 화학물	13,974 (1.6)	염화메틸렌	22 (0.43)
질산	25 (0.5)	암모니아	13,064 (1.5)	납	18 (0.35)
크롬 및 그 화합물	19 (0.4)	바나듐 화합물	10,709 (1.2)	셀레늄 화합물	8 (0.16)
기타	4 (0.1)	기타	92,210 (10.4)	기타	14 (0.27)

【붙임 7】

주요 검증항목

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 유역환경관리청 및 사업장 검증항목 및 내용

검증분야	검증 항목수 (38개)	주요 오류검증 항목 및 내용
1. 조사표 미제출 및 물질 누락	2 (1)	배출량 조사표 미제출
		보고대상 물질 누락
2. 배출량 조사표 입력사항 누락 및 오류	9 (9)	전년도와 [업종분류], [산업단지]가 다름
		신규보고업체의 배출량 산정근거 제출 여부
		전년도의 조사결과(폐수,폐기물 이동량) 누락
		산/알칼리성 물질의 수계배출량 산정보고
		폐수이동량을 수계배출량으로 입력오류
		폐기물이동량을 토양배출량으로 입력오류
3. 배출량 산정 오류	23 (21)	전년도와 비교하여 신규 배출원(공정) 발생
		배출량과 이동량의 합이 “0”(없음)으로 보고
		배출량과 이동량의 합이 “취급량”보다 많음으로 보고
		저장시설에서 점(대기)배출량이 비산(대기)배출량보다 많이 배출
		대기오염방지시설에서 비산(대기)배출량이 점(대기)배출량보다 많이 배출
		이송,운반,분배,계량시설에서 점(대기)배출량이 비산(대기)배출량보다 많이 배출
		휘발성물질의 대기배출량이 “0”(없음)으로 보고
		배출량의 과다 산정(배출량이 취급량의 50%이상 또는 +5,000kg이상 배출)
		과거(직전년도) 배출량자료 대비, 취급량은 증가하였으나 배출량은 감소함
		과거(직전년도) 배출량자료 대비, 취급량은 감소하였으나 배출량은 증가함
		과거(직전년도) 배출량자료 대비, 취급량이 동일함
		과거(직전년도) 배출량자료 대비, 배출량이 동일함
		과거(전년도) 대비 배출량 5,000kg/년 이상 증감
4. 기타	4 (4)	신규 배출량보고 물질
		과거(전년도) (제조량, 사용량) 누락
		과거(전년도) 대비 취급량 1,000톤/년 이상 증감

※ ( )는 사업장 자가검증 항목 수

□ 화학물질안전원 검증항목 및 내용

검증분야	검증 항목수 (125개)	주요 오류검증 항목 및 내용
1. 조사표 미제출 및 물질누락	3	배출량 조사표 미제출
		보고대상 물질 누락(과거 배출량 DB 및 유독물 실적보고와 연계)
		근거 없는 배출량 조사 또는 관련자료 제출 거부
2. 배출량 조사표 입력사항 누락 및 오류	27	전년도와 [업종분류],[산업단지],[농공단지],[유입수계]가 다름
		신규보고업체의 배출량 산정근거 제출 여부
		전년도의 조사결과(폐수,폐기물 이동량) 누락
		전년도와 비교하여 공정 및 매체 입력 오류
		산/알칼리성 물질의 수계배출량 산정보고
		신규보고물질의 자가매립량 보고
		폐수이동량을 수계배출량으로 입력오류
		폐기물이동량을 토양배출량으로 입력오류
3. 배출량 산정 오류	76	전년도와 비교하여 신규 배출원(공정) 발생
		배출량과 이동량의 합이 “0”(없음)으로 보고
		배출량과 이동량의 합이 “취급량”보다 많음으로 보고
		대기오염방지시설에서 비산(대기)배출량이 점(대기)배출량보다 많이 배출
		이송,운반,분배,계량시설에서 점(대기)배출량이 비산(대기)배출량보다 많이 배출
		저장, 혼합, 코팅, 열처리공정에서 점(대기)배출량이 비산(대기)배출량보다 많이 배출
		휘발성물질의 대기배출량이 “0”(없음)으로 보고
		수계배출량과 폐수물질이동량을 같은 값으로 보고
		토양배출량 또는 자가매립량을 폐기물물질이동량과 같은 값으로 보고
		배출량의 과다 산정(배출량이 취급량의 50%이상 또는 +5,000kg이상 배출)
		과거(전년도) 대비 배출·이동량 5,000kg/년 이상 증감
		취급량의 50% 이상을 배출 또는 이동량으로 보고
		신규보고물질의 배출, 이동량을 5,000kg/년 이상으로 보고
		폐기물물질이동량을 폐기물처리업체로의 이동량보다 크게 보고
4. 기타	19	신규 배출량보고 물질
		과거(전년도) (제조량, 사용량) 누락
		과거(전년도) 대비 취급량 ±1,000톤/년 이상 증감