♠ 2016년 1/4분기 하천수 수질검사 결과

연번	하천명	채취지점	측정항목		비고
			생물화학적 산소요구량 (BOD)(㎎/L)	부유물질량 (SS)(㎎/L)
1	돌산천	한려갓김치앞	0.9	0.6	Ia
2	소라천	덕양역 뒤	1.2	0.4	Ib
3		대동교 밑	1.2	0.6	Ib
4	율촌천	사향교	1.3	2.2	Ib
5	평촌천	평촌교	0.8	6.3	Ia
6	연화천	연화교	0.6	0.4	Ia
7	화양천	서촌 1교	0.9	3.6	Ia
8		화양농공단지 옆	1.4	1.6	Ib
9	쌍봉천	대곡교	1.0	0.4	Ia
10		쌍봉교	1.3	0.4	Ib
11		태흥양어장옆	1.7	2.0	Ib
12		지구환경 옆	1.5	3.0	Ib
13	주삼천	여천교	1.5	5.2	Ib
14		여천주조공장 앞	1.2	3.2	Ib
15	연등천	제1석교	1.7	1.6	Ib
16		미평역앞	16.1	15.0	VI
17		새여수빌딩	3.3	1.0	II
18		동성자동차 앞	2.7	2.0	II
19		시민회관 앞	1.9	1.0	Ib
20	남수천	금호피엔피화학 앞	3.5	3.0	III
21		LG화학 밑	3.6	4.0	III
22		남수교밑(여천공업사건너편)	1.2	0.4	Ib
23		여천 NCC	1.0	1.2	Ia
24	중흥천	중흥교	0.9	0.4	Ia
25		영취교	1.0	0.4	Ia
26	상암천	상암제일교	1.3	0.8	Ib
27		남해화학 후문 앞	1.0	1.0	Ia

※ 시료채취일시 : 2016. 3. 22.

※ 하천의 생활환경 기준
등급		상태 (캐릭터)	기준		등급별 수질 및 수생태계 상태
			생물화학적산소요구량 (BOD)(㎎/L)	부유 물질량 (㎎/L)
매우좋음	Ia		1 이하	25 이하	용존산소가 풍부하고 오염물질이 없는 청정상태의 생태계로 여과·살균 등 간단한 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음.
좋음	Ib		2 이하	25 이하	용존산소가 많은 편이고 오염물질이 거의 없는 청정상태에 근접한 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음.
약간좋음	II		3 이하	25 이하	약간의 오염물질은 있으나 용존산소가 많은 상태의 다소 좋은 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수 또는 수영용수로 사용할 수 있음.
보통	III		5 이하	25 이하	보통의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 일반 생태계로 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 생활용수로 이용하거나 일반적 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.
약간나쁨	IV		8 이하	100 이하	상당량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 농업용수로 사용하거나, 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.
나쁨	V		10 이하	쓰레기 등이 떠있지 아니할 것	다량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 산책 등 국민의 일상생활에 불쾌감을 유발하지 아니하며, 활성탄 투입, 역삼투압 공법 등 특수한 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.
매우나쁨	VI		10 초과	-	용존산소가 거의 없는 오염된 물로 물고기가 살기 어려움.
※ 용수는 당해 등급보다 낮은 등급의 용도로 사용할 수 있음. ※ 수소이온농도(pH) 등 각 기준항목에 대한 오염도 현황, 용수처리방법 등을 종합적으로 검토하여 그에 맞는 처리방법에 따라 용수를 처리하는 경우에는 당해 등급보다 높은 등급의 용도로도 사용할 수 있음.