♠ 2017년 3/4분기 하천수 수질검사 결과

연번	하천명	채취지점	측정항목		비고
			생물화학적 산소요구량 (BOD)(㎎/L)	부유물질량 (SS)(㎎/L)
1	돌산천	한려갓김치앞	0.6	3.7
2	소라천	덕양역 뒤	2.4	0.8
3		대동교 밑	0.2	0.4
4	율촌천	사향교	0.3	1.7
5	평촌천	평촌교	0.3	0.3
6	연화천	연화교	0.3	0.4
7	화양천	서촌 1교	0.2	1.1
8		화양농공단지 옆	0.6	0.5
9	쌍봉천	대곡교	1.7	0.4
10		쌍봉교	0.3	1.3
11		태흥양어장옆	0.6	1.8
12		지구환경 옆	0.4	1.4
13	주삼천	여천교	0.4	0.9
14		여천주조공장 앞	0.4	0.6
15	연등천	제1석교	0.8	4.7
16		미평역앞	0.8	0.2
17		새여수빌딩	0.6	0.2
18		동성자동차 앞	0.7	0.1
19		시민회관 앞	0.4	0.2
20	남수천	금호피엔피화학 앞	0.7	4.3
21		LG화학 밑	0.7	2.8
22		남수교밑(여천공업사건너편)	0.8	0.4
23		여천 NCC	0.4	2.0
24	중흥천	중흥교	0.5	0.6
25		영취교	0.2	0.6
26	상암천	상암제일교	0.7	0.8
27		남해화학 후문 앞	0.4	1.1

※ 시료채취일시 : 2017. 9. 19.

※ 하천의 생활환경 기준
등급		상태 (캐릭터)	기준		등급별 수질 및 수생태계 상태
			생물화학적산소요구량 (BOD)(㎎/L)	부유 물질량 (㎎/L)
매우좋음	Ia		1 이하	25 이하	용존산소가 풍부하고 오염물질이 없는 청정상태의 생태계로 여과·살균 등 간단한 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음.
좋음	Ib		2 이하	25 이하	용존산소가 많은 편이고 오염물질이 거의 없는 청정상태에 근접한 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음.
약간좋음	II		3 이하	25 이하	약간의 오염물질은 있으나 용존산소가 많은 상태의 다소 좋은 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수 또는 수영용수로 사용할 수 있음.
보통	III		5 이하	25 이하	보통의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 일반 생태계로 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 생활용수로 이용하거나 일반적 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.
약간나쁨	IV		8 이하	100 이하	상당량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 농업용수로 사용하거나, 여과, 침전, 활성탄 투입, 살균 등 고도의 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.
나쁨	V		10 이하	쓰레기 등이 떠있지 아니할 것	다량의 오염물질로 인하여 용존산소가 소모되는 생태계로 산책 등 국민의 일상생활에 불쾌감을 유발하지 아니하며, 활성탄 투입, 역삼투압 공법 등 특수한 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있음.
매우나쁨	VI		10 초과	-	용존산소가 거의 없는 오염된 물로 물고기가 살기 어려움.
※ 용수는 당해 등급보다 낮은 등급의 용도로 사용할 수 있음. ※ 수소이온농도(pH) 등 각 기준항목에 대한 오염도 현황, 용수처리방법 등을 종합적으로 검토하여 그에 맞는 처리방법에 따라 용수를 처리하는 경우에는 당해 등급보다 높은 등급의 용도로도 사용할 수 있음.