{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["sheet1","sheet2","sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":2,"rows_kept":6,"flags":["formulas_cached_only"]}
["발생년도","건수"]
[2016,4]
[2017,5]
[2018,3]
[2019,1]
[2020,1]

{"sheet":"sheet2","index":1,"n_rows":14,"n_cols":2,"rows_kept":14,"flags":["formulas_cached_only"]}
["발생년월","건수"]
["2016-03",2]
["2016-05",1]
["2016-11",1]
["2017-06",1]
["2017-08",1]
["2017-09",1]
["2017-11",1]
["2017-12",1]
["2018-01",1]
["2018-03",1]
["2018-08",1]
["2019-07",1]
["2020-08",1]

{"sheet":"sheet3","index":2,"n_rows":15,"n_cols":25,"rows_kept":15,"flags":["formulas_cached_only"]}
["순번","연변","사고일자","소방접수시간","사고업체명","주소","시도","시군구","사고내용","사고원인","사고원인기타","사고유형","사고유형기타","제1사고물질","누출량","제2사고물질","누출량","제3사고물질","누출량","사망\n(직접)","사망\n(기타)","부상\n(직접)","부상\n(기타)","환경피해","재산피해"]
[1,"2020-054","2020-08-30","05:45",null,"전라남도 여수시 산단중앙로 75 인근 도로상","전라남도","여수시","도로상에 정차 되어 있는 염산(35%) 탱크로리(23 톤, ㈜한정물류, 인천80사2507) 차량의 플렉시블 호수 마개 결합불량으로 소량의 흄이 발생","운반차량사고",null,"누출",null,"염산","-",{"$nulls":4},0,0,0,0]
[2,"2019-020","2019-07-01","-","지에스칼텍스㈜ 여수공장","전라남도 여수시 여수산단로 918, 지에스칼텍스㈜ 여수공장","전라남도","여수시","사업장 내 황산 주입라인(4인치×150#)의 배관 Blind Bolting 작업 중 황산이 작업자 몸에 노출된 사고 발생, 응급조치 후 외부 병원으로 후송하여 진료","작업자부주의",null,"누출",null,"황산",{"$nulls":5},0,0,1,0]
[3,"2018-052","2018-08-17","10:54","여천 NCC(주) 여수1공장","전라남도 여수시 여수산단3로 2(평여동 205-6)여천 NCC(주) 여수1공장","전라남도","여수시","부타디엔 공정 내 열교환기 조립 작업 중 공기압밸브가 열려(원인 파악 중) 컬럼 내부의 혼합물(DMF, 1,3-부타디엔)이 누출된 사고","작업자부주의",null,"누출",null,"1,3-부타디엔(8.7 %)","-","N,N-다이메틸폼아마이드(90.6%)",null,"-",null,0,0,0,0,"-"]
[4,"2018-013","2018-03-06","-","진영운수","전라남도 여수시 여수산단2로 284(화치동 284)백광산업(주) 여수공장","전라남도","여수시","백광산업(주) 여수공장에서 상차작업을 마친 염산 탱크로리[소속 : 진영운수(주)]*가 차량 하단 부위에서 염산 소량이 백광산업(주) 사업장 내 누출된 사고(추정, 누출량 약 10 kg, 여수합동센터 현장 확인 결과)","운반차량사고",null,"누출",null,"염산(35%)","10 kg","-","-","-","-",0,0,0,0,"-"]
[5,"2018-001","2018-01-03","15:04","-","전라남도 여수시 해산동 315, 해산교차로 인근 여수산단 진입도로 IC","전라남도","여수시","벤젠 25.1ton을 적재한 탱크로리가 전복(과속 또는 졸음운전 추정) 되어 적재함 상부 파열로 도로에 벤젠(99.9 %) 유출(유출량 : 640kg)","운반차량사고",null,"누출",null,"벤젠","640 Kg","-","-","-","-",0,0,0,1,"-"]
[6,"2017-085","2017-12-15","11:32","용산㈜","전라남도 여수시 여수산단로 911(적량동 1239-2)GS칼텍스 1공장 앞 도로","전라남도","여수시","㈜용산 소속 탱크 트레일러가 1톤 탑차와 충돌하여 전복사고로 인한 DNT누출(누출량 약 1톤 추정, 회수량 근거로 누출량 산정 중)","운반차량사고",null,"누출",null,"2,4-디니트로톨루엔","1 ton","-",null,"-",null,0,0,0,2,"-"]
[7,"2017-065","2017-11-01","09:42(추정)","지에스칼텍스","전라남도 여수시 여수산단로 918번지(적량동 1320) 지에스칼텍스㈜","전라남도","여수시","황산저장탱크(156D-002, 590㎥) 방류벽 내 샘플채취시설에서 작업자 1명이 황산시료 채취 중 미끄러졌으며, 넘어지는 과정에서 황산(98%) 일부가 몸에 튄 사고 발생","작업자부주의",null,"누출",null,"황산",null,"-",null,"-",null,0,0,1,0,"-"]
[8,"2017-054","2017-09-21","14:59","LG화학(여수)","전라남도 여수시 여수산단로 1121(월내동 763번지)","전라남도","여수시","VCM1 공정 수소반응기(RE-1105) 상부 Vent 밸브에서 원인미상의 손상(리크)이 발생하여 염화수소가 누출된 사고","시설관리미흡",null,"누출",null,"염화수소",null,"-",null,"-",null,0,0,1,0,"-"]
[9,"2017-049","2017-08-16","4:28","-","전라남도 여수시 해산3길 9(해산동 650-8)인근)해산교차로 순천방향","전라남도","여수시","메틸렌 디페닐 디이소시아네이트(MDI, Methylene Diphenyl Diisocyanate)을 적재하여 운반 중이던 탱크로리(금오특수운수, 전남82바3109)가 전복하여 소량이 유출된 사고","운반차량사고",null,"누출",null,"4,4’-디이소시안산 디페닐메탄",null,"-",null,"-",null,0,0,0,1,"-"]
[10,"2017-027","2017-06-07","-","동성코퍼레이션 여수공장","전라남도 여수시 여수산단2로 223-40(화치동 1023), (주)동성코퍼레이션 여수공장","전라남도","여수시","유기과산화물 원료로 사용되고 남은 과산화물(TBHP)을 공정 내 중화조에 주입 및 폐기 처리하는 과정에서 과산화물이 얼굴 및 목 주변에 튀어 부상자가 발생한 사고","작업자부주의",null,"누출",null,"과산화물",null,"-",null,"-",null,0,0,1,0,"-"]
[11,"2016-077","2016-11-16","8:30\n(사업장이","여천NCC㈜\n(㈜동백운수)","전라남도 여수시 여수산단2로 220-62, 여천NCC㈜ 여수3공장 사업장 내","전라남도","여수시","㈜동백통운 황산 탱크로리(전북98사 3016) 차량이 여천NCC 3공장 폐수처리장 황산 저장탱크 방류턱 내에 정차하고 하역작업을 위해, 탱크로리 뒷부분에 위치한 송출배관 CAP(덮개)을 여는 순간 황산이 유출되어 운전자에게 쏟아지는 사고 발생(약 30리터 유출) ","운반차량사고",null,"누출",null,"황산","약 30리터","-",null,"-",null,0,0,1,0,"-"]
[12,"2016-040","2016-05-27","19:40","한국 바스프","전라남도 여수시 여수산단2로 284, ㈜한국바스프","전라남도","여수시","‘16.5.27(금), 19:40∼20:05경 한국바스프 MDI Chamber(건물)내에서 R2200 반응기 맹판(Blind) 제거 작업중 가스(포스겐) 감지기가 울리면서 작업자를 밖으로 철수, 탈의, 샤워를 시킴(개인 보호장구 - 송기마스크 착용)\n­ Chamber 내부는 상시 대기압보다 낮게 유지되는 압력의 콘크리트 밀폐구조물로 내부에서 누출시 외부로 누출되지 않는 구조(누출가스는 흡수탑으로 이송하여 적정 처리)  \n      ­ 퇴근 후 23:50분경 자택에서 호흡곤란을 호소하여 병원으로 이송(여천 전남병원→광주 전남대병원, 중환자실에 입원), 같이 작업한 근로자 3명도 정밀검사 및 추적관찰 후 이상 없음 확인(병원내원 3명은 귀가)","시설관리미흡",null,"누출",null,"포스겐",null,"-",null,"-",null,1,0,0,0,"-"]
[13,"2016-026","2016-03-29","10:47","대전화물 ","전라남도 여수시 여수산단로 도로상(이순신대교에서 여수진입지점) ","전라남도","여수시","탱크로리와 화물차량의 접촉사고에 의해 화물차량에 적재된 트리메틸올 프로판 8포(20kg)가 도로상 낙하하였으며, 이 중 1포가 터져 도로상에 비산한 사고","운반차량사고",null,"누출",null,"트리메틸올프로판",null,"-",null,"-",null,0,0,0,0,"-"]
[14,"2016-021","2016-03-14","11:00","호남화력발전소","전라남도 여수시 여수산단로 1203 호남화력발전소","전라남도","여수시","송유관(지름 10cm)이 터져 벙커C유 약2천리터가 유출되어 이송관 주변 콘크리트 Dike(유출방지 둑)내로 유출됨","시설관리미흡",null,"누출",null,"벙커C유",null,"-",null,"-",null,0,0,0,0,"-"]