국가지정문화재 현상변경 허용기준 변경안 작성용역

(보물 제1336호 고성 건봉사 능파교)

- 주민 등의 의견청취 자료 -

2015. 02

□ 보물 제1336호 고성 건봉사 능파교 현상변경 허용기준 변경안

▼ 고성 건봉사 능파교 현상변경 허용기준 변경안

구분	현상변경 허용기준		비고
	평지붕	경사지붕
1구역	◦원지형 보존
2구역	◦고성군 도시계획조례 등 관련법률에 따라 처리
공통사항	◦영향검토구역 내의 기존건축물은 개・보수 가능 ◦전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ◦문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ◦문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ◦위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ◦경사지를 성・절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름. ◦건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ◦고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ◦도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의