2024년 제12회 여수시 건축구조전문위원회 심의 결과

□ 개최개요

❍ 일    시 : 2024. 11. 4.(월) 14:00

❍ 장    소 : 여수시청 2층 상황실

❍ 회의방법 : 대면 심의

❍ 심의위원 : 이강근 위원장 등 6명

※ 심의근거 : 「건축법 시행령」제5조의5, 「여수시 건축조례」제7조

□ 심의결과

❍ 심의안건 : 4건(원안 2, 조건부 2)

연번	안 건	심의 내용	심의 결과
1	* 건축물 해체 변경심의 - 문수동 640-2번지 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물 ※ 2024년 제9회 여수시건축구조전문위원회 심의(2024. 7. 18. 원안의결)	･위 치: 문수동 640-2번지 ･연 면 적: 3,755.6㎡(건축물대장 면적) ･규 모: 지상1~3층/3동(주1,부1,공작물) ･용 도: 업무시설(공공청사), 주차장 ･구 조: 철근콘크리트조,조적조,철골조 ･최대높이: 9.3m	원안의결
2	* 건축물 해체 재심의 - 봉강동 340-2번지 외 2필지 ⇒ 높이 12m 이상 건축물 등 (해체허가 대상) ※ 2024년 제6회 여수시건축구조전문위원회 심의(2024. 5. 28. 재검토의결)	･위 치: 봉강동 340-2번지 외 2 ･연 면 적: 309.44㎡(해체연면적) ･규 모: 지상5층/ 1동 ･용 도: 제1종근린생활시설 ･구 조: 철근콘크리트구조 ･최대높이: 13.95m	조건부의결
3	* 건축물 해체 재심의 - 봉강동 342-1번지 ⇒ 높이 12m 이상 건축물 등 (해체허가 대상) ※ 2024년 제6회 여수시건축구조전문위원회 심의(2024. 5. 28. 재검토의결)	･위 치: 봉강동 342-1번지 ･연 면 적: 863.36㎡(해체연면적 684.36㎡) ･규 모: 지하1층,지상4층/ 1동 ※ 금번 해체 시 지하층 존치 ･용 도: 다방,목욕탕,사무실,점포,주택 ･구 조: 철근콘크리트구조 ･최대높이: 17.35m	조건부의결
4	* 건축물 해체 심의 - 관문동 417-1번지 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물 등 (해체허가 대상)	･위 치: 관문동 417-1번지 ･연 면 적: 588.12㎡ ･규 모: 지상4층/ 1동 ･용 도: 목용탕(굴뚝 포함) ･구 조: 철근콘크리트구조,시멘트벽돌 ･최대높이: 15.4m	원안의결