2024년 제13회 여수시 건축구조전문위원회 심의 결과

□ 개최개요

❍ 일    시 : 2024. 12. 20.(금) 14:00

❍ 장    소 : 여수시청 2층 상황실

❍ 회의방법 : 대면 심의

❍ 심의위원 : 이강근 위원장 등 7명

※ 심의근거 : 「건축법 시행령」제5조의5, 「여수시 건축조례」제7조

□ 심의결과

❍ 심의안건 : 3건(원안 2, 재검토 1)

연번	안 건	심의 내용	심의 결과
1	* 빈집 안전조치, 철거 등 결정 심의 (건축과) - 교동 52번지 ⇒ 붕괴 등 안전사고 발생 우려 높고, 현저히 경관을 훼손하는 빈집 ※ 관계법령 : 빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법 제11조제1항	･위 치: 교동 52번지 ･대지면적: 122㎡ ･연 면 적: 95.2㎡(빈집) ･규 모: 지상1층/ 1동 ･구 조: 일반목구조 ･건축연도: 1932년	원안의결
2	* 건축물 해체 심의(한국동서발전(주)) - 월내동 280번지 ⇒ 연면적 500㎡ 이상 건축물 ⇒ 높이 12m 이상 건축물 등 (해체허가 대상)	･위 치: 월내동 280번지 ･연 면 적: 6,949.3㎡(해체연면적) ･규 모: 지하1층~지상5층/ 6동 ･용 도: 공장,발전시설 ･구 조: 철근콘크리트구조,철골구조, 철골철근콘크리트구조 ･최대높이: 10.5m ~ 45.1m	재검토의결
3	* 건축물 해체 변경심의 (송시마을주식회사 박윤덕) - 문수동 793-16번지 ⇒ 건축물 일부 해체(주요구조부 해체 포함) ※ 2024년 제9회 여수시건축구조전문위원회 심의(2024. 7. 18. 조건부의결)	･위 치: 문수동 793-16번지 ･연 면 적: 66.66㎡(건축물대장 해체연면적) ※ 실제 해체면적 : 567.78㎡ ･규 모: 지상1~3층/2동 ･용 도: 단독주택,근린생활시설 ･구 조: 철골철근콘크리트구조,조적조 ･최대높이: 10.5m	원안의결