{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":185,"n_cols":9,"rows_kept":185,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8]]}
["2025년도 본예산 주민참여예산 반영 사업 목록"]
[]
["연번","분과위원회","소관\n부서","읍면동","사  업  명","사업비\n(백만원)","위  치","사 업 량","필  요  성"]
["계",null,"10개 부서",null,"180건",{"$f":"SUBTOTAL(9,F5:F608)","v":{"v":8252,"d":"8,252"}}]
[1,"행정지원","회계과","월호동","월호동 주민센터 앞 쉼터 보수공사",15,"신월로 598","1개소","○ 시설의 노후화로 쉼터 이용에 있어 안전이 우려되고, 주민들이 불편을 겪고 있으므로 불편 해소를 위해 보수 필요"]
[2,"복지환경","노인장애인과","남면","남면 여천마을 경로당 신축공사",200,"남면 유송리 415-13번지 일원","경로당 신축 1식","○ 시설의 노후화로 주민이용 불편이 가중되어 신축 필요"]
[3,"복지환경","산림과","광림동","광림동 마을안길 숲 조성",20,"여수시 광무동 742-4번지","수목 및 \n벤치 조성 1식","도시재생사업 후 남은 잔여지에 마을안길 공원을 조성하였으마, 관리가 되지 않아 환경정비 필요"]
[4,"문화관광","섬발전지원과","남면","남면 우실마을 도로 재포장공사",69,"삼산면 초도리 산2205-5 일원","아스콘 재포장 L=250m, B=5~15m","도로 노면 불량으로 이동하는 주민 및 관광객 불편"]
[5,"문화관광","섬발전지원과","화정면","화정면 여자리 대동마을 호안도로 계단 설치공사",20,"남면 10번지 횡간마을","호안도로 계단 설치 4개소","해안가 계단 설치를 통한 주민 편의 증대"]
[6,"문화관광","섬발전지원과","화정면","화정면 여자리 송여자마을 물양장 및 안길포장공사",99,"남면 11번지 횡간마을","물양장 및 안길 아스콘 포장 A=700㎡","물양장 및 마을안길 포장을 통해 도서민 정주여건 개선"]
[7,"문화관광","섬발전지원과","화정면","화정면 여자리 대동마을 선착장 안전난간 설치공사",40,"남면 06번지 횡간마을","선착장 안전난간 설치 L=90m","안전난간 설치를 통해 주민 안전사고 예방 및 정주여건 개선"]
[8,"문화관광","섬발전지원과","화양면","화양면 수문항 선착장 정비공사",49,"남면 13번지 횡간마을","선착장 보수 L=10m","선착장 파손"]
[9,"문화관광","섬발전지원과","화양면","화양면 안정항 선착장 정비공사",496,"남면 19번지 횡간마을","방파제 연장 L=60m H=5.0m, B=5.0m","현재 방파제가 짧아 선박접안에 어려움이 있으며 접안이 늦을시 자리가 없어 다른 항으로 피항을 가는 실정임 "]
[10,"보건상하수도","보건행정과","둔덕동","여수시립요양병원 노후 물탱크 교체 사업",40,"여수시 둔덕5길 29\n(여수시립요양병원)","기존 물탱크 철거(SMC, 75톤), \n신규 물탱크 설치(SMC, 75ton)","노후 물탱크 교체를 통해 치매요양 입소자들의 원활한 음용수 공급 및 긴급 소방 안전 확보"]
[11,"도시건설","도시계획과","만덕동","오천동 모사금 해수욕장 일원 경관 개선",99,"오천동 102-8번지 외 3개소","벽화조성 1식\n(길이 880m, 높이 0.5m ~ 4m)","모사금 해수욕장 입구에 스토리텔링이 있는 벽화사업으로 어둡고 침침한 골목길을 깨끗하고 밝게 정비하고, 가족단위 관광객에게 특색있는 볼거리 제공"]
[12,"도시건설","건설과","돌산읍","돌산읍 금봉천 교량 보수",49,"여수시 돌산읍 금천리 1107-1번지 일원","하천 교량 보수 L=11m ","하천 교량 보수를 통한 안전사고 예방 및 주민 보행 여건 개선"]
[13,"도시건설","건설과","돌산읍","돌산읍 동대1천 보수공사",40,"여수시 돌산읍 군내리 175번지 일원","하천 보수 L=60m","태풍 및 호우 시 하천 범람으로 인해 인근 농경지 침수 피해 발생"]
[14,"도시건설","건설과","소라면","소라면 하누제천 보수",30,"복산리 2207-1번지 일원","하천제방 보수 L= 200m","  ○ 강우 시 하천 법면이 유실 되어 제방 정비가 필요하며, 농로 폭이 좁아 농기계 등 통행이 위험하여 자연재해 및 안전사고 예방을 위해 제방 정비 및 농로 확장 필요"]
[15,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 봉전천 교량 보수",30,"여수시 율촌면\n취적리 1565번지 일원","교량확장 및 \n가드레일 정비 \n1식","봉전천을 통과하는 교량의 폭이 좁아 농기계 등 통행이 어려워 농사에 지장이 있으며 가드레일이 파손되어 사고 위험이 있으므로 교량을 정비하여 주민불편사항 해소 및 영농환경 개선에 따른 정주여건 개선"]
[16,"도시건설","건설과","화양면","화양면 화양오천천 보수",40,"여수시 화양면 이천리 123번지 일원","배수로 설치  L=45m","○ 호우 시 밭작물 등 피해가 있는 지역으로 배수로 정비를 통한 주민 영농여건 및 정주여건 개선 필요"]
[17,"도시건설","건설과","화양면","화양면 석교천 보수",59,"여수시 화양면 옥적리 267","석축쌓기 L=20m(양안)","○ 우천시 소하천 범람으로 비탈 무너짐으로 사고발생"]
[18,"도시건설","건설과","만덕동","오천동 오천천 난간 설치",20,"망양로 521","L= 30m","오천천 한쪽 방향은 난간 설치되었으나 반대쪽은 \n난간이 설치되지 않아 추락 사고 위험이 있음 "]
[19,"도시건설","건설과","삼일동","호명동 호명천 보수",30,"여수시 호명동 1448-4 일원","하천 축대정비(L=30m)","하천 축대가 붕괴되어 집중호우 시 토사 유실 등 재난재해 사고의 위험이 있어, 축대를 정비하여 안전사고를 예방하고자 함."]
[20,"도시건설","건설과","소라면","소라면 대포3리 신기마을 구거 정비",49,"대포리 1617번지 일원","구거 복개 L=150m","  ○ 농로가 끊겨 있어 구거 복개를 통한 농로 개설로 기계화 경작 활성화"]
[21,"도시건설","건설과","소라면","소라면 복산3리 마산마을 농로 개설공사",30,"복산리 2206-1번지 일원","농로 개설(구거 복개) L= 30m","  ○ 농로가 끊겨 있어 농로 개설을 통해 영농여건 개선 필요"]
[22,"도시건설","건설과","소라면","소라면 대포4리 노촌마을 안길 배수로 정비",20,"대포리 1515-24번지 일원","그레이팅 설치 L=100m","  ○ 농로 폭이 좁고 도로 측구로 인한 높낮이 격차로 인해 통행이 불편하여 그레이팅 설치로 안길 확장 필요"]
[23,"도시건설","건설과","소라면","소라면 대포4리 노촌마을 배수로 정비",99,"대포리 1578번지 일원","개거 확장 L=500m","  ○ 배수로가 좁고 23년 집중호우 시 주택 침수가 발생했던 곳으로 자연재해 예방을 위해 배수로 확장 필요"]
[24,"도시건설","건설과","소라면","소라면 대포4리 노촌마을 농수로 정비",99,"대포리 429-2번지 일원","개거 확장 L=500m","  ○ 기존 배수로가 좁고 농번기 때 농수확보에 어려움이 많고 토사유입으로 물흐름이 잘 안되어서 23년 집중호우 시 주택 침수가 발생했던 곳으로 자연재해 예방을 위해 배수로 확장 필요"]
[25,"도시건설","건설과","소라면","소라면 대포4리 농로 확포장",30,"대포리 1687번지 일원","농로 정비 L=260m","  ○ 농로가 좁아 농기계 및 차량 교행이 불가하여 농로 확장을 통해 영농여건 개선 필요"]
[26,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 가장리 750-1번지 일원 농로 정비",30,"여수시 율촌면\n가장리 750-1번지 일원","아스콘 포장\nL=200m","농로가 일부 포장이 안되어 있으며, 농로가 노후되어 파손이 심해 농기계 및 차량 통행에 불편함이 있으므로 농로 재포장을 통해 주민불편해소 및 정주여건 개선"]
[27,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 반월리 750번지 일원 구거 정비",40,"여수시 율촌면\n반월리 750번지 일원","석축쌓기 \nL=65m","구거 사면이 우기시 유실될 위험이 있으며, 구거 정비를 통해 침수피해 예방 등 주민들의 정주여건 개선 "]
[28,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 신풍리 덕산마을 농수로 정비",30,"여수시 율촌면\n신풍리 946-1번지 일원","배수로 정비 \nL=55m","배수로 정비를 통해 호우철 주변 농경지 침수 예방 및 영농환경 개선에 따른 정주여건 개선"]
[29,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 봉전리 906-1번지 일원 농수로 정비",30,"여수시 율촌면\n봉전리 906-1번지 일원","배수로 정비 \nL=100m","2024년 흙수로 구조물화 사업으로 추진한 배수로 정비 공사 중 예산 관계로 배수로 설치를 못한 남은 구간 추가 설치"]
[30,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 난화마을 농수로 설치",30,"여수시 율촌면\n가장리 1987-1번지 일원","농수로 설치 \nL=130m","난화마을 주변 농경지에 농수로가 설치되어 있지 않아 농업용수 확보가 어려워 영농활동에 어려움이 있으므로 농수로 설치에 따른 영농활동 개선"]
[31,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 가장리 농수로 정비",10,"여수시 율촌면\n가장리 1956-5번지 일원","배수로 정비 \nL=25m","농수로가 일부 구간 정비가 되어 있지 않아 비닐하우스 침수 등 피해가 발생하여 농수로를 정비하여 침수피해 예방 및 주민불편사항 해소"]
[32,"도시건설","건설과","주삼동","주동마을 우수관 정비",20,"여수시 주삼동 1008-13","우수관 정비 공사 1식","2023년 하반기 우수관 준설에도 불구하고 지속적인 우수 범람에 따라 재정비 필요"]
[33,"도시건설","건설과","주삼동","해산동 농수로 그레이팅 설치",30,"여수시 해산동 688 일원","L=80m, B=1m","농기계 및 인근 중소기업 대형차량 통행이 많은 농로로 농수로 복개를 통해 영농환경 개선 및 안전사고 예방"]
[34,"도시건설","건설과","돌산읍","돌산읍 성두마을 안길정비",79,"여수시 돌산읍 금성리 878번지 일원","암거(3x3) 설치 L=40m","복개된 안길 내부 암거가 노후되어 슬라브 및 기초 붕괴 가능성 농후 장기적으로 방치 시 안길 붕괴 위험"]
[35,"도시건설","건설과","돌산읍","돌산읍 소율마을 안길 포장",30,"여수시 돌산읍 율림리 158-1, 157-10~630번지 일원","안길 콘크리트 포장 L=170m","콘크리트 포장 노후화에 따른 주민 통행 불편 및 마을 미관 개선"]
[36,"도시건설","건설과","돌산읍","돌산읍 남외마을 안길 포장",20,"여수시 돌산읍 군내리 1552-6~1552-7번지 일원","안길 아스콘 포장 L=170m","마을안길 노후화에 따른 주민통행 불편으로 아스콘 포장 사업 요청"]
[37,"도시건설","건설과","돌산읍","돌산읍 상동마을 안길 포장",40,"여수시 돌산읍 상하동길 134~상동안길 48 번지 일원","안길 아스콘 포장 L=470m","안길 포장 노후화에 따른 주민 통행 불편 및 마을 미관 개선"]
[38,"도시건설","건설과","돌산읍","돌산읍 항대마을 안길 정비",49,"여수시 돌산읍 금봉리 914번지 일원","안길 정비 L=300m","마을 안길 포장 및 배수로가 노후화되어 노면이 고르지 않고 우천 시 배수가 되지 않아 주민 통행 시 불편"]
[39,"도시건설","건설과","돌산읍","돌산읍 봉수마을 저수지 안길 포장",20,"여수시 돌산읍 둔전리 산177~산176-6번지 일원","안길 콘크리트 포장 L=150m","안길 콘크리트 포장 노후화에 따른 주민 통행 불편 및 마을 미관 개선"]
[40,"도시건설","건설과","소라면","소라면 봉두1리 원봉두마을 안길 정비",20,"봉두리 1260-4, 1381번지 일원"," (1공구) 아스콘포장 L=150m, (2공구)그레이팅 설치 L=50m","  ○ 안길 파손이 심하고 60m 구간 도로 단차(높낮이)가 심해 차량 및 농기계 통행 시 사고 발생이 높고, 좁은 농로 측면 배수로에 그레이팅이 미설치되어 추락 위험 방지"]
[41,"도시건설","건설과","소라면","소라면 덕양6리 중승골마을 안길 포장",10,"덕양리 1338-4번지 일원","아스콘 포장 L=50m","  ○ 지적재조사사업에 따른 토지 경계 결정으로 안길 일부가 미포장되어 흙먼지  발생으로 인근에 거주하는 주민들의 불편 발생"]
[42,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 신풍리 덕산 마을안길 정비",30,"여수시 율촌면\n신풍리 935-5번지 일원","마을안길 포장\nL=200m ","노후된 마을안길 정비를 통해 주민들의 통행 불편사항 해소 및 정주여건 개선"]
[43,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 신풍리 도성마을 안길 정비",30,"여수시 율촌면\n신풍리 2-1번지 일원","석축쌓기 \nL=35m ","노후된 마을안길 정비를 통해 주민들의 통행 불편사항 해소 및 정주여건 개선"]
[44,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 취적리 신산1리 마을안길 정비",40,"여수시 율촌면\n취적리 112-2번지 일원","석축쌓기 \nL=50m, H=3.5m","마을안길 주변 사면이 집중 호우 시 붕괴가 우려되어 석축 공사를 통해 안전사고 예방 필요 "]
[45,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 상봉2리 마을안길 정비",30,"여수시 율촌면\n상봉리 산42번지 일원","배수로 설치 \nL=50m","마을안길 정비를 통해 호우철 침수 예방 및 주민불편사항 해소에 따른 정주여건 개선"]
[46,"도시건설","건설과","화양면","화양면 장등마을 해수욕장 진입도로 정비",30,"여수시 화양면 장수로 135-1","안전시설물 설치 L=40m","○ 장등해수욕장 개장시 시야확보 어려워 차량 사고 위험으로 안전사고예방을 위한 신호체계 또는 경광등 필요"]
[47,"도시건설","건설과","남면","남면 연도 덕포마을 안길 도로 확포장",59,"남면 연도리 1975번지 일원","도로 확포장 L=300m, B=3.0m","도로 노면 불량 및 도로 폭 협소로 차량 통행 시 불편 가중"]
[48,"도시건설","건설과","남면","남면 직포마을 안길 재포장",30,"남면 두모리 1005번지 일원","도로 재포장\nL=250m, B=2.5~3.5m","도로 노면 불량으로 통행하는 차량 및 주민 불편 가중에 따라 도로 재포장을 통한 주민생활환경 개선"]
[49,"도시건설","건설과","남면","남면 화태마을 안길 재포장",20,"남면 화태리 119번지 일원","도로재포장 L=200m, B=2.5m","도로 노면 불량으로 이동하는 주민(노약자) 불편 가중 및 위험 상존"]
[50,"도시건설","건설과","남면","남면 미포마을 도로 개설",79,"남면 심장리 372-1번지 일원","도로 개설 L=80m","도로 협소 및 비포장 도로로 차량 및 농경지 출입 불가능"]
[51,"도시건설","건설과","남면","남면 대두마을회관 앞 안길 정비",40,"남면 두라리 495번지 일원","도로 재포장 L=50m, B=3~7m, 배수로 정비 1식","도로 노면 불량으로 마을회관을 이용하는 주민 불편이 가중됨에 따라 도로 재포장을 통해 주민생활환경 개선"]
[52,"도시건설","건설과","화정면","화정면 백야마을 샛터경로당 일원 안길 포장",40,"백야리 370-4일원","아스콘포장 L=400m, B=3m","마을안길 노후 콘크리트 포장상태가 불량하여 아스콘 포장 필요"]
[53,"도시건설","건설과","화정면","화정면 월호마을 안길 포장",30,"월호리 109일원","아스콘포장 L=200m, B=2m","마을안길 노후 콘크리트 포장상태가 불량하여 아스콘 포장 필요"]
[54,"도시건설","건설과","화정면","화정면 월항마을 안길 포장",30,"개도리 70일원","아스콘포장 L=150m, B=2m","마을안길 노후 콘크리트 포장상태가 불량하여 아스콘 포장 필요"]
[55,"도시건설","건설과","삼산면","삼산면 의성마을 진입도로 포장",79,"삼산면 초도리 산1503 일원","아스콘포장 L=120m, B=5.5m","  ○ 포장 노면 노후에 따른 안전사고 위험 및 주민생활 불편\n  ○ 마을인접 도로 정비로 지역 정주여건 개선 기여"]
[56,"도시건설","건설과","삼산면","삼산면 소거문도 마을안길 확장",20,"삼산면 손죽리 산391, 산430 일원","도로확장 L=20m","  ○ 기존 도로폭의 협소로 인해 차량 소통 불편 및 사고 발생 위험\n  ○ 시설 개선을 통해 도서지역 정주여건 개선 도모"]
[57,"도시건설","건설과","중앙동","중앙동 중앙4길 마을안길 확장",40,"여수시 중앙4길","도로확장 L=42m, B=3.6m","• 중앙4길 마을안길의 도로가 협소하여 손수레 통행 등에 불편이 있음\n• 2024년도 주민참여예산으로 마을안길 확장공사를 추진하였으나 추가 확장 필요"]
[58,"도시건설","건설과","서강동","봉강동 485-10 일원 마을안길 정비",30,"여수시 봉강동 485-10 일원","마을안길 정비 (L=40m B=1m),\n계단정비 1식","급격한 경사 및 도로 포장 불량으로 어린이 및 노약자 낙상사고 위험 발생"]
[59,"도시건설","건설과","대교동","대교동 5통 마을안길 정비",10,"전남 여수시 \n봉산동 242-12","L=90m\nB=1.5m","○ 마을안길 포장노후로 노면이 갈라지고 불규칙하여 \n   보행자 통행불편 및 도시미관 저해"]
[60,"도시건설","건설과","대교동","대교동 1통 마을안길 정비 및 핸드레일 설치",15,"전남 여수시\n봉산동 100-37\n봉산동 100-20","L=50m\nB=3m","○ 마을안길 포장노후로 노면이 불규칙하여 보행자 \n   통행불편 및 도시미관 저해 "]
[61,"도시건설","건설과","월호동","월호동 내동마을 마을안길 콘크리트 포장",20,"대경도6길 2-4~5길 25-5","마을안길 콘크리트 포장 1식","마을안길 포장 노후화로 주민들의 통행 불편 해소 및 마을 미관 개선을 위해 안길 재포장 필요함"]
[62,"도시건설","건설과","월호동","신월동 148-1 일원 도로 개설",49,"신월동 148-1 ~ 신월동 151-4","도로 개설 1식","농지 밀집 지역 도로를 개설하여 경작물 운반 등 영농 편의성 확보"]
[63,"도시건설","건설과","문수동","문수동 소미마을 안길 확장",20,"문수동 566","담장 헐기 및 쌓기 L=15m","국유지 지적도상 안길확장을 통한 주민여건 개선"]
[64,"도시건설","건설과","미평동","미평동 4통 마을안길 아스콘 포장",15,"여수시 미평동 923-26번지","아스콘 포장(L=60m, B=1m)","노후로 인한 요철 등 길 노면이 불규칙하여 보행자 통행 불편을 초래하고, 특히 어르신 보행기 통행 시 안전사고 발생 위험 높음"]
[65,"도시건설","건설과","만덕동","오천동 마을안길 포장",30,"오천2길 37~41","L= 60m, B= 1.5m","마을안길이 노후되어 많이 훼손된 상태로 \n통행에 불편이 많음"]
[66,"도시건설","건설과","쌍봉동","소호동 98-2번지 향호마을 도로·확포장",30,"여수시 소호동 98-2번지","1식(160.2㎡)","해당 지번의 지적도상의 넓이와 실제 넓이에 차이가 있어 지적도와 일치되게 도로 폭 확장 요청 민원이 지속 제기되고 있음."]
[67,"도시건설","건설과","여천동","여천동 175-1 일원 마을안길 재포장",20,"여천동 175-1","L=55m, B=2.5m","노후화된 마을안길 재포장으로 보행자 안전사고 예방"]
[68,"도시건설","건설과","주삼동","주삼동 계원마을 아스콘 포장 및 배수로 설치",40,"여수시 봉계동 810 일원","L=300m, B=4m","마을 도로의 균열 및 파임으로 차량 통행이 불편하고 우천시 배수로가 없어 빗물이 고여 차량과 주민 통행 불편 초래, 마을안길 재포장 및 배수로 설치를 통해 주민불편 해소"]
[69,"도시건설","건설과","주삼동","주삼동 주동안길 재포장",22,"여수시 주삼동 341-17 일원","L=200m, B=7m","마을안길 곳곳이 균열 및 움푹파여 주민과 차량통행 불편 야기, 마을안길 재포장을 통해 정주여건 개선"]
[70,"도시건설","건설과","삼일동","상암동 183-2 일원 도로가각 정비",10,"여수시 상암동 183-2 일원","가각정비(L=8m) 및 아스콘 포장","국도77호선 마을 진입부근 폭이 협소하여, 차량이 우회전하여 진입할 시 한번에 진입이 불가능하여, 이에 따른 교통사고 위험이 존재함. 국도77호선 가각을 정비하여 진입 공간을 확보하고자 함."]
[71,"도시건설","건설과","삼일동","상암동 산91-2 일원 안길 정비",30,"여수시 상암동 산91-2 일원","석축쌓기 및 포장(L=20m H=3m)","경사지 급커브 구간의 폭이 좁아 차량 통행에 어려움이 있음. 급커브 구간의 폭을 넓혀 차량 통행의 불편을 해소하고 안전사고를 예방하고자 함. "]
[72,"도시건설","건설과","삼일동","삼일동 상암 1221 일원 마을안길 확장",30,"여수시 상암동 1221 일원","석축 쌓기 및 콘크리트 포장(L=50m, B=3m)","읍동 노인회관으로 가는 마을안길이 협소하여 차량 통행이 불가능하고 이에 따른 주민불편사항 발생함. 마을안길을 확장하여 통행하는 주민들의 안전사고 예방 및 정주여건을 개선하고자 함."]
[73,"도시건설","건설과","묘도동","묘도동 창촌마을~곰산개 도로 포장",49,"여수시 묘도동 창촌마을~곰산개 도로","도로 포장\n(L=800m, B=5m)","• 집중호우 시, 포장도로 높이가 일정하지 않아 빗물이 고여 주민 통행 위협\n• 도로 포장공사를 통해 주민 안전사고 예방 및 주민 통행 편의"]
[74,"도시건설","건설과","묘도동","묘도동 1379-1번지 도로 확장",20,"여수시 묘도동 1379-1번지","도로 확장\n(L=30m, B=2m)","• 기존 도로가 협소하여 차량 및 농기계 진입이 어려움\n• 도로를 확장하여 주민숙원 문제 해결"]
[75,"도시건설","건설과","묘도동","묘도동 도독 마을안길 포장",49,"여수시 묘도동 1953번지 일원","마을안길 포장\n(L=140m, B=4.5m)","• 집중호우 시, 그레이팅과 포장도로의 높이가 맞지 않아 빗물이 고여 주택 침수피해 발생\n• 마을안길 포장공사를 통해 주민안전 및 침수피해 최소화"]
[76,"도시건설","건설과","소라면","소라면 덕양5리 흑산마을 농로 정비",59,"덕양리 1463번지 일원","농로정비(포장 및 석축쌓기) L=150m","  ○ 농로 파손이 심해 농기계 등의 통행이 어렵고, 농로 하부가 유실되어 안전사고 위험이 매우 높은 상황으로 농로 정비 필요"]
[77,"도시건설","건설과","소라면","소라면 관기1리 상관마을 농로 정비",20,"관기리 177-6번지 일원","농로 재포장 및 배수로 설치 L= 50m","  ○ 우천 시 구거 범람에 따른 농로 및 농경지 침수로 농기계 및 차량통행에 불편을 겪고 있는 상황으로 안전사고 예방을 위해 농로 정비 필요(23년 예산제안 신청-미반영)"]
[78,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 반월리 삼산마을 농로 확장",40,"여수시 율촌면\n반월리 141번지 일원","농로 확장 \nL=280m, \nB= 2m → 3.5m","농로 폭이 좁아 경운기 및 트랙터 등 농기계 진입이 어려워 영농활동에 어려움이 있으므로 농로 확장을 통해 주민 불편 해소 및 정주여건 개선"]
[79,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 취적리 1474 일원 농로 개설",49,"여수시 율촌면\n취적리 1474번지 일원","농로개설 \nL=310m","비포장된 농로가 좁고 포장이 안되어 있어서 농기계 등 진입이 불가능하여 영농활동에 어려움이 많으므로 농로 개설을 통해 영농활동 개설 및 주민 불편 해소"]
[80,"도시건설","건설과","화양면","화양면 세포마을 농로 확포장",49,"여수시 화양면 안포리 산637","농로 포장 L=300m","○ 도로가 좁아 경운기 등 사고발생 위험으로 인한 도로 확·포장 필요"]
[81,"도시건설","건설과","화양면","화양면 마상마을 농로 확장",79,"여수시 화양면 옥적리 1620-2","농로확장(B=4m, L=100m)","○ 도로 폭 협소로 대형 차량 운행 및 차량 교행 불가로 주민 불편 호소로 확장필요"]
[82,"도시건설","건설과","화양면","화양면 원포마을 농로 확포장",79,"여수시 화양면 안포리 1023","도로확포장(L=100m)","○ 도로 폭 협소로 대형 차량 운행 및 차량 교행 불가로 주민 불편 호소로 확장필요"]
[83,"도시건설","건설과","남면","남면 학동(못동) 농로 확포장",40,"남면 우학리 906번지 일원","농로 확포장\nL=60m, B=3>4m","도로 노후로 인한 도로 파손 발생 및 도로 폭이 협소하여 통행 불편"]
[84,"도시건설","건설과","남면","남면 횡간마을 농로 확포장",59,"남면 횡간리 304번지 일원","도로 확포장 L=100m, B=1.5>2.5m","도로 미포장 및 도로 폭 협소로 주민과 차량 통행시 불편 가중"]
[85,"도시건설","건설과","화정면","화정면 하화리 257 일원 농로 개설",30,"하화리 257일원","콘크리트포장 L=80m(B=3m)","농로개설을 통한 농민 통행불편 해소 및 소득증대 기여"]
[86,"도시건설","건설과","화정면","화정면 적금리 43번지일원 농로 개설",49,"적금리 43일원","농로개설 L=100m(B=3m)","농로개설을 통한 농민 통행불편 해소 및 주민 소득증대 기여"]
[87,"도시건설","건설과","화정면","화정면 모전마을 1534일원 농로 확장",20,"개도리 1534일원","콘크리트포장 L=80m, B=1.5m","농로확장을 통한 농민 통행불편 해소 및 소득증대 기여"]
[88,"도시건설","건설과","화정면","화정면 하화리 259 일원 농로 정비",30,"하화리 259일원","석축쌓기 L=50m, H=2m","우천 시 농로 법면의 유실 등 안전사고가 우려되어 석축정비 필요"]
[89,"도시건설","건설과","삼산면","삼산면 서도마을 농로 개설",30,"삼산면 서도리 713 일원","농로포장 L=100m, B=2m","  ○ 농로가 없어 인력으로 농산물을 이동하는 등 주민 불편 초래\n  ○ 기반시설 정비로 쑥 재배농가 편익증진 및 소득 증대에 기여"]
[90,"도시건설","건설과","삼산면","삼산면 유촌마을 농로 확포장",40,"삼산면 동도리 1670 일원","농로확포장 L=30m, B=2m","  ○ 기존 농로 폭이 협소하여 주민들의 진출입이 어려워 통행 불편 초래\n  ○ 기반시설 확충을 통한 쑥 재배농가 편익증진 및 소득 증대에 기여"]
[91,"도시건설","건설과","삼산면","삼산면 죽촌마을 농로 확포장",79,"삼산면 동도리 1350 일원 ","농로확포장 L=60m, B=3m","  ○ 강우 시 배수가 안되, 물고임으로 주민 및 차량 통해에 불편\n  ○ 시설물 정비를 통한 안전사고 예방 및 정주여건 개선"]
[92,"도시건설","건설과","삼산면","삼산면 서도마을 농로 확포장",49,"삼산면 서도리 755 일원","도로확포장 L=50m, H=4m","  ○ 농로 폭이 협소하여 차량 통행에 어려움\n  ○ 도로 확포장으로 쑥 재배농가 편익증진 및 소득 증대에 기여"]
[93,"도시건설","건설과","삼산면","삼산면 유촌 동도로 농로 포장",30,"삼산면 동도리 643 일원","농로포장(L=90m, B=2m)","  ○ 농로 폭이 협소하여 차량 통행에 어려움\n  ○ 도로 확포장으로 쑥 재배농가 편익증진 및 소득 증대에 기여"]
[94,"도시건설","건설과","문수동","문수동 소미마을 농로 개설",30,"문수동 \n911-15 번지","농로 개설 1식\n(L=51m, B=1.7m)","현재 농로로 사용하는 길이 좁아 통행 및 농사 작업을 하는데 어려움이 있어 농로 확장 포장공사가 필요함."]
[95,"도시건설","건설과","여천동","화장동 244 일원 농로 확포장",20,"화장동 244","L=25m, B=1m                석축=1m","농로 폭이 협소하여 차량 교행에 어려움이 있음"]
[96,"도시건설","건설과","여천동","여천동 내동마을 농로 확포장",26,"여천동 874-1","포장 L=135m, B=3m               확장 L=20m, B=1m","농로가 노후되어 훼손 및 자갈 노출로 인해 주민 통행 불편 야기"]
[97,"도시건설","건설과","여천동","여천동 442-2 일원 농로 재포장",30,"여천동 442-2","L=200m, B=3m","농로 곳곳이 파손되어 보행자 및 차량 통행 불편 발생"]
[98,"도시건설","건설과","주삼동","주삼동 봉계2저수지 인근 농로 포장",10,"여수시 봉계동 527 일원","L=50m, B=3m","비포장 농로로 농기계 및 차량 통행이 불편하며, 특히 우천시 불편 가중, 농로포장 등 농업환경 개선을 통해 농민 생산성 증대 및 편의 증대 (한국농어촌공사 소유지로 협의 완료)"]
[99,"도시건설","건설과","삼일동","상암동 1885 일원 농로 개설",40,"여수시 상암동 1885 일원","농로개설(L=75m)","농지주변으로 농로가 없어 진출입 시 통행이 불편하여, 농로를 개설하여 영농환경을 개선하고자 함."]
[100,"도시건설","건설과","삼일동","삼일동 상암 83 일원 농로 정비",40,"여수시 상암동 83 일원","농로 확장 및 법면 정비(L=60m)","농로가 협소하여 주민과 농기계가 통행하기 어려움. 또한 법면 기반이 약해 호우 시 붕괴위험이 있음. 법면을 정비하고 농로를 확장하여 영농환경을 개선하고자 함."]
[101,"도시건설","건설과","삼일동","삼일동 읍동 농로 확장",20,"여수시 상암동 588 일원","농로확장(L=25m)","농로가 비좁아 농기계 진입이 어렵고 주민통행시 불편사항 발생함. 농로를 확장하여 영농기반을 개선하고자 함."]
[102,"도시건설","건설과","삼일동","삼일동 호명 487 일원 농로 개설",25,"여수시 호명동 487 일원","농로개설 및 콘크리트 포장(L=50m)","농로가 없어 농기계 통행이 불가능하여 농민들의 불편사항이 다수 발생함. 농로를 개설하여 영농환경을 개선하고자 함."]
[103,"도시건설","건설과","묘도동","묘도동 읍동마을 농로 확포장 및 배수로 정비",49,"여수시 묘도동 1781, 1782, 1790번지 일원","농로 확포장 및 배수로 정비\n(L=150m, B=2.3m)","• 기존 농로가 협소하여 안전사고 발생 위험 높음\n• 농로 확포장 공사를 통해 농기계 진입 용이 및 경작인 통행 편의 확보"]
[104,"도시건설","건설과","묘도동","묘도동 1744번지 농로 확장 및 배수로 정비",49,"여수시 묘도동 1744번지","농로 확장 및 배수로 정비\n(L=15m, B=3m, H=1.5m)","• 기존 농로가 중간에 끊어져 있어, 주민들의 안전 위협\n• 배수로가 노출되어 있어 집중호우 시 농지 침수 피해 발생\n• 2022년 주민참여예산 농로 개설 잔여구간 추가 진행"]
[105,"도시건설","건설과","묘도동","묘도동 1636번지 농로 확포장 및 배수로 정비",49,"여수시 묘도동 1636번지","농로 확포장 및 배수로 정비\n(L=100m, B=0.5m, H=1m)","• 기존 농로가 협소하여 차량 및 농기계 통행이 어려움\n• 배수로가 노출되어 있어 낙상 위험이 있음\n• 2023년 주민참여예산 농로 확포장 잔여구간 추가 진행"]
[106,"도시건설","건설과","묘도동","묘도동 읍동마을 농로 확장",30,"여수시 묘도동 1598, 1599, 1637번지 일원","농로 확장\n(L=90m, B=2m)","• 기존 농로가 협소하여 차량 및 농기계 통행이 어려움\n• 농로를 확장하여 주민숙원 문제 해결"]
[107,"도시건설","건설과","돌산읍","돌산읍 두문마을 배수로 정비",20,"여수시 돌산읍 죽포리 94번지 일원","배수로 정비 L=50m","노후된 개거 내 토사 및 자갈로 인해 호우 시 침수 피해 발생"]
[108,"도시건설","건설과","소라면","소라면 복산4리 달천마을 배수로 설치",20,"복산리 1691-11번지 일원","배수로 설치 L= 50m","  ○ 집중호우 시 농경지 침수되어 배수로 설치 필요"]
[109,"도시건설","건설과","소라면","소라면 대포2리 남해촌마을 하수도 설치",30,"대포리 2-28번지 일원","하수도 설치 L=50m","  ○ 하수도 미설치로 주민 생활 불편을 초래하고 있어 정주여건 개선을 위해 하수도 설치 필요"]
[110,"도시건설","건설과","소라면","소라면 덕양6리 중승골마을 정자 보수",5,"덕양리 1335-1번지","정자 보수 1개소","  ○ 지붕 처마가 짧아 강우 시 비들침 및 서까래 썩음 방지를 위한 비가림 처마 설치 필요"]
[111,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 반월리 삼산마을 배수로 정비",20,"여수시 율촌면\n삼산길 30-1 일원","배수로 정비\nL=35m","주택과 주택사이에 형성되어 있는 자연 구거가 장마철 등 호우 시 배수로가 작아 마당 등 주택 침수 현상이 빈번히 발생하여 배수로 정비를 통해 침수 피해 예방 및 주민 불편 해소"]
[112,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 산수리 1280 일원 배수로 설치",40,"여수시 율촌면\n산수리 1280번지 일원","배수로 설치 \nL=65m","호우시 산에서 흘러 내려오는 물의 양이 많아 마을안길로 물이 넘치고 있어 주택 및 농경지 침수 피해 우려가 있으므로 배수로를 설치하여 주민불편사항 해소 및 정주여건 개선"]
[113,"도시건설","건설과","화양면","화양면 석교마을 배수로 정비",30,"여수시 화양면 서촌리  966 번지","농로 포장  L=30m","○ 산지, 농지에서 다량의 우슈 유입으로 도로변 토사유출등 피해발생으로 배수로 설치 필요"]
[114,"도시건설","건설과","화양면","화양면 오천마을 배수로 정비",40,"여수시 화양면 이천리 123번지 일원","배수로 설치  L=45m","○ 호우 시 밭작물 등 피해가 있는 지역으로 배수로 정비를 통한 주민 영농여건 및 정주여건 개선 필요"]
[115,"도시건설","건설과","화양면","화양면 상전마을 구거 정비",30,"여수시 화양면 옥적리 17-7,9","구거정비 L=70m\n(기존 개거(0.9 x 1.1)","○ 우천시 밭 언덕 과 도로 토사 유실로 인한 정비 필요"]
[116,"도시건설","건설과","남면","남면 두포마을 구거 정비",69,"남면 두모리 1728번지 일원","암거설치 L=2m,\n구거 정비 L=20m","미정비된 구거로 법면 유실 및 암거 폭이 좁아 차량 통행이 어려움\n배수 시 개인 경작지 침수 등 주민피해 가중"]
[117,"도시건설","건설과","남면","남면 장지마을 구거 정비",79,"남면 심장리 114번지 일원","구거정비 L=100m","미정비된 구거로 집중호우 시 토사유출 발생으로 주민 불편 가중"]
[118,"도시건설","건설과","화정면","화정면 개도리 여석마을 배수로 정비",10,"개도리 1768일원","마을안길 배수로 그레이팅 설치 L=50m","배수개거 설치구간 그레이팅이 없어 안전사고가 우려되어 그레이팅 설치 필요"]
[119,"도시건설","건설과","화정면","화정면 여자리 대동마을 배수로 설치",30,"여자리 697-3~730-2\n710-1~720일원","배수로 신설 2개소(L=20m, L=15m)","배수로 정비를 통해 우천 시 안전사고 예방"]
[120,"도시건설","건설과","삼산면","삼산면 손죽마을 안길 배수로 정비",99,"삼산면 손죽리 산955 일원","배수로정비 L=40m","  ○ 안길 배수시설 노후에 따른 부식 및 재료분리 진행 중으로 적기의 정비 필요\n  ○ 기반시설의 연차적 정비를 통한 도서지역 정주여건 개선 및 규형발전 도모"]
[121,"도시건설","건설과","삼산면","삼산면 변촌마을 안길 배수로 정비",40,"삼산면 서도리 1424 일원","우수관거 L=70m","  ○ 우수관이 없어 강우 시 도로 빗물이 범람하여 인근 주택 침수 발생 \n  ○ 기반시설 확충을 통한 재해예방 및 주민 불편 해소"]
[122,"도시건설","건설과","삼산면","삼산면 변촌마을 도로 안전난간 설치",20,"삼산면 서도리 1424 일원","안전난간 L=90m","  ○ 마을안길구간에 난간이 없어 마을주민들의 추락 사고 발생 위험\n  ○ 안전난간 설치를 통한 안전사고 예방 및 정주여건 개선"]
[123,"도시건설","건설과","삼산면","삼산면 의성마을 중앙배수로 정비",99,"삼산면 초도리 산1434-1 일원","구거정비 L=50m, B=3.5m","  ○ 강우에 따른 기존 구거 파손 및 퇴적물로 인해 인접 주택 침수 발생\n  ○ 구거정비로 지역 정주여건 개선 기여"]
[124,"도시건설","건설과","충무동","충무동 3통 마을정자 보수",30,"군자동 166-3\n(아리랑쉼터)","마을정자 보수공사 1식","노후 마을정자 도색 등 보수 공사로 주민 이용 불편 해소"]
[125,"도시건설","건설과","충무동","충무동 11통 새뜰공원 정자 정비",15,"연등동 387-28","정자 외벽 공사 1식","정자 외벽을 감싸 바람막이 및 주민 모임터로 활용"]
[126,"도시건설","건설과","광림동","광림동 4통 마을 정자 신축",30,"여수시 광무동 640-9","정자 신축 1식","고령 거주민이 많은 광림동 4통에 어르신들이 휴식을 취할 수 있는 공간이 없음"]
[127,"도시건설","건설과","대교동","대교동 4통 마을안길 배수로 개설",49,"전남 여수시\n봉산동 76-18","L=60m\nB=0.5m","○ 우수가 마을안길을 타고 흘러내려 미끄러짐 등\n    주민들의 안전사고 발생 방지 "]
[128,"도시건설","건설과","국동","국동 803-2번지 일원 구거 복개",40,"여수시 국동\n803-2번지 일원","구거 복개 (L=30m, B=4m) ","주택가 옆 미복개 구거에 잡풀 및 해충 서식으로 주민불편"]
[129,"도시건설","건설과","월호동","월호동 생금마을 계단 설치 및 포장",20,"신월동 22-6~20-4 번지","계단 설치 및 포장 1식","경사로 통행 시 안전사고 발생 위험이 있으며, 포장이 노후되어 미관을 저해하고 주민 불편을 초래함"]
[130,"도시건설","건설과","월호동","월호동 생금마을(2통) 정자 이설",10,"신월1길 33","정자 이설 1식","현재 정자가 화장실 바로 옆에 위치하여 정자에서 화장실 내부가 보이고, 악취가 나는 등 불편함"]
[131,"도시건설","건설과","여서동","여서동 한재로~광무남4길 낙석방지책 설치 및 법면 보수",99,"여서동 139-2번지","낙석방지책 설치\n(L=140m)\n법면 정비\n(A=160㎡)","도로 법면에 설치된 토사유출방지시설 및 방수포 노후로\n인한 안전사고 발생우려"]
[132,"도시건설","건설과","둔덕동","둔덕동 용수마을회관 옆 팔각정 보수",30,"둔덕동 \n189-4번지","1식","용수마을회관 옆 팔각정 나무기둥 균열이 심각해 보수공사가 필요함"]
[133,"도시건설","건설과","만덕동","만덕동 상촌 배수관로 정비",30,"만흥동 1254-4\n인근","L= 80m, B= 3m","배수로 파손으로 농지로 다량의 물이 유입되어 \n농사에 지장을 주고 있어 정비 필요"]
[134,"도시건설","건설과","만덕동","만덕동 오천동 배수관로 정비",59,"오천동280-2\n일원","L= 80m, B= 0.6m","배수관로를 정비하여 농사를 짓는 주민들이 통로로 \n이용할 수 있게 하여 주민 편의 도모 \n"]
[135,"도시건설","건설과","쌍봉동","쌍봉동 송소마을 하천 정비",30,"여수시 소호동 1194번지 일원","1식(구거 정비)","• 하천에 쌓인 퇴적물로 인해 악취가 발생하여 주변 주거 환경이 열악함.\n• 벌레가 많이 생겨 인근 주민 및 상가에서 수차례 민원이 제기되고 있음."]
[136,"도시건설","건설과","시전동","시전동 둥둥골 농로 안전난간 설치",20,"여수시 시전동 1048번지","안전난간 1식","위험하고 협소한 진출입로에 안전난간을 설치하여 주민 불편을 해소하고 안전사고 미연 방지"]
[137,"도시건설","건설과","여천동","여천동 반월마을 배수로 및 그레이팅 설치",71,"선원동 742-1","L=75m, B=1m","배수로가 없어 호우 시 도로 범람 및 교통 흐름 방해"]
[138,"도시건설","건설과","여천동","여천동 군장마을 배수로 설치",26,"화장동 672-4","L=80m","마을 진입도로에 배수흐름이 원활하지 않아 집중호우 시 도로 침수 발생"]
[139,"도시건설","건설과","주삼동","주삼동 해산마을 주택 누수 방지",20,"여수시 해산동 365 일원","L=10m, B=5m","개인 주택 마당에 계속되는 원인 불명의 오수 누수로 인한 악취 등으로 인한 생활불편 호소"]
[140,"도시건설","건설과","삼일동","삼일동 호명 592일원 배수관 설치",99,"여수시 호명동 592 일원","배수관 설치(L=150m) 및 담장 제거","가구들 사이로 구거(호명동 1751)가 있음. 우천 시 산에서 흘러드는 우수로 침수피해가 발생하고 고여있는 물로 인해 악취피해도 발생함. 배수관 설치를 통해 주민들의 정주여건을 개선하고자 함."]
[141,"도시건설","건설과","삼일동","호명동 1185 일원 석축 및 안전난간 설치",35,"여수시 호명동 1185 일원","석축 및 안전난간 설치(L=20m, H=1m)","마을안길 법면이 불안정하여 차량통행시 계속적으로 침하의 위험이 있음. 석축을 정비하고 안전난간을 설치하여 정주여건을 개선하고자 함."]
[142,"도시건설","건설과","묘도동","묘도동 광양포마을 진입도로 석축 설치",129,"여수시 묘도동 511-15, 산142-6번지 일원","석축 설치\n(L=14m, H=5m / L=30m, H=20m)","• 집중호우 시, 토사가 흘러내려 재난, 재해 피해 자주 발생\n• 석축 설치를 통해 주민 안전사고 예방"]
[143,"도시건설","주차차량과","여서동","여서동 텃골마을 공영주차장 바닥 보수공사",20,"여서동 384-6","주차면 정비, 배수로정비\nA= 230㎡","주차면 파손 및 배수로 설치로 주차환경 개선"]
[143,"도시건설","도로과","묘도동","묘도동 읍동~온동마을 도로 개선",150]
[144,"도시건설","도로시설관리과","여서동","여서동 한재터널~한재터널로터리 도로 포장",99,"여서동 143-4번지 일원","도로 포장\nL=620m,\nB=8m","○ 아스콘 포장이 노후하여 잦은 포트홀 발생 및 노면 균열로 인한 차량 통행에 불편을 겪고 미관을 저해\n○ 아름다운 여수 이미지 제고를 위한 정비 필요"]
[145,"도시건설","도로시설관리과","삼산면","삼산면 초도 리도 203호선 도로 포장",149,"삼산면 초도리 일주도로 일원","도로포장\n L=6.2km,\n B=8m","○ 초도 일주도로 포장면 노후로 아스팔트 재포장을 통하여 주민불편 해소 및 쾌적한 도로환경 조성"]
[146,"도시건설","도로시설관리과","중앙동","중앙1길 도로 포장",30,"여수시 중앙1길","도로포장\nL=150m, B=8.0m","○ 중앙1길의 도로가 노후되어 미관을 해침\n○ 노후된 도로를 정비하여 주민과 관광객에게 쾌적한 환경 제공"]
[147,"도시건설","도로시설관리과","시전동","신기동 82번지 일원 도로 포장",30,"여수시 신기동 82","도로포장\nL=280m,\nB=5m","○ 신기초등학교 뒤 포트홀 등 도로 파손 상태가 심각하여 민원 발생\n○ 도로 환경 개선 및 차량 안전사고 예방을 위해 도로포장 공사 필요"]
[148,"도시건설","도로시설관리과","국동","국동 국포1로(거북이식당~씨싸이드인여수호텔) 도로포장",49,"여수시 국동\n37-551번지 일원","도로 포장 \nL=200m,\nB=20m","○ 롯데몰과 경도 선착장 등이 위치해 있어 주민과 관광객 통행이 많으나 포트홀과 도로 균열 등으로 인해 통행 불편 및 도시 미관 개선을 위해 도로 포장 필요"]
[149,"도시건설","도로시설관리과","소라면","소라면 대포3리 신기마을 농도 318호선 정비",49,"대포리 1602번지 일원","아스콘 포장 L=500m","  ○ 농로 포장 상태가 매우 불량하여 농기계 등 통행이 불편하여 영농여건 개선을 위해 농로정비 필요"]
[150,"도시건설","도로시설관리과","주삼동","봉계동 신동아아파트~파리바게트 구간 도로 재포장",35,"여수시 봉계동 36-6 일원","도로포장\nL=120m,\nB=8m","○ 도로 곳곳이 균열 및 파임으로 차량 통행 불편 초래\n○ 재포장 공사를 통해 원활한 차량 통행 등 정주여건 개선"]
[151,"도시건설","도로시설관리과","화양면","화양면 청양마을(시도28호선) 도로 포장",59,"여수시 화양면 화동리 2218번지","도로포장 \nL=300m","○ 도로노면 노후화 및 파손에 따라 재포장하여 안전사고 예방"]
[152,"도시건설","도로시설관리과","대교동","대교동 1통 이면도로 포장",99,"전남 여수시\n봉산남5길~\n봉산남8길","도로포장\nL=2,000m,\nB=7m","○ 게장골목과 연계한 관광객 숙박시설 밀집지역으로 유동 인구가 많으나 도로노면 상태가 불규칙하여 이용객 불편과 도시미관 저해\n○ 이면도로 정비로 관광객 편의도모 및 주민들의 삶에 깨끗하고 쾌적한 생활환경 제공"]
[153,"도시건설","도로시설관리과","미평동","미평동 832번지 일원 비탈면 정비",49,"여수시 미평동 832번지","비탈면 정비 L=20m, B=3m","○호우 발생시, 옹벽 미설치 구간 토사 유실로 인한 도로변 토사유출로 보행환경 저해"]
[154,"도시건설","도로시설관리과","시전동","시전동 시전초 일원 옹벽 배수로 정비",49,"여수시 신기동 78","배수로 정비L=160m","○철제 수로관 노후화 및 파손으로 토사물, 잔돌 등이 옹벽을 타고 인도로 흘러내려 안전사고 발생 및 도시경관을 훼손함에따라 수로관 신설을 통하여 주민 편의 및 주변 환경 개선"]
[155,"도시건설","도로시설관리과","삼일동","중흥동 892 일원 배수로 정비",40,"여수시 중흥동 892 일원","배수로 정비 L=180m","○도로 옆 배수로가 개방되어 있는 상태로 쓰레기 및 이물질이 지속적으로 유입되어 민원이 발생하므로 그레이팅을 설치하여 쓰레기 및 이물질 유입을 방지하고자 함."]
[156,"도시건설","도로시설관리과","율촌면","율촌면 신풍리 시도31호서 배수로 설치",40,"여수시 율촌면\n신풍리 884-4번지 일원","배수로 설치 \nL=145m","○시도31호선 일부 구간에 배수로가 설치되어 있지 않아 도로로 물이 흘러 넘치고 주변 토지의 침수 피해가 발생하여 배수로 설치를 통해 침수피해 예방 등 주민불편사항 해소"]
[157,"도시건설","도로시설관리과","화양면","화양면 청양마을 시도 28호선 배수로 정비",40,"여수시 화양면 화동리 1359-2","배수로 L=100m","○ 도로변 배수로 개설하여 안전사고 예방과 및 주민편의 도모"]
[158,"도시건설","도로시설관리과","돌산읍","돌산읍 계동마을 배수로 정비",20,"여수시 돌산읍 평사리 산64-5번지 일원","배수로 설치 \nL=20m","○ 배수로의 부재로 인해 호우 시 \n침수피해 발생"]
[159,"도시건설","도로시설관리과","남면","남면 두포마을 배수로 정비",20,"남면 두모리 1381-1번지 일원","배수로 정비 \nL=20m","○ 배수로 높이 낮아 집중 호우 시 \n토사유출 등 발생"]
[160,"도시건설","도로시설관리과","돌산읍","돌산읍 계동마을 시도7호선 도로 비탈면 정비",20,"여수시 돌산읍 평사리 141-10번지 일원","비탈면 정비H=2m,L=30m","○우천 시 사면 침하 발생으로 인한 주민 불편사항 해소"]
[161,"도시건설","도로시설관리과","삼산면","삼산면 초도 농도 306호선 월파방지시설 설치",99,"삼산면 초도리 산108 일원","월파방지시설L=70m"," ○ 도로변 방재시설 설치로 월파에 의한 차량 및 보행자 인명 보호\n ○ 시설물 설치를 통한 자연재해 대응 및 도서지역 정주여건 개선 도모"]
[162,"도시건설","도로시설관리과","화양면","화양면 호두마을 리도201호선 호안도로 정비",149,"여수시 화양면 용주리 457-4","호안도로 정비L=300m","○ 호안도로 유실로 인한 장마 및 태풍 등 안전사고 예방 및 대비 필요"]
[163,"도시건설","도로시설관리과","남면","남면 모하마을 법면 정비공사",20,"남면 두모리 560번지 일원","법면 정비\n L=40m","○ 도로 법면 미정비로 강풍 및 호우 시 법면 유실 우려"]
[164,"도시건설","도로시설관리과","문수동","문수동 797-7번지 보도구간 안전난간 설치",40,"문수동 797-7번지","안전 난간설치\nL=190m","○ 문수동 797-7번지 도로 차량 통행량이 많아 보행자들의 안전을 위한 보도구간 안난간설치 필요"]
[165,"도시건설","도로시설관리과","광림동","오림동(오림2길 일원) 보도 정비",49,"여수시 오림 2길 일원(오림2길 5~11, 12~ 오림4길 45 앞 인도)","보도 정비(L=90m, B=7.0m)","○ 근처 대형마트가 있어 주민의 통행이 많은 곳이지만 보도블럭 및 경계석이 파손되어 보행자 안전사고 위험이 있음"]
[166,"도시건설","도로시설관리과","시전동","신기동 78번지 일원 보도 정비",49,"여수시 신기동 129-1~ 130-16","보도 정비\n(L=220m\nB=3.0m)","○ 노후화된 보도 정비을 통해 민원 해결 및 주민 편의 조성"]
[167,"도시건설","도로시설관리과","여천동","화장동 757번지 일원 보도 정비",69,"화장동 757","보도 정비\n(L=272m, B=3.0m)","○ 보도 파손 및 도로경계석 노후화로 우천 시 토사 유출 등 안전사고 우려"]
[168,"도시건설","도로시설관리과","미평동","미평동 430-1번지 일원 보도 정비",59,"여수시 미평동 430-1번지 및 232-8번지 일원","보도 정비(L=250m, B=1.2m)","○ 노후로 인해 인도 파임 및 깨짐 등 노면이 불규칙하여 보행자 통행 불편 초래 및 도시경관 저해"]
[169,"도시건설","도로시설관리과","중앙동","중앙동 8통 보도 정비",49,"중앙동 385-11번지, 294번지 일원","보도 정비\n(L=200m, B=3.6m)","○인도 노후화 및 도시가스 공사 등으로 인도가 평탄하지 못하여 보행 중 사고 위험이 있어 인도 평탄화 작업 필요"]
[170,"도시건설","도로시설관리과","쌍봉동","안산동 661번지 일원 보도 정비",59,"여수시 안산동 661번지 일원","보도 정비(L=55m, B=3.5m)","○ 보도 블록 사이에 낀 이끼와 잡초로 보행자 불편 초래 및 도시 미관 저해\n○ 우기에는 이끼 등으로 미끄럽고, 겨울에는 결빙으로 사고 위험이 큼."]
[171,"도시건설","도로시설관리과","동문동","동문동 1통 보도 정비",49,"하멜로 54~94(종화동)\n(조이빌리지~여수카페 하멜)","보도 정비\n(L=400m\nB=3.0m) ","○ 보도 노후화로 인해 훼손된 곳이 많아 주민 통행 시 안전사고 위험이 있으므로, 정비 공사를 통해 주민 안전 확보와 편익 증진 필요"]
[172,"도시건설","도로시설관리과","서강동","서강동 봉강로 30 일원 보도 정비",20,"여수시 봉강로 30 일원","보도 정비(L=110m, H=1.5m)","○ 학생들의 통학로이나, 보도블럭 노후화 및 파손된 부분 존재하여 통행환경 개선 필요"]
[173,"도시건설","도로시설관리과","서강동","서교동 937 일원 보도 정비",20,"서교동 937 일원","보도 정비(L=30m, B=3m)","○ 보도 파손 및 경사 불균형으로 \n물고임 현상 발생"]
[174,"도시건설","도로시설관리과","충무동","충무동 12통~16통 일원 보도 정비",79,"럭키광무아파트 건너편 ~ 동화가스충전소 일원","보도 정비\n(L=1,000m\nB=4m)","○ 노후 보도 정비로 주민 통행 불편 해소와 도시 미관 정비"]
[175,"도시건설","도로시설관리과","대교동","대교동 신월로 보도 정비",69,"전남 여수시 \n신월로 728-1~\n어항로 1\n/봉산동 200-7","보도 정비(L=640m\nB=6m)","○ 유동 인구가 많으나 도로노면 상태가 불규칙하여 보행자 통행 시 미끄러지는 등 통행 불편 및 도시미관 저해"]
[176,"도시건설","도로시설관리과","만덕동","만덕동 충민사 앞 보도 정비",30,"충민공원길 57","보도 정비\n(L=100m, B=1.5m)","○ 인도 보도블럭 파손되어 통행에 불편을 주고 있으며\n넘어짐 등 안전사고 우려됨"]
[177,"도시건설","도로시설관리과","둔덕동","둔덕동 둔덕삼거리~남해화학사택 보도 정비",69,"여수시 둔덕동 189-3번지 일원","보도 정비(L=300M\nB=1.5M)","○ 보도블록 노후로 여도초, 중학교 등하교시 사고위험이 많아 보도정비 필요 "]
[178,"도시건설","도로시설관리과","국동","국동 629-3번지(DC백화점~완도수산) 보도 정비",49,"여수시 국동\n629-3,5번지 일원","보도 정비\n(L=75m, \nB=4m)","○ 보도블록과 아스콘 포장이 혼재되어 있는 곳으로 일부 파손되고 침하되어 주민 통행 불편 및 낙상 사고 예방"]
[179,"도시건설","도로시설관리과","서강동","서강동 여수 시민교회 앞 보도 정비",20,"여수시 봉강동 486-1 일원","보도 정비(L=50m, H=3m)","○ 노후화된 보도블럭 파손으로 \n주민 통행 불편 증가"]
[180,"도시건설","도로시설관리과","시전동","웅천동 1758 자전거도로 재포장 공사",10,"여수시 웅천동 1758","자전거 도로포장 1식","○ 노후화된 자전거도로 재포장을 통하여 안전사고 예방"]