실내공기질 오염도검사 결과

□ 검사기관 : 전라남도보건환경연구원

□ 내    용 : 신축공동주택의 실내공기질 오염도검사

검사항목	폼알데하이드 등 7개 항목	채취일자	2025. 9. 15. ~ 9. 18.
측정지점	검사항목(단위)	권고기준	결과		판 정
101동 **호	벤젠(㎍/㎥)	30 이하	불검출		기준에 적합
	톨루엔(㎍/㎥)	1,000 이하	284.1
	에틸벤젠(㎍/㎥)	360 이하	32.3
	자일렌(㎍/㎥)	700 이하	16.3
	스티렌(㎍/㎥)	300 이하	18.2
	폼알데하이드(㎍/㎥)	210 이하	64.1
	라돈(Bq/㎥)	148 이하	밀폐	140.4	기준에 적합
			환기	8.1	-
			전체	96.3
		관리기준 도달 소요시간: 1시간 미만
101동 **호	벤젠(㎍/㎥)	30 이하	불검출		기준에 적합
	톨루엔(㎍/㎥)	1,000 이하	618.8
	에틸벤젠(㎍/㎥)	360 이하	128.0
	자일렌(㎍/㎥)	700 이하	28.6
	스티렌(㎍/㎥)	300 이하	249.4
	폼알데하이드(㎍/㎥)	210 이하	85.3
	라돈(Bq/㎥)	148 이하	밀폐	394.7	기준에 부적합
			환기	12.3	-
			전체	267.2
		관리기준 도달 소요시간: 1시간 미만
102동 **호	벤젠(㎍/㎥)	30 이하	불검출		기준에 적합
	톨루엔(㎍/㎥)	1,000 이하	435.1
	에틸벤젠(㎍/㎥)	360 이하	71.3
	자일렌(㎍/㎥)	700 이하	17.2
	스티렌(㎍/㎥)	300 이하	130.8
	폼알데하이드(㎍/㎥)	210 이하	52.2
	라돈(Bq/㎥)	148 이하	밀폐	141.3	기준에 적합
			환기	4.8	-
			전체	95.8
		관리기준 도달 소요시간: 1시간 미만
102동 **호	벤젠(㎍/㎥)	30 이하	불검출		기준에 적합
	톨루엔(㎍/㎥)	1,000 이하	688.1
	에틸벤젠(㎍/㎥)	360 이하	122.9
	자일렌(㎍/㎥)	700 이하	44.0
	스티렌(㎍/㎥)	300 이하	234.2
	폼알데하이드(㎍/㎥)	210 이하	64.7
	라돈(Bq/㎥)	148 이하	밀폐	347.5	기준에 부적합
			환기	11.9	-
			전체	235.6
		관리기준 도달 소요시간: 1시간 미만