{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":211,"n_cols":9,"rows_kept":211,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8]]}
["2026년도 본예산 주민참여예산 반영 사업 목록"]
[]
["연번","분과위원회","소관\n부서","읍면동","사  업  명","사업비\n(백만원)","위  치","사 업 량","필  요  성"]
["계",null,"6개 부서",null,"207건",{"$f":"SUM(F5:F211)","v":{"v":7360,"d":"7,360"}}]
[1,"행정지원","회계과","서강동","서강동 주민센터 주차장 포장",15,"서교1길 28","아스콘 재포장 1식","주민센터 부설주차장 정비로 주민 생활 편의 증대"]
[2,"행정지원","회계과","광림동","광림동 주민센터 주차장 포장",15,"광무3길 38-5","주차장 재포장 1식","노후화된 주차장 정비로 방문객 불편 해소 및 미관 개선"]
[3,"문화관광해양","체육지원과","화정면","화정면 조발마을 동네체육시설 설치",20,"화정면 조발리 149-5","운동기구 설치 1식","운동기구 설치를 통해 주민들의 운동공간을 제공하여 건강 증진 및 정주 여건 개선"]
[4,"문화관광해양","해양정책과","화양면","고내마을 도로 방호벽 도색",20,"용주리 595-5","방호벽 도색 L=600m","노후 방호벽 정비를 통한 마을 경관 개선 및 안전사고 예방"]
[5,"문화관광해양","해양정책과","화양면","화양면 서연마을(연말) 안전시설물 설치",100,"이목리 1381-4","안전시설물 설치 L=200m","안전시설물 설치를 통한 안전사고 예방 등 정주여건 개선"]
[6,"복지환경","공원과","둔덕동","녹지원공원 놀이터 개선사업",30,"둔덕동 189-3번지 일원","조합놀이대 교체 및 놀이시설 설치 1식","녹지원공원에 미끄럼틀이 조성되어 있으나 노후화되어 아이들이 이용하기에 어려움. 미끄럼틀 및 2~3가지 놀이시설을 더 설치하여 아이들이 이용할 수 있는 공원으로 조성하고자 함."]
[7,"도시건설","건설과","돌산읍","돌산읍 대복천 제방 보수공사",30,"여수시 돌산읍\n신복리 1271","하천 정비 L=35m","하천 정비를 통해 우기 시 넘침 사고로 인한 농경지 침수 피해 예방"]
[8,"도시건설","건설과","돌산읍","돌산읍 백포2천 시설물 보수공사",50,"여수시 돌산읍 율림리 616","하천보 설치 1식","영농에 필요한 물을 가둬두기 위해 하천보 설치 필요"]
[9,"도시건설","건설과","돌산읍","돌산읍 둔전마을 농로 개설공사",30,"여수시 돌산읍 둔전리 1580-13","농로 개설L=40m\n(교량 개설 포함)","교량 개설을 통해 단절된 농로 연결로 영농환경 개선"]
[10,"도시건설","건설과","돌산읍","돌산읍 둔전마을 배수로 정비공사",20,"여수시 돌산읍 둔전리 1609","배수로 정비 1식","기존 배수로의 파손 및 균열 등의 문제로 주민 피해 발생으로 기반시설 확충 필요"]
[11,"도시건설","건설과","돌산읍","돌산읍 굴전마을 안길 포장",15,"여수시 돌사읍 평사리 1493","아스콘 포장 L=130m","도로 포장 노후화에 따른 주민 통행 불편 및 마을 미관 개선 필요"]
[12,"도시건설","건설과","돌산읍","돌산읍 우두리 570-1 일원 포장",20,"여수시 돌산읍 우두리 570-1","콘크리트 포장 L=55m","도로는 개설되어 있으나 미포장 상태로 주민 통행 불편"]
[13,"도시건설","건설과","돌산읍","돌산읍 대복마을 안길 포장",30,"여수시 돌산읍 신복리 102-16","콘크리트 포장 L=170m","안길 포장 노후화에 따른 주민 통행 불편 및 마을 미관 개선 필요"]
[14,"도시건설","건설과","돌산읍","돌산읍 승월마을 안길 포장",20,"여수시 돌산읍 서덕리 1232","안길 포장 L=300m\n(아스콘포장)","마을안길 포장 노후화로 인한 주민 통행 시 불편 사항 발생"]
[15,"도시건설","건설과","돌산읍","돌산읍 봉양마을 농로 확포장",30,"여수시 돌산읍 금봉리 14-2","농로 확포장 L=200m","농로 확·포장을 통한 주민 영농활동 여건 개선"]
[16,"도시건설","건설과","돌산읍","돌산읍 죽포마을 농로 개설",20,"여수시 돌산읍 죽포리 1268","농로 개설 L=100m\n(B=3∼3.5m)","농로 미개설로 주민 통행 및 영농 활동 시 불편 발생"]
[17,"도시건설","건설과","돌산읍","돌산읍 서기마을 농로 정비",40,"여수시 돌산읍 서덕리 323","농로 정비 L=30m","노후 된 농로를 정비하여 영농 환경 개선 필요"]
[18,"도시건설","건설과","돌산읍","돌산읍 봉수마을 농로 확포장",50,"여수시 돌산읍 둔전리 1347","농로 확포장 L=100m","농로가 협소하여 교행이 불가하며 농기계 추락의 위험성 존재"]
[19,"도시건설","건설과","돌산읍","돌산읍 군내마을 구거 정비",40,"여수시 돌산읍 군내리 산78-74","구거 정비 L=30m","노후된 구거 정비를 통한 배수 성능 개선으로 우기 시 넘침 사고 예방"]
[20,"도시건설","건설과","돌산읍","돌산읍 둔전마을 구거 정비",30,"여수시 돌산읍 둔전리 1491-32","구거 정비L=30m","구거 전석 쌓기 구간의 붕괴 진행 중으로 우기 시 사고 우려 "]
[21,"도시건설","건설과","돌산읍","돌산읍 신기마을 배수로 정비",20,"여수시 돌산읍 신복리 892-3","배수로 정비 L=50m","배수시설 부재로 호우 시 인접 주택 등의 침수 피해 발생"]
[22,"도시건설","건설과","돌산읍","돌산읍 서외마을 배수로 정비",20,"여수시 돌산읍 군내리 1145-2","배수로 정비 L=55m","배수시설 부재로 상부 지역 자연 개거의 우수가 마을안길로 흐름 "]
[23,"도시건설","건설과","돌산읍","돌산읍 상동마을 배수로 정비",40,"여수시 돌산읍 우두리 497-131","배수로 정비 L=30m","배수시설 불량으로 악취 발생 등 주민 생활민원 발생"]
[24,"도시건설","건설과","돌산읍","돌산읍 계동마을 정자 설치",25,"여수시 돌산읍 평사리 227-1","정자 설치 1식"," 마을 정자 신축을 통한 주민들의 여가 공간 확보"]
[25,"도시건설","건설과","돌산읍","돌산읍 죽포마을 배수로 설치",50,"여수시 돌산읍 죽포리 923","배수로 설치 L=140m","배수시설 미비로 인접 농경지 침수 등 주민 피해 발생"]
[26,"도시건설","건설과","소라면","소라면 대포4리 노촌마을 구거 정비공사",20,"소라면 대포리 1562-1번지","배수로 정비 L=40m","배수로 정비를 통한 영농여건 개선"]
[27,"도시건설","건설과","소라면","소라면 대포4리 장전마을 농수로 정비공사",20,"소라면 대포리 430-2번지","농수로 정비 1식","농수로 정비를 통한 영농여건 개선"]
[28,"도시건설","건설과","소라면","소라면 대포4리 장전마을 개거 정비공사",40,"소라면 대포리 1596-1번지","개거정비 1식","개거 정비로 영농 여건 개선"]
[29,"도시건설","건설과","소라면","소라면 대포4리 장전마을 농로 포장공사",20,"소라면 대포리 1601번지","농로 재포장 1식","재포장으로 영농 여건 개선"]
[30,"도시건설","건설과","소라면","소라면 사곡2리 장척마을 안길 정비",20,"소라면 사곡리 1317번지","도로 포장 L=50m","도로 인상 포장으로 도로 환경 개선"]
[31,"도시건설","건설과","소라면","소라면 대포4리 마전마을 안길 정비",15,"소라면 대포리 332-7번지","안길 재포장 1식","마을안길 재포장을 통한 주거환경 개선"]
[32,"도시건설","건설과","소라면","소라면 덕양5리 가산마을 안길 정비",20,"소라면 덕양리 1425번지 일원","안길 재포장 L= 50m","가산마을회관 뒤편 안길의 침하 및 균열로 보수 필요"]
[33,"도시건설","건설과","소라면","소라면 복산5리 섬달천 농로 정비",20,"소라면 복산리 2195번지 일원","도로 인상 L=100m","농로의 배수로 미설치 및 지반고 낮음으로 주변 주택 침수로 예방 필요"]
[34,"도시건설","건설과","소라면","소라면 복산1리 조산마을 농로 정비",50,"소라면 복산리 108-2번지 일원","농로 소파보수 10개소","농로의 소규모 파손 정비 필요"]
[35,"도시건설","건설과","소라면","소라면 복산6리 328-1번지 농로 개설",20,"소라면 복산리 328-1번지 일원","농로 개설  L= 60m","농로 미개설지역 농로 개설로 영농여건 개선"]
[36,"도시건설","건설과","소라면","소라면 복산6리 799번지 농로 개설",20,"소라면 복산리 799번지 일원","농로 개설  L= 50m","농로 미개설지역 농로 개설로 영농여건 개선"]
[37,"도시건설","건설과","소라면","소라면 대포4리 노촌길 이면도로 정비",20,"소라면 대포리 1444-7번지","재포장 1식","안길 재포장으로 통한 주거환경 개선"]
[38,"도시건설","건설과","소라면","소라면 봉두3리 농로 개설",20,"소라면 봉두리 1444번지","농로 포장 1식","농로 포장으로 영농여건 개선"]
[39,"도시건설","건설과","소라면","소라면 사곡1리 도로 정비",20,"소라면 사곡리 1297번지 일원","도로 정비  L=70m","도로 측면 유실 예방"]
[40,"도시건설","건설과","소라면","소라면 사곡1리 용수로 개설",20,"소라면 사곡리 246-1번지 일원","용수로 개설  L=50m","용수로 개설로 영농여건 개선"]
[41,"도시건설","건설과","소라면","소라면 덕양5리 흑산마을 구거 설치",20,"소라면 덕양리 240번지 일원","개거  L= 90m","개거 미설치 구간 연결 필요"]
[42,"도시건설","건설과","소라면","소라면 관기2리 성본마을 진입로 정비",20,"소라면 관기리 597-2번지 일원","석축쌓기  L= 50m","마을진입로 붕괴 우려에 주민 불안감 해소"]
[43,"도시건설","건설과","소라면","소라면 복산리 구거 침식 보수",20,"소라면 복산리 1068번지 앞","구거 하부 보수 1식","구거 하부 침식을 정비하여 영농여건 개선"]
[44,"도시건설","건설과","소라면","소라면 복산1리 조산마을 배수로 정비",20,"소라면 복산리 1943-3번지","스틸그레이팅 설치 L= 50m","도로변 개거 덮개 미설치로 통행에 불안감 해소"]
[45,"도시건설","건설과","소라면","소라면 대포4리 장전마을 구거 정비",50,"소라면 대포리 1465-2번지","구거정비 1식","구거 정비를 통한 영농 여건 개선"]
[46,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 외청천 호안 정비공사",20," 율촌면 월산리 963번지 일원"," 석축쌓기 L=190m"," 외청천 일부 구간만 사면 정비가 빠져 있어 사면 정비를 통해 주변 농경지 유실 방지 필요 "]
[47,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 광암천 제방 보수공사",30,"율촌면 봉전리 1000번지 일원","배수로 설치 L=20m","광암천 제방 석축이 일부만 설치되어 있어 호우시 토사 유실이 있으므로 제방 보수 필요"]
[48,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 내리천 제방 보수공사",20," 율촌면 상봉리 1045번지 일원"," 석축쌓기 L=50m"," 하천 사면 정비가 일부 구간만까지만 되어 있고 나머지 부분이 안되어 있어서 호우시 하천 사면이 지속적으로 유실되고 있어 주변 농경지 피해가 예상되므로 정비 필요"]
[49,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 송곡천 제방 보수공사",20," 율촌면 가장리 589번지 일원"," 석축쌓기 L=60m"," 송곡천 사면이 호우시 지속적으로 유실되어 농경지로 하천 물이 흘러 장마철에 침수가 되므로 하천 정비를 통해 농경지 침수 예방 필요"]
[50,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 덕산마을 농수로 설치 공사",20," 율촌면 신풍리 946-1번지 일원","배수로 설치 L=42m"," 24년도 주민참여예산 연차사업으로 흙 배수로를 콘크리트 배수로로 설치하여 주변 벼농사 토지의 영농환경 개선 필요"]
[51,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 취적1리 농로 정비 공사",30," 율촌면 취적리 1521-10번지 일원"," 석축쌓기 L=25m"," 농로 사면 하부가 세굴되어 농로 파손이 우려되며 토사 유실로 주변 논에 피해가 발생하고 있으므로 농로 정비 필요"]
[52,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 상봉1리 배수로 설치 공사",40,"율촌면 상봉리 1037번지 일원"," 배수로 설치 L=80m"," 배수로가 없어 주변 농경지 및 농로가 침수되어 농작물 피해 및 농기계 통행에 어려움이 있으므로 배수로 설치 필요"]
[53,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 내리마을 진입도로 사면 정비",30," 율촌면 반월리 723번지 일원"," 석축쌓기 L=95m, H=1.0~2.5m,  배수로 설치 L=95m"," 기존 자연석으로 구성되 석축이 붕괴 될 염려가 있음\n 우천시 산에서 내려 오는 물의 양이 많아 배수로가 필요함."]
[54,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 가장리 상평마을 안길 정비",20," 율촌면 가장리 420-5번지 일원"," 아스콘 재포장 L=450m","마을안길이 노후되어 파손이 심해 노인들이 보행기로 이동시 불편함이 많이 있어 마을안길 재포장이 필요"]
[55,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 중산마을 안길 포장",20," 율촌면 가장리 417-1\n(인접지번 가장리 1420-1번지)"," 아스콘 재포장 L=220m"," 마을안길이 노후되어 차량 및 농기계 통행에 불편함이 있으므로 재포장을 통해 영농환경 및 정주여건 개선"]
[56,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 봉전마을 진입로 확포장",40," 율촌면 봉전리 111번지 일원"," 진입로 확·포장 L=20m"," 마을 진입로가 좁아 수산물 운반 트럭이 마을어항으로  진입하는데 어려움이 있으므로 진입로 확·포장을 통해 정주여건 개선 필요"]
[57,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 득실마을 농수로 정비",30,"율촌면 조화리 630-7번지 일원","배수로 설치(L=75m)","24년도 주민참여예산으로 사업 추진하였으나, 예산부족으로 배수로가 중간까지만 설치되어 연차사업으로 남은구간 배수로 설치 필요"]
[58,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 가장리 상평마을 농로 확포장",20," 율촌면 가장리 253"," 농로 확포장 L=75m","마을농로가 폭이 좁아 차량 통행 및 농기계 통행이 어려우며, 포장상태가 불량하여 통행에 불편함이 있으므로 농로 확포장을 통해 정주여건 개선 필요"]
[59,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 조화리 득실 농로 포장",40,"율촌면 조화리 581-4번지 일원","농로 포장(L=100m)","미포장 농로가 호우시 토사가 흘러내려 마을안길로 쏟아져서 통행에 불편함이 있으며, 농기계가 통행하는데 불편하여 농로 포장을 통해 영농환경 개선이 필요"]
[60,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 상봉1리 마을안길 배수로 설치",20," 율촌면 상봉리 417번지 및 449-1번지 일원"," 배수로 설치 L=220m"," 산에서 많은 물이 내려오며, 마을안길에 우수 배수로가 없어 주변 농경지 및 주택으로 물길이 형성되어 침수 피해가 지속적으로 발생하고 있으므로 배수로 설치를 통해 침수예방 필요"]
[61,"도시건설","건설과","율촌면","율촌면 상봉2리 구거 정비",40,"율촌면 상봉리 521번지 일원","석축쌓기 L=30m","구거 석축이 일부만 설치되어 호우시 주변 농경지가 유실 되고 있으므로 구거 정비를 통해 농경지 유실 방지 필요"]
[62,"도시건설","건설과","화양면","화양면 화동마을(경로당 앞)안길 포장공사",20,"화동로166-22\n화동리 2264","아스콘포장 (L= 380m)","마을 안길 포장을 통한 보행여건 및 정주여건 개선"]
[63,"도시건설","건설과","화양면","화양면 봉오마을 농로 확포장 공사",40,"서촌리1430-8","농로 확포장 공사 (L=50m, h=2m)","마을 농로 확·포장을 통한 도로확장 및 위험요소 예방"]
[64,"도시건설","건설과","화양면","화양면 서촌마을(하동) 배수로 정비공사",20,"서촌리1409-1","배수로 정비\n(L=40m,, BOX= 1.5m*1m)","배수로 정비(복개) 공사를 통한 도로확장 및 위험요소 예방"]
[65,"도시건설","건설과","화양면","화양면 봉오마을 안전시설물 설치공사",50,"서촌리1427-2","안전시설물 설치 (L=150m)","안전시설물 설치를 통한 안전사고 예방 등 정주여건 개선"]
[66,"도시건설","건설과","화양면","화양면 고내마을(1길)안길 확포장",50,"고내2길10","안길 정비 \n(가각정비 4개소 / 포장 L=20m)","마을 안길 도로정비를 통한 긴급상황 대비 및 정주여건 개선"]
[67,"도시건설","건설과","화양면","화양면 오천마을 안길 정비",30,"이천리269-3","안길정비 1식 (석축, 배수로 L=50m)"," 안길 배수로 정비를 통한 수해방지 및 주민 불편사항 해소"]
[68,"도시건설","건설과","화양면","화양면 원포마을(셋돔길)안길 정비",20,"안포리733-1","안길 정비 (L=300m, b=2.7m)","마을 안길 포장을 통한 보행여건 및 정주여건 개선"]
[69,"도시건설","건설과","화양면","화양면 마상마을(마상제)도로 정비",40,"옥적리1621-4","도로정비 (L=25m)","도로정비를 통한 주행환경 개선, 안전사고 예방"]
[70,"도시건설","건설과","화양면","화양면 청양마을(안양)안길 포장",20,"화동리1190-1","안길 포장 (L=600m, 인상)","마을 안길 포장을 통한 보행여건 및 정주여건 개선"]
[71,"도시건설","건설과","화양면","화양면 용주마을 안길 정비",20,"용주리898-3","안길 정비\n(가각 1개소 / 석축 H=1.5m, L=20m)"," 농로 커브길 차량 통행시 안전사고 및 운행 불편 해소\n비탈면 토사 유실로 인한 주민불편 해소를 통한 정주여건 개선"]
[72,"도시건설","건설과","화양면","화양면 백초마을(소백초) 농로 포장",50,"창무리627"," 농로포장 (포장 및 석축 L=200m)","농로 개설을 통한 경작여건 개선 및 농업 생산성 향상"]
[73,"도시건설","건설과","화양면","화양면 나진마을(나진초 옆) 농로 확장",50,"나진리757-10","농로 확장 (L=40m)","농로확장을 통한 농기계 진입로 확보 및 불편사항 해소 "]
[74,"도시건설","건설과","화양면","화양면 벌가마을(벌구) 농로 개설",20,"이목리527-4","배수로 개설 (L=100m)","농로 개설을 통한 경작여건 개선 및 농업 생산성 향상"]
[75,"도시건설","건설과","화양면","화양면 장수마을 농로 포장",20,"장수리1333","농로 포장 (L=70m, b=3m)","농로 포장을 통한 경작여건 개선 및 농업 생산성 향상"]
[76,"도시건설","건설과","화양면","화양면 화동마을 농로 포장",30,"화동리2029\n화동리2069","아스콘포장 1식 (L= 150m)","마을 농로 포장을 통한 주민 민원사항 해소 및 정주여건 개선"]
[77,"도시건설","건설과","화양면","화양면 구미마을 농로 개설",40,"이목리1420","농로 개설 (L=40m, h=4.5m)","농로 개설을 통한 경작여건 개선 및 농업 생산성 향상"]
[78,"도시건설","건설과","화양면","화양면 안포마을 배수로 정비",30,"안포리1204-2","배수로 정비 (L=60m, d=80㎜)"," 마을 배수로 정비로 주민 민원사항 해소 및 정주여건 개선"]
[79,"도시건설","건설과","화양면","화양면 감도마을(이천중촌길)배수로 정비",30,"이천리522-1","배수로 설치 (L=50m)","배수로 정비를 통한 수해방지 및 주민 불편사항 해소"]
[80,"도시건설","건설과","화양면","화양면 창무마을(번데기들)배수로 정비",40,"창무리358","배수로 (L=120m)","배수로 정비(복개) 공사를 통한 도로확장 및 위험요소 예방"]
[81,"도시건설","건설과","남면","남면 여천마을 안길 재포장",30,"남면 유송리 449-6 번지 일원","도로 재포장 \nL=130m, B=4.0m","도로노면 불량으로 차량 통행시 주민 불편 해소"]
[82,"도시건설","건설과","남면","남면 함구미마을 안길 포장",20,"남면 유송리 983-5번지 일원","도로 재포장 \nL=150m, \nB=3 ~ 8m","노면 불량으로 주민 불편이 가중되고 있어 정비를 통해 주민생활황견 개선"]
[83,"도시건설","건설과","남면","남면 화태마을 안길 재포장",10,"남면 화태리 206번지 일원","마을안길 재포장 \nL=130m,\n B=3.0m","마을안길 노면 불량으로 재포장을 통한 주민 불편사항 해소"]
[84,"도시건설","건설과","남면","남면 봉통마을 안길 법면 정비",30,"남면 두라리 143번지 일원","법면 정비 \nL=10m","배수로 주변 정비가 되지 않아 우천 시 인근가옥 피해 발생"]
[85,"도시건설","건설과","남면","남면 학동마을 안길 재포장",10,"남면 우학리 879번지 일원","도로 재포장\nL=170m, B=4.0m","도로 노면 불량으로 이동하는 주민(노약자) 불편 가중 및 위험 상존"]
[86,"도시건설","건설과","남면","남면 월전마을 안길 정비",50,"남면 화태리68-1번지 일원","마을안길 정비 \nL=10m, B=4.0m","마을안길 정비를 통한 주민 불편 사항 해소 및 안전사고 예방\n"]
[87,"도시건설","건설과","남면","남면 대유마을 농로 개설",20,"유송리 214-6번지 일원","도로 개설 \nL=50m, B=3m","농로 미개설로 주민 및 농기계 출입이 불가하는 등 주민 불편 "]
[88,"도시건설","건설과","남면","남면 두포마을 농로 재포장",20,"남면 두모리 1732 번지 일원","도로 재포장 \nL=150m, B=2.5m","도로노면 불량으로 농로 재포장을 통한 주민생활환경 개선"]
[89,"도시건설","건설과","남면","남면 두포마을 농로 아스콘 재포장",80,"남면 두모리 425-4번지 일원","아스콘 포장 \nL=150m, B=3.0m","도로노면 불량으로 농로 재포장을 통한 주민생활환경 개선"]
[90,"도시건설","건설과","남면","남면 횡간마을 농로 개설",20,"남면 횡간리 199-1번지 일원","농로 개설 \nL=200m, B=3.0m","농로 개설로 영농여건 개선 및 농업생산성 향상"]
[91,"도시건설","건설과","남면","남면 안도마을 배수로 설치",60,"남면 안도리 614-4번지 일원","배수로 정비 L=50m","배수로가 정비되지 않아 우천시 경작지 피해 등 사유재산 피해 발생"]
[92,"도시건설","건설과","남면","남면 심포마을 배수로 정비",70,"남면 심장리 754번지 일원","배수로 정비 L=70m","배수로 미정비로 우천시 인접가옥 피해 발생"]
[93,"도시건설","건설과","남면","남면사무소 옆 안길 배수로 정비",80,"남면 우학리 652-11번지 일원","배수로 정비 L= 100m","배수로 규격이 적어 집중 호우시 역류로 도로 침수 발생"]
[94,"도시건설","건설과","남면","남면 연도마을 배수로 정비",60,"남면 연도리 425-2번지 일원","배수로 복개 L=100m","안길 폭이 협소하여 주민 및 차량 통행시 안전사고 발생 위험으로 배수로 복개 필요 "]
[95,"도시건설","건설과","남면","남면 직포마을 구거 정비",100,"남면 두모리 959번지 일원","구거 정비 L=40m","미정비된 구거로 집중호우 시 토사유출 발생 및 주민불편 가중"]
[96,"도시건설","건설과","남면","남면 두포 방풍공장 옆 구거 정비",80,"남면 두모리 1631 번지 일원(두모리 1272 앞)","구거 정비 \nL= 80m","구거 미정비로 집중호우시 방풍공장 및 경작지 토사 유출 발생"]
[97,"도시건설","건설과","남면","남면 장지마을 배수로 설치",50,"남면 심장리 197-1번지 일원","배수로 설치 \nL=150m","배수로가 없어 집중호우 시 토사가 경작지로 흘러 내림"]
[98,"도시건설","건설과","화정면","화정면 하화마을 안길 포장",30,"하화리 359일원 마을안길","투수콘크리트포장 L=300m, B=2m","마을안길 노후 콘크리트 포장상태가 불량하여 재포장 필요"]
[99,"도시건설","건설과","화정면","화정면 여자리 마파마을 안길 포장",30,"여자리 346 일원","콘크리트재포장 L=100m","마을안길 콘크리트 포장상태가 불량하여 콘크리트 재포장 필요"]
[100,"도시건설","건설과","화정면","화정면 둔병마을 뒷길 포장",40,"조발리 산75-3일원","콘크리트포장 L=120m, B=3m","마을공용 갯벌 어장 진입로 콘크리트 포장으로 주민 통행불편 해소 및 정주여건 개선"]
[101,"도시건설","건설과","화정면","화정면 적금마을 뒷길 포장",20,"적금리 417일원","아스콘포장 L=400m","노후 콘크리트 도로 포장을 통해 주민 불편사항 해소 및 정주여건 개선"]
[102,"도시건설","건설과","화정면","화정면 상화마을 안길 확장",30,"상화리 147-1 일원","마을안길 확장 L=50m","협소한 마을안길 확장을 통한 주민 통행불편 해소 및 소득증대 기여"]
[103,"도시건설","건설과","화정면","화정면 화산~신흥 간 산복도로 포장",50,"개도리 1756-1 일원","콘크리트포장 L=100m(B=3m)","마을간 도로정비를 통한 주민 통행불편 해소 및 정주여건 개선"]
[104,"도시건설","건설과","화정면","화정면 낭도 여산마을 안길 확장",40,"낭도리 991-1일원","마을안길 확장 L=100m(B=1m)","협소한 마을안길 확장을 통해 주민 정주여건 개선"]
[105,"도시건설","건설과","화정면","화정면 신흥마을 청석포 농로 개설",20,"개도리 376 일원","콘크리트포장 L=100m,B=3.5m","농로정비를 통한 농민 통행불편 해소 및 정주여건 개선"]
[106,"도시건설","건설과","화정면","화정면 모전마을 농로 개설",30,"개도리 1529일원","농로개설 L=40m(B=3m)","농로정비를 통한 농민 통행불편 해소 및 정주여건 개선"]
[107,"도시건설","건설과","화정면","화정면 낭도 여산마을 배수로 정비 및 농로 개설",15,"낭도리 867-1일원","배수시설 정비 및 콘크리트포장 L=100m(B=2m)","미정비된 배수로 정비 및 농로개설을 통한 농민 통행불편 해소 및 소득증대 기여"]
[108,"도시건설","건설과","화정면","화정면 월항마을 윗길 농로 정비",30,"개도리131일원","석축쌓기 L=20m(H=1~2m), 콘크리트포장 L=20m","협소한 농로 확장을 통해 주민 정주여건 개선"]
[109,"도시건설","건설과","화정면","화정면 백야마을 농로 보수",20,"백야리 317 일원","농로 보수 L=60m","농로정비를 통한 농민 통행불편 해소 및 소득증대 기여"]
[110,"도시건설","건설과","화정면","화정면 자봉도 농로 정비",20,"월호리 454일원","농로 정비(확장) L=50m(B=3m)","협소한 농로 확장을 통해 주민 정주여건 개선"]
[111,"도시건설","건설과","화정면","화정면 하화마을 둘레길방면 농로 개설",50,"하화리 263일원","농로 개설L=100m(B=3m)","농로개설을 통한 농민 통행불편 해소 및 소득증대 기여"]
[112,"도시건설","건설과","화정면","화정면 여자리 마파마을 농로 연장",80,"여자리 473일원","농로 개설 L=100m, B=3m","농로정비를 통한 농민 통행불편 해소 및 소득증대 기여"]
[113,"도시건설","건설과","화정면","화정면 여자리 대동마을 안길 배수로 준설",40,"여자리 683 일원","배수로 준설 L=150m","마을안길 배수로 준설을 통해 수해 예방 등 주민 정주여건 개선"]
[114,"도시건설","건설과","삼산면","삼산면 평도 마을안길 확장",20,"삼산면 손죽리 산 219","마을안길 확장 L=50m","마을안길 확포장을 통한 주민 통행여건 확보"]
[115,"도시건설","건설과","삼산면","삼산면 죽촌 동도로 농로포장",30,"삼산면 동도리 1588","농로포장 L=40m\n옹벽철거 L=32m","기반시설 정비를 통한 안전사고 예방 및 쑥 재배농가 소득 증대에 기여"]
[116,"도시건설","건설과","삼산면","삼산면 서도마을 농로 개설",50,"삼산면 서도리 713일원","농로포장 L=100m","농로가 없어 인력으로 농산물을 이동하는 등 주민 불편 초래"]
[117,"도시건설","건설과","삼산면","삼산면 서도마을 농로 확포장",30,"삼산면 서도리 755번지 일원","농로확포장 L=50m","도로 확포장으로 쑥 재배농가 편익증진 및 소득 증대에 기여"]
[118,"도시건설","건설과","삼산면","삼산면 유촌 동도로 농로 포장",30,"삼산면 동도리 643","농로포장 L=90m","농로가 없어 인력으로 농산물을 이동하는 등 주민 불편 초래"]
[119,"도시건설","건설과","삼산면","삼산면 유촌마을 구거 정비",20,"삼산면 동도리 915","구거정비 L=40m","구거 정비를 통해 집중호우 대비 농가 피해 대비"]
[120,"도시건설","건설과","삼산면","삼산면 거문마을 찬물샘길 배수로 설치",80,"삼산면 거문리 86","배수로설치\nL=30m","강우 시 배수가 안되, 물고임으로 주민 및 차량 통해에 불편"]
[121,"도시건설","건설과","삼산면","삼산면 서도마을 구거 정비",50,"삼산면 서도리 1431일원","석축정비 L=50m","강우에 따른 자연구거 침식으로 토사유출 및 연안 내 퇴적 심화"]
[122,"도시건설","건설과","삼산면","삼산면 소거문도 마을 배수로 설치",60,"삼산면 손죽리 산 464","마을안길 중앙배수로 설치 L=100m","마을안길 중앙 배수로 설치를 통한 집중호우 대비 안전 확보"]
[123,"도시건설","건설과","삼산면","삼산면 대동마을 안길 배수로 정비",10,"삼산면 초도리 산 324","배수로 정비 L=50m","마을안길 중앙 배수로 설치를 통한 집중호우 대비 안전 확보"]
[124,"도시건설","건설과","동문동","동문동 5통 마을안길 포장",15,"종화동 1102~1129","도로포장 1식\n(L=200m, B=3m)","안길 도로 균열로 인해 아스팔트 가루가 배수시설을 막아 집중호우 시 도로 침수피해가 발생 중"]
[125,"도시건설","건설과","동문동","동문동 3통 바닥재 정비 사업",60,"종화동 1129-5","도막형 바닥재 정비 1식\n(140㎡)","여수시의 대표 관광지인 해양공원이 위치한 곳으로 바닥재 정비 사업을 통해 보행자 통행 편의 증대 및 도시 미관을 개선하여 관광도시 여수 이미지 제고"]
[126,"도시건설","건설과","동문동","동문동 2통 화장실 철거 사업",25,"종화동 834-1","건물철거 1식","오랜기간 방치되어 있는 마을 공중화장실로 인한 악취로 위생,미관상 철거 등의 조치 필요"]
[127,"도시건설","건설과","한려동","한려동 자산공원 입구 목재 난간 및 야자매트 교체",35," 수정동 124 \n 일원","목재 난간 및 야자매트 교체 1식\n(L=30m, B=2.5m)","탐방로를 이용하는 관광객 및 주민들의 쾌적하고 안전한 등산로 조성을 위함"]
[128,"도시건설","건설과","중앙동","여객선터미널길 골목길 보수",30,"여수시 교동 677-31","아스콘 포장\n(L=60m,B=2.5m)","인도 노후화로 보행 중 사고 위험이 있어 인도 노면정리 및 포장작업 필요"]
[129,"도시건설","건설과","충무동","충무동 8통 마을안길 계단 정비",10,"동령현길 31-5 (종고경로당)~ 31-15 일원","마을안길 계단 정비 1식","7∼8년 전 해당 구간 계단 일부를 비탈길로 포장하여 이용하고 있으나 바닥이 노후되고 비탈길 경사가 심해 안전사고 발생 위험"]
[130,"도시건설","건설과","광림동","광림동 주민센터 인근 마을안길 정비",30,"광무3길 일원","마을안길(L=100m)","광림동 주민센터 인근 노후화된 마을안길을 정비하여 보행자 불편 최소화 및 미관 개선을 통한 여수시 이미지 제고"]
[131,"도시건설","건설과","광림동","돌곡마을 진입로 노후 가드레일 정비",15,"오림동 568, 570 일원","가드레일 교체(L=60m) 및 메시펜스(2000L*5경관) 설치","가드레일 높이가 낮고 노후되어 차량 진출입 시 추락사고 위험이 있으며, 강풍 시 쓰레기 집하장 뒤편으로 쓰레기가 날아가 주민불편 및 환경오염을 초래하므로 가드레일 교체 및 메시펜스 설치 필요"]
[132,"도시건설","건설과","광림동","광림동 5통 마을안길 계단 경사 정비",30,"광무동 659-5","계단정비 1식","계단 경사가 심해 보행 시 미끄럼 사고 등 우려가 있으므로 계단 가운데 아래 일부분만 경사를 낮추고 핸드레일을 설치하여 보행자 편의 증진 및 안전 확보"]
[133,"도시건설","건설과","서강동","서교동 971일원 마을안길 포장",15,"서교동 971일원","아스콘포장(L=80m, B=4m)","마을안길 배수시설 일부가 침하 및 높낮이 불규칙하여 정비를 통해 불편해소"]
[134,"도시건설","건설과","서강동","봉강동 교보생명 옆 포장",20,"봉강동 298일원","아스콘포장(L=45m, B=5m)","도로포장 노후로 주민통행불편을 아스콘포장을 통해 해소"]
[135,"도시건설","건설과","서강동","봉강동 241-1번지 일원 배수로 정비",15,"봉강동 241-1일원","배수로정비 \n1식","배수로 정비를 통해 인근주택 빗물 피해발생 해소"]
[136,"도시건설","건설과","대교동","대교동 4통 마을안길 정비사업",20,"여수시 봉산동 811-1번지 일원","도로 포장\n(L=62m, B=4m)","도로 노면 상태 불량으로 인한 보행자 불편 사항 개선 및 안전사고 예방"]
[137,"도시건설","건설과","대교동","대교동 1통 마을안길 정비사업",20,"여수시 봉산동 168-9번지 일원","도로 포장\n(L=70m, B=4m)","도로 노면 상태 불량으로 인한 보행자 불편 사항 개선 및 안전사고 예방"]
[138,"도시건설","건설과","월호동","소경도 농로 확포장",30,"경호동 853-1번지 일원","L=130m, B=2m","ㅇ 농로 확포장을 통한 주민 영농활동 여건 증대 및 주민 불편 사항 해결"]
[139,"도시건설","건설과","월호동","소경도 마을안길 배수로 설치",10,"경호동 800-6","배수로 정비1식","ㅇ 장마철 마을안길에 우수 범람으로 주민 통행 불편 및 안전사고에 노출됨\nㅇ 정주여건 개선을 위한 배수로 설치 필요"]
[140,"도시건설","건설과","국동","국동 877-9~875-8 해광사 안길 포장",30,"국동 877-9 ~ 875-8","안길 정비\n(L=200m, B=2m)","해광사 진입로 주변 바닥 일부가 침하되어 있고 균열이 다수 발생하여 우천 시 잦은 침수로 인해 주민불편 야기"]
[141,"도시건설","건설과","여서동","여서동 대치마을 한재방앗간 인근 아스콘 포장",20,"여서동 678-2번지, 여서동 909번지","아스콘 포장(L=400M)","아스콘 포장 노후로 잦은 포트홀 발생 및 차량통행 불편"]
[142,"도시건설","건설과","여서동","여서동 하늘채 빌라 앞 아스콘 포장",50,"여서동 405","아스콘 포장\n(L=150M)","아스콘 포장 노후로 노면 균열 발생 및 차량 통행 불편"]
[143,"도시건설","건설과","여서동","여서동 참사랑어린이집~그랜드골프연습장 마을안길 야자매트 설치",40,"여서동 897","야자매트 설치\n(L=35M)","마을안길 미정비로 인한 우천 시 물고임으로 주민과 등산객에 통행 불편 초래"]
[144,"도시건설","건설과","미평동","미평동 죽림천 안전시설 설치공사",50,"미평동 912-18번지 일원","난간 설치\n(L=95m, H=1~1.5m)","· 기설치된 난간의 높이가 낮아 주·야간 통행 시 안전사고 발생 위험도가 높고 일부 구간은 파손되어 붕괴 우려가 높아 난간 설치 공사가 시급함.\n· 난간 설치를 통해 안전한 보행로 환경개선 도모"]
[145,"도시건설","건설과","미평동","미평동 2통 마을안길 아스콘 포장",20,"미평동 922-11번지 \n일원","아스콘 포장(L=177m, B= 2~4m)","· 노후 및 파손된 노면으로 인하여 보행자 통행 시 안전사고 발생 대비\n· 마을안길 재포장을 통해 보행환경 등 생활환경 개선 도모"]
[146,"도시건설","건설과","둔덕동","둔덕동 637번지(크린토피아) 골목길 포장",40,"둔덕동 637번지 일대","L=40M\nB=5M","크린토피아 앞 버스정류장이 있어 크린토피아 앞 골목길을 주민들이 자주 이용하지만 골목길이 고르지 않고 턱이 높아 넘어짐 사고가 발생 크린토피아 앞 골목길 포장을 통해 보행자들의 안전을 보장하고자 함."]
[147,"도시건설","건설과","쌍봉동","쌍봉동 송소마을 펜션단지 진입로 정비",50,"여수시 소호동 982-7번지 일원","(도로 정비)\nL=100m, B=5m ","아스콘과 콘크리트 포장 경계면의 균열과 파손으로 안전사고 발생 위험. 마을 안길을 이용하는 인근 주민과 펜션 이용객의 지속적인 민원 발생"]
[148,"도시건설","건설과","쌍봉동","송소마을 구거 정비",30,"여수시 소호동 1194번지 일원","(구거 정비)\nL=120m, B=4m","석축 기초가 드러나고, 아랫부분이 퇴적물과 유수에 침식되어 붕괴 위험이 있음. 퇴적물이 계속해서 쌓여 집중호우 시 인근 농지로 범람 위험"]
[149,"도시건설","건설과","만덕동","덕충동 5통 마을안길 포장",30,"여수시 덕충동 767 일원","L=70m b=10m","탐방로를 이용하는 관광객 및 주민들의 쾌적하고 안전한 등산로 조성을 위함"]
[150,"도시건설","건설과","만덕동","중촌 마을안길 포장 ",50,"만흥2길53 ~ 만흥2길29-11","L=70m b=4m"," 도로노면이 많이 파손되어 재포장이 필요함"]
[151,"도시건설","건설과","시전동","웅천동 1587-6 구거 정비",30,"여수시 웅천동1587-6번지 일원","석축쌓기              \n 오른쪽L=15m H=2.5m                왼쪽L=15m H=2.5m ","구거 정비가 안 되어 있어 호우시 토사가 농로 및 농막으로 유실되어 침수 피해 및 차량과 보행자 통행에 불편함이 있어 구거 정비를 통해 정주여건 개선 필요"]
[152,"도시건설","건설과","묘도동","묘도동 1031번지 마을안길 확장",20,"묘도동 1031번지 ","마을안길 확장\n(L=35m, B=4m)","• 집중호우 시, 포장도로 높이가 일정하지 않아 빗물이 고여 주민 통행 위협\n• 도로 포장공사를 통해 주민 안전사고 예방 및 주민 통행 편의"]
[153,"도시건설","건설과","묘도동","묘도동 1704-1번지 농로 석축 보강",30,"묘도동 1704-1번지","석축 보강공사(L=60m, B=1m, H=1.8m)","• 농로 하단부분에 석축이 유실되어 붕괴 위험 \n• 안전한 농로 정비공사로 농기계 및 주민통행 안전 확보 필요"]
[154,"도시건설","건설과","묘도동","묘도동 2024번지 농로 포장",40,"묘도동 2024번지","농로 콘크리트 포장(L=60m, B=5m)","• 여름철 집중호우 및 태풍시 빗물이 고여 농기계 및 차량통행 불편\n• 25년 사업이 일부 준공되어 이용중이나 잔여지 구간 사업 추진"]
[155,"도시건설","건설과","묘도동","묘도동 1603-1번지 농로 확포장",40,"묘도동 1603-1번지","농로 확포장(L=100m, B=3m)","• 기존 농로 폭이 협소하여 농기계 진입이 어렵고 위험 발생\n• 농로 확포장 공사를 통해 농업인 안전 및 편익 증대"]
[156,"도시건설","건설과","묘도동","묘도동 708번지 농로 확포장",30,"묘도동 708번지","농로 확포장(L=20m, L형옹벽 H=2.0m)","• 농로 폭이 협소하여 농기계 진입이 어렵고 농로 붕괴 우려\n• 농로 확장 정비로 농업경영이 편리해지고 추락사고 미연 방지"]
[157,"도시건설","건설과","묘도동","묘도동 1389-9번지 농로 배수로 정비",50,"묘도동 1389-9번지","L=35m, 흄관설치, 집수정","• 산정에서 내려오는 우수와 밭의 우수가 농로 밑에 있는 밭에 그대로 내려와 밭작물을 \n  수확할 수가 없으므로 농로 중앙에 배수로(흄관) 설치 필요\n• 안전한 통행과 농작물을 보호하여 주민들이 안전하게 농사에 종사할수 있도록 정비 필요"]
[158,"도시건설","건설과","묘도동","묘도동 1834번지 배수로 설치",40,"묘도동 1834번지","배수로 설치\n(L=50m)","• 위쪽에서 내려오는 우수로 밭농사 피해가 있고 집중호우시 농작물 피해 발생\n• 배수로 설치로 우수 피해 예방 및 주민 불편 사항 해소"]
[159,"도시건설","건설과","묘도동","묘도동 728-1번지 배수로 정비",40,"묘도동 728-1번지","배수로 정비\n(L=70m, B=1m)","• 기존 농로가 협소하여 안전사고 발생 위험 높음\n• 농로 확포장 공사를 통해 농기계 진입 용이 및 경작인 통행 편의 확보"]
[160,"도시건설","건설과","여천동","선원동 1183-6 일원 농로 재포장",30,"선원동 1183-6","농로 재포장\nL=360m\nB=3m","○ 농로 곳곳이 파손되어 보행자 및 차량 통행불편에 따른 농로 재포장 필요"]
[161,"도시건설","건설과","여천동","여천동 521-2번지 농로 재포장 및 배수로 설치",30,"여천동 521-2","농로 재포장 L=120m, B=3m, 배수로 설치 L=21m, PE이중우수관 ￠ 300, 집수정 1개","○ 농로 곳곳이 파손되어 보행자 및 차량 통행불편에 따른 농로 재포장 필요\n○ 우천시 농로에서 우수가 일시에 밭으로 유입되어 농작물 피해 확산"]
[162,"도시건설","건설과","여천동","선원동 839-1 일원 배수로 설치",80,"여수시 선원동 839-1 일원","배수로 설치\nL= 60m\nPE이중우수관 ￠ 300\n집수정 3개","  ○ 우천시 농로 등으로 많은 우수 유입으로 차량통행 불편, 보행사고 위험 초래 \n  ○ 우천시 산과 농로에서 우수가 일시에 밭으로 유입되어 농작물 피해 확산"]
[163,"도시건설","건설과","주삼동","주삼동 8통 농수로 정비(개거 확장)",30,"해산동 644~645(국토부)\n해산동 624(국토부)\n해산동 620(국토부)\n해산동 619(국토부)","농수로 정비 (L=500m)","○ 농수로가 좁아 토사가 쌓여있어 배수 흐름이 원활하지 못하며 집중호우시 주변 농경지 침수 피해 우려됨\n○ 농수로 정비 및 개거 확장을 통해 영농여건 개선"]
[164,"도시건설","건설과","주삼동","주삼동 봉계2저수지 일원 농로 포장",30," 여수시 봉계동 257 일원\n (농어촌공사)","농로 포장\nL=160m, B=4m","○ 2025년도 주민참여예산사업으로 일부 구간 공사 착공\n(저수지 초입 60m)\n○ 비포장 농로로 농기계 및 차량 통행 불편\n○ 농로 포장으로 안전사고 예방 및 영농여건 개선"]
[165,"도시건설","건설과","주삼동","주삼동 오산~대평마을 안길 포장",50,"여수시 해산동 574(국토부)","마을안길 포장\nL=300m, B=4m","○ 파손 및 포트홀 등 노면 불량으로 통행하는 차량 및 주민 불편 \n○ 안길 아스콘 재포장을 통한 주민불편 해소"]
[166,"도시건설","건설과","주삼동","주삼동 주동마을 안길 포장",10,"주동2길 30~34\n주삼동 341-18(여수시-도로)","마을안길 포장\nL=190m, B=6m","○ 포트홀 및 노면불량 등 도로 파손 상태가 심각하여 안전사고 우려됨\n○ 도로 환경 개선 및 차량 안전사고 예방을 위해 잔여구간 아스콘 포장 공사 필요"]
[167,"도시건설","건설과","주삼동","주삼동 월산마을 안길 포장",30,"봉계동 811-15(국토부)","마을안길 포장\nL=30m, B=4m","○ 마을안길 균열 및 파손으로 어르신들의 보행기구 사용이 불편하며 안전사고 우려됨 \n○ 아스콘 포장으로 보행자 안전사고 예방"]
[168,"도시건설","건설과","주삼동","주삼동 봉강마을 농로 확포장",50,"봉계동 267-1, 269-2\n(토지사용승낙 완료)","L=15m, B=6m \n양방향 석축               ","○ 농로가 좁아 농기계 및 차량 교행이 불가\n○ 농로 확장을 통해 영농여건 개선 및 주민불편 해소"]
[169,"도시건설","건설과","주삼동","주삼동 월앙마을 구거 정비 및 석축 설치",30,"여수시 주삼동 1번지\n(토지사용승낙 완료)\n\n","구거 정비L=115m\n석축 쌓기 \nL=115m, H=3.5m","○ 집중호우시 산에서 내려오는 우수로 인해 구거 내 토사 유실이 심각해 붕괴위험이 있음 \n○ 구거 정비 및 석축 공사를 통해 안전사고 예방 필요 "]
[170,"도시건설","건설과","주삼동","주삼동 기동마을 배수로 설치",60,"여수시 해산동 583-4 일원(영산기공 인근)(국토부)","배수로 설치\nL=50m","○ 우천시 배수가 원활하지 않아 도로에 물이 고여있어 오토바이 미끄러짐 등 안전사고 발생\n○ 배수로 설치로 주민불편 해소 및 안전사고 예방"]
[171,"도시건설","건설과","삼일동","상암동 작음천 제방 보수공사",50,"상암동 607 일원","하천법면정비 L=30m H=2m","집중호우로 하천 법면이 유실되고 파손되어, 우천 시 재난재해 사고를 예방하기 위해 하천 법면을 정비하고자 함."]
[172,"도시건설","건설과","삼일동","원상암마을 농수로 설치공사",50,"상암동 1069 일원","농수로 설치 L=100m","우천 시 산에서 내려오는 물이 인근 논밭 및 주택으로 흘러 침수 위험 있음. 농수로를 설치하여 우천 시 침수사고를 예방하고자 함."]
[173,"도시건설","건설과","삼일동","호명동 830-1 일원 농수로 설치공사",20,"호명동 830-1 일원","농수로 설치 L=65m","농수로가 없어 집중호우 시 산에서 내려오는 물이 논밭으로 흘러 침수피해가 발생함. 농수로를 설치하여 논경지 침수를 예방하고자 함."]
[174,"도시건설","건설과","삼일동","삼일동 진남마을 게이트볼장 진입로 포장",50,"상암동 2046-1 일원","마을안길 포장 L=110m","게이트볼장 진입로가 경사도가 있으며, 중간중간 움푹패이고 포장이 노후되어 보행자 및 차량통행 시 안전사고 위험이 있음. 진입로를 평탄하게 하고 재포장하여 미끄럼 및 발걸림사고 등 안전사고를 예방할 필요가 있음."]
[175,"도시건설","건설과","삼일동","호명동 1769 일원 마을안길 배수로 정비",50,"호명동 1769 일원","마을안길 성토 및 배수로 정비 L=25m","우천 시 마을안길 내 주변부보다 지대가 낮은 곳으로 물이 흘러 인근 주택 침수위험이 있음. 지대가 낮은 부분을 성토하고 집수정을 설치해 기존 배수관에 연결시킴으로서 주택 침수를 방지하고자 함."]
[176,"도시건설","건설과","삼일동","삼일동 작산양지마을 마을안길 포장",50,"상암동 118-2 일원","마을안길 포장 L=370m","마을안길이 갈라지고 파손되는 등 포장상태가 매우 불량함. 마을안길을 재포장하여 차량 및 주민 통행 시 불편함을 해소하고자 함."]
[177,"도시건설","건설과","삼일동","호명동 산83-1 일원 마을안길 확장",40,"호명동 산83-1 일원","마을안길 석축재설치 및 포장 L=30m","경사진 커브길인 마을안길의 폭이 협소하여 차량 통행 시 어려움이 있음. 석축을 재설치하고 마을안길을 포장하여 차량이 안전하게 통행할 수 있게 마을안길을 넓히고자 함."]
[178,"도시건설","건설과","삼일동","호명동 1353 일원 마을안길 개설",50,"호명동 1353 일원","마을안길 개설 L=80m","마을안길이 중간에 단절되어 주민들 통행에 불편함을 초래함. 단절된 구간을 연결하여 주민 통행에 불편함 해소하고자 함."]
[179,"도시건설","건설과","삼일동","호명동 65 일원 농로 개설",50,"호명동 65 일원","농로개설 L=100m","농로가 없어 농기계 진입이 불가능하므로, 농로를 개설하여 영농환경을 개선하고자 함."]
[180,"도시건설","건설과","삼일동","상암동 800 일원 농로 개설",30,"상암동 800 일원","농로개설 L=170m B=3m","농로가 없어 농기계 및 차량 접근이 어려워 농업에 종사하는 주민들이 불편을 겪고 있음. 농로를 개설하여 영농환경을 개선해 농업 생산성 향상에 기여하고자 함."]
[181,"도시건설","건설과","삼일동","중흥동 1622 일원 배수로 정비",50,"중흥동 1622 일원","배수로 정비 L=150m","우천 시 산에서 내려오는 물이 노후된 배수로 틈으로 흘러 에스엠테크 뒤쪽 산사면의 토사가 유실됨. 유실된 토사가 에스엠테크 뒷마당을 뒤덮는 피해가 있었음. 배수로를 정비하여 산사면의 토사유실을 방지하고자 함."]
[182,"도시건설","건설과","삼일동","호명8길 5-8 일원 배수관 확장",60,"호명8길 5-8 일원","배수관 확장(L=20m)","집 뒤 구거에서 내려오는 산 물이 집 마당 배수관을 통해 흐르는데 배수관이 작아 마당에서 물이 넘치는 경우가 생김. 배수관을 확장하여 주택 마당 침수 방지하고자 함. 배수관 끝부분 맨홀을 뒤로 후퇴시켜 마을안길 통행 시 불편함을 해소하고자 함. "]
[183,"도시건설","도로시설관리과","돌산읍","돌산읍 남외마을 도로재포장",150,"여수시 돌산읍 군내리 243-18번지","도로 재포장 L=250m, B=7m","기존 포장의 노후로 노면 파손이 심하여 차량 통행 시 불편 발생"]
[184,"도시건설","도로시설관리과","삼산면","삼산면 초도 리도 203호선 도로포장",20,"여수시 삼산면 초도리 일원","도로 재포장 L=1.0km, B=8m","초도 일주도로 포장면 노후로 아스팔트 포장을 통하여 주민불편 해소 및 쾌적한 도로환경 조성"]
[185,"도시건설","도로시설관리과","국동","국동 국포1로 13(창인디젤~롯데몰 주변) 도로재포장",50,"여수시 국포1로 13 일원","도로 재포장 L=80m, B=2m","도로 균열 및 파손 구간 도로정비를 통해 정주여건 개선"]
[186,"도시건설","도로시설관리과","여서동","여서동 874번지 도로재포장",40,"여수시 여서동 874번지","도로 재포장  L=230m, B=13m","도로 포장 노후로 포트홀 및 노면균열 등으로 차량 통행 불편"]
[187,"도시건설","도로시설관리과","여서동","여서동 부영5차 아파트 옆 도로재포장",100,"여수시 여서동 405번지","도로 재포장 \nL=170m, 7m","아스콘 포장 노후로 노면 균열 발생 및 차량 통행 불편 초래"]
[188,"도시건설","도로시설관리과","쌍봉동","쌍봉동 심곡마을~소호주공 윗길 도로재포장",40,"여수시 안산동 536~743번지","도로 재포장 \nL=2km, B=3m","도로 노면이 고르지 못하고 곳곳에 포트홀이 다량으로 발생하여 인근 주민과 이곳을 통행하는 운전자의 다수 민원이 지속적으로 발생"]
[189,"도시건설","도로시설관리과","시전동","시전동 시전초 앞 도로재포장",20,"여수시 신기동 82번지, 146번지","도로 재포장 L=171m, B=7m","노면이 고르지 못하고 노후화되어 주민들의 민원이 다수 발생함에 따라 도로정비가 필요함"]
[190,"도시건설","도로시설관리과","주삼동","주삼동 여천초 앞 도로재포장",50,"여수시 주삼동 812-6번지 일원","도로 재포장 \nL=70m, B=4m","초등학교 통학로 및 농업기술센터 진출입로 많은 시민이 이용하는 도로이나 노면 불량 등 파손 상태가 심각하여 안전사고 우려됨, 또한 도로 환경 개선을 통해 보행자 및 차량 안전사고 예방"]
[191,"도시건설","도로시설관리과","삼일동","호명동 1471-3 도로사면 정비",50,"호명동 1471-3","개비온옹벽 L=15m","집중호우 시 도로 옆 사면이 쓸려 도로로 자갈 및 토사들이 쏟아짐. 현재 사면이 그대로 노출되어 있는 상태로 집중호우 시 추가붕괴 우려있음. 개비온옹벽으로 도로사면을 정비하여 통행하는 차량 안전사고를 예방하고자 함."]
[192,"도시건설","도로시설관리과","미평동","미평동 832번지 산마루 측구 신설",50,"미평동 832","산마루 측구 신설 L=40m","· 집중호우 등으로 인한 법면의 토사 및 강수의 인접 도로 내 범람 우려\n· 측구 신설 공사를 통해 통행차량과 보행자의 안전한 통행로 확보"]
[193,"도시건설","도로시설관리과","화양면","화양면 청양마을(산전) 배수로 정비",50,"화동리 산297-10","배수로 정비 및 개비온 설치 L=30","집중호우 시 도로 및 사면 세굴 등 안전사고가 우려됨"]
[194,"도시건설","도로시설관리과","남면","남면 모하마을 법면 정비",40,"남면 두모리 560번지 일원","법면 정비 L=65m","도로 법면 미정비로 강풍 및 호우 시 법면 유실 발생 우려"]
[195,"도시건설","도로시설관리과","남면","남면 안도마을 배수로 정비",20,"남면 안도리 790-3번지 일원","배수로 정비 L=40m","배수로 미정비로 우천 시 도로침수 및 인접 경작지 피해 발생"]
[196,"도시건설","도로시설관리과","남면","남면 직포마을 도로 및 배수로 정비",20,"남면 두모리 1076번지 일원","아스콘 포장 및 배수로정비 L=50m","상습침수구역으로 도로노면 정비를 통한 배수개선"]
[197,"도시건설","도로시설관리과","율촌면","율촌면 시도25호선 도로 사면 정비",50,"율촌면 봉전리 419-1번지","석축쌓기 L=60m","호우시 도로 사면이 유실되고 있어 주변 농경지에 피해가 지속적으로 발생하고 있으므로 도로 사면 정비를 통해 영농환경 개설 필요"]
[198,"도시건설","도로시설관리과","화양면","화양면 장등마을 배수로 정비",60,"장수로 133","도로 재포장 및 배수로 정비(L=60m)","마을 배수로 정비로 주민 민원사항 해소 및 정주여건 개선"]
[199,"도시건설","도로시설관리과","여천동","선원동 1298번지 일원 보도 정비",70,"선원동 1298 일원","L=120m, B=3.2m","보도블록이 파손되어 보행자 안전사고 예방을 위해 정비가 필요\n2023년 선원동 1261 보도 정비공사 시 미 반영 지역"]
[200,"도시건설","도로시설관리과","문수동","문수동 797-2번지 일원 보도 정비",40,"문수동 797-2 일원","L=240m, B=2.2m","문수주공아파트 사이의 인도가 파손이 많아 보행자 및 전동차들의 통행 불편"]
[201,"도시건설","도로시설관리과","미평동","미평동 825번지 일원 보도 정비",60,"미평동 825 일원","L=100, B=2m","인도 내 탄성포장 노후·파손 등으로 인전 보도와 연계성이 부족하고 보행자 통행 시 불편 초래 및 도시 경관 저해\n보도블록 교체를 통해 보행환경 등 생활환경 및 도시 경관 개선 도모"]
[202,"도시건설","도로시설관리과","중앙동","중앙동 주민센터 일원 보도 정비",45,"중앙동 63-1 일원","L=130m, B=3m","보도 노후화로 보행 중 사고 위험이 있어 보도 노면정리 및 포장작업 필요"]
[203,"도시건설","도로시설관리과","시전동","신기동 135-1번지 일원 보도 정비",50,"신기동 135-1 일원","L=110m, B=3m","노면이 고르지 못하고 노후화되어 통행하는 주민들의 민원이 다수 발생함에 따라 인도 정비가 필요함"]
[204,"도시건설","도로시설관리과","쌍봉동 ","쌍봉동 쌍봉로 보도 정비",50,"학동 142 일원","L=1,030m, B=2m","칼라아스콘의 노후화로 인해 보행자의 안전사고 발생 위험 및 미관 훼손"]
[205,"도시건설","도로시설관리과","동문동","동문동 오동도맨션~조이빌라 보도 정비",55,"종화동 462 일원","L=220m, B=2.6m","보도블록 노후화로 인해 훼손된 곳이 많아 주민 통행 시 안전사고 위험이 있으므로, 정비 공사를 통해 주민 안전확보와 편익 증진 필요"]
[206,"도시건설","도로시설관리과","쌍봉동 ","안산동 우미린아파트 일원 보도 정비",30,"안산동 727 일원","L=73m, B=3.5m\nL=174m, B=2m","보도블록의 파손 및 돌출로 인해 노면이 고르지 못하고, 우미린아파트 정문 위쪽의 경사가 매우 가팔라 보행자의 안전사고 발생 위험이 매우 높음"]
[207,"도시건설","도로시설관리과","둔덕동","둔덕동 더나눔 노인주간보호센터 앞 보도 정비",30,"둔덕동 51 일원","L=110m, B=1.7m","가로수 뿌리가 보도블록을 훼손하여 고르지 못해 보행 시 위험\n보도블록이 빠지고 난 자리에 잡초가 자라 미관 훼손"]