2026년 제5회 여수시 건축구조전문위원회 심의 결과

□ 개최개요

❍ 일    시 : 2026. 4. 28.(화) ~ 5. 4.(월)

❍ 심의방법 : 서면 심의

❍ 심의위원 : 여수시 건축구조전문위원회 이강근 위원장 등 8명

※ 심의근거 : 「건축법 시행령」제5조의5, 「여수시 건축조례」제7조

□ 심의안건

❍ 건축구조전문위원회 : 3건

연번	안건	개 요	심의 결과
1	* 구조안전 심의 - 묘도동 2015번지 ⇒기둥과 기둥사이 거리 20m 이상 (특수구조건축물 해당)	･위 치: 묘도동 2015번지 ･연 면 적: 11,880.04㎡ ･규 모: 지상3층/1동 ･용 도: 발전시설 ･구 조: 일반철골구조 ･높 이: 43.3m	조건부 의결
2	* 건축물 해체 심의 - 미평동 707-4번지 외 1 ⇒연면적 500㎡ 이상 등(해체허가 대상)	･위 치: 미평동 707-4번지 외 1필지 ･연 면 적: 949.82㎡ ※ 부분해체(지하층 일부 존치) ･규 모: 지하1층, 지상3층/1동 ･용 도: 단독주택 등 ･구 조: 철근콘크리트구조 ･높 이: 12.6m	조건부 의결
3	* 건축물 해체 심의 - 서교동 180-2번지 ⇒건축물 높이에 해당하는 범위 내 20m폭 이상 도로있는 경우 (해체허가 대상)	･위 치: 서교동 180-2번지 ･연 면 적: 196.34㎡ ･규 모: 지하1,지상2층/1동 ･용 도: 주택 ･구 조: 조적조 ･높 이: 7.6m(현장조사)	조건부 의결