여수시 공공하수처리시설 방류수 수질검사 결과 공고

(기간 : 2026. 6. 8. ~ 6. 14.)

구분	pH	TOC	SS	T-N	T-P	비고
여수공공하수처리시설	6.9	6.6	5.1	4.560	0.563
율촌 면단위 공공하수처리시설	6.8	4.8	0.6	6.428	0.327
방류수 수질기준*(Ⅳ지역)	-	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하

※ 「하수도법 시행규칙」 별표 1의 방류수 수질기준

※ 수질TMS 매시간 측정자료의 평균값