참고 1		어린이놀이시설 현장점검 주요사항

< 어린이놀이시설 현장점검 사항(예시) >

점검항목

점검내용

일반

요건

어린이놀이시설 내 위험물 적치, 환기 등 상태 확인

놀이시설의 쾌적성, 장애물 방치, 외부 유입 위험물 등 확인

고정

상태

기구의 연결 장치 또는 부착 부품 등의 고정상태 확인

볼트나사 등이 소실 또는 탈락되었는 지 확인

작동

상태

움직이는 놀이기구의 움직임 및 작동 상태의 이상 유무 확인

손상

상태

시설의 노후화 또는 외부의 영향으로 파손, 변형, 균열, 부식 등이 발생되었는지 확인

목재류는 갈라짐 또는 쪼개짐 등이 있는지 확인.

마모

상태

플라스틱류 및 섬유 재료 등에 이용자의 빈번한 이용이 많은 시설 부위의 마모 상태를 확인

마감

상태

어린이가 신체접촉이 가능한 시설 및 기구 부재를 직접 손으로 쓰다듬어가면서 놀이기구 표면에 돌출로 인한 걸림, 거친면으로 인한 긁힘, 날카로운 모서리와 돌출로 인한 베임, 찔림의 원인이 되는 날카로운 끝, 모서리, 테두리, 갈라진 틈 등의 부위를 점검

자유

공간

놀이기구의 자유공간, 하강공간 내 움직임을 방해하거나 상해를 입힐 만한 장애물이 있는지 확인

자유공간	하강공간

하강

공간

충격흡수용 표면재

심한 패임과 이물질(유리, 돌부리 등)이 있어서는 안되며, 뒤틀림이나 분리, 빈 공간이 발생하지 않도록 조밀해야 함

얽매임

놀이기구는 얽매임, 끼임 현상(머리‧손‧발 등이 끼어 중대한 사고 발생 위험) 등이 발생하지 않아야 함

참고 2		어린이놀이시설 사전조사 및 안전관리 의무 안내 (~매년 1월)

□ 어린이놀이시설 현황 조사

○ 관리감독기관은 관리대상 어린이놀이시설에 대한 현황을 파악하고 각 시설분야 담당 부서*와 긴밀한 협조체계를 구축하여 어린이놀이시설의 신규‧폐지‧변경 등에 관한 사항을 정확하게 조사

* 관광부서‧식품위생부서(키즈카페), 주택부서(주택단지), 녹지부서(도시공원) 등

※ 현황 조사 시 “어린이놀이시설 안전관리시스템(www.cpf.go.kr)” 활용

○ 등록대상 시설임에도 미등록된 경우는 시설 등록, 안전관리 의무 이행현황 등 자료를 현행화하는 등 최신 자료를 어린이놀이시설 안전관리시스템(www.CPF.go.kr)에 반영

□ 어린이놀이시설 안전관리 의무사항 안내

○ 관리감독기관은 「어린이놀이시설 안전관리법」에 따라 관리주체가 준수해야 할 안전관리 의무사항을 알림

< 요약 > 어린이놀이시설 안전관리 의무사항

☞ 어린이놀이시설 설치검사(최초 설치 시) 및 정기시설검사(2년에 1회 이상)

☞ 자체적으로 안전점검(매월 1회 이상) 실시, 점검결과 기록‧보관(3년간)

☞ 안전관리자 배치, 안전교육 이수(4시간, 2년에 1회 이상)

☞ 어린이놀이시설 보험 가입(인도받은 날로부터 30일 이내 등)

☞ 물놀이형 어린이놀이시설은 물을 활용하는 기간 동안에는 안전요원 배치

☞ 중대한 사고 발생 시 사용중지 등 필요한 조치를 취하고 즉시 관리감독기관에 통보

① 어린이놀이시설 안전검사 (법 제12조)

- (설치검사) 설치자는 어린이놀이시설을 설치하는 경우 안전검사기관으로부터 설치검사를 수검

- (정기검사) 관리주체는 설치검사를 받은 어린이놀이시설에 대하여 안전검사기관으로부터 2년에 1회 이상 정기시설검사 수검

② 검사 불합격 시설 등의 이용금지 및 개선 (법 제13조)

- 검사를 받지 아니하였거나 검사에 불합격되는 등 시설이용에 적합하지 않은 경우 이용을 금지 하고 해당 관리감독기관에 그 사실을 통보

- 설치자 또는 관리주체는 검사(설치, 정기시설)에서 불합격 통보를 받은 경우 그 통보를 받은 날로부터 2개월 이내에 시설개선계획서를 해당 관리감독기관에 제출하고 수리‧보수 등 필요한 조치를 실시

③ 관리주체의 안전점검 실시 (법 제15조)

- 관리주체는 설치된 어린이놀이시설의 기능 및 안전성 유지를 위하여 안전점검을 월 1회 이상 실시

- 관리주체는 점검 결과 해당 놀이시설이 어린이에게 위해를 가할 우려가 있다고 판단되는 경우 이용을 금지하고 1개월 이내에 검사기관에 안전진단을 신청(다만, 해당 놀이시설을 철거하는 경우 안전진단 생략 가능)

※ 현재 진단 가능한 전문기관이 없으므로, 정기시설검사로 대체함

④ 물놀이형 어린이놀이시설의 안전요원 배치 (법 제15조의2)

- 관리주체는 물놀이형 어린이놀이시설에 물을 활용하는 기간 동안에는 자격을 갖춘 안전요원을 배치하여야 함

⑤ 안전점검 결과 등의 기록‧보관 (법 제17조)

- 관리주체는 안전점검 등을 실시한 결과를 최종 기재일로부터 3년간 기록‧보관하여야 함

⑥ 관리감독기관의 어린이놀이시설 지도‧점검 (법 제17조의2)

- 관리감독기관의 장은 어린이놀이시설의 안전관리를 위해 매년 1월 31일까지 지도‧점검계획을 수립‧시행하여야 함

- 관리감독기관의 장은 지도‧점검 결과 시설개선이 필요하다고 인정되는 경우, 관리주체에게 시설개선을 명할 수 있음

- 관리감독기관의 장으로부터 시설개선을 명령을 받은 관리주체는 수리‧보수 등 필요한 조치를 하여야 한다.

- 관리감독기관의 장은 시설개선의 명령이 이행되었는지를 확인‧점검

- 관리감독기관은 이행점검 결과 시설개선이 이루어지지 않았다고 판단될 경우 관리주체에 해당 놀이시설을 보완하도록 명하여야 함

⑦ 안전관리자 안전교육 (법 제20조)

- 관리주체는 안전관리자로 하여금 어린이놀이시설안전관리지원기관에서 실시하는 어린이놀이시설의 안전관리에 관한 교육을 받도록 하여야 함

- 관리주체는 안전관리자를 신규 또는 변경 배치한 경우 안전관리자의 인적사항을 포함한 자료를 배치한 날부터 15일 이내에 어린이놀이시설 안전관리시스템 등을 통해 관리감독기관에 통보

- 관리감독기관은 통보받은 즉시 해당 안전관리자에게 안전교육 이수의무에 대해 고지 필요

⑧ 어린이놀이시설 사고배상 책임보험 가입 (법 제21조)

- 관리주체 및 안전검사기관은 어린이놀이시설의 사고로 인하여 어린이의 생명‧신체 또는 재산상의 손해를 발생하게 하는 경우 그 손해에 대한 배상을 보장하기 위하여 보험에 가입하여야 함

⑨ 중대한 사고 발생 시 사고보고의무 및 사고조사 (법 제22조)

- 관리주체는 그가 관리하는 어린이놀이시설로 중대한 사고가 발생한 때에는 즉시 사용중지 등 필요한 조치를 취하고 해당 관리감독기관의 장에게 통보하여야 함

- 중대한 사고를 통보받은 관리감독기관의 장은 필요하다고 판단되는 경우 관리주체에게 자료 제출을 명하거나 현장조사를 실시할 수 있음

- 관리감독기관의 장은 자료 및 현장조사 결과에 따라 해당 어린이놀이시설이 안전에 중대한 침해를 줄 수 있다고 판단되는 경우에는 그 관리주체에게 사용중지‧개선 또는 철거를 명할 수 있음

⑩ 어린이놀이시설 안전관리를 위한 보고‧검사 등 (법 제23조)

- 관리감독기관의 장은 어린이놀이시설의 안전관리를 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 설치자 또는 관리주체에게 해당 놀이시설의 설치‧관리 등에 관한 자료의 제출을 명하거나 보고하게 할 수 있음

- 안전관리 의무사항을 이행하지 않을 경우 과태료가 부과될 수 있음을 사전 안내 필요

참고 3		어린이놀이시설 지도‧점검표 (예시)

□ 어린이놀이시설 현황

시설번호		시설명
점검일자		점검자명

□ 어린이놀이시설 지도‧점검표

○ 공통사항

점검항목	양호, 불량 (○, X)	현장조치 필요	수리필요	조치계획 (예정일)
적치‧장애물 유무 (자유공간, 하강공간)
충격흡수용 표면재 유지관리 상태
충격흡수용 표면재 HIC
얽매임에 대한 보호
기구의 연결장치 (부식, 균열, 파손 x)
기구의 마감처리 (갈라짐, 날카로움 x)
기구 구동부분
기초물

○ 놀이기구별 안전점검표

점검항목	양호, 불량 (○, X)	현장조치 필요	수리필요	조치계획 (예정일)

※ 본 서식을 참고하되, 관리감독기관별 여건에 따라 수정해서 사용 가능

참고 4		어린이놀이시설 기관별 임무와 역할

□ 관리책임

책임기관	관리책임 내용
관리감독기관	○ 어린이놀이시설 관리주체(소유자, 관리자) 지도‧감독 ⇨ 중대 사고시설의 자료제출 명령 및 현장조사 실시, 사용중지·개선 또는 철거의 명령, 과태료의 부과·징수 등
관리주체 (소유‧관리자)	○ 어린이놀이시설 유지관리 ○ 설치검사, 정기시설검사, 안전점검 실시, 점검결과의 기록·보관, 안전교육, 보험가입, 중대한 사고 보고 등

□ 관리주체(소유자‧관리자)의 의무사항

구분	의무 내용
설치검사 및 정기 시설검사	○ 설치검사 : 시설 설치자가 설치검사를 받은 후 관리주체에 인도 ○ 정기 시설검사 : 설치검사 후 2년에 1회 이상 실시 ○ 설치‧정기검사 불합격 시설 등에 대한 수리‧보수
안전점검	○ 월1회 이상 자체적으로 안전점검을 실시, 점검결과의 기록·보관
안전관리자	○ 신규 또는 변경 배치시 15일 이내에 시스템 입력
안전교육	○ 시설을 인도받은 날부터 3개월, 안전관리자가 변경된 날부터 3개월 ○ 유효기간 만료일 전 3개월 이내 안전교육을 이수하고, 이후에는 2년에 1회 이상 이수
보험가입	○ 시설을 인도받은 날부터 30일 이내 보험 가입 ※ 어린이놀이시설 사고배상책임보험이나 사고배상책임보험과 같은 내용이 포함된 보험으로 가입 가능
안전요원 배치	○ 물놀이형 어린이놀이시설의 경우 물을 활용하는 기간 동안 안전요원 배치
관리감독기관 지도‧점검 명령 이행	○ 관리감독기관의 지도‧점검 시 시설개선 명령을 받은 관리주체는 수리‧보수 등 필요한 조치 이행

참고 5		안전관리 의무 미이행에 따른 벌칙 및 과태료

구 분	내 용	근 거	위반시 벌칙 및 과태료
사용중지 명령 위반	중대한 사고 발생으로 관리감독기관이 사용중지‧개선 또는 철거명령을 명했으나 이를 위반한 자	법 제28조	3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금
검사 불합격 시설 이용금지	설치검사 또는 정기시설검사를 받지 아니한 어린이놀이시설을 이용하도록 한 자	법 제29조	1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금
	설치검사 또는 정기시설검사에 불합격한 어린이놀이시설을 이용하도록 한 자
	안전진단에서 위험하거나 보수가 필요하다는 판정을 받은 어린이놀이시설을 이용하도록 한 자
검사 불합격시설에 대한 보완 명령	검사 불합격 시설에 대해 시설개선이 이루어지지 않아 관리감독기관이 보완하도록 명했으나 이를 따르지 아니한 자	법 제31조	500만원 이하 과태료
안전진단	안전점검 결과 위해가 있다고 판단되는 경우에도 불구하고 이용을 금지하지 않거나 안전진단 신청을 하지 않은 자	법 제31조
안전요원	물놀이형 어린이놀이시설에 안전요원을 배치하지 아니한 자	법 제31조
관리감독기관 시설개선명령	관리감독기관의 시설개선 명령에도 수리‧보수 등 필요한 조치를 하지 아니한 자	법 제31조
	관리감독기관의 이행점검 결과 시설개선을 보완하도록 명령을 받았음에도 따르지 아니한 자	법 제31조
보험가입	어린이놀이시설 보험에 가입하지 아니한 자	법 제31조
중대한사고 발생보고	중대한 사고가 발생한 경우 즉시 사용중지 등 필요한 조치를 취하고 해당 관리감독기관의 장에게 통보를 해야 함에도 통보를 하지 아니한 자	법 제31조
안전점검	안전점검을 실시하지 아니한 자	법 제31조	300만원 이하 과태료
안전점검 및 안전진단결과기록‧보관	안전점검 및 안전진단을 실시한 결과를 기록‧보관하지 아니한 자	법 제31조
어린이놀이시설 행위제한	어린이놀이시설에서 제한한 행위를 하는 자에게 행위중지 등 조치를 명했으나 이를 따르지 아니한 자	법 제31조
안전교육	안전관리자에게 안전교육을 받도록 하지 아니한 자	법 제31조
보고‧검사 답변	관리감독기관이 어린이놀이시설의 설치‧관리 등에 대한 자료 제출 또는 답변을 요구했으나 거부‧방해하거나 기피하는 자	법 제31조	200만원 이하 과태료

참고 6		어린이놀이시설 설치‧관리 절차

놀이시설의 설치		∙ 안전인증 제품을 설치 또는 설치 후 안전인증 신청* (인증받지 않은 제품) * 인증에 1개월 이상 소요되는 점을 감안 필요
(설치업자)
⇩
놀이시설 등록		∙ 놀이시설 설치 소재지 관리감독기관에 설치신고서 제출 또는 어린이놀이시설 안전관리시스템 시설 – 놀이시설 등록신청 ∙ 설치검사를 위해 관리감독기관에서 시설번호 부여
(설치업자)
⇩
어린이활동공간 검사		∙ 바닥재 유해물질 포함 여부 환경부 지정 검사기관에 신청
(설치업자)
⇩
놀이시설 설치검사		∙ 행안부 지정 검사기관에 신청 ∙ (불합격시) 이용금지 후 불합격판정 기관에 재검사 요청
(설치업자)
⇩(합격)
놀이시설 운영		∙ 검사기관이 발행한 합격증의 합격일로부터 운영 가능 ∙ 합격에 관한 표시를 놀이시설 내 잘 보이는 곳에 부착
(관리주체)
⇩
안전관리자 지정		∙ 배치한 날로부터 15일 이내 관리감독기관에 통보 (어린이놀이시설 안전관리시스템에 안전관리자 등록)
(관리주체)
⇩
배상책임보험가입		∙ 시설을 인도*받은 날로부터 30일 이내 * 제12조 1항에 따라 설치검사 후 합격증을 관리주체에 주는 시점 ∙ 놀이시설 배상책임보험이나 같은 내용의 보험 가능 ※ 보험내용은 관리주체가 보험사에 직접확인
(관리주체)
⇩
안전교육		∙ 인도받은 날로부터 3개월 이내 또는 안전관리자가 변경된 날로부터 3개월 이내 또는 유효기간 만료일 전 3개월
(안전관리자)
⇩
안전점검 / 정기시설검사		∙ (점검) 월1회 이상 자체점검(또는 위탁) 후 점검대장 작성 ∙ (정기시설검사) 2년에 1회 이상 검사기관에 신청
(안전관리자)

참고 7		어린이놀이시설 중대한 사고 통계

□ 중대한 사고 범위 (시행령 제14조)

○ 사망, 골절상, 수혈 또는 입원이 필요한 정도의 심한 출혈

○ 하나의 사고로 인한 3명 이상의 부상

○ 사고 발생일로부터 7일 이내에 48시간 이상의 입원 치료가 필요한 부상

○ 신경, 근육 또는 힘줄의 손상

○ 2도 이상의 부상, 내장의 손상 등

□ 중대한 사고 보고 체계

○ (관리주체) 중대한 사고 발생 시 사용중지 등 필요한 조치를 취하고 해당 관리감독기관에 사실 통보 (법 제22조)

○ (관리감독기관) 행정안전부에 중대한 사고 발생사항 보고 (법 제22조의2)

※ 공문 제출 및 어린이놀이시설 안전관리시스템(www.CPF.go.kr)에 입력

○ (행안부) 중대한 사고 기록대장을 매년 작성하여 관리감독기관 및
관리주체 등에게 배포 (법 제22조의2)

□ 연도별 중대한 사고 발생 통계

구분		2020년	2021년	2022년	2023년
사고건수(건)		181	210	263	164
원인별	부주의	172 (95.0%)	196 (93.3%)	247 (93.9%)	157 (95.7%)
	시설결함 (예:바닥판 꺼짐)	6 (3.3%)	5 (2.4%)	6 (2.3%)	-
	기타	3 (1.7%)	9 (4.3%)	10 (3.8%)	7 (4.3%)
부위별	골절	167 (92.3%)	178 (84.8%)	226 (85.9%)	140 (84.3%)
	기타	14 (7.7%)	32 (15.2%)	37 (14.1%)	22 (13.4%)
	사망	-	-	-	2 (1.2%)

□ 최근 5년간 어린이놀이시설 안전사고 통계

○ 안전사고 원인별 통계 (2019 ~ 2023)

구 분	계	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
계	1,222	404	181	210	263	164
개인 부주의	1,168	396	172	196	247	157
시설결함	23	6	6	5	6	-
기타	31	2	3	9	10	7

○ 안전사고 유형별 통계 (2019 ~ 2023)

구 분	계	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
계	1,222	404	181	210	263	164
골절	1,036	327	167	178	226	138
치아손상	40	16	3	6	9	6
신경/근육	25	7	2	7	5	4
베인상처/열상	25	13	4	2	5	1
타박상/좌상	21	12	2	2	3	2
삠/염좌	6	3	-	-	-	3
출혈	20	8	2	4	2	4
찰과상	7	3	-	-	4	-
내장손상	10	3	1	2	3	1
기타	29	12	-	9	3	5

○ 안전사고 장소별 통계 (2019 ~ 2023)

구 분	계	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
계	1,222	404	181	210	263	164
학교	493	197	32	107	100	57
주택단지	489	129	114	61	112	73
도시공원	118	32	17	23	27	19
유치원	78	35	13	14	9	7
기타	41	11	5	5	12	8

○ 놀이기구별 안전사고 발생 건수 (2019 ~ 2023)

연도별	계	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
계	1,222	404	181	210	263	164
조합놀이대	472	132	85	95	103	57
건너는기구	176	75	10	26	37	28
오르는기구	123	54	11	16	30	12
그네	161	45	23	33	42	18
흔들놀이기구	95	32	11	21	15	16
미끄럼틀	59	28	4	8	10	9
회전놀이기구	5	1	3	-	-	1
기타	112	31	26	10	25	20
물이용놀이시설	19	6	8	1	1	3

참고 8		어린이놀이기구별 사고 사례

□ 대부분 개인 부주의(95.7%)로 발생, 기구로는 조합놀이대 사고 다수(34.8%)

○ 조합놀이대 사고 유형

○ 그네 사고 유형

○ 시설결함으로 인한 사고 사례

○ 이용자 부주의로 인한 사고 사례

구분	사고사례
부적절한 소지품	한 손에 장난감을 들고 조합놀이대 네트를 오르다 추락 놀이시설 내에 철사를 가지고 와서 놀다가 발바닥 찰과상 상해 놀이시설 내 야구놀이 중 야구방망이가 날아와 코가 부러짐 실내놀이시설에서 공을 가지고 놀다 바닥으로 넘어져 치아손상 가지고 놀던 비눗물 일부가 바닥에 쏟아져 사고자가 뒤로 넘어져 계단 모서리에 부딪혀 머리 손상 겨울에 눈썰매를 가지고 미끄럼틀을 타고 내려오다 도착지점 화단 경계석에 부딪혀 열상 상해 조합놀이대 부착 미끄럼틀에서 초등생 여아 2명이 줄넘기줄을 가지고 놀다가 줄에 걸려 질식으로 인한 사망 비가 멈춘 후 우산을 가지고 조합놀이대에서 장난치다 친구 눈을 찌름 인라인스케이트 신발을 신고 조합놀이대 위에서 놀던 중 미끄러져 옆 친구를 신발로 가격해 다리 골절 사고 초등생이 기구 주변에 있는 친구에게 공을 던지다가 지나가던 아이가 맞고 넘어져 미끄럼틀 도착지점에 이마를 충돌하여 열상
부적절한 복장	봄철 바람막이 점퍼를 채우지 않은 채 그네를 타다 줄에 걸려 열상 슬리퍼를 신고 로프용 네트를 건너다 발이 빠지면서 베임 손상 겨울철 털장갑을 끼고 이용하다 철제기구에 장갑이 붙어버리고 손만 빠지면서 찰과상 비에 젖은 상태로 미끄럼틀을 타다가 2도 화상 끈이 긴 후드점퍼를 걸친 채 조합놀이대 통로에서 끈이 걸려 넘어져 타박상 치마를 입고 그네를 타다 체인 연결 고리에 치마가 걸려 넘어져 치아손상
부적절한 이용	터널미끄럼틀 위로 오르다 보호난간을 넘어가다 추락해 다리 골절상 조합놀이대 내 접근금지 야자수 조형물을 이용하다 조형물이 떨어져 얼굴에 열상 안내표지판에 매달리다 연결판이 떨어지면서 그사이에 손이 끼여 열상 실내놀이시설에서 친구가 잡아당겨 근처 시설에 머리 충돌로 열상 영유아용 그네를 9세 아이가 이용하다 그네 체인 상단 연결부에 손이 끼여 열상 초등생용 건너는 놀이기구를 미취학 아동이 도전하다가 추락해 다리 골절상 조합놀이대 지붕 위로 올라갔지만 내려오지 못해 119 도움으로 내려옴.
보호관찰 없는 영유아	만 3세 여아가 5세 이상용 놀이기구(네트)를 혼자 오르다 뒤로 넘어져 열상 어린이집에서 밧줄 달린 오르는기구를 오르다 친구와 부딪치며 추락해 골절 계단을 내려오다 다음 디딤판이 바로 지면인 줄 착각해 발을 크게 내딛다가 넘어져 찰과상 어린이집 놀이시간에 남아(3세) 혼자 밧줄을 잡고 내려오다 추락 보호자 동반 남아(2세)가 떼를 써서 혼자 미끄럼틀 이용하다 추락

○ 어린이놀이기구별 사고사례

참고 9		어린이놀이기구별 이용금지 조치방법

□ 이용금지를 해야 하는 경우

○ 어린이놀이시설 설치공사 완료 후 설치검사 합격 전까지

○ 설치‧정기검사 불합격, 설치‧정기검사를 하지 않은 경우

○ 어린이놀이시설 내 중대한 사고가 발생한 경우

○ 놀이시설 보수 및 개선작업을 진행 중인 경우

□ 이용금지 방법

○ 놀이시설입구에 이용금지 안내표지판, 현수막 등 설치

<이용금지 표시 예시 >

이 용 금 지

본 시설은 안전기준에 미달되어 어린이놀이시설 안전관리법 제13조에 따라 이용금지된 시설로서 안전검사 합격 시까지 시설물 이용을 일시적으로 금지하오니, 임의 이용에 따른 안전사고가 발생하지 않도록 어린이 보호자와 시민여러분의 협조를 당부드립니다.

○○유치원장 ○○○

(문의전화 : 02-123-1234)

안전검사 불합격

이  용  금  지

안전검사 불합격

이  용  금  지

이용금지 안내판(예시) (1m×1m)

봉쇄 테이프(예시)

○ ‘이용금지’ 또는 ‘안전검사 불합격’등의 글자가 인쇄된 봉쇄 테이프를 이용하여 조합놀이기구, 미끄럼틀 등 놀이기구의 진입부를 빈틈이 없도록 막아 출입을 못하도록 차단

○ 미끄럼틀 ‧ 정글짐 ‧ 구름다리 등 고정형 놀이기구는 진입부 봉쇄 외에도 활동 구간별 막음조치를 실시하고, 그네 ‧ 회전기구 ‧ 공중놀이기구 ‧ 시소 등 작동형 놀이기구는 고정부에 연결하여 결박 조치

참고 10		어린이놀이기구별 안전수칙 픽토그램

(안전사고 : 조합놀이대 > 건너는기구 > 오르는기구 > 그네 > 흔들놀이기구 등)

□ 조합놀이대

□ 건너는 기구

□ 오르는 기구

□ 그네

□  흔들놀이기구

□ 픽토그림 활용 예시

참고 11		어린이놀이기구별 내구연한

기 구 별	구 성 별	내구년한(년)
그 네	철재기둥	10
	비철금속	15
	목재기둥	7
	회 동 구	5
	안 장	3
	그 네 줄	3
정 글 짐	철 재	10
	그 물 망	3
건너는기구	철 재	10
	그 물 망	3
오르는기구	철 재	10
	그 물 망	3
미끄럼틀	플라스틱	4
	스텐레스	10
공중놀이 기구		3
회전놀이 기구		5
흔들놀이 기구		3
조합놀이대	목재	7
	플라스틱	5
	비철금속	15
바 닥 재	모래	10
	고무, 포설	3

※ 날씨, 놀이기구 이용 정도, 관리상태 등에 따라 내구연한 차이는 발생할 수 있음
정확한 정보는 놀이기구의 제조‧설치자가 제공한 놀이기구 사양서를 확인함